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	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Республика Дагестан, С. Стальский р-н, с. Асаликент сельхоз 05:13:000063
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Договор субподряда от 08.05.2026 №13/ККР

	3. Дата подготовки карты-плана территории «___» _____________ _____ г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

	
	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование:  Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан

	
	основной государственный регистрационный номер:  1170571015691

	
	идентификационный номер налогоплательщика:  0572019545

	В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

	
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):  —

	
	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

	Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):  mio.estate@e-dag.ru

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:


	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Кадастровый Центр", Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова 23

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Алиев Арсен Гаджирамазанович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 109-704-682 65

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1010  25 ноября 2017 г.

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Гильдия кадастровых инженеров

	Контактный телефон: +79882916611

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова 23, info@kadescentr.ru


	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	—
	10.06.2026
	КУВИ-001/2026-79060820
	Кадастровый план территории
	—

	2
	—
	10.06.2026
	КУВИ-001/2026-79188859
	Кадастровый план территории
	—

	3
	—
	10.06.2026
	КУВИ-001/2026-79189739
	Кадастровый план территории
	—

	4
	—
	16.06.2026
	КУВИ-001/2026-81026252
	Выписка из ЕГРН о земельном участке
	—


	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. 




	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодезической сети
	Название пункта и тип знака геодезической сети
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
«___» _____________ _____ г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки


	1
	2
	3
	4

	1 
	—
	—
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:59


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н151У
	—
	—
	68248,79
	406612,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	321
	68251,25
	406612,88
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	320
	68230,15
	406645,72
	68230,15
	406645,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	319
	68226,67
	406651,13
	68226,67
	406651,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н153У
	—
	—
	68213,38
	406674,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н154У
	—
	—
	68218,06
	406677,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н155У
	—
	—
	68210,14
	406687,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	318
	68217,46
	406667,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	317
	68216,75
	406667,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	316
	68216,34
	406669,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	315
	68214,29
	406672,63
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	314
	68209,48
	406686,83
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	313
	68201,95
	406681,58
	68201,95
	406681,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	312
	68198,34
	406679,56
	68198,34
	406679,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	311
	68187,61
	406695,43
	68187,61
	406695,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	310
	68166,93
	406685,83
	68166,93
	406685,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	324
	68177,22
	406618,16
	68177,22
	406618,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	323
	68192,90
	406620,54
	68192,90
	406620,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	322
	68204,33
	406614,23
	68204,33
	406614,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н151У
	—
	—
	68248,79
	406612,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н151У
	320
	37,70
	—
	согласовано

	320
	319
	6,43
	—
	—

	319
	н153У
	26,61
	—
	согласовано

	н153У
	н154У
	5,87
	—
	согласовано

	н154У
	н155У
	12,41
	—
	согласовано

	н155У
	313
	9,98
	—
	согласовано

	313
	312
	4,14
	—
	—

	312
	311
	19,16
	—
	—

	311
	310
	22,80
	—
	—

	310
	324
	68,45
	—
	—

	324
	323
	15,86
	—
	—

	323
	322
	13,06
	—
	—

	322
	н151У
	44,48
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:59

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. сельсовет Испикский, с. Асаликент, ул. Мира, з/у 9

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4000±22 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(4000)  = 22 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	4000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000029:117 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:59 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:69


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000029:69(1)

	205
	68485,71
	406133,60
	68485,71
	406133,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	204
	68496,34
	406136,98
	68496,34
	406136,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	203
	68496,57
	406144,15
	68496,57
	406144,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н82У
	—
	—
	68495,74
	406161,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н83У
	—
	—
	68494,14
	406166,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	214
	68495,84
	406165,82
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	215
	68495,05
	406166,71
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	216
	68480,01
	406169,08
	68480,01
	406169,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	217
	68473,92
	406167,28
	68473,92
	406167,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	218
	68471,47
	406167,76
	68471,47
	406167,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	202
	68471,47
	406156,18
	68471,47
	406156,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	201
	68469,26
	406149,30
	68469,26
	406149,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	200
	68464,47
	406150,06
	68464,47
	406150,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	199
	68458,02
	406145,58
	68458,02
	406145,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	198
	68452,06
	406140,30
	68452,06
	406140,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	197
	68448,04
	406137,41
	68448,04
	406137,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	196
	68449,18
	406131,62
	68449,18
	406131,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	219
	68449,18
	406124,10
	68449,18
	406124,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	213
	68446,62
	406124,25
	68446,62
	406124,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	212
	68447,18
	406119,40
	68447,18
	406119,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	211
	68448,22
	406119,37
	68448,22
	406119,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	210
	68453,72
	406112,45
	68453,72
	406112,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	209
	68456,32
	406112,88
	68456,32
	406112,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	222
	—
	—
	68475,97
	406118,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н84У
	—
	—
	68477,32
	406119,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	208
	68478,66
	406120,03
	68478,66
	406120,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	207
	68474,32
	406132,79
	68474,32
	406132,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	206
	68484,06
	406134,27
	68484,06
	406134,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	205
	68485,71
	406133,60
	68485,71
	406133,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000029:69(2)

	220
	68298,23
	406105,59
	68298,23
	406105,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	221
	68290,52
	406118,61
	68290,52
	406118,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	195
	68270,39
	406152,60
	68270,39
	406152,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	194
	68266,28
	406157,46
	68266,28
	406157,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	193
	68251,96
	406149,87
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	192
	68251,53
	406149,58
	68251,53
	406149,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н94У
	—
	—
	68277,55
	406105,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	191
	68285,33
	406092,51
	68285,33
	406092,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	190
	68289,86
	406095,26
	68289,86
	406095,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	189
	68291,87
	406099,67
	68291,87
	406099,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	220
	68298,23
	406105,59
	68298,23
	406105,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000029:69(1)

	205
	204
	11,15
	—
	—

	204
	203
	7,17
	—
	—

	203
	н82У
	17,25
	—
	согласовано

	н82У
	н83У
	5,55
	—
	согласовано

	н83У
	216
	14,33
	—
	согласовано

	216
	217
	6,35
	—
	—

	217
	218
	2,50
	—
	—

	218
	202
	11,58
	—
	—

	202
	201
	7,23
	—
	—

	201
	200
	4,85
	—
	—

	200
	199
	7,85
	—
	—

	199
	198
	7,96
	—
	—

	198
	197
	4,95
	—
	—

	197
	196
	5,90
	—
	—

	196
	219
	7,52
	—
	—

	219
	213
	2,56
	—
	—

	213
	212
	4,88
	—
	—

	212
	211
	1,04
	—
	—

	211
	210
	8,84
	—
	—

	210
	209
	2,64
	—
	—

	209
	222
	20,54
	—
	согласовано

	222
	н84У
	1,47
	—
	согласовано

	н84У
	208
	1,46
	—
	согласовано

	208
	207
	13,48
	—
	—

	207
	206
	9,85
	—
	—

	206
	205
	1,78
	—
	—

	05:13:000029:69(2)

	220
	221
	15,13
	—
	—

	221
	195
	39,50
	—
	—

	195
	194
	6,36
	—
	—

	194
	192
	16,72
	—
	согласовано

	192
	н94У
	51,28
	—
	согласовано

	н94У
	191
	15,05
	—
	согласовано

	191
	190
	5,30
	—
	—

	190
	189
	4,85
	—
	—

	189
	220
	8,69
	—
	—


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:69

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Дагестан респ, р-н Сулейман-Стальский, с. Асаликент

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2749±18 
(1) 1614,46±—;
(2) 1134,69±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2750)  = 18 
(1) —;
(2) —

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:69 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:75


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	306
	68354,79
	406598,29
	68354,79
	406598,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	305
	68308,02
	406655,84
	68308,02
	406655,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	304
	68298,32
	406651,50
	68298,32
	406651,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н167У
	—
	—
	68261,94
	406634,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	300
	68261,94
	406634,20
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	299
	68263,10
	406631,51
	68263,10
	406631,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	298
	68266,10
	406628,24
	68266,10
	406628,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	297
	68271,35
	406623,76
	68271,35
	406623,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	296
	68272,32
	406622,36
	68272,32
	406622,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	295
	68279,38
	406615,85
	68279,38
	406615,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	294
	68285,69
	406611,66
	68285,69
	406611,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	293
	68291,57
	406608,37
	68291,57
	406608,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	292
	68302,56
	406614,98
	68302,56
	406614,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	291
	68303,19
	406613,62
	68303,19
	406613,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	309
	68308,57
	406607,00
	68308,57
	406607,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	308
	68313,88
	406602,83
	68313,88
	406602,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	307
	68331,16
	406590,47
	68331,16
	406590,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	306
	68354,79
	406598,29
	68354,79
	406598,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	306
	305
	74,16
	—
	—

	305
	304
	10,63
	—
	—

	304
	н167У
	40,28
	—
	согласовано

	н167У
	299
	2,93
	—
	согласовано

	299
	298
	4,44
	—
	—

	298
	297
	6,90
	—
	—

	297
	296
	1,70
	—
	—

	296
	295
	9,60
	—
	—

	295
	294
	7,57
	—
	—

	294
	293
	6,74
	—
	—

	293
	292
	12,82
	—
	—

	292
	291
	1,50
	—
	—

	291
	309
	8,53
	—
	—

	309
	308
	6,75
	—
	—

	308
	307
	21,25
	—
	—

	307
	306
	24,89
	—
	—


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:75

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2750±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2750)  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000029:119 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:75 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:78


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14
	68809,19
	406300,00
	68809,19
	406300,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	15
	68804,57
	406309,00
	68804,57
	406309,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	16
	68798,91
	406320,48
	68798,91
	406320,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	17
	68793,88
	406322,12
	68793,88
	406322,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	18
	68789,80
	406326,27
	68789,80
	406326,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	19
	68786,40
	406326,85
	68786,40
	406326,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	20
	68778,65
	406321,71
	68778,65
	406321,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	21
	68760,44
	406306,30
	68760,44
	406306,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	13
	68753,62
	406300,93
	68753,62
	406300,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	12
	68756,16
	406297,49
	68756,16
	406297,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	11
	68752,50
	406294,38
	68752,50
	406294,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	10
	68750,68
	406293,93
	68750,68
	406293,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	9
	68737,02
	406279,87
	68737,02
	406279,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н13У
	—
	—
	68736,50
	406268,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н14У
	—
	—
	68757,56
	406251,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	8
	68737,02
	406272,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	7
	68757,01
	406252,21
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	6
	68757,98
	406254,22
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	5
	68776,78
	406266,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	14
	68809,19
	406300,00
	68809,19
	406300,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	14
	15
	10,12
	—
	—

	15
	16
	12,80
	—
	—

	16
	17
	5,29
	—
	—

	17
	18
	5,82
	—
	—

	18
	19
	3,45
	—
	—

	19
	20
	9,30
	—
	—

	20
	21
	23,86
	—
	—

	21
	13
	8,68
	—
	—

	13
	12
	4,28
	—
	—

	12
	11
	4,80
	—
	—

	11
	10
	1,87
	—
	—

	10
	9
	19,60
	—
	—

	9
	н13У
	10,97
	—
	согласовано

	н13У
	н14У
	27,46
	—
	согласовано

	н14У
	14
	70,98
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:78

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2750±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2750)  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:78 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:79


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	128
	68949,84
	406554,16
	68949,84
	406554,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	127
	68963,89
	406565,08
	68963,89
	406565,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	126
	68959,06
	406575,07
	68959,06
	406575,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	125
	68938,22
	406614,19
	68938,22
	406614,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н56У
	—
	—
	68897,90
	406590,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	124
	68897,87
	406590,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	134
	68910,12
	406566,49
	68910,12
	406566,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н55У
	—
	—
	68917,33
	406550,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н54У
	—
	—
	68922,48
	406537,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	133
	68917,31
	406550,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	132
	68922,51
	406537,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	130
	68935,53
	406545,02
	68935,53
	406545,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	129
	68943,21
	406550,14
	68943,21
	406550,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	128
	68949,84
	406554,16
	68949,84
	406554,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	128
	127
	17,79
	—
	—

	127
	126
	11,10
	—
	—

	126
	125
	44,32
	—
	—

	125
	н56У
	46,54
	—
	согласовано

	н56У
	134
	27,34
	—
	согласовано

	134
	н55У
	17,24
	—
	согласовано

	н55У
	н54У
	14,62
	—
	согласовано

	н54У
	130
	15,24
	—
	согласовано

	130
	129
	9,23
	—
	—

	129
	128
	7,75
	—
	—


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:79

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2750±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2750)  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:79 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:82


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н71У
	—
	—
	68755,43
	406140,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н72У
	—
	—
	68746,36
	406147,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н73У
	—
	—
	68729,63
	406159,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н74У
	—
	—
	68717,70
	406165,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н75У
	—
	—
	68712,80
	406166,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н76У
	—
	—
	68706,54
	406165,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н77У
	—
	—
	68700,68
	406163,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н78У
	—
	—
	68696,94
	406160,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н79У
	—
	—
	68691,95
	406154,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н80У
	—
	—
	68688,97
	406147,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н81У
	—
	—
	68680,22
	406116,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н148У
	—
	—
	68680,22
	406110,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н149У
	—
	—
	68682,11
	406102,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н150У
	—
	—
	68684,14
	406097,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	186
	68684,12
	406097,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	185
	68755,41
	406140,08
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	184
	68746,34
	406147,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	183
	68729,61
	406159,17
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	182
	68717,68
	406165,32
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	181
	68712,78
	406166,42
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	180
	68706,52
	406165,38
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	179
	68700,66
	406163,79
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	178
	68696,92
	406160,35
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	177
	68691,93
	406154,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	176
	68688,95
	406147,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	175
	68680,20
	406116,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	188
	68680,20
	406110,97
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	187
	68682,09
	406102,02
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н71У
	—
	—
	68755,43
	406140,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:82

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н71У
	н72У
	11,76
	—
	согласовано

	н72У
	н73У
	20,36
	—
	согласовано

	н73У
	н74У
	13,42
	—
	согласовано

	н74У
	н75У
	5,02
	—
	согласовано

	н75У
	н76У
	6,35
	—
	согласовано

	н76У
	н77У
	6,07
	—
	согласовано

	н77У
	н78У
	5,08
	—
	согласовано

	н78У
	н79У
	7,80
	—
	согласовано

	н79У
	н80У
	7,34
	—
	согласовано

	н80У
	н81У
	32,68
	—
	согласовано

	н81У
	н148У
	5,19
	—
	согласовано

	н148У
	н149У
	9,15
	—
	согласовано

	н149У
	н150У
	5,08
	—
	согласовано

	н150У
	н71У
	83,11
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:82

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2750±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2750)  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:82 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:87


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	304
	68298,32
	406651,50
	68298,32
	406651,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	303
	68258,46
	406704,41
	68258,46
	406704,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	302
	68225,67
	406682,79
	68225,67
	406682,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	301
	68242,16
	406660,46
	68242,16
	406660,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н167У
	—
	—
	68261,94
	406634,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	300
	68261,94
	406634,20
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	304
	68298,32
	406651,50
	68298,32
	406651,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:87

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	304
	303
	66,24
	—
	—

	303
	302
	39,28
	—
	—

	302
	301
	27,76
	—
	—

	301
	н167У
	32,88
	—
	согласовано

	н167У
	304
	40,28
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:87

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. сельсовет Испикский, с. Асаликент, ул. Мира, з/у 8

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2500±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2500)  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000029:122 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:87 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:95


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	131
	68918,02
	406534,77
	68918,02
	406534,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н54У
	—
	—
	68922,48
	406537,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н55У
	—
	—
	68917,33
	406550,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	132
	68922,51
	406537,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	133
	68917,31
	406550,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	134
	68910,12
	406566,49
	68910,12
	406566,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н56У
	—
	—
	68897,90
	406590,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	124
	68897,87
	406590,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	123
	68892,43
	406601,79
	68892,43
	406601,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	122
	68891,08
	406602,31
	68891,08
	406602,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	121
	68881,51
	406596,80
	68881,51
	406596,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	120
	68847,93
	406578,10
	68847,93
	406578,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	119
	68847,38
	406576,21
	68847,38
	406576,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	118
	68854,39
	406562,63
	68854,39
	406562,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	117
	68866,61
	406547,58
	68866,61
	406547,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	116
	68879,96
	406528,68
	68879,96
	406528,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	135
	68881,79
	406524,50
	68881,79
	406524,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	136
	68887,20
	406526,27
	68887,20
	406526,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	137
	68887,92
	406525,43
	68887,92
	406525,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	138
	68890,16
	406525,43
	68890,16
	406525,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	139
	68909,01
	406532,58
	68909,01
	406532,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	140
	68912,59
	406535,82
	68912,59
	406535,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	141
	68916,93
	406537,05
	68916,93
	406537,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	131
	68918,02
	406534,77
	68918,02
	406534,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:95

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	131
	н54У
	5,06
	—
	согласовано

	н54У
	н55У
	14,62
	—
	согласовано

	н55У
	134
	17,24
	—
	согласовано

	134
	н56У
	27,34
	—
	согласовано

	н56У
	123
	12,14
	—
	согласовано

	123
	122
	1,45
	—
	—

	122
	121
	11,04
	—
	—

	121
	120
	38,44
	—
	—

	120
	119
	1,97
	—
	—

	119
	118
	15,28
	—
	—

	118
	117
	19,39
	—
	—

	117
	116
	23,14
	—
	—

	116
	135
	4,56
	—
	—

	135
	136
	5,69
	—
	—

	136
	137
	1,11
	—
	—

	137
	138
	2,24
	—
	—

	138
	139
	20,16
	—
	—

	139
	140
	4,83
	—
	—

	140
	141
	4,51
	—
	—

	141
	131
	2,53
	—
	—


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:95

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3251±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(3251)  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3251 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000029:102 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:95 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:109


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000029:109(1)

	161
	68623,41
	406167,31
	68623,41
	406167,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	160
	68625,75
	406168,59
	68625,75
	406168,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	159
	68628,82
	406172,83
	68628,82
	406172,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	158
	68629,94
	406176,26
	68629,94
	406176,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	157
	68630,75
	406180,32
	68630,75
	406180,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	156
	68628,82
	406185,40
	68628,82
	406185,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	155
	68629,24
	406186,43
	68629,24
	406186,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	154
	68628,46
	406189,30
	68628,46
	406189,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	153
	68627,03
	406190,71
	68627,03
	406190,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	152
	68621,37
	406189,89
	68621,37
	406189,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	151
	68618,55
	406189,62
	68618,55
	406189,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	150
	68617,67
	406190,13
	68617,67
	406190,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	149
	68616,30
	406194,98
	68616,30
	406194,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н60У
	—
	—
	68614,27
	406201,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	148
	68614,39
	406201,74
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	147
	68601,53
	406198,11
	68601,53
	406198,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	146
	68586,31
	406193,81
	68586,31
	406193,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н61У
	—
	—
	68580,59
	406191,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	145
	68580,74
	406191,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	144
	68583,41
	406186,39
	68583,41
	406186,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	91
	68583,41
	406185,40
	68583,41
	406185,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	101
	68590,11
	406173,61
	68590,11
	406173,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	92
	68594,97
	406157,70
	68594,97
	406157,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	167
	68598,89
	406158,20
	68598,89
	406158,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	166
	68600,93
	406158,89
	68600,93
	406158,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	165
	68602,13
	406160,01
	68602,13
	406160,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	164
	68609,72
	406161,92
	68609,72
	406161,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	163
	68614,93
	406163,23
	68614,93
	406163,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	162
	68617,78
	406164,60
	68617,78
	406164,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	161
	68623,41
	406167,31
	68623,41
	406167,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000029:109(2)

	н66У
	—
	—
	68401,71
	405952,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	168
	68353,18
	405957,23
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	174
	68332,38
	405936,03
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	173
	68332,88
	405932,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	172
	68401,58
	405952,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	171
	68386,05
	405975,23
	68386,05
	405975,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н62У
	—
	—
	68384,21
	405978,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	170
	68381,53
	405977,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	169
	68364,60
	405972,44
	68364,60
	405972,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н63У
	—
	—
	68361,13
	405968,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н64У
	—
	—
	68354,84
	405959,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н65У
	—
	—
	68332,67
	405934,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н67У
	—
	—
	68332,90
	405932,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н66У
	—
	—
	68401,71
	405952,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:109

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000029:109(1)

	161
	160
	2,67
	—
	—

	160
	159
	5,23
	—
	—

	159
	158
	3,61
	—
	—

	158
	157
	4,14
	—
	—

	157
	156
	5,43
	—
	—

	156
	155
	1,11
	—
	—

	155
	154
	2,97
	—
	—

	154
	153
	2,01
	—
	—

	153
	152
	5,72
	—
	—

	152
	151
	2,83
	—
	—

	151
	150
	1,02
	—
	—

	150
	149
	5,04
	—
	—

	149
	н60У
	7,02
	—
	согласовано

	н60У
	147
	13,24
	—
	согласовано

	147
	146
	15,82
	—
	—

	146
	н61У
	6,00
	—
	согласовано

	н61У
	144
	6,27
	—
	согласовано

	144
	91
	0,99
	—
	—

	91
	101
	13,56
	—
	—

	101
	92
	16,64
	—
	—

	92
	167
	3,95
	—
	—

	167
	166
	2,15
	—
	—

	166
	165
	1,64
	—
	—

	165
	164
	7,83
	—
	—

	164
	163
	5,37
	—
	—

	163
	162
	3,16
	—
	—

	162
	161
	6,25
	—
	—

	05:13:000029:109(2)

	н66У
	171
	27,83
	—
	согласовано

	171
	н62У
	3,60
	—
	согласовано

	н62У
	169
	20,48
	—
	согласовано

	169
	н63У
	5,11
	—
	согласовано

	н63У
	н64У
	11,10
	—
	согласовано

	н64У
	н65У
	33,67
	—
	согласовано

	н65У
	н67У
	1,65
	—
	согласовано

	н67У
	н66У
	71,56
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:109

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент, ул Сулеймана Стальского, д 17

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2749±18 
(1) 1369,06±—;
(2) 1380,08±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2749)  = 18 
(1) —;
(2) —

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2749 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:109 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:248


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н152У
	—
	—
	68444,56
	406581,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н156У
	—
	—
	68456,60
	406638,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н157У
	—
	—
	68449,31
	406639,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н158У
	—
	—
	68438,03
	406641,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н159У
	—
	—
	68407,00
	406637,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н160У
	—
	—
	68391,17
	406633,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н161У
	—
	—
	68397,05
	406601,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н162У
	—
	—
	68404,88
	406595,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н164У
	—
	—
	68423,55
	406592,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н165У
	—
	—
	68426,29
	406586,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	287
	68444,36
	406581,39
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	286
	68456,40
	406638,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	285
	68449,11
	406639,53
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	284
	68437,83
	406641,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	283
	68406,80
	406637,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	282
	68390,97
	406633,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	281
	68396,85
	406600,99
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	290
	68404,68
	406595,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	289
	68423,35
	406592,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	288
	68426,09
	406586,89
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н152У
	—
	—
	68444,56
	406581,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:248

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н152У
	н156У
	58,23
	—
	согласовано

	н156У
	н157У
	7,38
	—
	согласовано

	н157У
	н158У
	11,38
	—
	согласовано

	н158У
	н159У
	31,19
	—
	согласовано

	н159У
	н160У
	16,41
	—
	согласовано

	н160У
	н161У
	33,05
	—
	согласовано

	н161У
	н162У
	9,71
	—
	согласовано

	н162У
	н164У
	18,83
	—
	согласовано

	н164У
	н165У
	6,49
	—
	согласовано

	н165У
	н152У
	19,08
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:248

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. сельсовет Испикский, с. Асаликент, ул. Мира, з/у 6

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2750±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2750)  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000029:252 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:248 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:250


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000029:250(1)

	35
	68652,83
	406176,71
	68652,83
	406176,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	58
	68659,10
	406179,22
	68659,10
	406179,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	57
	68662,61
	406180,77
	68662,61
	406180,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	56
	68666,25
	406182,48
	68666,25
	406182,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	68668,20
	406183,50
	68668,20
	406183,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	33
	68666,12
	406186,61
	68666,12
	406186,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	55
	68660,04
	406193,54
	68660,04
	406193,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	54
	68666,38
	406198,02
	68666,38
	406198,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	53
	68670,24
	406201,20
	68670,24
	406201,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	52
	68673,69
	406204,04
	68673,69
	406204,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	51
	68675,93
	406206,48
	68675,93
	406206,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	50
	68674,70
	406208,38
	68674,70
	406208,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	49
	68673,93
	406209,56
	68673,93
	406209,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	48
	68669,31
	406210,37
	68669,31
	406210,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	47
	68667,40
	406212,29
	68667,40
	406212,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	46
	68663,90
	406217,58
	68663,90
	406217,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	45
	68654,17
	406232,28
	68654,17
	406232,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	44
	68651,80
	406231,11
	68651,80
	406231,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	43
	68642,68
	406227,54
	68642,68
	406227,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	42
	68630,15
	406221,76
	68630,15
	406221,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	41
	68634,71
	406209,69
	68634,71
	406209,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	40
	68639,57
	406197,77
	68639,57
	406197,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	39
	68642,83
	406188,89
	68642,83
	406188,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	38
	68644,83
	406185,63
	68644,83
	406185,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	37
	68647,02
	406184,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	36
	68649,82
	406178,78
	68649,82
	406178,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	68652,83
	406176,71
	68652,83
	406176,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000029:250(2)

	н34У
	—
	—
	68623,10
	406079,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н32У
	—
	—
	68618,14
	406101,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н33У
	—
	—
	68569,32
	406106,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	61
	68579,78
	406068,38
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	60
	68623,44
	406077,53
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	59
	68616,97
	406107,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	63
	68571,84
	406098,17
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	62
	68576,36
	406080,02
	68576,36
	406080,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н35У
	—
	—
	68579,30
	406070,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н34У
	—
	—
	68623,10
	406079,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:250

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000029:250(1)

	35
	58
	6,75
	—
	—

	58
	57
	3,84
	—
	—

	57
	56
	4,02
	—
	—

	56
	34
	2,20
	—
	—

	34
	33
	3,74
	—
	согласовано

	33
	55
	9,22
	—
	—

	55
	54
	7,76
	—
	—

	54
	53
	5,00
	—
	—

	53
	52
	4,47
	—
	—

	52
	51
	3,31
	—
	—

	51
	50
	2,26
	—
	—

	50
	49
	1,41
	—
	—

	49
	48
	4,69
	—
	—

	48
	47
	2,71
	—
	—

	47
	46
	6,34
	—
	—

	46
	45
	17,63
	—
	—

	45
	44
	2,64
	—
	—

	44
	43
	9,79
	—
	—

	43
	42
	13,80
	—
	—

	42
	41
	12,90
	—
	—

	41
	40
	12,87
	—
	—

	40
	39
	9,46
	—
	—

	39
	38
	3,82
	—
	—

	38
	36
	8,47
	—
	согласовано

	36
	35
	3,65
	—
	—

	05:13:000029:250(2)

	н34У
	н32У
	23,15
	—
	согласовано

	н32У
	н33У
	49,03
	—
	согласовано

	н33У
	62
	27,10
	—
	согласовано

	62
	н35У
	10,42
	—
	согласовано

	н35У
	н34У
	44,73
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:250

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. сельсовет Испикский, с. Асаликент, ул. Сулеймана Стальского, з/у 18

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2749±18 
(1) 1367,61±—;
(2) 1381,28±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2749)  = 18 
(1) —;
(2) —

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2749 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:250 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:258


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000029:258(1)

	66
	68583,08
	406153,53
	68583,08
	406153,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	65
	68585,55
	406154,82
	68585,55
	406154,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	64
	68590,12
	406156,22
	68590,12
	406156,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	93
	68592,18
	406157,12
	68592,18
	406157,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	92
	68594,97
	406157,70
	68594,97
	406157,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	101
	68590,11
	406173,61
	68590,11
	406173,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	91
	68583,41
	406185,40
	68583,41
	406185,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	90
	68580,76
	406184,27
	68580,76
	406184,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	89
	68579,11
	406187,39
	68579,11
	406187,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н147У
	—
	—
	68578,87
	406187,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	88
	68574,82
	406185,56
	68574,82
	406185,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	87
	68570,06
	406183,52
	68570,06
	406183,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	86
	68555,85
	406177,44
	68555,85
	406177,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	85
	68549,11
	406174,03
	68549,11
	406174,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	84
	68547,23
	406175,14
	68547,23
	406175,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	83
	68541,16
	406173,40
	68541,16
	406173,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	82
	68537,60
	406172,02
	68537,60
	406172,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	81
	68541,19
	406156,62
	68541,19
	406156,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	80
	68542,47
	406153,95
	68542,47
	406153,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	79
	68544,10
	406152,35
	68544,10
	406152,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	78
	68550,68
	406151,15
	68550,68
	406151,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	77
	68559,34
	406150,60
	68559,34
	406150,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	76
	68560,91
	406150,60
	68560,91
	406150,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	75
	68560,51
	406153,66
	68560,51
	406153,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	74
	68562,80
	406153,96
	68562,80
	406153,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	73
	68563,80
	406155,60
	68563,80
	406155,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	72
	68564,74
	406156,08
	68564,74
	406156,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	71
	68565,75
	406156,08
	68565,75
	406156,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	70
	68566,48
	406151,74
	68566,48
	406151,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	69
	68568,98
	406150,35
	68568,98
	406150,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	68
	68571,50
	406150,53
	68571,50
	406150,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	67
	68574,94
	406151,89
	68574,94
	406151,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	66
	68583,08
	406153,53
	68583,08
	406153,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000029:258(2)

	н36У
	—
	—
	68707,00
	406059,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	97
	68751,10
	406085,53
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	96
	68733,31
	406108,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	95
	68726,53
	406100,67
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	94
	68720,07
	406095,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	100
	68693,29
	406080,24
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	99
	68707,76
	406059,26
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	98
	68717,65
	406062,67
	68717,65
	406062,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н37У
	—
	—
	68749,65
	406084,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н38У
	—
	—
	68733,61
	406105,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н39У
	—
	—
	68692,62
	406079,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н36У
	—
	—
	68707,00
	406059,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:258

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000029:258(1)

	66
	65
	2,79
	—
	—

	65
	64
	4,78
	—
	—

	64
	93
	2,25
	—
	—

	93
	92
	2,85
	—
	—

	92
	101
	16,64
	—
	—

	101
	91
	13,56
	—
	—

	91
	90
	2,88
	—
	—

	90
	89
	3,53
	—
	—

	89
	н147У
	0,26
	—
	согласовано

	н147У
	88
	4,40
	—
	согласовано

	88
	87
	5,18
	—
	—

	87
	86
	15,46
	—
	—

	86
	85
	7,55
	—
	—

	85
	84
	2,18
	—
	—

	84
	83
	6,31
	—
	—

	83
	82
	3,82
	—
	—

	82
	81
	15,81
	—
	—

	81
	80
	2,96
	—
	—

	80
	79
	2,28
	—
	—

	79
	78
	6,69
	—
	—

	78
	77
	8,68
	—
	—

	77
	76
	1,57
	—
	—

	76
	75
	3,09
	—
	—

	75
	74
	2,31
	—
	—

	74
	73
	1,92
	—
	—

	73
	72
	1,06
	—
	—

	72
	71
	1,01
	—
	—

	71
	70
	4,40
	—
	—

	70
	69
	2,86
	—
	—

	69
	68
	2,53
	—
	—

	68
	67
	3,70
	—
	—

	67
	66
	8,30
	—
	—

	05:13:000029:258(2)

	н36У
	98
	11,26
	—
	согласовано

	98
	н37У
	38,76
	—
	согласовано

	н37У
	н38У
	26,69
	—
	согласовано

	н38У
	н39У
	48,55
	—
	согласовано

	н39У
	н36У
	25,33
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:258

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с Асаликент, ул Сулеймана Стальского, 15

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2749±18 
(1) 1416,67±—;
(2) 1331,84±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2749)  = 18 
(1) —;
(2) —

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2749 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000029:260 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведение личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:258 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:269


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н115У
	—
	—
	69238,32
	406819,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н163У
	—
	—
	69230,93
	406833,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н116У
	—
	—
	69212,74
	406867,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н117У
	—
	—
	69181,34
	406850,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н166У
	—
	—
	69202,78
	406810,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н118У
	—
	—
	69208,86
	406799,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	142
	69220,99
	406829,18
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	143
	69193,94
	406879,42
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	233
	69164,13
	406863,33
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	234
	69193,01
	406809,62
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н115У
	—
	—
	69238,32
	406819,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:269

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н115У
	н163У
	15,59
	—
	согласовано

	н163У
	н116У
	38,37
	—
	согласовано

	н116У
	н117У
	35,68
	—
	согласовано

	н117У
	н166У
	45,27
	—
	согласовано

	н166У
	н118У
	12,83
	—
	согласовано

	н118У
	н115У
	35,95
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:269

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н., с. Асаликент (уникальный номер в ГАР: d286118c-116a-4722-a8d5-42ee41766d91)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2000±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2000)  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведение личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:269 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:276


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	—
	—
	68828,91
	406207,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н2У
	—
	—
	68857,16
	406228,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н3У
	—
	—
	68846,74
	406240,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н4У
	—
	—
	68837,09
	406251,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н5У
	—
	—
	68833,98
	406248,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н6У
	—
	—
	68825,23
	406241,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н7У
	—
	—
	68813,77
	406228,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н8У
	—
	—
	68802,75
	406214,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н9У
	—
	—
	68796,00
	406216,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н10У
	—
	—
	68771,41
	406177,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н11У
	—
	—
	68763,31
	406168,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	н12У
	—
	—
	68770,63
	406159,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	1
	68858,26
	406226,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	2
	68837,06
	406251,03
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	3
	68746,99
	406147,72
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	4
	68751,81
	406145,70
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н1У
	—
	—
	68828,91
	406207,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:276

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	35,17
	—
	согласовано

	н2У
	н3У
	15,65
	—
	согласовано

	н3У
	н4У
	14,86
	—
	согласовано

	н4У
	н5У
	4,13
	—
	согласовано

	н5У
	н6У
	11,32
	—
	согласовано

	н6У
	н7У
	17,41
	—
	согласовано

	н7У
	н8У
	17,97
	—
	согласовано

	н8У
	н9У
	6,98
	—
	согласовано

	н9У
	н10У
	45,32
	—
	согласовано

	н10У
	н11У
	12,73
	—
	согласовано

	н11У
	н12У
	11,00
	—
	согласовано

	н12У
	н1У
	75,25
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:276

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. сельсовет Испикский, с. Асаликент, ул. Чантаркентская, з/у 4

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2500±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2500)  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000063:156 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:276 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:278


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000029:278(1)

	н29У
	—
	—
	68686,48
	406077,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н27У
	—
	—
	68671,41
	406110,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н28У
	—
	—
	68664,68
	406116,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н30У
	—
	—
	68639,29
	406104,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н31У
	—
	—
	68652,74
	406065,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	22
	68647,92
	406054,84
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	23
	68688,20
	406068,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	24
	68668,16
	406111,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	25
	68659,44
	406112,69
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	26
	68634,85
	406094,34
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н29У
	—
	—
	68686,48
	406077,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	05:13:000029:278(2)

	н15У
	—
	—
	68683,80
	406177,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н16У
	—
	—
	68694,44
	406181,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н17У
	—
	—
	68701,27
	406186,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н18У
	—
	—
	68705,14
	406191,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н19У
	—
	—
	68706,68
	406194,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н20У
	—
	—
	68707,23
	406199,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н21У
	—
	—
	68705,19
	406202,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н22У
	—
	—
	68702,87
	406210,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	31
	68681,09
	406199,20
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	32
	68688,82
	406185,41
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	27
	68704,80
	406204,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	28
	68700,20
	406232,27
	68700,20
	406232,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	29
	68687,29
	406229,80
	68687,29
	406229,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	30
	68689,82
	406214,97
	68689,82
	406214,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н23У
	—
	—
	68679,08
	406197,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н24У
	—
	—
	68680,49
	406196,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н25У
	—
	—
	68672,06
	406189,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	33
	—
	—
	68666,12
	406186,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	—
	—
	68668,20
	406183,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н26У
	—
	—
	68671,88
	406179,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н15У
	—
	—
	68683,80
	406177,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:278

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000029:278(1)

	н29У
	н27У
	35,79
	—
	согласовано

	н27У
	н28У
	9,00
	—
	согласовано

	н28У
	н30У
	28,01
	—
	согласовано

	н30У
	н31У
	40,56
	—
	согласовано

	н31У
	н29У
	35,70
	—
	согласовано

	05:13:000029:278(2)

	н15У
	н16У
	11,43
	—
	согласовано

	н16У
	н17У
	8,10
	—
	согласовано

	н17У
	н18У
	6,17
	—
	согласовано

	н18У
	н19У
	4,17
	—
	согласовано

	н19У
	н20У
	4,46
	—
	согласовано

	н20У
	н21У
	3,51
	—
	согласовано

	н21У
	н22У
	8,38
	—
	согласовано

	н22У
	28
	22,18
	—
	согласовано

	28
	29
	13,14
	—
	—

	29
	30
	15,04
	—
	—

	30
	н23У
	20,18
	—
	согласовано

	н23У
	н24У
	2,14
	—
	согласовано

	н24У
	н25У
	10,68
	—
	согласовано

	н25У
	33
	6,70
	—
	согласовано

	33
	34
	3,74
	—
	согласовано

	34
	н26У
	5,45
	—
	согласовано

	н26У
	н15У
	12,05
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000029:278

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Респ Дагестан, Сулейман-Стальский  р-н, с Асаликент

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2501±18 
(1) 1405,33±—;
(2) 1095,27±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(2501)  = 18 
(1) —;
(2) —

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2501 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	05:13:000063:150 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000029:278 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:4


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000063:4(3)

	н123У
	—
	—
	69105,39
	406824,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н122У
	—
	—
	69084,74
	406943,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н121У
	—
	—
	69157,28
	406977,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н120У
	—
	—
	69187,18
	406922,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	332
	69105,05
	406825,04
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	331
	69084,40
	406943,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	330
	69156,94
	406978,81
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	329
	69186,84
	406922,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	252
	69201,84
	406997,96
	69201,84
	406997,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	573
	69208,63
	406998,36
	69208,63
	406998,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	574
	69248,78
	407133,33
	69248,78
	407133,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	575
	69224,09
	407423,36
	69224,09
	407423,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	576
	69164,06
	407398,42
	69164,06
	407398,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	577
	69128,61
	406973,45
	69128,61
	406973,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	578
	68868,76
	407128,73
	68868,76
	407128,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	579
	68983,42
	406798,61
	68983,42
	406798,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	580
	68648,57
	406953,96
	68648,57
	406953,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	581
	68698,31
	406703,90
	68698,31
	406703,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	258
	68539,46
	406646,31
	68539,46
	406646,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	257
	68560,20
	406631,00
	68560,20
	406631,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	256
	68784,56
	406647,78
	68784,56
	406647,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	255
	68906,18
	406714,88
	68906,18
	406714,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	254
	69023,61
	406771,49
	69023,61
	406771,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н123У
	—
	—
	69105,39
	406824,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	05:13:000063:4(4)

	582
	71661,43
	407276,61
	71661,43
	407276,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	583
	71656,97
	407260,76
	71656,97
	407260,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	584
	72058,20
	406530,33
	72058,20
	406530,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	333
	72098,21
	406540,29
	72098,21
	406540,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	349
	72070,80
	406539,65
	72070,80
	406539,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	348
	72064,25
	406544,95
	72064,25
	406544,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	582
	71661,43
	407276,61
	71661,43
	407276,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(5)

	585
	71954,36
	407630,46
	71954,36
	407630,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	336
	71939,26
	407641,85
	71939,26
	407641,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	335
	71923,20
	407578,50
	71923,20
	407578,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	334
	71918,15
	407471,32
	71918,15
	407471,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	585
	71954,36
	407630,46
	71954,36
	407630,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(6)

	586
	69073,19
	406593,50
	69073,19
	406593,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	410
	69279,68
	406612,98
	69279,68
	406612,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	422
	69391,79
	406700,11
	69391,79
	406700,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	421
	69533,45
	406755,33
	69533,45
	406755,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	420
	69591,07
	406761,33
	69591,07
	406761,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	419
	69643,89
	406792,54
	69643,89
	406792,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	418
	69695,52
	406800,95
	69695,52
	406800,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	417
	69755,54
	406784,14
	69755,54
	406784,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	416
	69858,02
	406763,73
	69858,02
	406763,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	415
	69922,85
	406763,73
	69922,85
	406763,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	414
	69978,07
	406779,34
	69978,07
	406779,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	413
	70017,99
	406784,14
	70017,99
	406784,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	412
	70075,61
	406760,13
	70075,61
	406760,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	411
	70129,56
	406763,69
	70129,56
	406763,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	517
	70218,49
	406842,29
	70218,49
	406842,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	516
	70146,68
	406837,14
	70146,68
	406837,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	522
	70072,24
	406855,15
	70072,24
	406855,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	521
	70025,42
	406859,95
	70025,42
	406859,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	520
	69865,76
	406855,15
	69865,76
	406855,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	519
	69790,13
	406861,15
	69790,13
	406861,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	518
	69696,49
	406856,35
	69696,49
	406856,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	245
	69702,99
	406888,92
	69702,99
	406888,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	244
	69495,40
	406834,40
	69495,40
	406834,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	243
	69489,11
	406813,43
	69489,11
	406813,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	242
	69459,76
	406807,14
	69459,76
	406807,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	241
	69386,36
	406861,66
	69386,36
	406861,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	240
	69352,82
	406897,31
	69352,82
	406897,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	239
	69216,52
	406826,01
	69216,52
	406826,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	238
	69157,81
	406758,91
	69157,81
	406758,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	237
	69071,84
	406706,49
	69071,84
	406706,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	236
	69092,80
	406668,75
	69092,80
	406668,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	235
	69070,56
	406592,64
	69070,56
	406592,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	586
	69073,19
	406593,50
	69073,19
	406593,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(7)

	616
	68887,03
	405493,67
	68887,03
	405493,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	617
	69027,14
	405598,53
	69027,14
	405598,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	618
	69087,35
	405783,47
	69087,35
	405783,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	619
	69192,35
	405793,36
	69192,35
	405793,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	338
	69370,62
	405866,95
	69370,62
	405866,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	337
	69381,39
	406426,46
	69381,39
	406426,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	385
	70051,92
	406604,01
	70051,92
	406604,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	384
	70601,15
	406838,31
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	383
	70638,52
	406861,84
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	452
	70623,57
	406901,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	451
	70522,55
	406869,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	450
	70469,61
	406892,37
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	449
	70410,79
	406880,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	430
	70218,43
	406778,28
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	429
	70270,09
	406774,54
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	428
	70333,46
	406773,34
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	427
	70461,91
	406823,76
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	426
	70542,35
	406820,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	425
	70579,56
	406829,76
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	424
	70051,90
	406604,04
	70051,90
	406604,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	423
	69612,91
	406574,32
	69612,91
	406574,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	431
	69621,58
	406590,56
	69621,58
	406590,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	587
	69093,15
	406547,48
	69093,15
	406547,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	588
	69058,11
	406502,51
	69058,11
	406502,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	589
	69060,04
	406439,50
	69060,04
	406439,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	590
	69064,02
	406428,51
	69064,02
	406428,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	591
	69060,61
	406422,91
	69060,61
	406422,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	592
	69061,98
	406383,50
	69061,98
	406383,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	361
	68868,75
	406173,71
	68868,75
	406173,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	360
	68799,24
	406165,50
	68799,24
	406165,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	363
	68742,63
	406066,95
	68742,63
	406066,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	362
	68507,78
	406010,33
	68507,78
	406010,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	222
	68475,97
	406118,85
	68475,97
	406118,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	209
	68456,32
	406112,88
	68456,32
	406112,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	210
	68453,72
	406112,45
	68453,72
	406112,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	211
	68448,22
	406119,37
	68448,22
	406119,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	212
	68447,18
	406119,40
	68447,18
	406119,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н100У
	—
	—
	68425,45
	406107,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н99У
	—
	—
	68425,95
	406089,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н98У
	—
	—
	68436,68
	406080,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н97У
	—
	—
	68450,18
	406064,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н93У
	—
	—
	68454,83
	406053,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н92У
	—
	—
	68464,20
	406042,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н91У
	—
	—
	68396,49
	406027,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н90У
	—
	—
	68343,49
	406011,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н88У
	—
	—
	68341,28
	405995,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н87У
	—
	—
	68344,79
	405989,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н86У
	—
	—
	68346,66
	405984,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н85У
	—
	—
	68353,45
	405975,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н63У
	—
	—
	68361,13
	405968,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	169
	—
	—
	68364,60
	405972,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н62У
	—
	—
	68384,21
	405978,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	171
	—
	—
	68386,05
	405975,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н66У
	—
	—
	68401,71
	405952,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н67У
	—
	—
	68332,90
	405932,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н109У
	—
	—
	68188,80
	405865,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н108У
	—
	—
	68163,17
	405930,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н107У
	—
	—
	68129,58
	406021,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н113У
	—
	—
	68127,66
	406027,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н112У
	—
	—
	68105,98
	406086,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н111У
	—
	—
	68184,47
	406093,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	213
	68446,62
	406124,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	359
	68446,32
	406127,13
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	226
	68320,41
	406103,59
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	227
	68431,41
	406102,82
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	232
	68437,25
	406032,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	231
	68344,41
	406009,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	230
	68353,67
	405960,45
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	229
	68190,28
	405880,28
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	228
	68121,40
	406092,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	223
	68171,67
	406112,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	358
	68159,70
	406134,05
	68159,70
	406134,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	357
	68075,82
	406108,89
	68075,82
	406108,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	356
	67979,37
	406308,09
	67979,37
	406308,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	355
	67952,11
	406308,09
	67952,11
	406308,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	354
	67924,85
	406329,06
	67924,85
	406329,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	353
	67937,43
	406352,12
	67937,43
	406352,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	352
	67987,76
	406402,45
	67987,76
	406402,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	351
	67973,08
	406446,48
	67973,08
	406446,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	350
	68044,37
	406503,10
	68044,37
	406503,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	270
	68108,09
	406504,53
	68108,09
	406504,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	554
	68107,40
	406598,37
	68107,40
	406598,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	553
	67956,35
	406566,33
	67956,35
	406566,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	552
	67889,47
	406552,14
	67889,47
	406552,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	566
	67847,70
	406591,51
	67847,70
	406591,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	565
	67853,38
	406606,95
	67853,38
	406606,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	564
	67934,44
	406616,43
	67934,44
	406616,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	563
	67990,51
	406622,98
	67990,51
	406622,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	562
	68013,26
	406639,32
	68013,26
	406639,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	561
	67942,32
	406724,38
	67942,32
	406724,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	560
	67861,52
	406795,24
	67861,52
	406795,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	559
	67878,71
	406815,09
	67878,71
	406815,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	558
	67958,64
	406760,02
	67958,64
	406760,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	557
	68054,52
	406661,27
	68054,52
	406661,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	556
	68115,38
	406667,02
	68115,38
	406667,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	555
	68122,20
	406623,18
	68122,20
	406623,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	268
	68128,25
	406626,81
	68128,25
	406626,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	267
	68113,57
	406687,62
	68113,57
	406687,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	266
	68207,93
	406733,75
	68207,93
	406733,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	265
	68218,41
	406719,07
	68218,41
	406719,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	264
	68262,45
	406750,53
	68262,45
	406750,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	263
	68348,42
	406754,72
	68348,42
	406754,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	262
	68381,97
	406704,39
	68381,97
	406704,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	261
	68432,29
	406725,36
	68432,29
	406725,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	260
	68533,79
	406650,48
	68533,79
	406650,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	593
	68558,53
	406919,05
	68558,53
	406919,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	594
	68378,42
	406804,23
	68378,42
	406804,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	595
	68468,69
	407064,15
	68468,69
	407064,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	596
	68168,60
	406984,47
	68168,60
	406984,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	597
	68133,85
	407224,52
	68133,85
	407224,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	598
	67903,92
	407299,76
	67903,92
	407299,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	599
	67838,85
	407224,82
	67838,85
	407224,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	600
	67698,92
	407289,97
	67698,92
	407289,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	601
	67564,44
	406857,10
	67564,44
	406857,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	602
	67450,04
	406476,22
	67450,04
	406476,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	603
	67477,86
	406299,19
	67477,86
	406299,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	604
	67212,64
	406101,47
	67212,64
	406101,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	605
	67237,34
	405825,44
	67237,34
	405825,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	606
	67196,99
	405485,48
	67196,99
	405485,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	607
	67541,09
	405565,11
	67541,09
	405565,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	608
	67647,05
	405529,99
	67647,05
	405529,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	609
	67925,19
	405654,70
	67925,19
	405654,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	610
	68067,05
	405532,56
	68067,05
	405532,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	611
	68427,07
	405534,16
	68427,07
	405534,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	612
	68499,97
	405444,08
	68499,97
	405444,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	613
	68603,23
	405698,98
	68603,23
	405698,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	614
	68727,14
	405603,85
	68727,14
	405603,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	615
	68755,01
	405473,83
	68755,01
	405473,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	616
	68887,03
	405493,67
	68887,03
	405493,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	365
	68961,91
	405977,05
	68961,91
	405977,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	366
	69009,64
	406055,15
	69009,64
	406055,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	367
	69100,26
	406135,10
	69100,26
	406135,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	368
	69135,56
	406176,04
	69135,56
	406176,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	369
	69236,71
	406298,86
	69236,71
	406298,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	370
	69255,81
	406332,20
	69255,81
	406332,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	371
	69282,45
	406393,68
	69282,45
	406393,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	372
	69332,43
	406490,27
	69332,43
	406490,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	373
	69360,78
	406531,60
	69360,78
	406531,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	374
	69396,83
	406571,49
	69396,83
	406571,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	375
	69220,21
	406556,59
	69220,21
	406556,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	376
	69201,71
	406544,82
	69201,71
	406544,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	377
	69166,63
	406478,98
	69166,63
	406478,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	378
	69183,60
	406403,39
	69183,60
	406403,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	379
	68929,19
	406112,64
	68929,19
	406112,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	380
	68850,16
	406086,72
	68850,16
	406086,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	381
	68800,07
	406003,77
	68800,07
	406003,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	382
	68774,19
	405993,45
	68774,19
	405993,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	397
	68734,18
	405979,41
	68734,18
	405979,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	398
	68659,75
	405947,00
	68659,75
	405947,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	399
	68563,71
	405931,39
	68563,71
	405931,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	400
	68555,30
	405907,38
	68555,30
	405907,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	401
	68630,94
	405846,16
	68630,94
	405846,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	402
	68645,34
	405766,93
	68645,34
	405766,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	403
	68643,27
	405721,00
	68643,27
	405721,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	404
	68696,10
	405741,41
	68696,10
	405741,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	405
	68723,71
	405665,77
	68723,71
	405665,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	406
	68775,33
	405674,18
	68775,33
	405674,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	407
	68830,55
	405658,57
	68830,55
	405658,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	408
	68849,76
	405605,75
	68849,76
	405605,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	409
	68877,37
	405611,75
	68877,37
	405611,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	386
	68879,77
	405704,19
	68879,77
	405704,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	387
	68847,36
	405747,41
	68847,36
	405747,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	388
	68788,53
	405766,62
	68788,53
	405766,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	389
	68776,53
	405788,22
	68776,53
	405788,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	390
	68808,94
	405812,23
	68808,94
	405812,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	391
	68853,36
	405826,64
	68853,36
	405826,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	392
	68872,57
	405814,64
	68872,57
	405814,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	393
	68883,37
	405772,62
	68883,37
	405772,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	394
	68901,38
	405771,42
	68901,38
	405771,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	395
	68947,00
	405813,44
	68947,00
	405813,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	396
	68951,80
	405853,05
	68951,80
	405853,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	364
	68920,84
	405888,47
	68920,84
	405888,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	365
	68961,91
	405977,05
	68961,91
	405977,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	625
	67968,39
	406794,68
	67968,39
	406794,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	624
	67998,45
	406839,65
	67998,45
	406839,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	623
	67838,59
	406984,82
	67838,59
	406984,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	622
	67753,54
	406939,90
	67753,54
	406939,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	621
	67803,31
	406724,85
	67803,31
	406724,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	620
	67838,32
	406724,82
	67838,32
	406724,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	626
	67803,48
	406879,85
	67803,48
	406879,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	625
	67968,39
	406794,68
	67968,39
	406794,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	631
	67867,63
	406549,77
	67867,63
	406549,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	630
	67842,69
	406600,79
	67842,69
	406600,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	629
	67844,74
	406653,79
	67844,74
	406653,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	628
	67807,75
	406658,83
	67807,75
	406658,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	627
	67773,94
	406835,87
	67773,94
	406835,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	636
	67692,89
	406790,96
	67692,89
	406790,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	635
	67734,74
	406649,91
	67734,74
	406649,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	634
	67608,73
	406641,04
	67608,73
	406641,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	633
	67538,74
	406657,12
	67538,74
	406657,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	632
	67489,63
	406548,17
	67489,63
	406548,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	631
	67867,63
	406549,77
	67867,63
	406549,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	527
	67768,47
	405932,53
	67768,47
	405932,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	528
	67752,00
	405995,70
	67752,00
	405995,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	529
	67608,60
	405983,10
	67608,60
	405983,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	535
	67494,70
	405954,70
	67494,70
	405954,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	536
	67512,98
	405864,51
	67512,98
	405864,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	530
	67628,27
	405895,21
	67628,27
	405895,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	527
	67768,47
	405932,53
	67768,47
	405932,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	523
	67797,71
	405820,40
	67797,71
	405820,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	524
	67769,98
	405926,73
	67769,98
	405926,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	525
	67629,58
	405889,35
	67629,58
	405889,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	538
	67514,17
	405858,62
	67514,17
	405858,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	539
	67530,90
	405776,10
	67530,90
	405776,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	537
	67651,50
	405791,40
	67651,50
	405791,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	526
	67645,89
	405816,46
	67645,89
	405816,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	523
	67797,71
	405820,40
	67797,71
	405820,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	531
	67460,10
	405760,80
	67460,10
	405760,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	532
	67438,50
	405941,60
	67438,50
	405941,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	533
	67281,13
	405898,56
	67281,13
	405898,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	534
	67293,42
	405774,00
	67293,42
	405774,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	531
	67460,10
	405760,80
	67460,10
	405760,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	813
	—
	—
	67372,40
	405608,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	814
	—
	—
	67397,80
	405610,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	815
	—
	—
	67389,78
	405671,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	816
	—
	—
	67342,46
	405682,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	817
	—
	—
	67289,06
	405693,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	818
	—
	—
	67247,56
	405703,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	819
	—
	—
	67239,70
	405677,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	820
	—
	—
	67236,00
	405642,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	813
	—
	—
	67372,40
	405608,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	168
	68353,18
	405957,23
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	174
	68332,38
	405936,03
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	173
	68332,88
	405932,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	172
	68401,58
	405952,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	171
	68386,05
	405975,23
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	170
	68381,53
	405977,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	169
	68364,60
	405972,44
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	168
	68353,18
	405957,23
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(8)

	499
	70403,76
	407084,17
	70403,76
	407084,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	498
	70443,38
	407098,58
	70443,38
	407098,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	497
	70475,79
	407127,39
	70475,79
	407127,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	496
	70508,20
	407165,81
	70508,20
	407165,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	495
	70503,40
	407192,22
	70503,40
	407192,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	494
	70430,17
	407204,22
	70430,17
	407204,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	493
	70368,95
	407230,64
	70368,95
	407230,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	492
	70308,94
	407262,20
	70308,94
	407262,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	646
	70294,04
	407352,22
	70294,04
	407352,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	647
	70411,04
	407357,10
	70411,04
	407357,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	648
	70419,09
	407402,08
	70419,09
	407402,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	649
	70594,03
	407346,89
	70594,03
	407346,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	650
	70619,09
	407401,88
	70619,09
	407401,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	491
	70754,03
	407346,73
	70754,03
	407346,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	490
	70757,84
	407352,98
	70757,84
	407352,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	489
	70678,11
	407404,71
	70678,11
	407404,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	488
	70694,13
	407441,79
	70694,13
	407441,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	637
	70699,22
	407521,79
	70699,22
	407521,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	551
	—
	—
	70739,07
	407534,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	550
	—
	—
	70715,05
	407538,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	549
	—
	—
	70725,16
	407547,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н173У
	—
	—
	70731,48
	407559,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	547
	—
	—
	70736,16
	407586,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	546
	—
	—
	70739,98
	407608,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	545
	—
	—
	70745,16
	407629,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	544
	—
	—
	70753,13
	407649,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	543
	—
	—
	70759,96
	407666,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	542
	—
	—
	70761,63
	407670,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	541
	—
	—
	70811,06
	407591,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н169У
	—
	—
	70810,46
	407691,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н170У
	—
	—
	70767,16
	407695,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н171У
	—
	—
	70745,67
	407696,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	540
	70829,26
	407561,66
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	638
	70736,42
	407711,75
	70736,42
	407711,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	639
	70309,22
	407522,21
	70309,22
	407522,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	640
	69906,88
	407223,63
	69906,88
	407223,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	641
	69728,81
	407161,81
	69728,81
	407161,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	642
	69388,88
	407232,17
	69388,88
	407232,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	643
	69348,91
	407258,21
	69348,91
	407258,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	644
	69397,02
	407358,17
	69397,02
	407358,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	645
	69298,99
	407333,27
	69298,99
	407333,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	251
	69308,63
	406988,26
	69308,63
	406988,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	250
	69315,07
	407008,44
	69315,07
	407008,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	249
	69396,85
	407029,41
	69396,85
	407029,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	248
	69487,01
	406953,92
	69487,01
	406953,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	247
	69570,89
	406968,60
	69570,89
	406968,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	246
	69694,60
	406964,41
	69694,60
	406964,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	515
	69770,92
	407102,18
	69770,92
	407102,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	514
	69804,53
	407086,58
	69804,53
	407086,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	513
	69840,17
	407108,18
	69840,17
	407108,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	512
	69902,60
	407134,60
	69902,60
	407134,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	511
	69977,03
	407155,00
	69977,03
	407155,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	510
	69998,60
	407145,40
	69998,60
	407145,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	509
	70063,68
	407174,21
	70063,68
	407174,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	508
	70070,89
	407215,03
	70070,89
	407215,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	507
	70070,89
	407300,26
	70070,89
	407300,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	506
	70112,90
	407335,08
	70112,90
	407335,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	505
	70182,53
	407258,25
	70182,53
	407258,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	504
	70244,96
	407354,29
	70244,96
	407354,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	503
	70266,57
	407404,71
	70266,57
	407404,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	502
	70284,58
	407403,51
	70284,58
	407403,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	501
	70282,51
	407176,61
	70282,51
	407176,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	500
	70376,15
	407093,78
	70376,15
	407093,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	499
	70403,76
	407084,17
	70403,76
	407084,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	548
	70731,47
	407559,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	549
	70725,16
	407547,10
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	550
	70715,05
	407538,80
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	551
	70739,07
	407534,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	540
	70829,26
	407561,66
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	541
	70811,06
	407591,08
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	542
	70761,63
	407670,99
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	543
	70759,96
	407666,83
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	544
	70753,13
	407649,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	545
	70745,16
	407629,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	546
	70739,98
	407608,10
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	547
	70736,16
	407586,07
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	548
	70731,47
	407559,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(9)

	482
	71159,40
	407686,31
	71159,40
	407686,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	651
	70919,40
	407691,56
	70919,40
	407691,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	652
	70919,74
	407691,19
	70919,74
	407691,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	487
	70971,62
	407687,97
	70971,62
	407687,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	486
	71020,81
	407622,26
	71020,81
	407622,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	485
	71046,02
	407610,25
	71046,02
	407610,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	484
	71088,04
	407607,85
	71088,04
	407607,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	483
	71140,32
	407674,14
	71140,32
	407674,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	482
	71159,40
	407686,31
	71159,40
	407686,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(10)

	653
	71399,48
	407751,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	654
	71694,51
	407780,73
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	655
	71784,51
	407780,64
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	656
	71834,53
	407790,58
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	657
	71869,52
	407780,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	658
	71899,43
	407690,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	659
	71954,38
	407649,45
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	660
	71979,54
	407790,43
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	661
	71880,75
	408005,54
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	662
	71669,73
	407980,76
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	481
	71342,67
	407788,86
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	480
	71374,88
	407730,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	479
	71367,20
	407723,70
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	478
	71355,64
	407713,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	477
	71348,18
	407706,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	476
	71341,35
	407700,13
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	475
	71333,12
	407693,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	474
	71326,92
	407688,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	473
	71318,35
	407682,69
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	472
	71309,56
	407676,39
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	471
	71300,76
	407669,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	470
	71294,19
	407665,33
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	469
	71284,75
	407658,64
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	468
	71277,99
	407653,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	467
	71269,87
	407648,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	466
	71261,01
	407641,27
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	465
	71252,96
	407635,09
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	464
	71245,15
	407628,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	463
	71233,63
	407619,40
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	462
	71222,49
	407609,97
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	461
	71214,06
	407602,23
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	460
	71207,81
	407596,47
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	459
	71200,42
	407589,22
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	458
	71194,17
	407582,79
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	457
	71186,60
	407574,99
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	456
	71179,71
	407567,18
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	455
	71173,08
	407559,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	454
	71160,39
	407544,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	453
	71159,40
	407539,69
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	653
	71399,48
	407751,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	443
	71480,93
	407771,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	444
	71490,29
	407771,88
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	445
	71501,82
	407771,79
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	446
	71510,18
	407771,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	447
	71521,06
	407771,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	448
	71607,22
	407822,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	432
	71686,35
	407838,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	433
	71788,59
	407886,63
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	434
	71766,38
	407963,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	435
	71691,42
	407973,71
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	436
	71498,44
	407880,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	437
	71400,90
	407812,37
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	438
	71420,66
	407759,76
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	439
	71431,71
	407763,88
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	440
	71442,18
	407766,92
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	441
	71450,07
	407768,48
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	442
	71470,59
	407771,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	443
	71480,93
	407771,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(1)

	339
	69857,80
	406202,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	567
	69997,50
	405917,50
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	568
	70658,75
	406141,81
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	569
	70693,96
	406336,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	570
	71178,62
	406951,26
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	346
	71273,73
	407046,17
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	345
	71169,70
	406957,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	344
	71023,45
	406793,35
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	343
	70691,50
	406336,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	342
	70658,16
	406141,66
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	341
	70009,95
	405923,50
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	340
	69884,50
	406215,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	339
	69857,80
	406202,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:4(2)

	571
	71347,88
	407476,94
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	572
	71347,89
	407475,45
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	347
	71349,34
	407476,94
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	571
	71347,88
	407476,94
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000063:4(3)

	н123У
	н122У
	120,64
	—
	согласовано

	н122У
	н121У
	80,50
	—
	согласовано

	н121У
	н120У
	63,35
	—
	согласовано

	н120У
	252
	77,24
	—
	согласовано

	252
	573
	6,80
	—
	—

	573
	574
	140,82
	—
	—

	574
	575
	291,08
	—
	—

	575
	576
	65,00
	—
	—

	576
	577
	426,45
	—
	—

	577
	578
	302,71
	—
	—

	578
	579
	349,47
	—
	—

	579
	580
	369,13
	—
	—

	580
	581
	254,96
	—
	—

	581
	258
	168,97
	—
	—

	258
	257
	25,78
	—
	—

	257
	256
	224,99
	—
	—

	256
	255
	138,90
	—
	—

	255
	254
	130,36
	—
	—

	254
	н123У
	97,29
	—
	согласовано

	05:13:000063:4(4)

	582
	583
	16,47
	—
	—

	583
	584
	833,37
	—
	—

	584
	333
	41,23
	—
	—

	333
	349
	27,42
	—
	—

	349
	348
	8,43
	—
	—

	348
	582
	835,22
	—
	—

	05:13:000063:4(5)

	585
	336
	18,91
	—
	—

	336
	335
	65,35
	—
	—

	335
	334
	107,30
	—
	—

	334
	585
	163,21
	—
	—

	05:13:000063:4(6)

	586
	410
	207,41
	—
	—

	410
	422
	141,99
	—
	—

	422
	421
	152,04
	—
	—

	421
	420
	57,93
	—
	—

	420
	419
	61,35
	—
	—

	419
	418
	52,31
	—
	—

	418
	417
	62,33
	—
	—

	417
	416
	104,49
	—
	—

	416
	415
	64,83
	—
	—

	415
	414
	57,38
	—
	—

	414
	413
	40,21
	—
	—

	413
	412
	62,42
	—
	—

	412
	411
	54,07
	—
	—

	411
	517
	118,69
	—
	—

	517
	516
	71,99
	—
	—

	516
	522
	76,59
	—
	—

	522
	521
	47,07
	—
	—

	521
	520
	159,73
	—
	—

	520
	519
	75,87
	—
	—

	519
	518
	93,76
	—
	—

	518
	245
	33,21
	—
	—

	245
	244
	214,63
	—
	—

	244
	243
	21,89
	—
	—

	243
	242
	30,02
	—
	—

	242
	241
	91,43
	—
	—

	241
	240
	48,95
	—
	—

	240
	239
	153,82
	—
	—

	239
	238
	89,16
	—
	—

	238
	237
	100,69
	—
	—

	237
	236
	43,17
	—
	—

	236
	235
	79,29
	—
	—

	235
	586
	2,77
	—
	—

	05:13:000063:4(7)

	616
	617
	175,00
	—
	—

	617
	618
	194,49
	—
	—

	618
	619
	105,46
	—
	—

	619
	338
	192,86
	—
	—

	338
	337
	559,61
	—
	—

	337
	385
	693,64
	—
	—

	385
	424
	0,04
	—
	согласовано

	424
	423
	439,99
	—
	—

	423
	431
	18,41
	—
	—

	431
	587
	530,18
	—
	—

	587
	588
	57,01
	—
	—

	588
	589
	63,04
	—
	—

	589
	590
	11,69
	—
	—

	590
	591
	6,56
	—
	—

	591
	592
	39,43
	—
	—

	592
	361
	285,22
	—
	—

	361
	360
	69,99
	—
	—

	360
	363
	113,65
	—
	—

	363
	362
	241,58
	—
	—

	362
	222
	113,09
	—
	—

	222
	209
	20,54
	—
	согласовано

	209
	210
	2,64
	—
	—

	210
	211
	8,84
	—
	—

	211
	212
	1,04
	—
	—

	212
	н100У
	24,76
	—
	согласовано

	н100У
	н99У
	17,79
	—
	согласовано

	н99У
	н98У
	14,49
	—
	согласовано

	н98У
	н97У
	20,83
	—
	согласовано

	н97У
	н93У
	11,35
	—
	согласовано

	н93У
	н92У
	14,70
	—
	согласовано

	н92У
	н91У
	69,35
	—
	согласовано

	н91У
	н90У
	55,47
	—
	согласовано

	н90У
	н88У
	15,56
	—
	согласовано

	н88У
	н87У
	6,74
	—
	согласовано

	н87У
	н86У
	6,00
	—
	согласовано

	н86У
	н85У
	10,87
	—
	согласовано

	н85У
	н63У
	10,45
	—
	согласовано

	н63У
	169
	5,11
	—
	согласовано

	169
	н62У
	20,48
	—
	согласовано

	н62У
	171
	3,60
	—
	согласовано

	171
	н66У
	27,83
	—
	согласовано

	н66У
	н67У
	71,56
	—
	согласовано

	н67У
	н109У
	159,12
	—
	согласовано

	н109У
	н108У
	70,60
	—
	согласовано

	н108У
	н107У
	96,20
	—
	согласовано

	н107У
	н113У
	6,66
	—
	согласовано

	н113У
	н112У
	63,14
	—
	согласовано

	н112У
	н111У
	78,82
	—
	согласовано

	н111У
	358
	47,15
	—
	согласовано

	358
	357
	87,57
	—
	—

	357
	356
	221,32
	—
	—

	356
	355
	27,26
	—
	—

	355
	354
	34,39
	—
	—

	354
	353
	26,27
	—
	—

	353
	352
	71,18
	—
	—

	352
	351
	46,41
	—
	—

	351
	350
	91,04
	—
	—

	350
	270
	63,74
	—
	—

	270
	554
	93,84
	—
	—

	554
	553
	154,41
	—
	—

	553
	552
	68,37
	—
	—

	552
	566
	57,40
	—
	—

	566
	565
	16,45
	—
	—

	565
	564
	81,61
	—
	—

	564
	563
	56,45
	—
	—

	563
	562
	28,01
	—
	—

	562
	561
	110,76
	—
	—

	561
	560
	107,47
	—
	—

	560
	559
	26,26
	—
	—

	559
	558
	97,06
	—
	—

	558
	557
	137,64
	—
	—

	557
	556
	61,13
	—
	—

	556
	555
	44,37
	—
	—

	555
	268
	7,06
	—
	—

	268
	267
	62,56
	—
	—

	267
	266
	105,03
	—
	—

	266
	265
	18,04
	—
	—

	265
	264
	54,12
	—
	—

	264
	263
	86,07
	—
	—

	263
	262
	60,49
	—
	—

	262
	261
	54,51
	—
	—

	261
	260
	126,13
	—
	—

	260
	593
	269,71
	—
	—

	593
	594
	213,60
	—
	—

	594
	595
	275,15
	—
	—

	595
	596
	310,49
	—
	—

	596
	597
	242,55
	—
	—

	597
	598
	241,93
	—
	—

	598
	599
	99,25
	—
	—

	599
	600
	154,35
	—
	—

	600
	601
	453,28
	—
	—

	601
	602
	397,69
	—
	—

	602
	603
	179,20
	—
	—

	603
	604
	330,81
	—
	—

	604
	605
	277,13
	—
	—

	605
	606
	342,35
	—
	—

	606
	607
	353,19
	—
	—

	607
	608
	111,63
	—
	—

	608
	609
	304,82
	—
	—

	609
	610
	187,20
	—
	—

	610
	611
	360,02
	—
	—

	611
	612
	115,88
	—
	—

	612
	613
	275,02
	—
	—

	613
	614
	156,22
	—
	—

	614
	615
	132,97
	—
	—

	615
	616
	133,50
	—
	—

	

	365
	366
	91,53
	—
	—

	366
	367
	120,85
	—
	—

	367
	368
	54,06
	—
	—

	368
	369
	159,11
	—
	—

	369
	370
	38,42
	—
	—

	370
	371
	67,00
	—
	—

	371
	372
	108,75
	—
	—

	372
	373
	50,12
	—
	—

	373
	374
	53,77
	—
	—

	374
	375
	177,25
	—
	—

	375
	376
	21,93
	—
	—

	376
	377
	74,60
	—
	—

	377
	378
	77,47
	—
	—

	378
	379
	386,34
	—
	—

	379
	380
	83,17
	—
	—

	380
	381
	96,90
	—
	—

	381
	382
	27,86
	—
	—

	382
	397
	42,40
	—
	—

	397
	398
	81,18
	—
	—

	398
	399
	97,30
	—
	—

	399
	400
	25,44
	—
	—

	400
	401
	97,31
	—
	—

	401
	402
	80,53
	—
	—

	402
	403
	45,98
	—
	—

	403
	404
	56,64
	—
	—

	404
	405
	80,52
	—
	—

	405
	406
	52,30
	—
	—

	406
	407
	57,38
	—
	—

	407
	408
	56,20
	—
	—

	408
	409
	28,25
	—
	—

	409
	386
	92,47
	—
	—

	386
	387
	54,02
	—
	—

	387
	388
	61,89
	—
	—

	388
	389
	24,71
	—
	—

	389
	390
	40,33
	—
	—

	390
	391
	46,70
	—
	—

	391
	392
	22,65
	—
	—

	392
	393
	43,39
	—
	—

	393
	394
	18,05
	—
	—

	394
	395
	62,02
	—
	—

	395
	396
	39,90
	—
	—

	396
	364
	47,04
	—
	—

	364
	365
	97,64
	—
	—

	

	625
	624
	54,09
	—
	—

	624
	623
	215,94
	—
	—

	623
	622
	96,18
	—
	—

	622
	621
	220,73
	—
	—

	621
	620
	35,01
	—
	—

	620
	626
	158,90
	—
	—

	626
	625
	185,61
	—
	—

	

	631
	630
	56,79
	—
	—

	630
	629
	53,04
	—
	—

	629
	628
	37,33
	—
	—

	628
	627
	180,24
	—
	—

	627
	636
	92,66
	—
	—

	636
	635
	147,13
	—
	—

	635
	634
	126,32
	—
	—

	634
	633
	71,81
	—
	—

	633
	632
	119,51
	—
	—

	632
	631
	378,00
	—
	—

	

	527
	528
	65,28
	—
	—

	528
	529
	143,95
	—
	—

	529
	535
	117,39
	—
	—

	535
	536
	92,02
	—
	—

	536
	530
	119,31
	—
	—

	530
	527
	145,08
	—
	—

	

	523
	524
	109,89
	—
	—

	524
	525
	145,29
	—
	—

	525
	538
	119,43
	—
	—

	538
	539
	84,20
	—
	—

	539
	537
	121,57
	—
	—

	537
	526
	25,68
	—
	—

	526
	523
	151,87
	—
	—

	

	531
	532
	182,09
	—
	—

	532
	533
	163,15
	—
	—

	533
	534
	125,16
	—
	—

	534
	531
	167,20
	—
	—

	

	813
	814
	25,50
	—
	согласовано

	814
	815
	61,45
	—
	согласовано

	815
	816
	48,62
	—
	согласовано

	816
	817
	54,42
	—
	согласовано

	817
	818
	42,81
	—
	согласовано

	818
	819
	27,43
	—
	согласовано

	819
	820
	35,29
	—
	согласовано

	820
	813
	140,57
	—
	согласовано

	05:13:000063:4(8)

	499
	498
	42,16
	—
	—

	498
	497
	43,36
	—
	—

	497
	496
	50,26
	—
	—

	496
	495
	26,84
	—
	—

	495
	494
	74,21
	—
	—

	494
	493
	66,68
	—
	—

	493
	492
	67,80
	—
	—

	492
	646
	91,24
	—
	—

	646
	647
	117,10
	—
	—

	647
	648
	45,69
	—
	—

	648
	649
	183,44
	—
	—

	649
	650
	60,43
	—
	—

	650
	491
	145,77
	—
	—

	491
	490
	7,32
	—
	—

	490
	489
	95,04
	—
	—

	489
	488
	40,39
	—
	—

	488
	637
	80,16
	—
	—

	637
	551
	41,68
	—
	согласовано

	551
	550
	24,49
	—
	согласовано

	550
	549
	13,08
	—
	согласовано

	549
	н173У
	13,51
	—
	согласовано

	н173У
	547
	27,43
	—
	согласовано

	547
	546
	22,36
	—
	согласовано

	546
	545
	22,03
	—
	согласовано

	545
	544
	21,61
	—
	согласовано

	544
	543
	18,53
	—
	согласовано

	543
	542
	4,48
	—
	согласовано

	542
	541
	93,96
	—
	согласовано

	541
	н169У
	100,88
	—
	согласовано

	н169У
	н170У
	43,46
	—
	согласовано

	н170У
	н171У
	21,52
	—
	согласовано

	н171У
	638
	17,59
	—
	согласовано

	638
	639
	467,36
	—
	—

	639
	640
	501,03
	—
	—

	640
	641
	188,50
	—
	—

	641
	642
	347,14
	—
	—

	642
	643
	47,70
	—
	—

	643
	644
	110,93
	—
	—

	644
	645
	101,14
	—
	—

	645
	251
	345,14
	—
	—

	251
	250
	21,18
	—
	—

	250
	249
	84,43
	—
	—

	249
	248
	117,59
	—
	—

	248
	247
	85,15
	—
	—

	247
	246
	123,78
	—
	—

	246
	515
	157,50
	—
	—

	515
	514
	37,05
	—
	—

	514
	513
	41,67
	—
	—

	513
	512
	67,79
	—
	—

	512
	511
	77,18
	—
	—

	511
	510
	23,61
	—
	—

	510
	509
	71,17
	—
	—

	509
	508
	41,45
	—
	—

	508
	507
	85,23
	—
	—

	507
	506
	54,56
	—
	—

	506
	505
	103,69
	—
	—

	505
	504
	114,55
	—
	—

	504
	503
	54,86
	—
	—

	503
	502
	18,05
	—
	—

	502
	501
	226,91
	—
	—

	501
	500
	125,02
	—
	—

	500
	499
	29,23
	—
	—

	05:13:000063:4(9)

	482
	651
	240,06
	—
	—

	651
	652
	0,50
	—
	—

	652
	487
	51,98
	—
	—

	487
	486
	82,08
	—
	—

	486
	485
	27,92
	—
	—

	485
	484
	42,09
	—
	—

	484
	483
	84,42
	—
	—

	483
	482
	22,63
	—
	—


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:4

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с Асаликент.

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2275999±13551 
(3) 144800,41±—;
(4) 10154,10±881,72;
(5) 2108,42±401,78;
(6) 129254,01±3145,79;
(7) 1686669,78±—;
(8) 293521,00±—;
(9) 9490,83±852,43;
(10) 67596,36±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(2398485)  = 13551 
(3) —;
(4) ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(10154,10)  = 881,72;
(5) ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(2108,42)  = 401,78;
(6) ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(129254,01)  = 3145,79;
(7) —;
(8) —;
(9) ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(9490,83)  = 852,43;
(10) —

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2398485 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-122486

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для использования в сельскохозяйственном производстве

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:4 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:26


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000063:26(1)

	н67У
	—
	—
	68332,90
	405932,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н65У
	—
	—
	68332,67
	405934,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н64У
	—
	—
	68354,84
	405959,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н63У
	—
	—
	68361,13
	405968,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н85У
	—
	—
	68353,45
	405975,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н86У
	—
	—
	68346,66
	405984,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н87У
	—
	—
	68344,79
	405989,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н88У
	—
	—
	68341,28
	405995,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н89У
	—
	—
	68342,63
	406005,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н90У
	—
	—
	68343,49
	406011,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н91У
	—
	—
	68396,49
	406027,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н92У
	—
	—
	68464,20
	406042,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н93У
	—
	—
	68454,83
	406053,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н97У
	—
	—
	68450,18
	406064,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н98У
	—
	—
	68436,68
	406080,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н99У
	—
	—
	68425,95
	406089,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н100У
	—
	—
	68425,45
	406107,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н101У
	—
	—
	68417,90
	406104,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н102У
	—
	—
	68372,39
	406094,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н103У
	—
	—
	68320,57
	406093,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н104У
	—
	—
	68310,19
	406096,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н105У
	—
	—
	68284,63
	406082,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н106У
	—
	—
	68206,19
	406043,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н107У
	—
	—
	68129,58
	406021,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н108У
	—
	—
	68163,17
	405930,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н109У
	—
	—
	68188,80
	405865,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	227
	68431,41
	406102,82
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	226
	68320,41
	406103,59
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	225
	68231,36
	406058,08
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	224
	68202,71
	406048,81
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	223
	68171,67
	406112,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	228
	68121,40
	406092,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	229
	68190,28
	405880,28
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	230
	68353,67
	405960,45
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	231
	68344,41
	406009,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	232
	68437,25
	406032,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н67У
	—
	—
	68332,90
	405932,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	05:13:000063:26(2)

	н110У
	—
	—
	68202,58
	406049,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н111У
	—
	—
	68184,47
	406093,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н112У
	—
	—
	68105,98
	406086,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н113У
	—
	—
	68127,66
	406027,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н110У
	—
	—
	68202,58
	406049,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000063:26(1)

	н67У
	н65У
	1,65
	—
	согласовано

	н65У
	н64У
	33,67
	—
	согласовано

	н64У
	н63У
	11,10
	—
	согласовано

	н63У
	н85У
	10,45
	—
	согласовано

	н85У
	н86У
	10,87
	—
	согласовано

	н86У
	н87У
	6,00
	—
	согласовано

	н87У
	н88У
	6,74
	—
	согласовано

	н88У
	н89У
	10,01
	—
	согласовано

	н89У
	н90У
	5,55
	—
	согласовано

	н90У
	н91У
	55,47
	—
	согласовано

	н91У
	н92У
	69,35
	—
	согласовано

	н92У
	н93У
	14,70
	—
	согласовано

	н93У
	н97У
	11,35
	—
	согласовано

	н97У
	н98У
	20,83
	—
	согласовано

	н98У
	н99У
	14,49
	—
	согласовано

	н99У
	н100У
	17,79
	—
	согласовано

	н100У
	н101У
	7,98
	—
	согласовано

	н101У
	н102У
	46,60
	—
	согласовано

	н102У
	н103У
	51,83
	—
	согласовано

	н103У
	н104У
	10,79
	—
	согласовано

	н104У
	н105У
	29,35
	—
	согласовано

	н105У
	н106У
	87,61
	—
	согласовано

	н106У
	н107У
	79,75
	—
	согласовано

	н107У
	н108У
	96,20
	—
	согласовано

	н108У
	н109У
	70,60
	—
	согласовано

	н109У
	н67У
	159,12
	—
	согласовано

	05:13:000063:26(2)

	н110У
	н111У
	47,64
	—
	согласовано

	н111У
	н112У
	78,82
	—
	согласовано

	н112У
	н113У
	63,14
	—
	согласовано

	н113У
	н110У
	78,22
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:26

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	43400±1753 
(1) 39140,31±1752,62;
(2) 4259,28±571,05

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(40120)  = 1753 
(1) ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(40120,00)  = 1752,62;
(2) ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(4259,28)  = 571,05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	40120 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	3280

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для сельскохозяйственного производства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:26 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:139


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	349
	72070,80
	406539,65
	72070,80
	406539,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	333
	72098,21
	406540,29
	72098,21
	406540,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н126У
	—
	—
	72050,69
	406788,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	675
	—
	—
	72050,21
	406791,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	663
	71998,75
	407060,40
	71998,75
	407060,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н125У
	—
	—
	71933,66
	407269,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н124У
	—
	—
	71973,83
	407261,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н127У
	—
	—
	71901,21
	407376,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н128У
	—
	—
	71900,10
	407462,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н129У
	—
	—
	71908,06
	407601,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н130У
	—
	—
	71888,23
	407672,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н131У
	—
	—
	71865,88
	407757,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н132У
	—
	—
	71841,75
	407777,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н133У
	—
	—
	71787,94
	407767,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н135У
	—
	—
	71789,08
	407762,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н136У
	—
	—
	71784,50
	407761,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н137У
	—
	—
	71694,49
	407761,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	682
	71900,10
	407376,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	334
	71918,15
	407471,32
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	335
	71923,20
	407578,50
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	336
	71939,26
	407641,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	683
	71879,42
	407687,54
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	684
	71859,50
	407760,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	685
	71834,51
	407771,59
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	686
	71784,50
	407761,64
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	687
	71694,49
	407761,73
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	688
	71694,48
	407750,74
	71694,48
	407750,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	689
	71514,43
	407700,94
	71514,43
	407700,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	690
	70973,77
	407096,50
	70973,77
	407096,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	691
	70948,38
	406963,28
	70948,38
	406963,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	692
	70911,17
	406900,85
	70911,17
	406900,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	693
	70835,53
	406809,61
	70835,53
	406809,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	694
	70779,11
	406762,79
	70779,11
	406762,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	695
	70672,27
	406706,37
	70672,27
	406706,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	696
	70516,20
	406651,15
	70516,20
	406651,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	697
	70258,09
	406586,32
	70258,09
	406586,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	698
	70136,33
	406544,30
	70136,33
	406544,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	699
	69896,30
	406500,74
	69896,30
	406500,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	700
	69779,78
	406462,67
	69779,78
	406462,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	701
	69712,55
	406447,06
	69712,55
	406447,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	702
	69651,33
	406453,06
	69651,33
	406453,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	703
	69596,10
	406466,27
	69596,10
	406466,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	704
	69543,28
	406459,07
	69543,28
	406459,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	705
	69545,65
	406469,92
	69545,65
	406469,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	337
	69381,39
	406426,46
	69381,39
	406426,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	338
	69370,62
	405866,95
	69370,62
	405866,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	706
	69477,48
	405911,06
	69477,48
	405911,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	339
	69857,80
	406202,65
	69857,80
	406202,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	340
	69884,50
	406215,90
	69884,50
	406215,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	341
	70009,95
	405923,50
	70009,95
	405923,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н134У
	—
	—
	70038,85
	405931,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	342
	70658,16
	406141,66
	70658,16
	406141,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	343
	70691,50
	406336,05
	70691,50
	406336,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	344
	71023,45
	406793,35
	71023,45
	406793,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	345
	71169,70
	406957,00
	71169,70
	406957,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н138У
	—
	—
	71268,46
	407040,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	346
	71273,73
	407046,17
	71273,73
	407046,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н139У
	—
	—
	71278,04
	407058,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	707
	71356,97
	407281,10
	71356,97
	407281,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н140У
	—
	—
	71370,79
	407298,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н141У
	—
	—
	71419,92
	407360,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н142У
	—
	—
	71544,26
	407516,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	708
	71579,28
	407560,86
	71579,28
	407560,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	709
	71569,29
	407570,87
	71569,29
	407570,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	710
	71394,11
	407406,04
	71394,11
	407406,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	711
	71319,14
	407446,12
	71319,14
	407446,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	712
	71347,06
	407474,65
	71347,06
	407474,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	713
	71345,59
	407474,65
	71345,59
	407474,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	714
	71345,59
	407476,94
	71345,59
	407476,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	571
	—
	—
	71347,88
	407476,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	572
	—
	—
	71347,89
	407475,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	347
	71349,34
	407476,94
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	715
	71539,39
	407670,90
	71539,39
	407670,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	716
	71779,42
	407695,64
	71779,42
	407695,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н143У
	—
	—
	71764,82
	407644,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н144У
	—
	—
	71757,25
	407627,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н145У
	—
	—
	71738,93
	407555,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н146У
	—
	—
	71738,46
	407553,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	717
	71659,90
	407279,40
	71659,90
	407279,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	348
	72064,25
	406544,95
	72064,25
	406544,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	349
	72070,80
	406539,65
	72070,80
	406539,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	718
	71359,96
	407360,43
	71359,96
	407360,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	721
	71359,96
	407362,73
	71359,96
	407362,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	720
	71357,66
	407362,73
	71357,66
	407362,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	719
	71357,66
	407360,44
	71357,66
	407360,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	718
	71359,96
	407360,43
	71359,96
	407360,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:139

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	349
	333
	27,42
	—
	—

	333
	н126У
	252,98
	—
	согласовано

	н126У
	675
	2,56
	—
	согласовано

	675
	663
	274,00
	—
	согласовано

	663
	н125У
	219,46
	—
	согласовано

	н125У
	н124У
	41,06
	—
	согласовано

	н124У
	н127У
	136,09
	—
	согласовано

	н127У
	н128У
	86,27
	—
	согласовано

	н128У
	н129У
	139,31
	—
	согласовано

	н129У
	н130У
	72,89
	—
	согласовано

	н130У
	н131У
	88,54
	—
	согласовано

	н131У
	н132У
	31,17
	—
	согласовано

	н132У
	н133У
	54,80
	—
	согласовано

	н133У
	н135У
	4,67
	—
	согласовано

	н135У
	н136У
	4,67
	—
	согласовано

	н136У
	н137У
	90,01
	—
	согласовано

	н137У
	688
	10,99
	—
	согласовано

	688
	689
	186,81
	—
	—

	689
	690
	810,96
	—
	—

	690
	691
	135,62
	—
	—

	691
	692
	72,68
	—
	—

	692
	693
	118,52
	—
	—

	693
	694
	73,32
	—
	—

	694
	695
	120,82
	—
	—

	695
	696
	165,55
	—
	—

	696
	697
	266,13
	—
	—

	697
	698
	128,81
	—
	—

	698
	699
	243,95
	—
	—

	699
	700
	122,58
	—
	—

	700
	701
	69,02
	—
	—

	701
	702
	61,51
	—
	—

	702
	703
	56,79
	—
	—

	703
	704
	53,31
	—
	—

	704
	705
	11,11
	—
	—

	705
	337
	169,91
	—
	—

	337
	338
	559,61
	—
	—

	338
	706
	115,61
	—
	—

	706
	339
	479,24
	—
	—

	339
	340
	29,81
	—
	—

	340
	341
	318,18
	—
	—

	341
	н134У
	29,99
	—
	согласовано

	н134У
	342
	653,99
	—
	согласовано

	342
	343
	197,23
	—
	—

	343
	344
	565,08
	—
	—

	344
	345
	219,48
	—
	—

	345
	н138У
	129,59
	—
	согласовано

	н138У
	346
	7,45
	—
	согласовано

	346
	н139У
	12,89
	—
	согласовано

	н139У
	707
	236,35
	—
	согласовано

	707
	н140У
	22,21
	—
	согласовано

	н140У
	н141У
	78,97
	—
	согласовано

	н141У
	н142У
	199,86
	—
	согласовано

	н142У
	708
	56,29
	—
	согласовано

	708
	709
	14,14
	—
	—

	709
	710
	240,53
	—
	—

	710
	711
	85,01
	—
	—

	711
	712
	39,92
	—
	—

	712
	713
	1,47
	—
	—

	713
	714
	2,29
	—
	—

	714
	571
	2,29
	—
	согласовано

	571
	572
	1,49
	—
	согласовано

	572
	715
	273,63
	—
	согласовано

	715
	716
	241,30
	—
	—

	716
	н143У
	52,89
	—
	согласовано

	н143У
	н144У
	19,09
	—
	согласовано

	н144У
	н145У
	73,71
	—
	согласовано

	н145У
	н146У
	2,92
	—
	согласовано

	н146У
	717
	284,66
	—
	согласовано

	717
	348
	838,40
	—
	—

	348
	349
	8,43
	—
	—

	

	718
	721
	2,30
	—
	—

	721
	720
	2,30
	—
	—

	720
	719
	2,29
	—
	—

	719
	718
	2,30
	—
	—


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:139

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1118357±9261 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(1120150)  = 9261 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1120150 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1793

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для сельскохозяйственного использования

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:139 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:140


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н176У
	—
	—
	69006,60
	406565,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н175У
	—
	—
	69014,18
	406568,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	235
	69070,56
	406592,64
	69070,56
	406592,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	236
	69092,80
	406668,75
	69092,80
	406668,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	237
	69071,84
	406706,49
	69071,84
	406706,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	238
	69157,81
	406758,91
	69157,81
	406758,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н166У
	—
	—
	69202,78
	406810,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н117У
	—
	—
	69181,34
	406850,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н116У
	—
	—
	69212,74
	406867,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н163У
	—
	—
	69230,93
	406833,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	239
	69216,52
	406826,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	240
	69352,82
	406897,31
	69352,82
	406897,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	241
	69386,36
	406861,66
	69386,36
	406861,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	242
	69459,76
	406807,14
	69459,76
	406807,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	243
	69489,11
	406813,43
	69489,11
	406813,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	244
	69495,40
	406834,40
	69495,40
	406834,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	245
	69702,99
	406888,92
	69702,99
	406888,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	246
	69694,60
	406964,41
	69694,60
	406964,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	247
	69570,89
	406968,60
	69570,89
	406968,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	248
	69487,01
	406953,92
	69487,01
	406953,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	249
	69396,85
	407029,41
	69396,85
	407029,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	250
	69315,07
	407008,44
	69315,07
	407008,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	251
	69308,63
	406988,26
	69308,63
	406988,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н168У
	—
	—
	69217,41
	406996,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	252
	69201,84
	406997,96
	69201,84
	406997,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н120У
	—
	—
	69187,18
	406922,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н119У
	—
	—
	69177,02
	406871,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н123У
	—
	—
	69105,39
	406824,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	253
	69176,68
	406872,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	254
	69023,61
	406771,49
	69023,61
	406771,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	255
	68906,18
	406714,88
	68906,18
	406714,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	256
	68784,56
	406647,78
	68784,56
	406647,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	257
	68560,20
	406631,00
	68560,20
	406631,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	258
	68539,46
	406646,31
	68539,46
	406646,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	259
	68533,25
	406644,08
	68533,25
	406644,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	260
	68533,79
	406650,48
	68533,79
	406650,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	261
	68432,29
	406725,36
	68432,29
	406725,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	262
	68381,97
	406704,39
	68381,97
	406704,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	263
	68348,42
	406754,72
	68348,42
	406754,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	264
	68262,45
	406750,53
	68262,45
	406750,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	265
	68218,41
	406719,07
	68218,41
	406719,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	266
	68207,93
	406733,75
	68207,93
	406733,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	267
	68113,57
	406687,62
	68113,57
	406687,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	268
	68128,25
	406626,81
	68128,25
	406626,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	269
	68107,28
	406614,23
	68107,28
	406614,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	270
	68108,09
	406504,53
	68108,09
	406504,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	271
	68343,08
	406494,27
	68343,08
	406494,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	272
	68338,15
	406549,30
	68338,15
	406549,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	273
	68393,18
	406584,22
	68393,18
	406584,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	274
	68706,15
	406533,90
	68706,15
	406533,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	275
	68748,17
	406565,86
	68748,17
	406565,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	276
	68815,16
	406558,77
	68815,16
	406558,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	277
	68783,10
	406498,80
	68783,10
	406498,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	278
	68880,62
	406526,20
	68880,62
	406526,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	116
	68879,96
	406528,68
	68879,96
	406528,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	117
	68866,61
	406547,58
	68866,61
	406547,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	118
	68854,39
	406562,63
	68854,39
	406562,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	119
	68847,38
	406576,21
	68847,38
	406576,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	120
	68847,93
	406578,10
	68847,93
	406578,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	121
	68881,51
	406596,80
	68881,51
	406596,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	122
	68891,08
	406602,31
	68891,08
	406602,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	123
	68892,43
	406601,79
	68892,43
	406601,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н56У
	—
	—
	68897,90
	406590,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	124
	68897,87
	406590,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	125
	68938,22
	406614,19
	68938,22
	406614,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	126
	68959,06
	406575,07
	68959,06
	406575,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	127
	68963,89
	406565,08
	68963,89
	406565,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	128
	68949,84
	406554,16
	68949,84
	406554,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	129
	68943,21
	406550,14
	68943,21
	406550,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	130
	68935,53
	406545,02
	68935,53
	406545,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	279
	68926,45
	406539,08
	68926,45
	406539,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	280
	68978,15
	406553,60
	68978,15
	406553,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н176У
	—
	—
	69006,60
	406565,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	н152У
	—
	—
	68444,56
	406581,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н156У
	—
	—
	68456,60
	406638,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н157У
	—
	—
	68449,31
	406639,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н158У
	—
	—
	68438,03
	406641,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н159У
	—
	—
	68407,00
	406637,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н160У
	—
	—
	68391,17
	406633,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н161У
	—
	—
	68397,05
	406601,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н162У
	—
	—
	68404,88
	406595,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н164У
	—
	—
	68423,55
	406592,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н165У
	—
	—
	68426,29
	406586,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	281
	68396,85
	406600,99
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	290
	68404,68
	406595,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	289
	68423,35
	406592,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	288
	68426,09
	406586,89
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	287
	68444,36
	406581,39
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	286
	68456,40
	406638,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	285
	68449,11
	406639,53
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	284
	68437,83
	406641,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	283
	68406,80
	406637,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	282
	68390,97
	406633,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н152У
	—
	—
	68444,56
	406581,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	306
	68354,79
	406598,29
	68354,79
	406598,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	305
	68308,02
	406655,84
	68308,02
	406655,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	304
	68298,32
	406651,50
	68298,32
	406651,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	303
	68258,46
	406704,41
	68258,46
	406704,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	302
	68225,67
	406682,79
	68225,67
	406682,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	301
	68242,16
	406660,46
	68242,16
	406660,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н167У
	—
	—
	68261,94
	406634,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	300
	68261,94
	406634,20
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	299
	68263,10
	406631,51
	68263,10
	406631,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	298
	68266,10
	406628,24
	68266,10
	406628,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	297
	68271,35
	406623,76
	68271,35
	406623,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	296
	68272,32
	406622,36
	68272,32
	406622,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	295
	68279,38
	406615,85
	68279,38
	406615,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	294
	68285,69
	406611,66
	68285,69
	406611,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	293
	68291,57
	406608,37
	68291,57
	406608,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	292
	68302,56
	406614,98
	68302,56
	406614,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	291
	68303,19
	406613,62
	68303,19
	406613,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	309
	68308,57
	406607,00
	68308,57
	406607,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	308
	68313,88
	406602,83
	68313,88
	406602,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	307
	68331,16
	406590,47
	68331,16
	406590,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	306
	68354,79
	406598,29
	68354,79
	406598,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	н96У
	—
	—
	68248,79
	406612,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	321
	68251,25
	406612,88
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	320
	68230,15
	406645,72
	68230,15
	406645,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	319
	68226,67
	406651,13
	68226,67
	406651,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н153У
	—
	—
	68213,38
	406674,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н154У
	—
	—
	68218,06
	406677,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н155У
	—
	—
	68210,14
	406687,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	318
	68217,46
	406667,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	317
	68216,75
	406667,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	316
	68216,34
	406669,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	315
	68214,29
	406672,63
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	314
	68209,48
	406686,83
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	313
	68201,95
	406681,58
	68201,95
	406681,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	312
	68198,34
	406679,56
	68198,34
	406679,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	311
	68187,61
	406695,43
	68187,61
	406695,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	310
	68166,93
	406685,83
	68166,93
	406685,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	324
	68177,22
	406618,16
	68177,22
	406618,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	323
	68192,90
	406620,54
	68192,90
	406620,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	322
	68204,33
	406614,23
	68204,33
	406614,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н96У
	—
	—
	68248,79
	406612,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	н57У
	—
	—
	69171,08
	406777,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н58У
	—
	—
	69143,01
	406820,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н59У
	—
	—
	69119,13
	406806,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н114У
	—
	—
	69149,52
	406759,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	325
	69171,21
	406777,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	328
	69143,14
	406820,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	327
	69119,26
	406805,87
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	326
	69149,65
	406759,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н57У
	—
	—
	69171,08
	406777,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	142
	69220,99
	406829,18
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	143
	69193,94
	406879,42
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	233
	69164,13
	406863,33
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	234
	69193,01
	406809,62
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	142
	69220,99
	406829,18
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:140

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н176У
	н175У
	8,23
	—
	согласовано

	н175У
	235
	61,21
	—
	согласовано

	235
	236
	79,29
	—
	—

	236
	237
	43,17
	—
	—

	237
	238
	100,69
	—
	—

	238
	н166У
	68,42
	—
	согласовано

	н166У
	н117У
	45,27
	—
	согласовано

	н117У
	н116У
	35,68
	—
	согласовано

	н116У
	н163У
	38,37
	—
	согласовано

	н163У
	240
	137,58
	—
	согласовано

	240
	241
	48,95
	—
	—

	241
	242
	91,43
	—
	—

	242
	243
	30,02
	—
	—

	243
	244
	21,89
	—
	—

	244
	245
	214,63
	—
	—

	245
	246
	75,95
	—
	—

	246
	247
	123,78
	—
	—

	247
	248
	85,15
	—
	—

	248
	249
	117,59
	—
	—

	249
	250
	84,43
	—
	—

	250
	251
	21,18
	—
	—

	251
	н168У
	91,60
	—
	согласовано

	н168У
	252
	15,63
	—
	согласовано

	252
	н120У
	77,24
	—
	согласовано

	н120У
	н119У
	51,83
	—
	согласовано

	н119У
	н123У
	85,73
	—
	согласовано

	н123У
	254
	97,29
	—
	согласовано

	254
	255
	130,36
	—
	—

	255
	256
	138,90
	—
	—

	256
	257
	224,99
	—
	—

	257
	258
	25,78
	—
	—

	258
	259
	6,60
	—
	—

	259
	260
	6,42
	—
	—

	260
	261
	126,13
	—
	—

	261
	262
	54,51
	—
	—

	262
	263
	60,49
	—
	—

	263
	264
	86,07
	—
	—

	264
	265
	54,12
	—
	—

	265
	266
	18,04
	—
	—

	266
	267
	105,03
	—
	—

	267
	268
	62,56
	—
	—

	268
	269
	24,45
	—
	—

	269
	270
	109,70
	—
	—

	270
	271
	235,21
	—
	—

	271
	272
	55,25
	—
	—

	272
	273
	65,17
	—
	—

	273
	274
	316,99
	—
	—

	274
	275
	52,79
	—
	—

	275
	276
	67,36
	—
	—

	276
	277
	68,00
	—
	—

	277
	278
	101,30
	—
	—

	278
	116
	2,57
	—
	—

	116
	117
	23,14
	—
	—

	117
	118
	19,39
	—
	—

	118
	119
	15,28
	—
	—

	119
	120
	1,97
	—
	—

	120
	121
	38,44
	—
	—

	121
	122
	11,04
	—
	—

	122
	123
	1,45
	—
	—

	123
	н56У
	12,14
	—
	согласовано

	н56У
	125
	46,54
	—
	согласовано

	125
	126
	44,32
	—
	—

	126
	127
	11,10
	—
	—

	127
	128
	17,79
	—
	—

	128
	129
	7,75
	—
	—

	129
	130
	9,23
	—
	—

	130
	279
	10,85
	—
	—

	279
	280
	53,70
	—
	—

	280
	н176У
	30,88
	—
	согласовано

	

	н152У
	н156У
	58,23
	—
	согласовано

	н156У
	н157У
	7,38
	—
	согласовано

	н157У
	н158У
	11,38
	—
	согласовано

	н158У
	н159У
	31,19
	—
	согласовано

	н159У
	н160У
	16,41
	—
	согласовано

	н160У
	н161У
	33,05
	—
	согласовано

	н161У
	н162У
	9,71
	—
	согласовано

	н162У
	н164У
	18,83
	—
	согласовано

	н164У
	н165У
	6,49
	—
	согласовано

	н165У
	н152У
	19,08
	—
	согласовано

	

	306
	305
	74,16
	—
	—

	305
	304
	10,63
	—
	—

	304
	303
	66,24
	—
	—

	303
	302
	39,28
	—
	—

	302
	301
	27,76
	—
	—

	301
	н167У
	32,88
	—
	согласовано

	н167У
	299
	2,93
	—
	согласовано

	299
	298
	4,44
	—
	—

	298
	297
	6,90
	—
	—

	297
	296
	1,70
	—
	—

	296
	295
	9,60
	—
	—

	295
	294
	7,57
	—
	—

	294
	293
	6,74
	—
	—

	293
	292
	12,82
	—
	—

	292
	291
	1,50
	—
	—

	291
	309
	8,53
	—
	—

	309
	308
	6,75
	—
	—

	308
	307
	21,25
	—
	—

	307
	306
	24,89
	—
	—

	

	н96У
	320
	37,70
	—
	согласовано

	320
	319
	6,43
	—
	—

	319
	н153У
	26,61
	—
	согласовано

	н153У
	н154У
	5,87
	—
	согласовано

	н154У
	н155У
	12,41
	—
	согласовано

	н155У
	313
	9,98
	—
	согласовано

	313
	312
	4,14
	—
	—

	312
	311
	19,16
	—
	—

	311
	310
	22,80
	—
	—

	310
	324
	68,45
	—
	—

	324
	323
	15,86
	—
	—

	323
	322
	13,06
	—
	—

	322
	н96У
	44,48
	—
	согласовано

	

	н57У
	н58У
	51,74
	—
	согласовано

	н58У
	н59У
	28,06
	—
	согласовано

	н59У
	н114У
	55,65
	—
	согласовано

	н114У
	н57У
	28,02
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:140

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с Асаликент

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	211386±161 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(210983)  = 161 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	210983 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	403

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для сельскохозяйственного производства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:140 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:141


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	05:13:000063:141(1)

	191
	68285,33
	406092,51
	68285,33
	406092,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	722
	68277,65
	406095,33
	68277,65
	406095,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	723
	68276,55
	406106,97
	68276,55
	406106,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	192
	68251,53
	406149,58
	68251,53
	406149,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	193
	68251,96
	406149,87
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	194
	68266,28
	406157,46
	68266,28
	406157,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	195
	68270,39
	406152,60
	68270,39
	406152,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	724
	68272,50
	406149,79
	68272,50
	406149,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н95У
	—
	—
	68257,90
	406304,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	725
	68257,88
	406304,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	726
	68157,86
	406284,47
	68157,86
	406284,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	270
	68108,09
	406504,53
	68108,09
	406504,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	350
	68044,37
	406503,10
	68044,37
	406503,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	351
	67973,08
	406446,48
	67973,08
	406446,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	352
	67987,76
	406402,45
	67987,76
	406402,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	353
	67937,43
	406352,12
	67937,43
	406352,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	354
	67924,85
	406329,06
	67924,85
	406329,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	355
	67952,11
	406308,09
	67952,11
	406308,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	356
	67979,37
	406308,09
	67979,37
	406308,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	357
	68075,82
	406108,89
	68075,82
	406108,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	358
	68159,70
	406134,05
	68159,70
	406134,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н111У
	—
	—
	68184,47
	406093,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н110У
	—
	—
	68202,58
	406049,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	223
	68171,67
	406112,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	224
	68202,71
	406048,81
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	225
	68231,36
	406058,08
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	226
	68320,41
	406103,59
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	359
	68446,32
	406127,13
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	196
	68449,18
	406131,62
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	197
	68448,04
	406137,41
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	198
	68452,06
	406140,30
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	199
	68458,02
	406145,58
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	200
	68464,47
	406150,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	201
	68469,26
	406149,30
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	202
	68471,47
	406156,18
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	189
	68291,87
	406099,67
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	190
	68289,86
	406095,26
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	191
	68285,33
	406092,51
	68285,33
	406092,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	727
	68080,59
	406315,71
	68080,59
	406315,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	728
	68063,40
	406351,37
	68063,40
	406351,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	729
	68038,29
	406342,35
	68038,29
	406342,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	730
	68051,60
	406305,30
	68051,60
	406305,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	727
	68080,59
	406315,71
	68080,59
	406315,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	05:13:000063:141(2)

	363
	68742,63
	406066,95
	68742,63
	406066,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	360
	68799,24
	406165,50
	68799,24
	406165,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	361
	68868,75
	406173,71
	68868,75
	406173,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н1У
	—
	—
	68828,91
	406207,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н12У
	—
	—
	68770,63
	406159,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н11У
	—
	—
	68763,31
	406168,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н10У
	—
	—
	68771,41
	406177,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н9У
	—
	—
	68796,00
	406216,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н8У
	—
	—
	68802,75
	406214,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н7У
	—
	—
	68813,77
	406228,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н6У
	—
	—
	68825,23
	406241,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н5У
	—
	—
	68833,98
	406248,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н4У
	—
	—
	68837,09
	406251,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н3У
	—
	—
	68846,74
	406240,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	731
	68830,96
	406205,81
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	4
	68751,81
	406145,70
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	3
	68746,99
	406147,72
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	2
	68837,06
	406251,03
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	732
	68846,59
	406240,03
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	733
	68849,83
	406243,73
	68849,83
	406243,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н177У
	—
	—
	68844,84
	406249,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н69У
	—
	—
	68806,04
	406296,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н14У
	—
	—
	68757,56
	406251,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н13У
	—
	—
	68736,50
	406268,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	734
	68806,38
	406296,45
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	5
	68776,78
	406266,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	6
	68757,98
	406254,22
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	7
	68757,01
	406252,21
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	8
	68737,02
	406272,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	9
	68737,02
	406279,87
	68737,02
	406279,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	10
	68750,68
	406293,93
	68750,68
	406293,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	11
	68752,50
	406294,38
	68752,50
	406294,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	12
	68756,16
	406297,49
	68756,16
	406297,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	13
	68753,62
	406300,93
	68753,62
	406300,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н70У
	—
	—
	68757,70
	406304,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	735
	68757,71
	406304,29
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	736
	68718,13
	406294,73
	68718,13
	406294,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	737
	68726,41
	406291,77
	68726,41
	406291,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	738
	68731,70
	406288,48
	68731,70
	406288,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	739
	68734,68
	406283,48
	68734,68
	406283,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	740
	68735,48
	406276,07
	68735,48
	406276,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	741
	68735,47
	406266,76
	68735,47
	406266,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	742
	68734,72
	406260,45
	68734,72
	406260,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	743
	68733,01
	406251,15
	68733,01
	406251,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	744
	68731,00
	406241,55
	68731,00
	406241,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	745
	68728,79
	406233,82
	68728,79
	406233,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	746
	68726,70
	406223,36
	68726,70
	406223,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	747
	68724,24
	406216,84
	68724,24
	406216,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	748
	68722,62
	406207,95
	68722,62
	406207,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	749
	68721,59
	406201,98
	68721,59
	406201,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	750
	68719,49
	406194,07
	68719,49
	406194,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	751
	68716,47
	406182,87
	68716,47
	406182,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	752
	68713,61
	406177,02
	68713,61
	406177,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	753
	68708,12
	406170,31
	68708,12
	406170,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	754
	68704,70
	406167,55
	68704,70
	406167,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	755
	68701,14
	406165,52
	68701,14
	406165,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	756
	68698,65
	406163,13
	68698,65
	406163,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	757
	68695,20
	406160,60
	68695,20
	406160,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	758
	68691,81
	406156,10
	68691,81
	406156,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	759
	68689,34
	406151,36
	68689,34
	406151,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	760
	68684,20
	406138,37
	68684,20
	406138,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	761
	68680,30
	406139,40
	68680,30
	406139,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	762
	68685,65
	406152,91
	68685,65
	406152,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	763
	68688,34
	406158,09
	68688,34
	406158,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	764
	68692,61
	406163,66
	68692,61
	406163,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	765
	68695,98
	406166,11
	68695,98
	406166,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	766
	68698,56
	406168,58
	68698,56
	406168,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	767
	68702,34
	406170,79
	68702,34
	406170,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	768
	68705,16
	406173,01
	68705,16
	406173,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	769
	68710,36
	406179,36
	68710,36
	406179,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	770
	68712,78
	406184,42
	68712,78
	406184,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	771
	68715,62
	406195,09
	68715,62
	406195,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	772
	68717,66
	406202,75
	68717,66
	406202,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	773
	68718,68
	406208,65
	68718,68
	406208,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	774
	68720,34
	406217,74
	68720,34
	406217,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	775
	68722,89
	406224,62
	68722,89
	406224,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	776
	68724,88
	406234,68
	68724,88
	406234,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	777
	68727,10
	406242,44
	68727,10
	406242,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	778
	68729,08
	406251,90
	68729,08
	406251,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	779
	68730,75
	406260,99
	68730,75
	406260,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	780
	68731,48
	406267,12
	68731,48
	406267,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	781
	68731,48
	406275,84
	68731,48
	406275,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	782
	68731,01
	406281,84
	68731,01
	406281,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	783
	68728,47
	406286,10
	68728,47
	406286,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	784
	68724,74
	406288,12
	68724,74
	406288,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	785
	68718,72
	406290,36
	68718,72
	406290,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	786
	68711,20
	406293,05
	68711,20
	406293,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	787
	68695,10
	406289,16
	68695,10
	406289,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	788
	68696,36
	406284,66
	68696,36
	406284,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	789
	68689,57
	406280,50
	68689,57
	406280,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	790
	68670,76
	406279,93
	68670,76
	406279,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	791
	68663,45
	406279,71
	68663,45
	406279,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	792
	68662,70
	406278,24
	68662,70
	406278,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	793
	68662,51
	406271,85
	68662,51
	406271,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	794
	68655,76
	406271,51
	68655,76
	406271,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	795
	68654,34
	406270,61
	68654,34
	406270,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	796
	68645,38
	406269,03
	68645,38
	406269,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	797
	68643,12
	406268,43
	68643,12
	406268,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	798
	68639,97
	406268,01
	68639,97
	406268,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	799
	68634,41
	406267,27
	68634,41
	406267,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	800
	68628,73
	406267,49
	68628,73
	406267,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	801
	68629,24
	406273,88
	68629,24
	406273,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	802
	68549,83
	406254,04
	68549,83
	406254,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	803
	68528,74
	406174,07
	68528,74
	406174,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	804
	68496,45
	406163,94
	68496,45
	406163,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	203
	68496,57
	406144,15
	68496,57
	406144,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	204
	68496,34
	406136,98
	68496,34
	406136,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	205
	68485,71
	406133,60
	68485,71
	406133,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	206
	68484,06
	406134,27
	68484,06
	406134,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	207
	68474,32
	406132,79
	68474,32
	406132,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	208
	68478,66
	406120,03
	68478,66
	406120,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	222
	68475,97
	406118,85
	68475,97
	406118,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	362
	68507,78
	406010,33
	68507,78
	406010,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	363
	68742,63
	406066,95
	68742,63
	406066,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	н40У
	—
	—
	68605,89
	406231,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н41У
	—
	—
	68620,11
	406240,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н42У
	—
	—
	68618,13
	406249,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н43У
	—
	—
	68614,92
	406251,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н44У
	—
	—
	68611,50
	406252,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н45У
	—
	—
	68602,58
	406252,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н46У
	—
	—
	68592,06
	406249,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н47У
	—
	—
	68583,01
	406250,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н48У
	—
	—
	68568,61
	406246,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н49У
	—
	—
	68568,24
	406245,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н50У
	—
	—
	68570,43
	406232,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н53У
	—
	—
	68571,95
	406232,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н51У
	—
	—
	68585,87
	406230,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н52У
	—
	—
	68596,92
	406230,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	102
	68570,55
	406232,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	115
	68572,07
	406232,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	114
	68585,99
	406230,42
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	113
	68597,04
	406230,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	112
	68606,01
	406231,84
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	111
	68620,23
	406240,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	110
	68618,25
	406249,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	109
	68615,04
	406251,31
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	108
	68611,62
	406252,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	107
	68602,70
	406252,21
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	106
	68592,18
	406248,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	105
	68583,13
	406250,44
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	104
	68568,73
	406246,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	103
	68568,36
	406245,12
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н40У
	—
	—
	68605,89
	406231,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	н16У
	—
	—
	68694,44
	406181,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н17У
	—
	—
	68701,27
	406186,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н18У
	—
	—
	68705,14
	406191,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н19У
	—
	—
	68706,68
	406194,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н20У
	—
	—
	68707,23
	406199,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н21У
	—
	—
	68705,19
	406202,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н22У
	—
	—
	68702,87
	406210,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	28
	—
	—
	68700,20
	406232,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	29
	—
	—
	68687,29
	406229,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	30
	—
	—
	68689,82
	406214,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н23У
	—
	—
	68679,08
	406197,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н24У
	—
	—
	68680,49
	406196,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н25У
	—
	—
	68672,06
	406189,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	33
	68666,12
	406186,61
	68666,12
	406186,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	55
	68660,04
	406193,54
	68660,04
	406193,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	54
	68666,38
	406198,02
	68666,38
	406198,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	53
	68670,24
	406201,20
	68670,24
	406201,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	52
	68673,69
	406204,04
	68673,69
	406204,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	51
	68675,93
	406206,48
	68675,93
	406206,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	50
	68674,70
	406208,38
	68674,70
	406208,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	49
	68673,93
	406209,56
	68673,93
	406209,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	48
	68669,31
	406210,37
	68669,31
	406210,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	47
	68667,40
	406212,29
	68667,40
	406212,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	46
	68663,90
	406217,58
	68663,90
	406217,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	45
	68654,17
	406232,28
	68654,17
	406232,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	44
	68651,80
	406231,11
	68651,80
	406231,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	43
	68642,68
	406227,54
	68642,68
	406227,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	42
	68630,15
	406221,76
	68630,15
	406221,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	41
	68634,71
	406209,69
	68634,71
	406209,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	40
	68639,57
	406197,77
	68639,57
	406197,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	39
	68642,83
	406188,89
	68642,83
	406188,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	38
	68644,83
	406185,63
	68644,83
	406185,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	37
	68647,02
	406184,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	36
	68649,82
	406178,78
	68649,82
	406178,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	68652,83
	406176,71
	68652,83
	406176,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	58
	68659,10
	406179,22
	68659,10
	406179,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	57
	68662,61
	406180,77
	68662,61
	406180,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	56
	68666,25
	406182,48
	68666,25
	406182,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	68668,20
	406183,50
	68668,20
	406183,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н26У
	—
	—
	68671,88
	406179,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н15У
	—
	—
	68683,80
	406177,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н16У
	—
	—
	68694,44
	406181,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	н37У
	—
	—
	68749,65
	406084,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н38У
	—
	—
	68733,61
	406105,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н39У
	—
	—
	68692,62
	406079,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н36У
	—
	—
	68707,00
	406059,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	97
	68751,10
	406085,53
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	96
	68733,31
	406108,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	95
	68726,53
	406100,67
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	94
	68720,07
	406095,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	100
	68693,29
	406080,24
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	99
	68707,76
	406059,26
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	98
	68717,65
	406062,67
	68717,65
	406062,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н37У
	—
	—
	68749,65
	406084,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	н71У
	—
	—
	68755,43
	406140,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н72У
	—
	—
	68746,36
	406147,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н73У
	—
	—
	68729,63
	406159,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н74У
	—
	—
	68717,70
	406165,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н75У
	—
	—
	68712,80
	406166,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н76У
	—
	—
	68706,54
	406165,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н77У
	—
	—
	68700,68
	406163,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н78У
	—
	—
	68696,94
	406160,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н79У
	—
	—
	68691,95
	406154,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н80У
	—
	—
	68688,97
	406147,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н81У
	—
	—
	68680,22
	406116,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н148У
	—
	—
	68680,22
	406110,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н149У
	—
	—
	68682,11
	406102,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н150У
	—
	—
	68684,14
	406097,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	175
	68680,20
	406116,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	188
	68680,20
	406110,97
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	187
	68682,09
	406102,02
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	186
	68684,12
	406097,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	185
	68755,41
	406140,08
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	184
	68746,34
	406147,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	183
	68729,61
	406159,17
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	182
	68717,68
	406165,32
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	181
	68712,78
	406166,42
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	180
	68706,52
	406165,38
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	179
	68700,66
	406163,79
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	178
	68696,92
	406160,35
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	177
	68691,93
	406154,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	176
	68688,95
	406147,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н71У
	—
	—
	68755,43
	406140,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	н34У
	—
	—
	68623,10
	406079,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н32У
	—
	—
	68618,14
	406101,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н33У
	—
	—
	68569,32
	406106,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	61
	68579,78
	406068,38
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	60
	68623,44
	406077,53
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	59
	68616,97
	406107,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	63
	68571,84
	406098,17
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	62
	68576,36
	406080,02
	68576,36
	406080,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н35У
	—
	—
	68579,30
	406070,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н34У
	—
	—
	68623,10
	406079,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	808
	68540,41
	406065,14
	68540,41
	406065,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	807
	68529,55
	406101,93
	68529,55
	406101,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	806
	68500,01
	406098,21
	68500,01
	406098,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	805
	68496,85
	406095,51
	68496,85
	406095,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	811
	68494,52
	406087,96
	68494,52
	406087,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	810
	68491,81
	406069,88
	68491,81
	406069,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	809
	68491,98
	406067,68
	68491,98
	406067,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	808
	68540,41
	406065,14
	68540,41
	406065,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	166
	68600,93
	406158,89
	68600,93
	406158,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	165
	68602,13
	406160,01
	68602,13
	406160,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	164
	68609,72
	406161,92
	68609,72
	406161,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	163
	68614,93
	406163,23
	68614,93
	406163,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	162
	68617,78
	406164,60
	68617,78
	406164,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	161
	68623,41
	406167,31
	68623,41
	406167,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	160
	68625,75
	406168,59
	68625,75
	406168,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	159
	68628,82
	406172,83
	68628,82
	406172,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	158
	68629,94
	406176,26
	68629,94
	406176,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	157
	68630,75
	406180,32
	68630,75
	406180,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	156
	68628,82
	406185,40
	68628,82
	406185,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	155
	68629,24
	406186,43
	68629,24
	406186,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	154
	68628,46
	406189,30
	68628,46
	406189,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	153
	68627,03
	406190,71
	68627,03
	406190,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	152
	68621,37
	406189,89
	68621,37
	406189,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	151
	68618,55
	406189,62
	68618,55
	406189,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	150
	68617,67
	406190,13
	68617,67
	406190,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	149
	68616,30
	406194,98
	68616,30
	406194,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н60У
	—
	—
	68614,27
	406201,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	148
	68614,39
	406201,74
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	147
	68601,53
	406198,11
	68601,53
	406198,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	146
	68586,31
	406193,81
	68586,31
	406193,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н61У
	—
	—
	68580,59
	406191,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	145
	68580,74
	406191,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	144
	68583,41
	406186,39
	68583,41
	406186,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	91
	68583,41
	406185,40
	68583,41
	406185,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	90
	68580,76
	406184,27
	68580,76
	406184,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	89
	68579,11
	406187,39
	68579,11
	406187,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н68У
	—
	—
	68578,87
	406187,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	88
	68574,82
	406185,56
	68574,82
	406185,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	87
	68570,06
	406183,52
	68570,06
	406183,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	86
	68555,85
	406177,44
	68555,85
	406177,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	85
	68549,11
	406174,03
	68549,11
	406174,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	84
	68547,23
	406175,14
	68547,23
	406175,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	83
	68541,16
	406173,40
	68541,16
	406173,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	82
	68537,60
	406172,02
	68537,60
	406172,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	81
	68541,19
	406156,62
	68541,19
	406156,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	80
	68542,47
	406153,95
	68542,47
	406153,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	79
	68544,10
	406152,35
	68544,10
	406152,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	78
	68550,68
	406151,15
	68550,68
	406151,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	77
	68559,34
	406150,60
	68559,34
	406150,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	76
	68560,91
	406150,60
	68560,91
	406150,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	75
	68560,51
	406153,66
	68560,51
	406153,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	74
	68562,80
	406153,96
	68562,80
	406153,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	73
	68563,80
	406155,60
	68563,80
	406155,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	72
	68564,74
	406156,08
	68564,74
	406156,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	71
	68565,75
	406156,08
	68565,75
	406156,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	70
	68566,48
	406151,74
	68566,48
	406151,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	69
	68568,98
	406150,35
	68568,98
	406150,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	68
	68571,50
	406150,53
	68571,50
	406150,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	67
	68574,94
	406151,89
	68574,94
	406151,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	66
	68583,08
	406153,53
	68583,08
	406153,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	65
	68585,55
	406154,82
	68585,55
	406154,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	64
	68590,12
	406156,22
	68590,12
	406156,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	93
	68592,18
	406157,12
	68592,18
	406157,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	92
	68594,97
	406157,70
	68594,97
	406157,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	167
	68598,89
	406158,20
	68598,89
	406158,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	166
	68600,93
	406158,89
	68600,93
	406158,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	н29У
	—
	—
	68686,48
	406077,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н27У
	—
	—
	68671,41
	406110,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н28У
	—
	—
	68664,68
	406116,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н30У
	—
	—
	68639,29
	406104,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н31У
	—
	—
	68652,74
	406065,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	23
	68688,20
	406068,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	24
	68668,16
	406111,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	25
	68659,44
	406112,69
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	26
	68634,85
	406094,34
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	22
	68647,92
	406054,84
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н29У
	—
	—
	68686,48
	406077,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	

	29
	68687,29
	406229,80
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	30
	68689,82
	406214,97
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	31
	68681,09
	406199,20
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	32
	68688,82
	406185,41
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	27
	68704,80
	406204,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	28
	68700,20
	406232,27
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	29
	68687,29
	406229,80
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:141

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	05:13:000063:141(1)

	191
	722
	8,18
	—
	—

	722
	723
	11,69
	—
	—

	723
	192
	49,41
	—
	—

	192
	194
	16,72
	—
	согласовано

	194
	195
	6,36
	—
	—

	195
	724
	3,51
	—
	—

	724
	н95У
	155,25
	—
	согласовано

	н95У
	726
	102,00
	—
	согласовано

	726
	270
	225,62
	—
	—

	270
	350
	63,74
	—
	—

	350
	351
	91,04
	—
	—

	351
	352
	46,41
	—
	—

	352
	353
	71,18
	—
	—

	353
	354
	26,27
	—
	—

	354
	355
	34,39
	—
	—

	355
	356
	27,26
	—
	—

	356
	357
	221,32
	—
	—

	357
	358
	87,57
	—
	—

	358
	н111У
	47,15
	—
	согласовано

	н111У
	н110У
	47,64
	—
	согласовано

	н110У
	191
	93,09
	—
	согласовано

	

	727
	728
	39,59
	—
	—

	728
	729
	26,68
	—
	—

	729
	730
	39,37
	—
	—

	730
	727
	30,80
	—
	—

	05:13:000063:141(2)

	363
	360
	113,65
	—
	—

	360
	361
	69,99
	—
	—

	361
	н1У
	52,27
	—
	согласовано

	н1У
	н12У
	75,25
	—
	согласовано

	н12У
	н11У
	11,00
	—
	согласовано

	н11У
	н10У
	12,73
	—
	согласовано

	н10У
	н9У
	45,32
	—
	согласовано

	н9У
	н8У
	6,98
	—
	согласовано

	н8У
	н7У
	17,97
	—
	согласовано

	н7У
	н6У
	17,41
	—
	согласовано

	н6У
	н5У
	11,32
	—
	согласовано

	н5У
	н4У
	4,13
	—
	согласовано

	н4У
	н3У
	14,86
	—
	согласовано

	н3У
	733
	4,71
	—
	согласовано

	733
	н177У
	7,84
	—
	согласовано

	н177У
	н69У
	60,88
	—
	согласовано

	н69У
	н14У
	66,43
	—
	согласовано

	н14У
	н13У
	27,46
	—
	согласовано

	н13У
	9
	10,97
	—
	согласовано

	9
	10
	19,60
	—
	—

	10
	11
	1,87
	—
	—

	11
	12
	4,80
	—
	—

	12
	13
	4,28
	—
	—

	13
	н70У
	5,25
	—
	согласовано

	н70У
	736
	40,70
	—
	согласовано

	736
	737
	8,79
	—
	—

	737
	738
	6,23
	—
	—

	738
	739
	5,82
	—
	—

	739
	740
	7,45
	—
	—

	740
	741
	9,31
	—
	—

	741
	742
	6,35
	—
	—

	742
	743
	9,46
	—
	—

	743
	744
	9,81
	—
	—

	744
	745
	8,04
	—
	—

	745
	746
	10,67
	—
	—

	746
	747
	6,97
	—
	—

	747
	748
	9,04
	—
	—

	748
	749
	6,06
	—
	—

	749
	750
	8,18
	—
	—

	750
	751
	11,60
	—
	—

	751
	752
	6,51
	—
	—

	752
	753
	8,67
	—
	—

	753
	754
	4,39
	—
	—

	754
	755
	4,10
	—
	—

	755
	756
	3,45
	—
	—

	756
	757
	4,28
	—
	—

	757
	758
	5,63
	—
	—

	758
	759
	5,34
	—
	—

	759
	760
	13,97
	—
	—

	760
	761
	4,03
	—
	—

	761
	762
	14,53
	—
	—

	762
	763
	5,84
	—
	—

	763
	764
	7,02
	—
	—

	764
	765
	4,17
	—
	—

	765
	766
	3,57
	—
	—

	766
	767
	4,38
	—
	—

	767
	768
	3,59
	—
	—

	768
	769
	8,21
	—
	—

	769
	770
	5,61
	—
	—

	770
	771
	11,04
	—
	—

	771
	772
	7,93
	—
	—

	772
	773
	5,99
	—
	—

	773
	774
	9,24
	—
	—

	774
	775
	7,34
	—
	—

	775
	776
	10,25
	—
	—

	776
	777
	8,07
	—
	—

	777
	778
	9,66
	—
	—

	778
	779
	9,24
	—
	—

	779
	780
	6,17
	—
	—

	780
	781
	8,72
	—
	—

	781
	782
	6,02
	—
	—

	782
	783
	4,96
	—
	—

	783
	784
	4,24
	—
	—

	784
	785
	6,42
	—
	—

	785
	786
	7,99
	—
	—

	786
	787
	16,56
	—
	—

	787
	788
	4,67
	—
	—

	788
	789
	7,96
	—
	—

	789
	790
	18,82
	—
	—

	790
	791
	7,31
	—
	—

	791
	792
	1,65
	—
	—

	792
	793
	6,39
	—
	—

	793
	794
	6,76
	—
	—

	794
	795
	1,68
	—
	—

	795
	796
	9,10
	—
	—

	796
	797
	2,34
	—
	—

	797
	798
	3,18
	—
	—

	798
	799
	5,61
	—
	—

	799
	800
	5,68
	—
	—

	800
	801
	6,41
	—
	—

	801
	802
	81,85
	—
	—

	802
	803
	82,70
	—
	—

	803
	804
	33,84
	—
	—

	804
	203
	19,79
	—
	—

	203
	204
	7,17
	—
	—

	204
	205
	11,15
	—
	—

	205
	206
	1,78
	—
	—

	206
	207
	9,85
	—
	—

	207
	208
	13,48
	—
	—

	208
	222
	2,94
	—
	—

	222
	362
	113,09
	—
	—

	362
	363
	241,58
	—
	—

	

	н40У
	н41У
	16,69
	—
	согласовано

	н41У
	н42У
	9,16
	—
	согласовано

	н42У
	н43У
	3,68
	—
	согласовано

	н43У
	н44У
	3,55
	—
	согласовано

	н44У
	н45У
	8,92
	—
	согласовано

	н45У
	н46У
	11,01
	—
	согласовано

	н46У
	н47У
	9,17
	—
	согласовано

	н47У
	н48У
	14,83
	—
	согласовано

	н48У
	н49У
	1,83
	—
	согласовано

	н49У
	н50У
	12,74
	—
	согласовано

	н50У
	н53У
	1,60
	—
	согласовано

	н53У
	н51У
	14,02
	—
	согласовано

	н51У
	н52У
	11,05
	—
	согласовано

	н52У
	н40У
	9,07
	—
	согласовано

	

	н16У
	н17У
	8,10
	—
	согласовано

	н17У
	н18У
	6,17
	—
	согласовано

	н18У
	н19У
	4,17
	—
	согласовано

	н19У
	н20У
	4,46
	—
	согласовано

	н20У
	н21У
	3,51
	—
	согласовано

	н21У
	н22У
	8,38
	—
	согласовано

	н22У
	28
	22,18
	—
	согласовано

	28
	29
	13,14
	—
	—

	29
	30
	15,04
	—
	—

	30
	н23У
	20,18
	—
	согласовано

	н23У
	н24У
	2,14
	—
	согласовано

	н24У
	н25У
	10,68
	—
	согласовано

	н25У
	33
	6,70
	—
	согласовано

	33
	55
	9,22
	—
	—

	55
	54
	7,76
	—
	—

	54
	53
	5,00
	—
	—

	53
	52
	4,47
	—
	—

	52
	51
	3,31
	—
	—

	51
	50
	2,26
	—
	—

	50
	49
	1,41
	—
	—

	49
	48
	4,69
	—
	—

	48
	47
	2,71
	—
	—

	47
	46
	6,34
	—
	—

	46
	45
	17,63
	—
	—

	45
	44
	2,64
	—
	—

	44
	43
	9,79
	—
	—

	43
	42
	13,80
	—
	—

	42
	41
	12,90
	—
	—

	41
	40
	12,87
	—
	—

	40
	39
	9,46
	—
	—

	39
	38
	3,82
	—
	—

	38
	36
	8,47
	—
	согласовано

	36
	35
	3,65
	—
	—

	35
	58
	6,75
	—
	—

	58
	57
	3,84
	—
	—

	57
	56
	4,02
	—
	—

	56
	34
	2,20
	—
	—

	34
	н26У
	5,45
	—
	согласовано

	н26У
	н15У
	12,05
	—
	согласовано

	н15У
	н16У
	11,43
	—
	согласовано

	

	н37У
	н38У
	26,69
	—
	согласовано

	н38У
	н39У
	48,55
	—
	согласовано

	н39У
	н36У
	25,33
	—
	согласовано

	н36У
	98
	11,26
	—
	согласовано

	98
	н37У
	38,76
	—
	согласовано

	

	н71У
	н72У
	11,76
	—
	согласовано

	н72У
	н73У
	20,36
	—
	согласовано

	н73У
	н74У
	13,42
	—
	согласовано

	н74У
	н75У
	5,02
	—
	согласовано

	н75У
	н76У
	6,35
	—
	согласовано

	н76У
	н77У
	6,07
	—
	согласовано

	н77У
	н78У
	5,08
	—
	согласовано

	н78У
	н79У
	7,80
	—
	согласовано

	н79У
	н80У
	7,34
	—
	согласовано

	н80У
	н81У
	32,68
	—
	согласовано

	н81У
	н148У
	5,19
	—
	согласовано

	н148У
	н149У
	9,15
	—
	согласовано

	н149У
	н150У
	5,08
	—
	согласовано

	н150У
	н71У
	83,11
	—
	согласовано

	

	н34У
	н32У
	23,15
	—
	согласовано

	н32У
	н33У
	49,03
	—
	согласовано

	н33У
	62
	27,10
	—
	согласовано

	62
	н35У
	10,42
	—
	согласовано

	н35У
	н34У
	44,73
	—
	согласовано

	

	808
	807
	38,36
	—
	—

	807
	806
	29,77
	—
	—

	806
	805
	4,16
	—
	—

	805
	811
	7,90
	—
	—

	811
	810
	18,28
	—
	—

	810
	809
	2,21
	—
	—

	809
	808
	48,50
	—
	—

	

	166
	165
	1,64
	—
	—

	165
	164
	7,83
	—
	—

	164
	163
	5,37
	—
	—

	163
	162
	3,16
	—
	—

	162
	161
	6,25
	—
	—

	161
	160
	2,67
	—
	—

	160
	159
	5,23
	—
	—

	159
	158
	3,61
	—
	—

	158
	157
	4,14
	—
	—

	157
	156
	5,43
	—
	—

	156
	155
	1,11
	—
	—

	155
	154
	2,97
	—
	—

	154
	153
	2,01
	—
	—

	153
	152
	5,72
	—
	—

	152
	151
	2,83
	—
	—

	151
	150
	1,02
	—
	—

	150
	149
	5,04
	—
	—

	149
	н60У
	7,02
	—
	согласовано

	н60У
	147
	13,24
	—
	согласовано

	147
	146
	15,82
	—
	—

	146
	н61У
	6,00
	—
	согласовано

	н61У
	144
	6,27
	—
	согласовано

	144
	91
	0,99
	—
	—

	91
	90
	2,88
	—
	—

	90
	89
	3,53
	—
	—

	89
	н68У
	0,26
	—
	согласовано

	н68У
	88
	4,40
	—
	согласовано

	88
	87
	5,18
	—
	—

	87
	86
	15,46
	—
	—

	86
	85
	7,55
	—
	—

	85
	84
	2,18
	—
	—

	84
	83
	6,31
	—
	—

	83
	82
	3,82
	—
	—

	82
	81
	15,81
	—
	—

	81
	80
	2,96
	—
	—

	80
	79
	2,28
	—
	—

	79
	78
	6,69
	—
	—

	78
	77
	8,68
	—
	—

	77
	76
	1,57
	—
	—

	76
	75
	3,09
	—
	—

	75
	74
	2,31
	—
	—

	74
	73
	1,92
	—
	—

	73
	72
	1,06
	—
	—

	72
	71
	1,01
	—
	—

	71
	70
	4,40
	—
	—

	70
	69
	2,86
	—
	—

	69
	68
	2,53
	—
	—

	68
	67
	3,70
	—
	—

	67
	66
	8,30
	—
	—

	66
	65
	2,79
	—
	—

	65
	64
	4,78
	—
	—

	64
	93
	2,25
	—
	—

	93
	92
	2,85
	—
	—

	92
	167
	3,95
	—
	—

	167
	166
	2,15
	—
	—

	

	н29У
	н27У
	35,79
	—
	согласовано

	н27У
	н28У
	9,00
	—
	согласовано

	н28У
	н30У
	28,01
	—
	согласовано

	н30У
	н31У
	40,56
	—
	согласовано

	н31У
	н29У
	35,70
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:141

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с. Асаликент

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	128507±128 
(1) 77687,94±—;
(2) 50819,18±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(133323)  = 128 
(1) —;
(2) —

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	133323 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-4816

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Сельскохозяйственное производство

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:141 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:148


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н119У
	—
	—
	69177,02
	406871,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н120У
	—
	—
	69187,18
	406922,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н121У
	—
	—
	69157,28
	406977,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н122У
	—
	—
	69084,74
	406943,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н123У
	—
	—
	69105,39
	406824,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	253
	69176,68
	406872,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	329
	69186,84
	406922,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	330
	69156,94
	406978,81
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	331
	69084,40
	406943,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	332
	69105,05
	406825,04
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н119У
	—
	—
	69177,02
	406871,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:148

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н119У
	н120У
	51,83
	—
	согласовано

	н120У
	н121У
	63,35
	—
	согласовано

	н121У
	н122У
	80,50
	—
	согласовано

	н122У
	н123У
	120,64
	—
	согласовано

	н123У
	н119У
	85,73
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:148

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Сулейман-Стальский, с Асаликент

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	10000±70 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,20 · \r(10000)  = 70 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	10000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:148 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:149


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н40У
	—
	—
	68605,89
	406231,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н41У
	—
	—
	68620,11
	406240,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н42У
	—
	—
	68618,13
	406249,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н43У
	—
	—
	68614,92
	406251,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н44У
	—
	—
	68611,50
	406252,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н45У
	—
	—
	68602,58
	406252,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н46У
	—
	—
	68592,06
	406249,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н47У
	—
	—
	68583,01
	406250,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н48У
	—
	—
	68568,61
	406246,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н49У
	—
	—
	68568,24
	406245,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н50У
	—
	—
	68570,43
	406232,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н53У
	—
	—
	68571,95
	406232,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н51У
	—
	—
	68585,87
	406230,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н52У
	—
	—
	68596,92
	406230,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	112
	68606,01
	406231,84
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	111
	68620,23
	406240,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	110
	68618,25
	406249,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	109
	68615,04
	406251,31
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	108
	68611,62
	406252,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	107
	68602,70
	406252,21
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	106
	68592,18
	406248,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	105
	68583,13
	406250,44
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	104
	68568,73
	406246,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	103
	68568,36
	406245,12
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	102
	68570,55
	406232,57
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	115
	68572,07
	406232,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	114
	68585,99
	406230,42
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	113
	68597,04
	406230,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н40У
	—
	—
	68605,89
	406231,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:149

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н40У
	н41У
	16,69
	—
	согласовано

	н41У
	н42У
	9,16
	—
	согласовано

	н42У
	н43У
	3,68
	—
	согласовано

	н43У
	н44У
	3,55
	—
	согласовано

	н44У
	н45У
	8,92
	—
	согласовано

	н45У
	н46У
	11,01
	—
	согласовано

	н46У
	н47У
	9,17
	—
	согласовано

	н47У
	н48У
	14,83
	—
	согласовано

	н48У
	н49У
	1,83
	—
	согласовано

	н49У
	н50У
	12,74
	—
	согласовано

	н50У
	н53У
	1,60
	—
	согласовано

	н53У
	н51У
	14,02
	—
	согласовано

	н51У
	н52У
	11,05
	—
	согласовано

	н52У
	н40У
	9,07
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:149

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с. Асаликент,ул.Сулеймана Стальского 10а

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	894±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(894)  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	894 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Религиозное использование

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:149 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:154


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н57У
	—
	—
	69171,08
	406777,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н58У
	—
	—
	69143,01
	406820,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н59У
	—
	—
	69119,13
	406806,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н114У
	—
	—
	69149,52
	406759,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	325
	69171,21
	406777,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	328
	69143,14
	406820,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	327
	69119,26
	406805,87
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	326
	69149,65
	406759,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н57У
	—
	—
	69171,08
	406777,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:154

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н57У
	н58У
	51,74
	—
	согласовано

	н58У
	н59У
	28,06
	—
	согласовано

	н59У
	н114У
	55,65
	—
	согласовано

	н114У
	н57У
	28,02
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:154

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Асаликент

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(1500)  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:154 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:157


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н172У
	—
	—
	70811,27
	407556,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	540
	70829,26
	407561,66
	70829,26
	407561,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	541
	70811,06
	407591,08
	70811,06
	407591,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	542
	70761,63
	407670,99
	70761,63
	407670,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	543
	70759,96
	407666,83
	70759,96
	407666,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	544
	70753,13
	407649,60
	70753,13
	407649,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	545
	70745,16
	407629,51
	70745,16
	407629,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	546
	70739,98
	407608,10
	70739,98
	407608,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	547
	70736,16
	407586,07
	70736,16
	407586,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н173У
	—
	—
	70731,48
	407559,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	548
	70731,47
	407559,01
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	549
	70725,16
	407547,10
	70725,16
	407547,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	550
	70715,05
	407538,80
	70715,05
	407538,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	551
	70739,07
	407534,01
	70739,07
	407534,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н174У
	—
	—
	70749,87
	407537,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н172У
	—
	—
	70811,27
	407556,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:157

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н172У
	540
	18,82
	—
	согласовано

	540
	541
	34,59
	—
	—

	541
	542
	93,96
	—
	согласовано

	542
	543
	4,48
	—
	согласовано

	543
	544
	18,53
	—
	согласовано

	544
	545
	21,61
	—
	согласовано

	545
	546
	22,03
	—
	согласовано

	546
	547
	22,36
	—
	согласовано

	547
	н173У
	27,43
	—
	согласовано

	н173У
	549
	13,51
	—
	согласовано

	549
	550
	13,08
	—
	согласовано

	550
	551
	24,49
	—
	согласовано

	551
	н174У
	11,30
	—
	согласовано

	н174У
	н172У
	64,22
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000063:157

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Асаликент (уникальный номер в ГАР: d286118c-116a-4722-a8d5-42ee41766d91)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	7249±60 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,20 · \r(7249)  = 60 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	7249 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	«для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках» (1,16)

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000063:157 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000064:27


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	668
	72230,65
	406661,20
	72230,65
	406661,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	669
	72214,40
	406744,95
	72214,40
	406744,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	670
	72207,69
	406769,44
	72207,69
	406769,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	671
	72112,90
	407115,57
	72112,90
	407115,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н124У
	—
	—
	71973,83
	407261,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н125У
	—
	—
	71933,66
	407269,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	672
	71973,67
	407261,26
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	673
	71933,32
	407270,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	663
	71998,75
	407060,40
	71998,75
	407060,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	674
	72026,62
	406914,66
	72026,62
	406914,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	675
	72050,21
	406791,28
	72050,21
	406791,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	676
	72057,48
	406774,41
	72057,48
	406774,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	677
	72066,74
	406752,88
	72066,74
	406752,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	678
	72078,81
	406722,76
	72078,81
	406722,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	679
	72109,47
	406680,74
	72109,47
	406680,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	680
	72158,01
	406609,41
	72158,01
	406609,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	681
	72190,76
	406572,50
	72190,76
	406572,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	668
	72230,65
	406661,20
	72230,65
	406661,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	667
	72172,93
	406747,66
	72172,93
	406747,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	664
	72172,94
	406753,85
	72172,94
	406753,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	665
	72166,74
	406753,86
	72166,74
	406753,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	666
	72166,73
	406747,65
	72166,73
	406747,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	667
	72172,93
	406747,66
	72172,93
	406747,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000064:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	668
	669
	85,31
	—
	—

	669
	670
	25,39
	—
	—

	670
	671
	358,87
	—
	—

	671
	н124У
	201,58
	—
	согласовано

	н124У
	н125У
	41,06
	—
	согласовано

	н125У
	663
	219,46
	—
	согласовано

	663
	674
	148,38
	—
	—

	674
	675
	125,61
	—
	—

	675
	676
	18,37
	—
	—

	676
	677
	23,44
	—
	—

	677
	678
	32,45
	—
	—

	678
	679
	52,02
	—
	—

	679
	680
	86,28
	—
	—

	680
	681
	49,34
	—
	—

	681
	668
	97,26
	—
	—

	

	667
	664
	6,19
	—
	—

	664
	665
	6,20
	—
	—

	665
	666
	6,21
	—
	—

	666
	667
	6,20
	—
	—


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:13:000064:27

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н. Сулейман-Стальский

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	80000±2475 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 2,50 · \r(80000)  = 2475 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	80000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для содержания крупного рогатого скота

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:13:000064:27 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000029:102

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	—
	—
	—
	68899,32
	406547,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н2О
	—
	—
	—
	68894,83
	406555,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н3О
	—
	—
	—
	68881,64
	406548,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н4О
	—
	—
	—
	68886,12
	406540,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	1
	68899,94
	406547,57
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	2
	68895,45
	406556,19
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	3
	68881,64
	406548,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	4
	68886,12
	406540,37
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1О
	—
	—
	—
	68899,32
	406547,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:102

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:102

	1. —




	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000029:117

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н35О
	—
	—
	—
	68207,55
	406649,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н36О
	—
	—
	—
	68203,44
	406664,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н37О
	—
	—
	—
	68193,90
	406661,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н38О
	—
	—
	—
	68198,01
	406646,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	31
	68207,64
	406649,26
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	32
	68203,53
	406664,29
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	33
	68193,99
	406661,68
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	34
	68198,10
	406646,65
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н35О
	—
	—
	—
	68207,55
	406649,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:117

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:117

	1. —




	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000029:119

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н21О
	—
	—
	—
	68312,24
	406624,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н22О
	—
	—
	—
	68305,08
	406638,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н23О
	—
	—
	—
	68296,84
	406634,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н24О
	—
	—
	—
	68304,00
	406620,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	23
	68312,42
	406624,68
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	24
	68305,26
	406638,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25
	68297,02
	406634,87
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	26
	68304,18
	406620,56
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н21О
	—
	—
	—
	68312,24
	406624,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:119

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:119

	1. —




	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000029:122

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н25О
	—
	—
	—
	68273,50
	406669,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н26О
	—
	—
	—
	68268,88
	406682,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н27О
	—
	—
	—
	68255,35
	406678,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н28О
	—
	—
	—
	68256,87
	406673,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н29О
	—
	—
	—
	68254,90
	406672,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н30О
	—
	—
	—
	68254,20
	406671,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н31О
	—
	—
	—
	68254,93
	406669,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н32О
	—
	—
	—
	68256,39
	406668,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н33О
	—
	—
	—
	68258,40
	406669,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н34О
	—
	—
	—
	68259,97
	406664,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	27
	68273,62
	406669,11
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	28
	68268,88
	406682,75
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	29
	68255,35
	406678,05
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	30
	68260,09
	406664,41
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н25О
	—
	—
	—
	68273,50
	406669,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:122

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:122

	1. —




	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000029:252

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н39О
	—
	—
	—
	68423,53
	406610,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н40О
	—
	—
	—
	68423,53
	406623,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н41О
	—
	—
	—
	68414,31
	406623,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н42О
	—
	—
	—
	68414,31
	406620,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н43О
	—
	—
	—
	68410,61
	406620,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н44О
	—
	—
	—
	68410,61
	406616,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н45О
	—
	—
	—
	68414,31
	406616,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н46О
	—
	—
	—
	68414,31
	406610,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	35
	68423,53
	406610,36
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	36
	68423,53
	406624,53
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	37
	68414,31
	406624,53
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	38
	68414,31
	406620,24
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	39
	68410,61
	406620,24
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	40
	68410,61
	406616,51
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	41
	68414,31
	406616,42
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	42
	68414,31
	406610,36
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н39О
	—
	—
	—
	68423,53
	406610,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:252

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:252

	1. —




	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000029:260

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н13О
	—
	—
	—
	68585,69
	406171,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н14О
	—
	—
	—
	68589,48
	406173,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	19
	68576,13
	406182,57
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	20
	68571,89
	406180,72
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	21
	68575,89
	406171,57
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	22
	68584,20
	406175,20
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	13
	68585,69
	406171,81
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	14
	68589,48
	406173,47
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	15
	68583,41
	406185,40
	—
	68583,41
	406185,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н15О
	—
	—
	—
	68580,49
	406184,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н16О
	—
	—
	—
	68578,87
	406187,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	16
	68580,76
	406184,27
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	17
	68579,11
	406187,39
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	18
	68574,82
	406185,56
	—
	68574,82
	406185,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н17О
	—
	—
	—
	68576,13
	406182,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н18О
	—
	—
	—
	68571,89
	406180,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н19О
	—
	—
	—
	68575,89
	406171,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н20О
	—
	—
	—
	68584,20
	406175,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н13О
	—
	—
	—
	68585,69
	406171,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:260

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000029:260

	1. —




	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000063:150

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н9О
	—
	—
	—
	68701,65
	406197,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н10О
	—
	—
	—
	68695,60
	406206,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н11О
	—
	—
	—
	68682,64
	406197,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н12О
	—
	—
	—
	68688,45
	406188,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	9
	68701,93
	406201,77
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	10
	68693,93
	406210,04
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	11
	68682,21
	406198,64
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	12
	68689,58
	406190,30
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н9О
	—
	—
	—
	68701,65
	406197,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000063:150

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000063:150

	1. —




	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:13:000063:156

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н5О
	—
	—
	—
	68825,47
	406218,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н6О
	—
	—
	—
	68833,29
	406226,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н7О
	—
	—
	—
	68825,89
	406233,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н8О
	—
	—
	—
	68818,34
	406224,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	5
	68825,20
	406217,92
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	6
	68833,62
	406227,27
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	7
	68826,21
	406233,83
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	8
	68818,08
	406224,33
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н5О
	—
	—
	—
	68825,47
	406218,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000063:156

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:13:000063:156

	1. —




	[image: image1.emf] 

	Масштаб 1: 32056

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


	Условные обозначения:
[image: image2.emf]
– существующая часть границы земельного участка,

[image: image3.emf]
– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

[image: image4.emf]
– характерная точка границы земельного участка,

[image: image5.png]



– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

[image: image6.png]



– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image7]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

[image: image8]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image9]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image10]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image11]
– характерная точка контура здания,

`




