КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы карта-плана территории | Номера листов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Сведения об уточняемых земельных участках |  |
|  | Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок |  |
|  | Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок |  |
|  | Схема границ земельных участков |  |
|  | Схема геодезических построений |  |
|  | Акт согласования местоположения границ земельных участков |  |
|  | | |

|  |
| --- |
| Дата подготовки карты-плана территории *13 октября 2020 г.* |
| Пояснительная записка |
| 1. Сведения о заказчике |
| *Управление имущественных и земельных отношений города Махачкалы, ОГРН: 1140572001019, ИНН: 0572007236*  (полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика) |
| *—*  (сведения об утверждении карты-плана территории) |
| 2. Сведения о кадастровом инженере |

|  |
| --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Хизриев Хизри Газимагомедович* |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета: *066-207-575 63* |
| Контактный телефон: *88722940068* |
| Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15, dagkadastr@list.ru* |
| Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"* |
| Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *37897* |
| Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *Общество с ограниченной ответственностью "ДагестанКадастрСъемка", Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ | | |
| *Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в пределах города Махачкала от 31.07.2020 №0108/20*  (наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) | | |
| 4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории | | |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Выписка из каталога координат геодезических пунктов | №110/2625 от 10.03.2020 |
|  | Кадастровый план территории | №КУВИ-002/2020-9325963 от 27.07.2020 выдано: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Дагестан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат *МСК-05* | | | | | | | |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м | | Сведения о состоянии на 10 марта 2020 г. | | |
| Х | Y | наружного знака пункта | центра знака | марки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Турали, Пирамида | 2 | 205256,19 | 361218,96 | сохранился | сохранился | сохранился |
|  | Ленинкент, Пирамида | 3 | 218693,47 | 337700,46 | сохранился | сохранился | сохранился |
|  | Сулак, Пирамида | 3 | 248968,87 | 348024,71 | сохранился | сохранился | сохранился |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Сведения о средствах измерений | | | |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Сведения об утверждении типа измерений | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-2 | Номер: 58995-14. Срок действия: 02.02.2021 г. | №014183 от 03.02.2020 г. |
|  | GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Delta-3N | Номер: 48736-11. Срок действия: 02.03.2021 г. | №014184 от 03.02.2020 г. |

|  |
| --- |
| 7. Пояснения к разделам карты-плана территории |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:311 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н838У | — | — | 215763,30 | 340351,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н839У | — | — | 215770,16 | 340372,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н840У | — | — | 215741,37 | 340381,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н841У | — | — | 215734,82 | 340360,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н838У | — | — | 215763,30 | 340351,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:311 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н838У | н839У | 22,36 | — | — |
| н839У | н840У | 29,96 | — | — |
| н840У | н841У | 22,06 | — | — |
| н841У | н838У | 29,73 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:311 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г Махачкала, 4 мкр 3 лин.уч.93 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 663±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 63 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:312 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н842У | — | — | 215840,43 | 340258,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н843У | — | — | 215845,15 | 340274,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н844У | — | — | 215845,63 | 340274,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н845У | — | — | 215847,17 | 340279,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н846У | — | — | 215818,37 | 340288,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н847У | — | — | 215811,98 | 340267,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н842У | — | — | 215840,43 | 340258,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:312 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н842У | н843У | 16,13 | — | — |
| н843У | н844У | 0,52 | — | — |
| н844У | н845У | 5,49 | — | — |
| н845У | н846У | 30,17 | — | — |
| н846У | н847У | 21,38 | — | — |
| н847У | н842У | 29,87 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:312 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пос. Ленинкент, МКР-4, 6-я линия №32 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 643±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 43 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:313 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н848У | — | — | 215845,61 | 340615,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н116У | — | — | 215851,17 | 340635,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н849У | — | — | 215835,49 | 340640,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н850У | — | — | 215814,35 | 340647,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н851У | — | — | 215807,97 | 340626,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н852У | — | — | 215844,21 | 340616,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н848У | — | — | 215845,61 | 340615,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:313 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н848У | н116У | 21,06 | — | — |
| н116У | н849У | 16,38 | — | — |
| н849У | н850У | 22,22 | — | — |
| н850У | н851У | 22,17 | — | — |
| н851У | н852У | 37,64 | — | — |
| н852У | н848У | 1,48 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:313 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г Махачкала,п.Ленинкент, мкр-4,линия 1,участок 54 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 834±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 234 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:375 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н853У | — | — | 216008,15 | 340294,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н854У | — | — | 216011,67 | 340305,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н855У | — | — | 216006,17 | 340307,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н856У | — | — | 216008,27 | 340315,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н857У | — | — | 215979,87 | 340324,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н858У | — | — | 215973,72 | 340304,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н853У | — | — | 216008,15 | 340294,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:375 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н853У | н854У | 11,85 | — | — |
| н854У | н855У | 5,76 | — | — |
| н855У | н856У | 8,14 | — | — |
| н856У | н857У | 29,81 | — | — |
| н857У | н858У | 20,28 | — | — |
| н858У | н853У | 36,03 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:375 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пос.Ленинкент мкр-4, 4 линия, уч.№71 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 675±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 75 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:376 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н471У | — | — | 215879,72 | 340247,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н859У | — | — | 215886,74 | 340267,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н860У | — | — | 215871,04 | 340272,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н861У | — | — | 215870,85 | 340272,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н862У | — | — | 215858,11 | 340275,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н863У | — | — | 215851,71 | 340255,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н471У | — | — | 215879,72 | 340247,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:376 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н471У | н859У | 21,45 | — | — |
| н859У | н860У | 16,48 | — | — |
| н860У | н861У | 0,65 | — | — |
| н861У | н862У | 13,28 | — | — |
| н862У | н863У | 20,88 | — | — |
| н863У | н471У | 29,28 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:376 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Респ. Дагестан, г. Махачкала, пос.Ленинкент, мкр-4, 2-я линия №17 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 628±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 28 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:387 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н158У | — | — | 215775,43 | 340676,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н130У | — | — | 215780,51 | 340697,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н864У | — | — | 215751,96 | 340705,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н865У | — | — | 215746,86 | 340684,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н158У | — | — | 215775,43 | 340676,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:387 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н158У | н130У | 22,17 | — | — |
| н130У | н864У | 29,53 | — | — |
| н864У | н865У | 21,39 | — | — |
| н865У | н158У | 29,76 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:387 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г.Махачкала, пос.Ленинкент, МКР-4, 6-я линия, участок №28 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 645±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 45 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:392 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н866У | — | — | 216172,61 | 340551,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н867У | — | — | 216180,64 | 340575,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н20У | — | — | 216145,25 | 340586,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н868У | — | — | 216137,64 | 340562,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н866У | — | — | 216172,61 | 340551,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:392 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н866У | н867У | 25,83 | — | — |
| н867У | н20У | 37,05 | — | — |
| н20У | н868У | 25,40 | — | — |
| н868У | н866У | 36,74 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:392 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г Махачкала, п. Ленинкент, мкр 4, 6-я линия, участок № 30 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 945±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 345 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:404 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н869У | — | — | 215862,69 | 340569,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н870У | — | — | 215867,42 | 340587,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н871У | — | — | 215838,30 | 340597,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н872У | — | — | 215836,69 | 340592,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н873У | — | — | 215838,07 | 340592,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н874У | — | — | 215834,49 | 340577,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н869У | — | — | 215862,69 | 340569,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:404 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н869У | н870У | 19,05 | — | — |
| н870У | н871У | 30,72 | — | — |
| н871У | н872У | 5,13 | — | — |
| н872У | н873У | 1,44 | — | — |
| н873У | н874У | 14,95 | — | — |
| н874У | н869У | 29,43 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:404 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г Махачкала, п Ленинкент, МКР-4, 5-я линия, участок №62 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 583±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 680 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -97 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:407 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н875У | — | — | 215906,57 | 340469,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н876У | — | — | 215912,49 | 340488,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н877У | — | — | 215883,71 | 340497,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н192У | — | — | 215878,15 | 340478,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н875У | — | — | 215906,57 | 340469,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:407 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н875У | н876У | 19,98 | — | — |
| н876У | н877У | 30,33 | — | — |
| н877У | н192У | 19,71 | — | — |
| н192У | н875У | 30,04 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:407 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Карабудахкентский, около аэропорта "Махачкала" |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 599±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 72 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 527 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:499 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н878У | — | — | 215853,23 | 340299,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н879У | — | — | 215860,25 | 340320,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н880У | — | — | 215832,68 | 340329,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н881У | — | — | 215825,66 | 340308,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н878У | — | — | 215853,23 | 340299,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:499 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н878У | н879У | 22,27 | — | — |
| н879У | н880У | 29,22 | — | — |
| н880У | н881У | 22,89 | — | — |
| н881У | н878У | 29,01 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:499 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г Махачкала, п Ленинкент, мкр 4, 6-линия уч. 30а |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 657±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 157 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:500 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н145У | — | — | 216073,52 | 340336,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н299У | — | — | 216076,54 | 340346,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н298У | — | — | 216080,09 | 340358,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н882У | — | — | 216045,86 | 340369,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н347У | — | — | 216039,21 | 340347,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н145У | — | — | 216073,52 | 340336,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:500 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н145У | н299У | 10,31 | — | — |
| н299У | н298У | 12,01 | — | — |
| н298У | н882У | 36,03 | — | — |
| н882У | н347У | 22,44 | — | — |
| н347У | н145У | 36,08 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:500 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г Махачкала, п Ленинкент МКР-4, линия 5-я, участок № 9 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 806±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 206 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:508 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н883У | — | — | 215989,82 | 340255,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н884У | — | — | 215995,82 | 340276,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н660У | — | — | 215967,60 | 340284,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н763У | — | — | 215961,15 | 340264,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н883У | — | — | 215989,82 | 340255,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:508 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н883У | н884У | 21,22 | — | — |
| н884У | н660У | 29,52 | — | — |
| н660У | н763У | 21,09 | — | — |
| н763У | н883У | 30,03 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:508 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Ленинкент, 4-я линия, д. 40 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 630±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 30 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:760 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н885У | — | — | 215973,77 | 340450,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н886У | — | — | 215978,69 | 340466,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н887У | — | — | 215945,48 | 340477,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н888У | — | — | 215940,09 | 340458,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н889У | — | — | 215950,98 | 340454,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н890У | — | — | 215951,37 | 340456,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н885У | — | — | 215973,77 | 340450,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:760 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н885У | н886У | 17,52 | — | — |
| н886У | н887У | 34,89 | — | — |
| н887У | н888У | 20,08 | — | — |
| н888У | н889У | 11,37 | — | — |
| н889У | н890У | 1,37 | — | — |
| н890У | н885У | 23,24 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:760 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | Респ Дагестан, г Махачкала, пгт Ленинкент, ул.Кулинская, №29 |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | — |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 648±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 48 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:762 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н891У | — | — | 216037,33 | 340406,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н892У | — | — | 216043,03 | 340425,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н893У | — | — | 216012,94 | 340435,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н260У | — | — | 216007,28 | 340415,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н891У | — | — | 216037,33 | 340406,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:762 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н891У | н892У | 19,92 | — | — |
| н892У | н893У | 31,50 | — | — |
| н893У | н260У | 20,11 | — | — |
| н260У | н891У | 31,40 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000036:762 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Ленинкент МКР4, 5 линия, д. 41 |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | — |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 630±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 30 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:282  Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н835У | — | — | 215904,55 | 340719,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н608У | — | — | 215911,61 | 340743,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н646У | — | — | 215918,66 | 340741,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н836У | — | — | 215924,74 | 340760,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| 893 | 215908,58 | 340765,47 | — | — | — | 0,10 | — |
| 894 | 215895,01 | 340722,78 | — | — | — | 0,10 | — |
| н835У | — | — | 215904,55 | 340719,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:282 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н835У | н608У | 24,82 | — | — |
| н608У | н646У | 7,35 | — | — |
| н646У | н836У | 20,03 | — | — |
| н836У | 893 | 16,95 | — | — |
| 893 | 894 | 44,79 | — | — |
| 894 | н835У | 10,07 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:282 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 584±— |
| 2 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 3 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:283  Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н836У | — | — | 215924,74 | 340760,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н645У | — | — | 215925,78 | 340763,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н676У | — | — | 215923,98 | 340770,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н674У | — | — | 215931,55 | 340794,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| н837У | — | — | 215934,64 | 340804,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| 896 | 215922,29 | 340808,59 | — | — | — | 0,10 | — |
| 893 | 215908,58 | 340765,47 | — | — | — | 0,10 | — |
| н836У | — | — | 215924,74 | 340760,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:283 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н836У | н645У | 3,45 | — | — |
| н645У | н676У | 7,45 | — | — |
| н676У | н674У | 24,96 | — | — |
| н674У | н837У | 10,22 | — | — |
| н837У | 896 | 13,05 | — | — |
| 896 | 893 | 45,25 | — | — |
| 893 | н836У | 16,95 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000036:283 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 614±— |
| 2 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 3 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000000:690  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н1О | — | — | — | 215979,56 | 340375,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н2О | — | — | — | 215982,10 | 340383,76 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н3О | — | — | — | 215969,61 | 340387,78 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н4О | — | — | — | 215964,81 | 340372,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н5О | — | — | — | 215974,10 | 340369,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н6О | — | — | — | 215976,37 | 340376,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н1О | — | — | — | 215979,56 | 340375,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000000:690 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000000:3639  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н7О | — | — | — | 215896,82 | 340352,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н8О | — | — | — | 215900,02 | 340362,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н9О | — | — | — | 215890,54 | 340365,58 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н10О | — | — | — | 215887,34 | 340355,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н7О | — | — | — | 215896,82 | 340352,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000000:3639 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000000:6086  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н11О | — | — | — | 215951,03 | 340277,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н12О | — | — | — | 215954,26 | 340287,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н13О | — | — | — | 215944,98 | 340290,71 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н14О | — | — | — | 215943,90 | 340287,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н15О | — | — | — | 215940,86 | 340287,96 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н16О | — | — | — | 215939,80 | 340284,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н17О | — | — | — | 215942,84 | 340283,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н18О | — | — | — | 215941,75 | 340279,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н11О | — | — | — | 215951,03 | 340277,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000000:6086 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000035:3417  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н23О | — | — | — | 215775,26 | 340576,68 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н24О | — | — | — | 215777,54 | 340586,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н25О | — | — | — | 215766,10 | 340589,10 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н26О | — | — | — | 215763,82 | 340579,36 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н23О | — | — | — | 215775,26 | 340576,68 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000035:3417 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:245  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н39О | — | — | — | 215888,58 | 340558,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н40О | — | — | — | 215889,62 | 340562,74 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н41О | — | — | — | 215892,45 | 340563,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н42О | — | — | — | 215893,02 | 340565,20 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н43О | — | — | — | 215891,03 | 340567,03 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н44О | — | — | — | 215892,27 | 340570,77 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н45О | — | — | — | 215881,47 | 340574,12 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н46О | — | — | — | 215880,28 | 340570,30 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н47О | — | — | — | 215878,81 | 340569,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н48О | — | — | — | 215878,33 | 340567,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н49О | — | — | — | 215878,95 | 340566,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н50О | — | — | — | 215877,78 | 340562,23 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н39О | — | — | — | 215888,58 | 340558,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:245 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:263  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н51О | — | — | — | 215851,28 | 340572,59 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н52О | — | — | — | 215853,70 | 340580,71 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н53О | — | — | — | 215844,85 | 340583,35 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н54О | — | — | — | 215842,43 | 340575,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н51О | — | — | — | 215851,28 | 340572,59 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:263 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:264  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н59О | — | — | — | 216115,58 | 340496,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н60О | — | — | — | 216118,39 | 340504,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н61О | — | — | — | 216106,04 | 340509,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н62О | — | — | — | 216103,22 | 340500,82 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н59О | — | — | — | 216115,58 | 340496,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:264 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:265  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н67О | — | — | — | 216112,37 | 340487,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н68О | — | — | — | 216115,30 | 340495,63 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н69О | — | — | — | 216102,95 | 340499,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н70О | — | — | — | 216100,03 | 340491,42 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н67О | — | — | — | 216112,37 | 340487,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:265 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:268  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н71О | — | — | — | 215892,04 | 341077,63 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н72О | — | — | — | 215894,78 | 341087,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н73О | — | — | — | 215882,62 | 341090,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н74О | — | — | — | 215879,89 | 341081,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н71О | — | — | — | 215892,04 | 341077,63 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:268 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:269  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н75О | — | — | — | 215986,95 | 340904,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н76О | — | — | — | 215987,74 | 340904,59 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н77О | — | — | — | 215988,07 | 340905,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н78О | — | — | — | 215988,14 | 340906,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н79О | — | — | — | 215988,06 | 340906,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н80О | — | — | — | 215989,75 | 340912,69 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н81О | — | — | — | 215981,02 | 340915,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н82О | — | — | — | 215978,66 | 340907,19 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н83О | — | — | — | 215985,77 | 340904,96 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н84О | — | — | — | 215986,31 | 340904,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н75О | — | — | — | 215986,95 | 340904,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:269 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:270  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н85О | — | — | — | 216022,68 | 341012,28 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н86О | — | — | — | 216025,89 | 341023,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н87О | — | — | — | 216020,67 | 341025,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н88О | — | — | — | 216019,72 | 341027,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н89О | — | — | — | 216017,22 | 341028,00 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н90О | — | — | — | 216015,70 | 341026,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н91О | — | — | — | 216012,45 | 341015,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н85О | — | — | — | 216022,68 | 341012,28 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:270 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:273  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н92О | — | — | — | 215972,58 | 340834,40 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н93О | — | — | — | 215975,07 | 340842,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н94О | — | — | — | 215962,97 | 340846,37 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н95О | — | — | — | 215960,47 | 340838,02 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н92О | — | — | — | 215972,58 | 340834,40 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:273 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:303  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н106О | — | — | — | 215962,87 | 340411,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н107О | — | — | — | 215966,31 | 340423,82 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н108О | — | — | — | 215955,05 | 340427,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н109О | — | — | — | 215951,61 | 340415,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н106О | — | — | — | 215962,87 | 340411,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:303 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:307  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н110О | — | — | — | 216029,32 | 340459,90 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н111О | — | — | — | 216032,24 | 340470,17 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н112О | — | — | — | 216024,41 | 340472,40 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н113О | — | — | — | 216021,49 | 340462,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н110О | — | — | — | 216029,32 | 340459,90 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:307 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:316  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н114О | — | — | — | 215986,87 | 340308,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н115О | — | — | — | 215990,75 | 340320,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н116О | — | — | — | 215980,51 | 340323,51 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н117О | — | — | — | 215976,64 | 340311,45 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н114О | — | — | — | 215986,87 | 340308,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:316 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:357  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н118О | — | — | — | 216030,18 | 340232,64 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н119О | — | — | — | 216032,89 | 340241,21 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н120О | — | — | — | 216022,15 | 340244,61 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н121О | — | — | — | 216019,43 | 340236,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н118О | — | — | — | 216030,18 | 340232,64 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:357 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:358  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н122О | — | — | — | 216176,51 | 340563,17 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н123О | — | — | — | 216180,52 | 340575,45 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н124О | — | — | — | 216159,46 | 340582,34 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н125О | — | — | — | 216155,45 | 340570,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н122О | — | — | — | 216176,51 | 340563,17 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:358 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:364  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н130О | — | — | — | 215758,86 | 340580,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н131О | — | — | — | 215761,86 | 340593,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н132О | — | — | — | 215755,84 | 340594,46 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н133О | — | — | — | 215752,85 | 340581,82 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н130О | — | — | — | 215758,86 | 340580,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:364 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:367  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н140О | — | — | — | 216019,69 | 340636,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н141О | — | — | — | 216022,39 | 340644,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н142О | — | — | — | 216010,48 | 340648,53 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н143О | — | — | — | 216007,78 | 340639,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н140О | — | — | — | 216019,69 | 340636,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:367 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:368  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:368 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:379  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н154О | — | — | — | 215823,61 | 340543,34 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н155О | — | — | — | 215826,65 | 340553,88 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н156О | — | — | — | 215818,73 | 340556,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н157О | — | — | — | 215815,84 | 340545,59 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н158О | — | — | — | 215820,96 | 340544,20 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н159О | — | — | — | 215819,63 | 340539,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н160О | — | — | — | 215822,33 | 340538,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н154О | — | — | — | 215823,61 | 340543,34 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:379 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:380  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н165О | — | — | — | 216022,12 | 340690,99 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н166О | — | — | — | 216025,96 | 340703,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н167О | — | — | — | 216016,93 | 340705,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н168О | — | — | — | 216013,08 | 340693,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н165О | — | — | — | 216022,12 | 340690,99 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:380 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:381  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н173О | — | — | — | 216017,28 | 340615,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н174О | — | — | — | 216019,93 | 340623,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н175О | — | — | — | 216010,46 | 340626,61 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н176О | — | — | — | 216007,81 | 340618,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н173О | — | — | — | 216017,28 | 340615,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:381 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:382  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н181О | — | — | — | 216031,62 | 340687,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н182О | — | — | — | 216035,40 | 340700,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н183О | — | — | — | 216026,49 | 340702,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н184О | — | — | — | 216022,71 | 340690,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н181О | — | — | — | 216031,62 | 340687,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:382 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:383  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н189О | — | — | — | 216051,62 | 340681,31 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н190О | — | — | — | 216055,49 | 340693,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н191О | — | — | — | 216046,70 | 340696,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н192О | — | — | — | 216042,70 | 340684,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н189О | — | — | — | 216051,62 | 340681,31 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:383 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:384  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н197О | — | — | — | 216041,62 | 340684,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н198О | — | — | — | 216045,54 | 340696,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н199О | — | — | — | 216036,34 | 340699,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н200О | — | — | — | 216032,42 | 340687,64 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н197О | — | — | — | 216041,62 | 340684,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:384 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:385  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н181О | — | — | — | 216031,62 | 340687,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н182О | — | — | — | 216035,40 | 340700,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н183О | — | — | — | 216026,49 | 340702,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н184О | — | — | — | 216022,71 | 340690,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н181О | — | — | — | 216031,62 | 340687,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:385 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:386  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:386 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:388  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н222О | — | — | — | 216073,79 | 340562,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н223О | — | — | — | 216076,69 | 340571,48 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н224О | — | — | — | 216063,43 | 340575,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н225О | — | — | — | 216060,53 | 340567,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н222О | — | — | — | 216073,79 | 340562,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:388 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:389  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н234О | — | — | — | 216204,45 | 341144,50 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н235О | — | — | — | 216209,02 | 341161,10 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н236О | — | — | — | 216195,36 | 341164,86 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н237О | — | — | — | 216188,47 | 341140,10 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н238О | — | — | — | 216198,33 | 341137,31 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н239О | — | — | — | 216200,67 | 341145,54 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н234О | — | — | — | 216204,45 | 341144,50 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:389 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:390  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н244О | — | — | — | 216056,04 | 340224,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н245О | — | — | — | 216058,72 | 340233,08 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н246О | — | — | — | 216047,28 | 340236,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н247О | — | — | — | 216044,59 | 340228,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н244О | — | — | — | 216056,04 | 340224,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:390 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:391  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н252О | — | — | — | 216053,06 | 340214,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н253О | — | — | — | 216055,65 | 340223,50 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н254О | — | — | — | 216044,08 | 340227,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н255О | — | — | — | 216041,48 | 340218,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н252О | — | — | — | 216053,06 | 340214,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:391 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:408  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н260О | — | — | — | 215856,48 | 340930,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н261О | — | — | — | 215860,84 | 340944,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н262О | — | — | — | 215844,69 | 340949,59 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н263О | — | — | — | 215840,33 | 340935,11 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н260О | — | — | — | 215856,48 | 340930,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:408 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:409  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н268О | — | — | — | 215932,49 | 340997,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н269О | — | — | — | 215936,57 | 341011,10 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н270О | — | — | — | 215915,33 | 341017,69 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н271О | — | — | — | 215911,24 | 341004,53 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н268О | — | — | — | 215932,49 | 340997,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:409 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:411  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н276О | — | — | — | 216095,72 | 340450,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н277О | — | — | — | 216099,24 | 340461,80 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н278О | — | — | — | 216090,71 | 340464,58 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | 275 | 216087,18 | 340453,73 | — | — | — | — | — | 0,10 | — |
| — | н276О | — | — | — | 216095,72 | 340450,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:411 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:441  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н291О | — | — | — | 215956,47 | 340293,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н292О | — | — | — | 215957,93 | 340294,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н293О | — | — | — | 215958,45 | 340295,76 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н294О | — | — | — | 215957,72 | 340297,12 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н295О | — | — | — | 215959,04 | 340301,10 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н296О | — | — | — | 215948,38 | 340304,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н297О | — | — | — | 215946,97 | 340300,41 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н298О | — | — | — | 215944,90 | 340299,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н299О | — | — | — | 215944,53 | 340298,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н300О | — | — | — | 215945,73 | 340296,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н301О | — | — | — | 215944,47 | 340292,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н302О | — | — | — | 215955,13 | 340289,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н291О | — | — | — | 215956,47 | 340293,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:441 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:443  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н317О | — | — | — | 215956,70 | 340543,86 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н318О | — | — | — | 215960,69 | 340556,51 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н319О | — | — | — | 215950,83 | 340559,61 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н320О | — | — | — | 215946,85 | 340546,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н317О | — | — | — | 215956,70 | 340543,86 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:443 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:445  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н329О | — | — | — | 216077,13 | 340573,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н330О | — | — | — | 216080,20 | 340582,29 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н331О | — | — | — | 216067,10 | 340586,78 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н332О | — | — | — | 216064,02 | 340577,82 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н329О | — | — | — | 216077,13 | 340573,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:445 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:446  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н333О | — | — | — | 215910,22 | 340510,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н334О | — | — | — | 215912,97 | 340518,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н335О | — | — | — | 215915,99 | 340519,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н336О | — | — | — | 215917,08 | 340523,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н337О | — | — | — | 215915,29 | 340526,17 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н338О | — | — | — | 215902,59 | 340530,23 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н339О | — | — | — | 215897,52 | 340514,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н333О | — | — | — | 215910,22 | 340510,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:446 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:448  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н348О | — | — | — | 215859,82 | 340558,35 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н349О | — | — | — | 215861,48 | 340564,45 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н350О | — | — | — | 215860,82 | 340564,63 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н351О | — | — | — | 215862,06 | 340569,21 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н352О | — | — | — | 215851,98 | 340571,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н353О | — | — | — | 215849,77 | 340563,83 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н354О | — | — | — | 215853,86 | 340562,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н355О | — | — | — | 215853,17 | 340560,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н348О | — | — | — | 215859,82 | 340558,35 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:448 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:454  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н360О | — | — | — | 216105,47 | 340684,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н361О | — | — | — | 216109,63 | 340696,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н362О | — | — | — | 216100,31 | 340699,56 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н363О | — | — | — | 216096,15 | 340687,17 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н360О | — | — | — | 216105,47 | 340684,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:454 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:455  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н374О | — | — | — | 216065,74 | 340697,55 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н375О | — | — | — | 216069,72 | 340710,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н376О | — | — | — | 216061,36 | 340713,27 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н377О | — | — | — | 216057,38 | 340700,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н374О | — | — | — | 216065,74 | 340697,55 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:455 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:456  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н382О | — | — | — | 216070,79 | 340675,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н383О | — | — | — | 216074,64 | 340687,27 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н384О | — | — | — | 216066,08 | 340689,96 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н385О | — | — | — | 216062,23 | 340677,74 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н382О | — | — | — | 216070,79 | 340675,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:456 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:457  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н390О | — | — | — | 216061,48 | 340678,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н391О | — | — | — | 216065,24 | 340690,41 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н392О | — | — | — | 216056,44 | 340693,09 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н393О | — | — | — | 216052,68 | 340680,71 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н390О | — | — | — | 216061,48 | 340678,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:457 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:458  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н398О | — | — | — | 216147,51 | 340650,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н399О | — | — | — | 216151,20 | 340662,54 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н400О | — | — | — | 216142,27 | 340665,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н401О | — | — | — | 216138,57 | 340652,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н398О | — | — | — | 216147,51 | 340650,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:458 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:459  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н406О | — | — | — | 216012,24 | 340694,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н407О | — | — | — | 216016,03 | 340706,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н408О | — | — | — | 216006,94 | 340709,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н409О | — | — | — | 216003,15 | 340696,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н406О | — | — | — | 216012,24 | 340694,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:459 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:460  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н418О | — | — | — | 216095,81 | 340413,30 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н419О | — | — | — | 216099,16 | 340423,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н420О | — | — | — | 216088,95 | 340427,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н421О | — | — | — | 216087,62 | 340422,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н422О | — | — | — | 216084,59 | 340423,88 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н423О | — | — | — | 216083,58 | 340420,68 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н424О | — | — | — | 216086,61 | 340419,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н425О | — | — | — | 216085,60 | 340416,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н418О | — | — | — | 216095,81 | 340413,30 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:460 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:461  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н430О | — | — | — | 216011,22 | 340324,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н431О | — | — | — | 216014,38 | 340334,99 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н432О | — | — | — | 216005,45 | 340337,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н433О | — | — | — | 216002,98 | 340329,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н434О | — | — | — | 216005,70 | 340328,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н435О | — | — | — | 216005,00 | 340326,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н430О | — | — | — | 216011,22 | 340324,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:461 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:463  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н440О | — | — | — | 215969,50 | 340846,45 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н441О | — | — | — | 215970,25 | 340848,96 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н442О | — | — | — | 215971,63 | 340848,55 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н443О | — | — | — | 215972,87 | 340852,77 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н444О | — | — | — | 215971,49 | 340853,18 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н445О | — | — | — | 215972,21 | 340855,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н446О | — | — | — | 215961,20 | 340858,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н447О | — | — | — | 215958,49 | 340849,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н440О | — | — | — | 215969,50 | 340846,45 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:463 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:464  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н452О | — | — | — | 215982,26 | 340514,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н453О | — | — | — | 215984,37 | 340521,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н454О | — | — | — | 215982,43 | 340521,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н455О | — | — | — | 215984,05 | 340527,02 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н456О | — | — | — | 215972,23 | 340530,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н457О | — | — | — | 215967,97 | 340517,09 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н458О | — | — | — | 215979,79 | 340513,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н459О | — | — | — | 215980,32 | 340515,08 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н452О | — | — | — | 215982,26 | 340514,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:464 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:467  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н466О | — | — | — | 216052,04 | 340580,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н467О | — | — | — | 216054,99 | 340589,60 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н468О | — | — | — | 216042,58 | 340593,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н469О | — | — | — | 216039,63 | 340585,21 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н466О | — | — | — | 216052,04 | 340580,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:467 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:470  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н474О | — | — | — | 216002,29 | 340697,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н475О | — | — | — | 216005,86 | 340708,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н476О | — | — | — | 215997,34 | 340711,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н477О | — | — | — | 215993,78 | 340700,00 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н474О | — | — | — | 216002,29 | 340697,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:470 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:471  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н486О | — | — | — | 215936,13 | 340686,67 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н487О | — | — | — | 215936,99 | 340689,54 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н488О | — | — | — | 215934,59 | 340690,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н489О | — | — | — | 215935,94 | 340694,83 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н490О | — | — | — | 215929,17 | 340696,83 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н491О | — | — | — | 215925,57 | 340684,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н492О | — | — | — | 215932,34 | 340682,63 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н493О | — | — | — | 215933,74 | 340687,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н486О | — | — | — | 215936,13 | 340686,67 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:471 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:472  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н498О | — | — | — | 216092,52 | 340308,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н499О | — | — | — | 216099,56 | 340327,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н500О | — | — | — | 216088,39 | 340331,58 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н501О | — | — | — | 216081,35 | 340313,14 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н498О | — | — | — | 216092,52 | 340308,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:472 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:473  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н506О | — | — | — | 216100,07 | 340665,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н507О | — | — | — | 216103,71 | 340678,41 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н508О | — | — | — | 216094,89 | 340680,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н509О | — | — | — | 216091,26 | 340668,45 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н506О | — | — | — | 216100,07 | 340665,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:473 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:474  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н514О | — | — | — | 216109,47 | 340662,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н515О | — | — | — | 216113,34 | 340675,48 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н516О | — | — | — | 216104,34 | 340678,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н517О | — | — | — | 216100,56 | 340665,03 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н514О | — | — | — | 216109,47 | 340662,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:474 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:475  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н524О | — | — | — | 215815,91 | 340313,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н525О | — | — | — | 215818,39 | 340321,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н526О | — | — | — | 215808,04 | 340324,64 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н527О | — | — | — | 215805,56 | 340316,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н524О | — | — | — | 215815,91 | 340313,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:475 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:478  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н532О | — | — | — | 216117,07 | 340678,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н533О | — | — | — | 216120,15 | 340688,09 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н534О | — | — | — | 216108,85 | 340691,85 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н535О | — | — | — | 216105,77 | 340682,60 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н532О | — | — | — | 216117,07 | 340678,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:478 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:482  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н540О | — | — | — | 216210,61 | 341300,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н541О | — | — | — | 216214,15 | 341312,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н542О | — | — | — | 216203,02 | 341316,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н543О | — | — | — | 216199,48 | 341304,28 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н540О | — | — | — | 216210,61 | 341300,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:482 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:483  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н552О | — | — | — | 216199,36 | 341278,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н553О | — | — | — | 216201,91 | 341287,44 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н554О | — | — | — | 216191,98 | 341290,40 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н555О | — | — | — | 216189,43 | 341281,85 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н552О | — | — | — | 216199,36 | 341278,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:483 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:484  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н524О | — | — | — | 215815,91 | 340313,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н525О | — | — | — | 215818,39 | 340321,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н526О | — | — | — | 215808,04 | 340324,64 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н527О | — | — | — | 215805,56 | 340316,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н524О | — | — | — | 215815,91 | 340313,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:484 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:488  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н556О | — | — | — | 215854,94 | 340304,27 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н557О | — | — | — | 215859,41 | 340318,58 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н558О | — | — | — | 215851,72 | 340320,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н559О | — | — | — | 215847,26 | 340306,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н556О | — | — | — | 215854,94 | 340304,27 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:488 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:489  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н560О | — | — | — | 215894,62 | 340234,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н561О | — | — | — | 215897,16 | 340242,35 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н562О | — | — | — | 215887,13 | 340245,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н563О | — | — | — | 215884,62 | 340237,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н560О | — | — | — | 215894,62 | 340234,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:489 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:490  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н572О | — | — | — | 215789,36 | 340666,74 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н573О | — | — | — | 215790,54 | 340671,46 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н574О | — | — | — | 215792,28 | 340671,03 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н575О | — | — | — | 215793,16 | 340671,85 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н576О | — | — | — | 215793,66 | 340672,90 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н577О | — | — | — | 215793,34 | 340673,68 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н578О | — | — | — | 215792,73 | 340674,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н579О | — | — | — | 215791,33 | 340674,61 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н580О | — | — | — | 215780,23 | 340677,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н581О | — | — | — | 215778,26 | 340669,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н572О | — | — | — | 215789,36 | 340666,74 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:490 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:491  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:491 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:496  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н590О | — | — | — | 216018,04 | 340872,85 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н591О | — | — | — | 216020,84 | 340881,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н592О | — | — | — | 216002,33 | 340887,74 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н593О | — | — | — | 215999,61 | 340878,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н590О | — | — | — | 216018,04 | 340872,85 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:496 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:498  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н600О | — | — | — | 215907,09 | 340392,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н601О | — | — | — | 215910,36 | 340403,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н602О | — | — | — | 215900,20 | 340406,42 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н603О | — | — | — | 215896,93 | 340395,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н600О | — | — | — | 215907,09 | 340392,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:498 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:519  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н608О | — | — | — | 215859,78 | 340464,44 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н609О | — | — | — | 215862,40 | 340473,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н610О | — | — | — | 215849,23 | 340477,21 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н611О | — | — | — | 215846,60 | 340468,34 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н608О | — | — | — | 215859,78 | 340464,44 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:519 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:521  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н616О | — | — | — | 216117,57 | 340659,48 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н617О | — | — | — | 216119,12 | 340659,96 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н618О | — | — | — | 216123,03 | 340672,69 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н619О | — | — | — | 216114,14 | 340675,37 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н620О | — | — | — | 216110,32 | 340662,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н621О | — | — | — | 216113,81 | 340661,57 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н622О | — | — | — | 216114,77 | 340660,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н616О | — | — | — | 216117,57 | 340659,48 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:521 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:522  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н627О | — | — | — | 215945,13 | 340715,23 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н628О | — | — | — | 215949,27 | 340728,10 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н629О | — | — | — | 215940,52 | 340730,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н630О | — | — | — | 215936,38 | 340718,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н627О | — | — | — | 215945,13 | 340715,23 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:522 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:523  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н637О | — | — | — | 216167,41 | 340645,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н638О | — | — | — | 216171,21 | 340658,31 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н639О | — | — | — | 216162,33 | 340661,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н640О | — | — | — | 216158,52 | 340648,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н637О | — | — | — | 216167,41 | 340645,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:523 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:524  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:524 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:526  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н651О | — | — | — | 215993,02 | 340700,21 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н652О | — | — | — | 215996,67 | 340711,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н653О | — | — | — | 215987,84 | 340714,61 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н654О | — | — | — | 215984,20 | 340702,76 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н651О | — | — | — | 215993,02 | 340700,21 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:526 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:529  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н659О | — | — | — | 215954,80 | 340712,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н660О | — | — | — | 215958,75 | 340724,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н661О | — | — | — | 215949,93 | 340727,58 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н662О | — | — | — | 215945,99 | 340715,30 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н659О | — | — | — | 215954,80 | 340712,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:529 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:530  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н673О | — | — | — | 215830,76 | 340515,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н674О | — | — | — | 215833,68 | 340524,09 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н675О | — | — | — | 215822,30 | 340528,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н676О | — | — | — | 215819,38 | 340519,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н673О | — | — | — | 215830,76 | 340515,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:530 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:534  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н686О | — | — | — | 215845,53 | 340671,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н687О | — | — | — | 215848,05 | 340681,03 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н688О | — | — | — | 215832,43 | 340685,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н689О | — | — | — | 215829,91 | 340675,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н686О | — | — | — | 215845,53 | 340671,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:534 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:535  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н694О | — | — | — | 215839,74 | 340662,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н695О | — | — | — | 215842,11 | 340672,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н696О | — | — | — | 215830,06 | 340674,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н697О | — | — | — | 215828,69 | 340675,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н698О | — | — | — | 215827,53 | 340670,60 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н699О | — | — | — | 215828,89 | 340670,27 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н700О | — | — | — | 215827,69 | 340665,37 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н694О | — | — | — | 215839,74 | 340662,39 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:535 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:536  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н705О | — | — | — | 215964,46 | 340709,68 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н706О | — | — | — | 215968,17 | 340721,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н707О | — | — | — | 215959,57 | 340724,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н708О | — | — | — | 215955,83 | 340712,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н705О | — | — | — | 215964,46 | 340709,68 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:536 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:618  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н709О | — | — | — | 215956,52 | 340667,48 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н710О | — | — | — | 215960,34 | 340679,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н711О | — | — | — | 215952,23 | 340682,19 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н712О | — | — | — | 215948,41 | 340670,02 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н709О | — | — | — | 215956,52 | 340667,48 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:618 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:738  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н717О | — | — | — | 216089,40 | 340624,18 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н718О | — | — | — | 216093,58 | 340637,00 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н719О | — | — | — | 216084,13 | 340640,08 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н720О | — | — | — | 216079,95 | 340627,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н717О | — | — | — | 216089,40 | 340624,18 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:738 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:740  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н725О | — | — | — | 215751,95 | 340602,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н726О | — | — | — | 215754,12 | 340612,18 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н727О | — | — | — | 215741,91 | 340614,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н728О | — | — | — | 215739,75 | 340605,02 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н725О | — | — | — | 215751,95 | 340602,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:740 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:741  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н735О | — | — | — | 215974,34 | 340616,71 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н736О | — | — | — | 215975,68 | 340621,55 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н737О | — | — | — | 215966,50 | 340624,09 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н738О | — | — | — | 215965,16 | 340619,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н735О | — | — | — | 215974,34 | 340616,71 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:741 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:763  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н743О | — | — | — | 215977,88 | 340499,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н744О | — | — | — | 215980,57 | 340507,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н745О | — | — | — | 215968,11 | 340511,78 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н746О | — | — | — | 215965,41 | 340503,27 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н743О | — | — | — | 215977,88 | 340499,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:763 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:765  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н753О | — | — | — | 215815,10 | 340544,23 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н754О | — | — | — | 215818,46 | 340556,19 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н755О | — | — | — | 215806,42 | 340558,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н756О | — | — | — | 215805,37 | 340553,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н757О | — | — | — | 215811,62 | 340552,41 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н758О | — | — | — | 215809,66 | 340545,82 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н753О | — | — | — | 215815,10 | 340544,23 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:765 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:777  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н776О | — | — | — | 215894,47 | 340431,03 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н777О | — | — | — | 215897,98 | 340442,78 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н778О | — | — | — | 215884,06 | 340446,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н779О | — | — | — | 215880,55 | 340435,19 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н776О | — | — | — | 215894,47 | 340431,03 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:777 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:40:000036:782  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н804О | — | — | — | 215723,57 | 340505,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н805О | — | — | — | 215726,54 | 340520,14 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н806О | — | — | — | 215725,45 | 340521,17 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н807О | — | — | — | 215710,32 | 340524,40 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н808О | — | — | — | 215709,06 | 340523,77 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н809О | — | — | — | 215705,99 | 340509,41 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н810О | — | — | — | 215706,97 | 340508,24 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н811О | — | — | — | 215722,15 | 340505,00 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |
| — | н804О | — | — | — | 215723,57 | 340505,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:40:000036:782 |
| 1. — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основной лист** | |
| **Масштаб 1: 4675** | |
| **Условные обозначения:** | |
|  | – область выносного листа, |
|  | – номер выносного листа. |
| Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. | |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №1** |
|  |
| **Масштаб 1:2000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №2** |
|  |
| **Масштаб 1:2000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №3** |
|  |
| **Масштаб 1:2000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №4** |
|  |
| **Масштаб 1:2000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  | | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, | |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – характерная точка контура здания, |   ` |

|  |
| --- |
|  |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, |  |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, |  |  | – характерная точка контура здания, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – пункт государственной геодезической сети, |  |  | – пункт опорной межевой сети, | |  | – направления геодезических построений при создании съемочного обоснования, |  |  | – направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка, | |  | контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  |  | контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части | |