КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы карта-плана территории | Номера листов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений |  |
|  | Сведения об уточняемых земельных участках |  |
|  | Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок |  |
|  | Описание местоположения строения на земельном участке |  |
|  | Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок |  |
|  | Схема границ земельных участков |  |
|  | Схема геодезических построений |  |
|  | Акт согласования местоположения границ земельных участков |  |
|  | Приложение |  |
| — | *Правила землепользования и застройки №146 от 01.10.2013* | — |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | |
| 1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *Республика Дагестан, г Каспийск. ККР 05:48:000012*  (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры) | |
| 2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:  Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: *Государственный контракт от 01.03.2023 №0072/2023* | |
| 3. Дата подготовки карты-плана территории *22 июля 2023 г.* | |
| 4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ: | |
| В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: | |
|  | полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан* |
|  | основной государственный регистрационный номер: *1170571008948* |
|  | идентификационный номер налогоплательщика: *0572018365* |
| В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц: | |
|  | фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): *—* |
|  | страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): *—* |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: *—* | |
| Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *mio.estate@e-dag.ru* | |
| 5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ: | |

|  |
| --- |
| Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *Общество с ограниченной ответственностью "ДагестанКадастрСъемка", Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15* |
| Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Хизриев Хизри Газимагомедович* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): *—* |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *066-207-575 63* |
| Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *НП001866 5 июля 2016 г.* |
| Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"* |
| Контактный телефон: *88722940068* |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15, dagkadastr@list.ru* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории: | | | | | |
| № п/п | Реквизиты документа | | | | |
| Вид | Дата | Номер | Наименование | Иные сведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | 13.04.2023 | \*\*\*\*-\*\*\*/\*\*\*\*-\*\*\*\*\*\*\*\* | Кадастровый план территории | — |
| 2 | — | 15.06.2023 | \*\*\*\*-\*\*\*/\*\*\*\*-\*\*\*\*\*\*\*\*\* | Кадастровый план территории | — |
| 3 | — | 15.11.2022 | КУВИ-001/2022-201280109 | Кадастровый план территории | — |
| 4 | — | 15.06.2023 | КУВИ-001/2023-138741467 | Кадастровый план территории | — |
| 5 | Правила землепользования и застройки | 01.10.2013 | 146 | Правила землепользования и застройки | включен в приложение |
| 6 | — | 10.03.2020 | 110/2625 | Выписка из каталога координат геодезических пунктов | — |

|  |
| --- |
| 7. Пояснения к карте-плану территории: |
| 1. Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ  Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ является государственный контракт № 0072/2023 от 01.03.2023 г. Комплексные кадастровые работы выполнялись на территории Республика Дагестан, г Каспийск. На дату выполнения ККР проект межевания территории и проект планировки территории г. Каспийск отсутствовали. Кадастровый номер квартала на территории которого выполнялись ККР 05:48:000012. Увеличение площади уточняемых земельных участков, в соответствии с пп. 2, 3 ч. 3 ст. 42,8 ФЗ №221 от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности", допускалось в пределах величины предельного минимального размера земельного участка, установленной на территории г.Каспийск правилами землепользования и застройки г. Каспийск от 2013 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о пунктах геодезической сети: | | | | | | | | |
| № п/п | Вид геодезической сети | Название пункта и тип знака геодезической сети | Система координат пункта геодезической сети | Координаты пункта, м | | Дата обследования 14 июня 2023 г. | | |
| Сведения о состоянии | | |
| Х | Y | наружного знака пункта | центра пункта | марки центра пункта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Турали, Пирамида | МСК-05 | 205256,19 | 361218,96 | сохранился | сохранился | сохранился |
|  | 3 | Ленинкент, Пирамида | МСК-05 | 218693,47 | 337700,46 | сохранился | сохранился | сохранился |
|  | 4 | Карабудахкент, Пирамида | МСК-05 | 187240,91 | 354049,79 | сохранился | сохранился | сохранился |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения об использованных средствах измерений: | | | |
| № п/п | Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры) | Заводской или серийный номер средства измерений | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-2 | 00482 | №С-АКР/23-03-2023/233012741 от 23.03.2023 г. |
|  | GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-1 | 03711 | №С-АКР/23-03-2023/233012901 от 23.03.2023 г. |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000011:484 : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-05 | | | | | | Зона № — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | | |
| X | Y | | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н16У | — | — | 207870,64 | 356587,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н17У | — | — | 207878,10 | 356609,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н18У | — | — | 207883,70 | 356625,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н19У | — | — | 207865,19 | 356632,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н20У | — | — | 207851,50 | 356593,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н16У | — | — | 207870,64 | 356587,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000011:484 : | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н16У | н17У | 22,97 | — | — |
| н17У | н18У | 16,62 | — | — |
| н18У | н19У | 19,83 | — | — |
| н19У | н20У | 40,78 | — | — |
| н20У | н16У | 20,09 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000011:484 : | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Индустриальная, д. д3 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 799±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 199 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | — |
| 7.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000011:484 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:2 : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-05 | | | | | | Зона № — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | | |
| X | Y | | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н21У | — | — | 207932,56 | 356946,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н22У | — | — | 207944,84 | 356975,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н23У | — | — | 207945,50 | 356976,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н24У | — | — | 207926,35 | 356983,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н25У | — | — | 207914,88 | 356953,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н21У | — | — | 207932,56 | 356946,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:2 : | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н21У | н22У | 31,10 | — | — |
| н22У | н23У | 1,68 | — | — |
| н23У | н24У | 20,32 | — | — |
| н24У | н25У | 32,41 | — | — |
| н25У | н21У | 18,87 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:2 : | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Казбекова, 10, в МКР "Кирпичный" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 638±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 638 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 7.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:2 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:79 : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-05 | | | | | | Зона № — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | | |
| X | Y | | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н148У | — | — | 207869,31 | 356890,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н149У | — | — | 207880,91 | 356918,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н150У | — | — | 207861,52 | 356926,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н151У | — | — | 207850,44 | 356897,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н148У | — | — | 207869,31 | 356890,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:79 : | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н148У | н149У | 31,14 | — | — |
| н149У | н150У | 20,72 | — | — |
| н150У | н151У | 31,23 | — | — |
| н151У | н148У | 20,13 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:79 : | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Маяковского, 6 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 637±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 637 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 7.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:79 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:81 : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-05 | | | | | | Зона № — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | | |
| X | Y | | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н153У | — | — | 207864,60 | 356937,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н31У | — | — | 207876,60 | 356967,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н40У | — | — | 207857,33 | 356974,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н154У | — | — | 207852,93 | 356962,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н155У | — | — | 207846,15 | 356945,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н153У | — | — | 207864,60 | 356937,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:81 : | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н153У | н31У | 32,45 | — | — |
| н31У | н40У | 20,46 | — | — |
| н40У | н154У | 12,35 | — | — |
| н154У | н155У | 18,97 | — | — |
| н155У | н153У | 20,02 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:81 : | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт. Кирпичный, ул. Маяковского, д. №3 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 645±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 642 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 7.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:81 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:108 : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-05 | | | | | | Зона № — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | | |
| X | Y | | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н186У | — | — | 207785,95 | 356721,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н135У | — | — | 207798,72 | 356752,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н138У | — | — | 207780,09 | 356760,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н187У | — | — | 207767,85 | 356729,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н186У | — | — | 207785,95 | 356721,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:108 : | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н186У | н135У | 33,24 | — | — |
| н135У | н138У | 20,10 | — | — |
| н138У | н187У | 33,35 | — | — |
| н187У | н186У | 19,48 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:108 : | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пос.Кирпичный завод, ул Акаева, д 15 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 659±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 611 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 48 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 7.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:108 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12324 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 207744,65 | 356737,39 | 207744,65 | 356737,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 2 | 207768,97 | 356799,46 | 207768,97 | 356799,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 3 | 207754,80 | 356805,01 | 207754,80 | 356805,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 4 | 207741,69 | 356770,91 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н1У | — | — | 207743,38 | 356775,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н2У | — | — | 207744,64 | 356774,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н3У | — | — | 207743,00 | 356770,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 5 | 207744,54 | 356769,77 | 207744,54 | 356769,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 6 | 207734,21 | 356741,39 | 207734,21 | 356741,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 1 | 207744,65 | 356737,39 | 207744,65 | 356737,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12324 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 66,66 | — | — |
| 2 | 3 | 15,22 | — | — |
| 3 | н1У | 31,86 | — | — |
| н1У | н2У | 1,36 | — | — |
| н2У | н3У | 4,69 | — | — |
| н3У | 5 | 1,65 | — | — |
| 5 | 6 | 30,20 | — | — |
| 6 | 1 | 11,18 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12324 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, МКР "Кирпичный", ул. Хизроева, от ул. Акаева до ул. Чкалова |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 893±11 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 11 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 900 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -7 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000000:12324 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12580 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 207947,85 | 356733,29 | 207947,85 | 356733,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 8 | 207950,40 | 356740,84 | 207950,40 | 356740,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 9 | 207921,89 | 356751,64 | 207921,89 | 356751,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 10 | 207906,20 | 356757,39 | 207906,20 | 356757,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 11 | 207882,26 | 356767,02 | 207882,26 | 356767,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 12 | 207850,87 | 356778,83 | 207850,87 | 356778,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 13 | 207813,42 | 356793,61 | 207813,42 | 356793,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 14 | 207771,15 | 356810,64 | 207771,15 | 356810,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 15 | 207759,35 | 356815,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 16 | 207733,39 | 356826,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 17 | 207710,80 | 356835,32 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н4У | — | — | 207759,44 | 356814,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н5У | — | — | 207732,82 | 356826,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н6У | — | — | 207711,10 | 356835,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 18 | 207690,43 | 356842,88 | 207690,43 | 356842,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 19 | 207672,90 | 356845,90 | 207672,90 | 356845,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 20 | 207674,79 | 356833,61 | 207674,79 | 356833,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 21 | 207689,20 | 356831,39 | 207689,20 | 356831,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 22 | 207708,30 | 356824,52 | 207708,30 | 356824,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 3 | 207754,80 | 356805,01 | 207754,80 | 356805,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 2 | 207768,97 | 356799,46 | 207768,97 | 356799,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 23 | 207791,39 | 356790,69 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 24 | 207791,66 | 356791,17 | 207791,66 | 356791,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 25 | 207810,81 | 356783,72 | 207810,81 | 356783,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 26 | 207845,92 | 356770,10 | 207845,92 | 356770,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 27 | 207878,32 | 356758,19 | 207878,32 | 356758,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 28 | 207878,59 | 356758,56 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 29 | 207905,18 | 356749,14 | 207905,18 | 356749,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 30 | 207922,79 | 356741,75 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 31 | 207937,32 | 356735,95 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 32 | 207937,90 | 356737,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н7У | — | — | 207936,22 | 356737,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 7 | 207947,85 | 356733,29 | 207947,85 | 356733,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12580 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 8 | 7,97 | — | — |
| 8 | 9 | 30,49 | — | — |
| 9 | 10 | 16,71 | — | — |
| 10 | 11 | 25,80 | — | — |
| 11 | 12 | 33,54 | — | — |
| 12 | 13 | 40,26 | — | — |
| 13 | 14 | 45,57 | — | — |
| 14 | н4У | 12,44 | — | — |
| н4У | н5У | 28,91 | — | — |
| н5У | н6У | 23,67 | — | — |
| н6У | 18 | 21,94 | — | — |
| 18 | 19 | 17,79 | — | — |
| 19 | 20 | 12,43 | — | — |
| 20 | 21 | 14,58 | — | — |
| 21 | 22 | 20,30 | — | — |
| 22 | 3 | 50,43 | — | — |
| 3 | 2 | 15,22 | — | — |
| 2 | 24 | 24,16 | — | — |
| 24 | 25 | 20,55 | — | — |
| 25 | 26 | 37,66 | — | — |
| 26 | 27 | 34,52 | — | — |
| 27 | 29 | 28,34 | — | — |
| 29 | н7У | 33,31 | — | — |
| н7У | 7 | 12,22 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12580 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, мкр Кирпичный, ул Чкалова |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2973±19 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 19 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 3000 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -27 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000000:12580 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12583 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 207971,41 | 356803,54 | 207971,41 | 356803,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 34 | 207975,62 | 356814,89 | 207975,62 | 356814,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 35 | 207973,99 | 356815,51 | 207973,99 | 356815,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 36 | 207950,96 | 356823,72 | 207950,96 | 356823,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 37 | 207921,93 | 356833,98 | 207921,93 | 356833,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 38 | 207874,69 | 356851,90 | 207874,69 | 356851,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 39 | 207856,08 | 356858,67 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 40 | 207856,54 | 356859,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н8У | — | — | 207857,61 | 356859,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 41 | 207829,31 | 356870,03 | 207829,31 | 356870,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 42 | 207793,08 | 356883,44 | 207793,08 | 356883,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 43 | 207783,81 | 356886,78 | 207783,81 | 356886,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 44 | 207743,56 | 356901,05 | 207743,56 | 356901,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 45 | 207732,09 | 356904,91 | 207732,09 | 356904,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 46 | 207703,90 | 356915,12 | 207703,90 | 356915,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 47 | 207659,20 | 356932,26 | 207659,20 | 356932,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 48 | 207661,70 | 356919,28 | 207661,70 | 356919,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 49 | 207756,50 | 356883,68 | 207756,50 | 356883,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 50 | 207781,30 | 356874,76 | 207781,30 | 356874,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 51 | 207792,51 | 356870,72 | 207792,51 | 356870,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 52 | 207835,05 | 356855,42 | 207835,05 | 356855,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 53 | 207894,21 | 356833,84 | 207894,21 | 356833,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 54 | 207927,18 | 356820,82 | 207927,18 | 356820,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 55 | 207946,13 | 356814,13 | 207946,13 | 356814,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 33 | 207971,41 | 356803,54 | 207971,41 | 356803,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12583 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 34 | 12,11 | — | — |
| 34 | 35 | 1,74 | — | — |
| 35 | 36 | 24,45 | — | — |
| 36 | 37 | 30,79 | — | — |
| 37 | 38 | 50,52 | — | — |
| 38 | н8У | 18,59 | — | — |
| н8У | 41 | 30,29 | — | — |
| 41 | 42 | 38,63 | — | — |
| 42 | 43 | 9,85 | — | — |
| 43 | 44 | 42,70 | — | — |
| 44 | 45 | 12,10 | — | — |
| 45 | 46 | 29,98 | — | — |
| 46 | 47 | 47,87 | — | — |
| 47 | 48 | 13,22 | — | — |
| 48 | 49 | 101,26 | — | — |
| 49 | 50 | 26,36 | — | — |
| 50 | 51 | 11,92 | — | — |
| 51 | 52 | 45,21 | — | — |
| 52 | 53 | 62,97 | — | — |
| 53 | 54 | 35,45 | — | — |
| 54 | 55 | 20,10 | — | — |
| 55 | 33 | 27,41 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12583 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Островского |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3749±21 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 21 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 3739 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 10 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000000:12583 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | 207804,56 | 356913,60 | 207804,56 | 356913,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 57 | 207816,70 | 356942,69 | 207816,70 | 356942,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 58 | 207805,36 | 356947,50 | 207805,36 | 356947,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 43 | 207783,81 | 356886,78 | 207783,81 | 356886,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 42 | 207793,08 | 356883,44 | 207793,08 | 356883,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н9У | — | — | 207798,06 | 356896,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 56 | 207804,56 | 356913,60 | 207804,56 | 356913,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12584 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 57 | 31,52 | — | — |
| 57 | 58 | 12,32 | — | — |
| 58 | 43 | 64,43 | — | — |
| 43 | 42 | 9,85 | — | — |
| 42 | н9У | 13,86 | — | — |
| н9У | 56 | 18,42 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12584 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Хизроева, от ул. Островского до ул. Маяковского |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 695±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 694 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:272 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000000:12584 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12585 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н10У | — | — | 207834,60 | 356988,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 60 | 207843,40 | 357012,88 | 207843,40 | 357012,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 61 | 207831,44 | 357017,17 | 207831,44 | 357017,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н11У | — | — | 207822,73 | 356993,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 62 | 207809,83 | 356959,11 | 207809,83 | 356959,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 59 | 207821,57 | 356953,85 | 207821,57 | 356953,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н10У | — | — | 207834,60 | 356988,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12585 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н10У | 60 | 25,54 | — | — |
| 60 | 61 | 12,71 | — | — |
| 61 | н11У | 25,17 | — | — |
| н11У | 62 | 36,78 | — | — |
| 62 | 59 | 12,86 | — | — |
| 59 | н10У | 37,39 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12585 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Хизроева, от ул. Маяковского до ул. Казбекова |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 797±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 797 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000000:12585 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12586 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н12У | — | — | 207781,59 | 356839,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н13У | — | — | 207792,00 | 356869,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 51 | 207792,51 | 356870,72 | 207792,51 | 356870,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 50 | 207781,30 | 356874,76 | 207781,30 | 356874,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 64 | 207769,99 | 356844,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 15 | 207759,35 | 356815,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н14У | — | — | 207779,61 | 356869,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н15У | — | — | 207770,16 | 356845,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н4У | — | — | 207759,44 | 356814,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 14 | 207771,15 | 356810,64 | 207771,15 | 356810,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 63 | 207788,28 | 356859,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н12У | — | — | 207781,59 | 356839,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12586 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н12У | н13У | 31,44 | — | — |
| н13У | 51 | 1,25 | — | — |
| 51 | 50 | 11,92 | — | — |
| 50 | н14У | 5,44 | — | — |
| н14У | н15У | 26,24 | — | — |
| н15У | н4У | 32,12 | — | — |
| н4У | 14 | 12,44 | — | — |
| 14 | н12У | 31,08 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000000:12586 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Хизроева, от ул. Чкалова до ул.Островского |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 782±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 779 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000000:12586 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н26У | — | — | 207895,13 | 356960,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н27У | — | — | 207907,33 | 356989,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н28У | — | — | 207889,36 | 356996,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н29У | — | — | 207883,77 | 356982,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н30У | — | — | 207882,85 | 356981,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н31У | — | — | 207876,60 | 356967,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н26У | — | — | 207895,13 | 356960,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 65 | 207885,64 | 356997,81 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 66 | 207874,74 | 356968,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 67 | 207892,93 | 356961,55 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 68 | 207903,69 | 356990,93 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:3 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н26У | н27У | 31,94 | — | — |
| н27У | н28У | 19,13 | — | — |
| н28У | н29У | 15,29 | — | — |
| н29У | н30У | 0,93 | — | — |
| н30У | н31У | 15,78 | — | — |
| н31У | н26У | 19,88 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:3 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Казбекова, д. 6 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 615±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 602 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 13 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:245 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальный жилой дом |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:3 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н32У | — | — | 207913,23 | 357000,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н33У | — | — | 207926,77 | 357036,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н34У | — | — | 207917,29 | 357039,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н35У | — | — | 207906,03 | 357043,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н36У | — | — | 207898,58 | 357023,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н37У | — | — | 207899,97 | 357023,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н38У | — | — | 207893,84 | 357007,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н32У | — | — | 207913,23 | 357000,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 69 | 207938,03 | 357032,04 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 70 | 207918,03 | 357039,99 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 71 | 207911,06 | 357022,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 72 | 207911,56 | 357022,08 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 73 | 207905,93 | 357004,96 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 74 | 207925,49 | 356997,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:4 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н32У | н33У | 37,64 | — | — |
| н33У | н34У | 9,93 | — | — |
| н34У | н35У | 12,04 | — | — |
| н35У | н36У | 20,88 | — | — |
| н36У | н37У | 1,49 | — | — |
| н37У | н38У | 16,93 | — | — |
| н38У | н32У | 20,46 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:4 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Казбекова, д. 5 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 799±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 796 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:4 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н30У | — | — | 207882,85 | 356981,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н29У | — | — | 207883,77 | 356982,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н28У | — | — | 207889,36 | 356996,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н39У | — | — | 207869,25 | 357003,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н40У | — | — | 207857,33 | 356974,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н31У | — | — | 207876,60 | 356967,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н30У | — | — | 207882,85 | 356981,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 75 | 207886,51 | 357000,15 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 76 | 207867,40 | 357007,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 77 | 207856,19 | 356976,95 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 78 | 207875,29 | 356969,83 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:5 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н30У | н29У | 0,93 | — | — |
| н29У | н28У | 15,29 | — | — |
| н28У | н39У | 21,39 | — | — |
| н39У | н40У | 31,61 | — | — |
| н40У | н31У | 20,46 | — | — |
| н31У | н30У | 15,78 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:5 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт. Кирпичный, ул. Казбекова, д. №4 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 664±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 660 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 4 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для содержания и обслуживания жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:5 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н41У | — | — | 207874,52 | 357015,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н42У | — | — | 207886,98 | 357046,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н43У | — | — | 207856,10 | 357053,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н44У | — | — | 207846,42 | 357025,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н41У | — | — | 207874,52 | 357015,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 79 | 207852,36 | 357051,95 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 80 | 207842,20 | 357023,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 81 | 207870,03 | 357013,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 82 | 207880,27 | 357042,08 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:6 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н41У | н42У | 34,05 | — | — |
| н42У | н43У | 31,54 | — | — |
| н43У | н44У | 29,03 | — | — |
| н44У | н41У | 30,08 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:6 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, МКР "кирпичный",ул Казбекова,№1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 966±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 899 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 67 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:262 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под обслуживание и содержание жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:6 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н45У | — | — | 207960,39 | 356772,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н46У | — | — | 207970,91 | 356803,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н47У | — | — | 207946,82 | 356812,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н48У | — | — | 207940,92 | 356795,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 86 | 207955,10 | 356789,90 | 207955,10 | 356789,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 87 | 207950,12 | 356775,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 88 | 207959,78 | 356772,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 83 | 207970,67 | 356802,61 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 84 | 207946,24 | 356811,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 85 | 207940,54 | 356795,58 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н49У | — | — | 207950,19 | 356776,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н45У | — | — | 207960,39 | 356772,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:12 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н45У | н46У | 32,19 | — | — |
| н46У | н47У | 25,86 | — | — |
| н47У | н48У | 17,96 | — | — |
| н48У | 86 | 15,22 | — | — |
| 86 | н49У | 14,70 | — | — |
| н49У | н45У | 10,77 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:12 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, МКР "Кирпичный", ул.Островского, 2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 619±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 19 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:12 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н48У | — | — | 207940,92 | 356795,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н47У | — | — | 207946,82 | 356812,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н50У | — | — | 207926,89 | 356819,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н51У | — | — | 207915,78 | 356788,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н52У | — | — | 207926,94 | 356784,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н53У | — | — | 207935,93 | 356780,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н48У | — | — | 207940,92 | 356795,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 89 | 207935,44 | 356781,24 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 84 | 207946,24 | 356811,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 90 | 207926,25 | 356818,91 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 91 | 207915,44 | 356788,59 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:17 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н48У | н47У | 17,96 | — | — |
| н47У | н50У | 21,33 | — | — |
| н50У | н51У | 33,32 | — | — |
| н51У | н52У | 11,99 | — | — |
| н52У | н53У | 9,57 | — | — |
| н53У | н48У | 15,35 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:17 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Островского, д. 4 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 715±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 686 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 29 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:17 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н54У | — | — | 207756,69 | 356629,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н55У | — | — | 207771,62 | 356671,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н56У | — | — | 207750,82 | 356679,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н57У | — | — | 207745,17 | 356658,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н58У | — | — | 207737,15 | 356635,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н54У | — | — | 207756,69 | 356629,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 92 | 207735,49 | 356630,62 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 93 | 207752,94 | 356624,45 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 94 | 207768,79 | 356668,70 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 95 | 207750,64 | 356675,87 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:19 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н54У | н55У | 44,14 | — | — |
| н55У | н56У | 22,23 | — | — |
| н56У | н57У | 21,33 | — | — |
| н57У | н58У | 24,15 | — | — |
| н58У | н54У | 20,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:19 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Индустриальная, д 15 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 937±11 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 11 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 900 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 37 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:19 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н58У | — | — | 207737,15 | 356635,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н57У | — | — | 207745,17 | 356658,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н56У | — | — | 207750,82 | 356679,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н59У | — | — | 207735,96 | 356686,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 102 | — | — | 207728,49 | 356689,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н60У | — | — | 207720,00 | 356647,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н61У | — | — | 207722,60 | 356640,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н62У | — | — | 207735,20 | 356630,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н58У | — | — | 207737,15 | 356635,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 96 | 207734,06 | 356633,45 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 97 | 207749,17 | 356679,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 98 | 207727,95 | 356689,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 99 | 207722,18 | 356666,66 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 100 | 207718,57 | 356648,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 101 | 207721,31 | 356640,88 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:20 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н58У | н57У | 24,15 | — | — |
| н57У | н56У | 21,33 | — | — |
| н56У | н59У | 16,49 | — | — |
| н59У | 102 | 8,15 | — | — |
| 102 | н60У | 43,35 | — | — |
| н60У | н61У | 7,33 | — | — |
| н61У | н62У | 15,94 | — | — |
| н62У | н58У | 5,72 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:20 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Индустриальная, д. 17 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1075±11 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 11 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 75 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:20 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н63У | — | — | 207974,32 | 356816,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н64У | — | — | 207982,46 | 356840,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н65У | — | — | 207983,94 | 356839,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н66У | — | — | 207985,84 | 356845,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н67У | — | — | 207961,08 | 356853,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н68У | — | — | 207951,47 | 356824,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н63У | — | — | 207974,32 | 356816,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 35 | 207973,99 | 356815,51 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 103 | 207982,18 | 356839,51 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 104 | 207983,97 | 356838,91 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 105 | 207985,64 | 356844,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 106 | 207961,36 | 356853,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 36 | 207950,96 | 356823,72 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:21 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н63У | н64У | 25,50 | — | — |
| н64У | н65У | 1,54 | — | — |
| н65У | н66У | 6,43 | — | — |
| н66У | н67У | 26,04 | — | — |
| н67У | н68У | 31,38 | — | — |
| н68У | н63У | 24,24 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:21 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Островского, д 1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 784±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 780 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 4 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:21 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н69У | — | — | 207894,72 | 356848,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н70У | — | — | 207904,87 | 356875,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н71У | — | — | 207886,50 | 356883,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н72У | — | — | 207874,39 | 356854,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н73У | — | — | 207894,27 | 356847,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н69У | — | — | 207894,72 | 356848,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 107 | 207904,23 | 356873,69 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 108 | 207885,23 | 356880,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 38 | 207874,69 | 356851,90 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 109 | 207893,68 | 356845,59 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:32 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н69У | н70У | 28,57 | — | — |
| н70У | н71У | 20,25 | — | — |
| н71У | н72У | 31,60 | — | — |
| н72У | н73У | 21,16 | — | — |
| н73У | н69У | 1,31 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:32 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Островского, №9 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 636±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 36 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:32 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н74У | — | — | 207842,21 | 356698,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н75У | — | — | 207854,59 | 356731,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н76У | — | — | 207835,95 | 356738,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н77У | — | — | 207823,42 | 356706,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н74У | — | — | 207842,21 | 356698,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 110 | 207834,23 | 356738,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 111 | 207821,66 | 356706,17 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 112 | 207840,11 | 356698,70 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 113 | 207852,43 | 356730,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:36 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н74У | н75У | 34,90 | — | — |
| н75У | н76У | 19,88 | — | — |
| н76У | н77У | 34,28 | — | — |
| н77У | н74У | 20,28 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:36 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Акаева, д. 9 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 694±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 680 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 14 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:162 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:36 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н78У | — | — | 207809,15 | 356656,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н79У | — | — | 207819,88 | 356685,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н80У | — | — | 207820,37 | 356686,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н81У | — | — | 207801,25 | 356693,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н82У | — | — | 207790,39 | 356663,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н83У | — | — | 207800,62 | 356660,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н78У | — | — | 207809,15 | 356656,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 114 | 207819,12 | 356685,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 115 | 207799,93 | 356692,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 116 | 207789,90 | 356664,64 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 117 | 207809,01 | 356657,61 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:39 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н78У | н79У | 30,23 | — | — |
| н79У | н80У | 1,39 | — | — |
| н80У | н81У | 20,46 | — | — |
| н81У | н82У | 31,85 | — | — |
| н82У | н83У | 10,93 | — | — |
| н83У | н78У | 9,06 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:39 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, п Кирпичный, ул Акаева №12 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 643±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 43 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:39 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н84У | — | — | 207964,32 | 357016,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н85У | — | — | 207972,46 | 357049,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н86У | — | — | 207953,63 | 357054,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н87У | — | — | 207945,09 | 357029,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н88У | — | — | 207942,99 | 357024,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н84У | — | — | 207964,32 | 357016,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 118 | 207986,26 | 357011,24 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 119 | 207994,93 | 357042,40 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 120 | 207974,48 | 357048,47 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 121 | 207965,87 | 357017,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:40 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н84У | н85У | 33,87 | — | — |
| н85У | н86У | 19,53 | — | — |
| н86У | н87У | 26,22 | — | — |
| н87У | н88У | 6,11 | — | — |
| н88У | н84У | 22,62 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:40 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул И.Казака,дом №6 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 695±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 689 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 6 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую индивидуальную застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:40 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н89У | — | — | 207898,50 | 356676,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н90У | — | — | 207910,58 | 356709,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н91У | — | — | 207910,03 | 356709,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н92У | — | — | 207901,96 | 356713,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н93У | — | — | 207891,49 | 356717,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н94У | — | — | 207878,93 | 356684,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н89У | — | — | 207898,50 | 356676,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 122 | 207898,35 | 356676,15 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 123 | 207910,58 | 356709,02 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 124 | 207891,58 | 356716,59 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 125 | 207879,01 | 356683,73 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:44 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н89У | н90У | 34,81 | — | — |
| н90У | н91У | 0,59 | — | — |
| н91У | н92У | 8,92 | — | — |
| н92У | н93У | 11,31 | — | — |
| н93У | н94У | 35,20 | — | — |
| н94У | н89У | 21,17 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:44 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Акаева, д. 3 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 737±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 724 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 13 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:44 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н95У | — | — | 207847,56 | 356642,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н96У | — | — | 207861,01 | 356679,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н97У | — | — | 207842,29 | 356686,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н98У | — | — | 207839,21 | 356678,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н99У | — | — | 207828,96 | 356649,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н95У | — | — | 207847,56 | 356642,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 126 | 207859,02 | 356678,77 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 127 | 207840,87 | 356686,10 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 128 | 207826,17 | 356649,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 129 | 207845,27 | 356642,17 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:46 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н95У | н96У | 39,60 | — | — |
| н96У | н97У | 20,06 | — | — |
| н97У | н98У | 9,13 | — | — |
| н98У | н99У | 30,41 | — | — |
| н99У | н95У | 19,96 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:46 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Акаева, д. 8 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 792±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 785 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 7 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:46 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н100У | — | — | 207792,11 | 357074,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н101У | — | — | 207800,61 | 357102,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 134 | — | — | 207782,42 | 357108,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 135 | — | — | 207773,98 | 357080,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н100У | — | — | 207792,11 | 357074,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 130 | 207832,92 | 357061,12 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 131 | 207850,38 | 357055,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 132 | 207860,06 | 357082,44 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 133 | 207842,61 | 357088,56 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:47 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н100У | н101У | 29,25 | — | — |
| н101У | 134 | 18,91 | — | — |
| 134 | 135 | 28,63 | — | — |
| 135 | н100У | 19,04 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:47 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул И.Казака, д №24 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 549±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 538 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 11 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:47 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н102У | — | — | 208029,56 | 356996,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н103У | — | — | 208038,99 | 357028,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н104У | — | — | 208016,81 | 357034,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н105У | — | — | 208006,79 | 357004,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н102У | — | — | 208029,56 | 356996,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 136 | 208050,32 | 356989,91 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 137 | 208058,40 | 357021,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 138 | 208036,22 | 357027,58 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 139 | 208028,14 | 356996,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:48 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н102У | н103У | 32,79 | — | — |
| н103У | н104У | 23,16 | — | — |
| н104У | н105У | 32,30 | — | — |
| н105У | н102У | 23,93 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:48 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Ирчи Казака, уч. №12 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 766±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 747 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 19 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:283 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:48 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н106У | — | — | 207772,67 | 356974,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н107У | — | — | 207783,77 | 357004,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н108У | — | — | 207766,38 | 357011,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н109У | — | — | 207765,48 | 357012,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н110У | — | — | 207763,97 | 357007,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н111У | — | — | 207754,12 | 356980,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н106У | — | — | 207772,67 | 356974,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 140 | 207773,08 | 356974,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 141 | 207783,46 | 357004,69 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 142 | 207765,23 | 357011,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 143 | 207754,82 | 356980,92 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:50 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н106У | н107У | 32,45 | — | — |
| н107У | н108У | 18,79 | — | — |
| н108У | н109У | 0,96 | — | — |
| н109У | н110У | 4,42 | — | — |
| н110У | н111У | 28,94 | — | — |
| н111У | н106У | 19,68 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:50 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, ул Маяковского,№17 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 649±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 620 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 29 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:253 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для строительства индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:50 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н112У | — | — | 207921,11 | 356917,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н21У | — | — | 207932,56 | 356946,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н25У | — | — | 207914,88 | 356953,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н113У | — | — | 207913,99 | 356953,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н114У | — | — | 207902,31 | 356923,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н112У | — | — | 207921,11 | 356917,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 144 | 207933,02 | 356947,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 145 | 207914,60 | 356953,97 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 146 | 207903,82 | 356924,20 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 147 | 207921,60 | 356917,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:51 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н112У | н21У | 30,79 | — | — |
| н21У | н25У | 18,87 | — | — |
| н25У | н113У | 0,95 | — | — |
| н113У | н114У | 31,73 | — | — |
| н114У | н112У | 19,74 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:51 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Маяковского, 7 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 617±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 612 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 5 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:438 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:51 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н66У | — | — | 207985,84 | 356845,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н115У | — | — | 207992,35 | 356870,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н116У | — | — | 207969,95 | 356877,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н67У | — | — | 207961,08 | 356853,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н66У | — | — | 207985,84 | 356845,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 148 | 207826,35 | 356906,36 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 149 | 207836,94 | 356935,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 150 | 207818,56 | 356941,93 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 151 | 207808,24 | 356912,38 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:57 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н66У | н115У | 25,07 | — | — |
| н115У | н116У | 23,57 | — | — |
| н116У | н67У | 25,10 | — | — |
| н67У | н66У | 26,04 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:57 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Маяковского, д 16 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 622±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 22 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:57 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н117У | — | — | 207832,47 | 356786,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н118У | — | — | 207843,56 | 356817,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н119У | — | — | 207824,20 | 356824,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н120У | — | — | 207813,76 | 356794,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н117У | — | — | 207832,47 | 356786,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 152 | 207814,17 | 356794,93 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 153 | 207832,36 | 356786,62 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 154 | 207844,26 | 356816,54 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 155 | 207826,08 | 356824,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:58 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н117У | н118У | 32,79 | — | — |
| н118У | н119У | 20,53 | — | — |
| н119У | н120У | 31,76 | — | — |
| н120У | н117У | 20,23 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:58 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Дагестан респ, г Каспийск, пос. Кирпичный завод, ул Чкалова, д 13 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 657±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 643 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 14 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:58 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н121У | — | — | 207700,70 | 356955,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н122У | — | — | 207710,77 | 356983,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н123У | — | — | 207691,95 | 356990,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н124У | — | — | 207690,43 | 356986,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н125У | — | — | 207680,27 | 356963,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н121У | — | — | 207700,70 | 356955,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 156 | 207730,62 | 356948,53 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 157 | 207739,29 | 356972,03 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 158 | 207716,77 | 356980,24 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 159 | 207708,09 | 356956,76 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:60 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н121У | н122У | 29,57 | — | — |
| н122У | н123У | 20,11 | — | — |
| н123У | н124У | 3,82 | — | — |
| н124У | н125У | 25,55 | — | — |
| н125У | н121У | 21,93 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:60 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Маяковского, №24 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 619±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 19 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:60 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н75У | — | — | 207854,59 | 356731,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н126У | — | — | 207866,65 | 356761,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н127У | — | — | 207847,48 | 356768,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н76У | — | — | 207835,95 | 356738,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н75У | — | — | 207854,59 | 356731,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 113 | 207852,43 | 356730,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 160 | 207864,34 | 356760,21 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 161 | 207846,70 | 356767,38 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 162 | 207834,93 | 356738,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:62 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н75У | н126У | 32,04 | — | — |
| н126У | н127У | 20,48 | — | — |
| н127У | н76У | 32,11 | — | — |
| н76У | н75У | 19,88 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:62 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Дагестан респ, г. Каспийск, пос. Кирпичного завода, ул. Чкалова, №10 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 647±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 47 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:62 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н76У | — | — | 207835,95 | 356738,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н127У | — | — | 207847,48 | 356768,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н128У | — | — | 207847,65 | 356768,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н129У | — | — | 207828,80 | 356776,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н130У | — | — | 207817,48 | 356745,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н76У | — | — | 207835,95 | 356738,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 162 | 207834,93 | 356738,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 163 | 207847,07 | 356768,32 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 164 | 207828,60 | 356775,68 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 165 | 207817,43 | 356745,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:64 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н76У | н127У | 32,11 | — | — |
| н127У | н128У | 0,48 | — | — |
| н128У | н129У | 20,23 | — | — |
| н129У | н130У | 32,38 | — | — |
| н130У | н76У | 19,90 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:64 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос. Кирпичного завода, ул.Чкалова, 8 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 652±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 627 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 25 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:64 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н131У | — | — | 207795,09 | 356801,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н132У | — | — | 207805,57 | 356831,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н133У | — | — | 207781,59 | 356839,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н134У | — | — | 207773,14 | 356810,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н131У | — | — | 207795,09 | 356801,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 166 | 207783,79 | 356839,31 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 167 | 207773,86 | 356810,21 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 168 | 207795,88 | 356802,31 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 169 | 207807,30 | 356830,81 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:67 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н131У | н132У | 31,40 | — | — |
| н132У | н133У | 25,44 | — | — |
| н133У | н134У | 31,00 | — | — |
| н134У | н131У | 23,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:67 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, п Кирпичный, ул Чкалова, д 17 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 762±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 743 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 19 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:67 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н135У | — | — | 207798,72 | 356752,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н136У | — | — | 207810,36 | 356783,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н137У | — | — | 207791,79 | 356790,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н138У | — | — | 207780,09 | 356760,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н135У | — | — | 207798,72 | 356752,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 170 | 207798,54 | 356753,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 171 | 207810,13 | 356783,38 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 172 | 207791,69 | 356790,16 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 173 | 207780,10 | 356760,26 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:68 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н135У | н136У | 33,02 | — | — |
| н136У | н137У | 19,85 | — | — |
| н137У | н138У | 32,56 | — | — |
| н138У | н135У | 20,10 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:68 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Чкалова, 16 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 655±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 630 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 25 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:68 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н67У | — | — | 207961,08 | 356853,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н116У | — | — | 207969,95 | 356877,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н139У | — | — | 207972,69 | 356884,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н140У | — | — | 207943,98 | 356895,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н141У | — | — | 207933,70 | 356864,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н67У | — | — | 207961,08 | 356853,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 174 | 207969,46 | 356884,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 175 | 207942,47 | 356894,26 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 176 | 207933,36 | 356864,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 177 | 207960,35 | 356854,68 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:70 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н67У | н116У | 25,10 | — | — |
| н116У | н139У | 7,74 | — | — |
| н139У | н140У | 30,57 | — | — |
| н140У | н141У | 32,38 | — | — |
| н141У | н67У | 29,33 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:70 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Маяковского, д. 14 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 976±11 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 11 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 900 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 76 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:70 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н114У | — | — | 207902,31 | 356923,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н113У | — | — | 207913,99 | 356953,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н26У | — | — | 207895,13 | 356960,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н142У | — | — | 207884,08 | 356930,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н114У | — | — | 207902,31 | 356923,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 178 | 207902,43 | 356923,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 179 | 207912,95 | 356953,34 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 180 | 207894,93 | 356959,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 181 | 207884,43 | 356930,51 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:72 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н114У | н113У | 31,73 | — | — |
| н113У | н26У | 20,06 | — | — |
| н26У | н142У | 32,14 | — | — |
| н142У | н114У | 19,24 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:72 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Маяковского, д №9 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 627±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 606 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 21 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:178, 05:48:000012:190 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | земли населенных пунктов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:72 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н93У | — | — | 207891,49 | 356717,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н143У | — | — | 207904,01 | 356746,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н144У | — | — | 207888,70 | 356752,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н145У | — | — | 207883,90 | 356738,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н146У | — | — | 207887,24 | 356737,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н147У | — | — | 207880,95 | 356721,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н93У | — | — | 207891,49 | 356717,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 182 | 207891,71 | 356716,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 183 | 207904,46 | 356748,56 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 184 | 207893,44 | 356752,99 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 185 | 207887,77 | 356740,08 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 186 | 207885,68 | 356736,63 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 187 | 207886,90 | 356736,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 188 | 207881,07 | 356721,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:73 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н93У | н143У | 32,19 | — | — |
| н143У | н144У | 16,23 | — | — |
| н144У | н145У | 14,33 | — | — |
| н145У | н146У | 3,54 | — | — |
| н146У | н147У | 17,59 | — | — |
| н147У | н93У | 11,26 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:73 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Дагестан респ, г Каспийск, п. Кирпичный, ул Чкалова, 16а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 431±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 405 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 26 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под обслуживание и содержание жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:73 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н120У | — | — | 207813,76 | 356794,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н119У | — | — | 207824,20 | 356824,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н132У | — | — | 207805,57 | 356831,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н131У | — | — | 207795,09 | 356801,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н120У | — | — | 207813,76 | 356794,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 152 | 207814,17 | 356794,93 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 189 | 207825,78 | 356824,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 190 | 207807,58 | 356831,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 168 | 207795,88 | 356802,31 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:76 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н120У | н119У | 31,76 | — | — |
| н119У | н132У | 19,86 | — | — |
| н132У | н131У | 31,40 | — | — |
| н131У | н120У | 20,04 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:76 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Чкалова, д. 15 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 630±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 618 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 12 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:76 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н151У | — | — | 207850,44 | 356897,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н150У | — | — | 207861,52 | 356926,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н152У | — | — | 207842,28 | 356933,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 195 | — | — | 207831,08 | 356904,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н151У | — | — | 207850,44 | 356897,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 191 | 207885,97 | 356884,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 192 | 207896,32 | 356913,35 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 193 | 207877,48 | 356919,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 194 | 207867,03 | 356890,47 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:80 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н151У | н150У | 31,23 | — | — |
| н150У | н152У | 20,40 | — | — |
| н152У | 195 | 31,09 | — | — |
| 195 | н151У | 20,58 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:80 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Маяковского, д. 4 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 638±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 619 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 19 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:80 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 195 | — | — | 207831,08 | 356904,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н152У | — | — | 207842,28 | 356933,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н156У | — | — | 207817,17 | 356941,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н157У | — | — | 207805,04 | 356913,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н158У | — | — | 207807,15 | 356912,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н159У | — | — | 207819,73 | 356908,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 195 | — | — | 207831,08 | 356904,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 196 | 207993,99 | 356875,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 197 | 207969,25 | 356884,17 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 198 | 207960,40 | 356854,68 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 199 | 207985,09 | 356846,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:82 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 195 | н152У | 31,09 | — | — |
| н152У | н156У | 26,59 | — | — |
| н156У | н157У | 31,07 | — | — |
| н157У | н158У | 2,24 | — | — |
| н158У | н159У | 13,34 | — | — |
| н159У | 195 | 12,02 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:82 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт. Кирпичный, ул. Маяковского, д. №2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 841±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 806 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 35 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:82 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н160У | — | — | 207978,02 | 356897,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н161У | — | — | 207986,12 | 356923,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н162У | — | — | 207972,39 | 356928,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н163У | — | — | 207955,15 | 356935,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н164У | — | — | 207945,32 | 356909,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н160У | — | — | 207978,02 | 356897,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 200 | 207955,00 | 356935,12 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 201 | 207944,62 | 356907,94 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 202 | 207974,14 | 356896,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 203 | 207982,63 | 356923,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:86 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н160У | н161У | 27,68 | — | — |
| н161У | н162У | 14,62 | — | — |
| н162У | н163У | 18,34 | — | — |
| н163У | н164У | 27,70 | — | — |
| н164У | н160У | 34,78 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:86 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Маяковского, №13 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 937±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 888 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 49 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под сторительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:86 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н165У | — | — | 208006,18 | 356917,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н166У | — | — | 208015,69 | 356950,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н167У | — | — | 207995,46 | 356957,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н168У | — | — | 207993,26 | 356949,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н161У | — | — | 207986,12 | 356923,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н165У | — | — | 208006,18 | 356917,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 204 | 208026,12 | 356911,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 205 | 208038,81 | 356943,87 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 206 | 208019,23 | 356951,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 207 | 208006,55 | 356919,55 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:91 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н165У | н166У | 34,04 | — | — |
| н166У | н167У | 21,49 | — | — |
| н167У | н168У | 8,05 | — | — |
| н168У | н161У | 26,73 | — | — |
| н161У | н165У | 21,06 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:91 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Дагестан респ, г. Каспийск, ул. Казбекова, № 18 Кирпичного завода |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 732±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 720 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 12 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:91 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н169У | — | — | 207979,00 | 356978,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н170У | — | — | 207987,47 | 357010,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н171У | — | — | 207973,95 | 357013,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н172У | — | — | 207971,05 | 357007,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н173У | — | — | 207969,27 | 357000,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н174У | — | — | 207959,63 | 356991,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н175У | — | — | 207957,76 | 356985,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н169У | — | — | 207979,00 | 356978,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 208 | 207987,17 | 357009,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 209 | 207972,81 | 357014,15 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 210 | 207968,01 | 356999,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 211 | 207959,30 | 356991,65 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 212 | 207957,80 | 356985,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 213 | 207978,36 | 356978,77 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:92 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н169У | н170У | 32,56 | — | — |
| н170У | н171У | 14,05 | — | — |
| н171У | н172У | 7,14 | — | — |
| н172У | н173У | 7,55 | — | — |
| н173У | н174У | 13,12 | — | — |
| н174У | н175У | 5,89 | — | — |
| н175У | н169У | 22,34 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:92 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, п. Кирпичный, ул. Казбекова, д. 18 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 563±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 563 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:92 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н161У | — | — | 207986,12 | 356923,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н168У | — | — | 207993,26 | 356949,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н176У | — | — | 207964,13 | 356960,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н177У | — | — | 207955,97 | 356937,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н162У | — | — | 207972,39 | 356928,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н161У | — | — | 207986,12 | 356923,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 214 | 207981,93 | 356928,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 215 | 207994,44 | 356957,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 216 | 207971,80 | 356966,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 217 | 207959,30 | 356937,55 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:93 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н161У | н168У | 26,73 | — | — |
| н168У | н176У | 31,04 | — | — |
| н176У | н177У | 24,11 | — | — |
| н177У | н162У | 18,62 | — | — |
| н162У | н161У | 14,62 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:93 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, п. Кирпичный, ул. Казбекова, д. №14 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 831±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 771 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 60 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:93 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н177У | — | — | 207955,97 | 356937,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н176У | — | — | 207964,13 | 356960,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н178У | — | — | 207966,60 | 356967,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н22У | — | — | 207944,84 | 356975,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н21У | — | — | 207932,56 | 356946,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н177У | — | — | 207955,97 | 356937,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 218 | 207965,29 | 356968,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 219 | 207943,50 | 356976,81 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 220 | 207932,45 | 356948,92 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 221 | 207954,24 | 356940,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:94 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н177У | н176У | 24,11 | — | — |
| н176У | н178У | 7,53 | — | — |
| н178У | н22У | 23,07 | — | — |
| н22У | н21У | 31,10 | — | — |
| н21У | н177У | 25,04 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:94 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Казбекова, д. №12 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 755±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 702 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 53 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую индивидуальную застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:94 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н179У | — | — | 207954,39 | 356986,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н84У | — | — | 207964,32 | 357016,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н88У | — | — | 207942,99 | 357024,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н180У | — | — | 207932,09 | 356994,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н179У | — | — | 207954,39 | 356986,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 222 | 208018,61 | 356963,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 223 | 208039,37 | 356957,44 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 224 | 208048,49 | 356990,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 139 | 208028,14 | 356996,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 225 | 208026,08 | 356988,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:96 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н179У | н84У | 31,52 | — | — |
| н84У | н88У | 22,62 | — | — |
| н88У | н180У | 31,83 | — | — |
| н180У | н179У | 23,54 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:96 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, п. Кирпичный, ул. Казбекова, д. №9 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 731±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 731 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:96 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:103 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н181У | — | — | 207924,67 | 356667,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н182У | — | — | 207934,77 | 356699,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н90У | — | — | 207910,58 | 356709,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н89У | — | — | 207898,50 | 356676,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н181У | — | — | 207924,67 | 356667,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 226 | 207923,57 | 356667,57 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 227 | 207934,24 | 356699,14 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 228 | 207910,42 | 356708,57 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 122 | 207898,35 | 356676,15 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:103 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н181У | н182У | 33,07 | — | — |
| н182У | н90У | 26,09 | — | — |
| н90У | н89У | 34,81 | — | — |
| н89У | н181У | 27,55 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:103 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Акаева, 1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 909±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 887 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 22 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:103 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:107 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н55У | — | — | 207771,62 | 356671,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н183У | — | — | 207782,58 | 356700,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н184У | — | — | 207785,15 | 356708,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н185У | — | — | 207765,49 | 356715,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н56У | — | — | 207750,82 | 356679,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н55У | — | — | 207771,62 | 356671,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 229 | 207750,92 | 356679,58 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 230 | 207771,48 | 356671,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 231 | 207785,28 | 356708,58 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 232 | 207766,08 | 356716,12 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:107 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н55У | н183У | 31,59 | — | — |
| н183У | н184У | 7,58 | — | — |
| н184У | н185У | 20,96 | — | — |
| н185У | н56У | 39,03 | — | — |
| н56У | н55У | 22,23 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:107 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева, 16 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 845±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 844 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:107 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:109 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н188У | — | — | 207907,47 | 357052,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н189У | — | — | 207912,55 | 357067,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 235 | 207885,56 | 357076,51 | 207885,56 | 357076,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 236 | 207880,10 | 357061,70 | 207880,10 | 357061,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 233 | 207907,21 | 357052,75 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 234 | 207912,73 | 357067,13 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н190У | — | — | 207890,11 | 357058,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н188У | — | — | 207907,47 | 357052,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:109 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н188У | н189У | 15,68 | — | — |
| н189У | 235 | 28,53 | — | — |
| 235 | 236 | 15,78 | — | — |
| 236 | н190У | 10,58 | — | — |
| н190У | н188У | 18,32 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:109 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, ул Ирчи-Казака, д 2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 452±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 446 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 6 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:431 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:109 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:115 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н191У | — | — | 207804,37 | 356962,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н192У | — | — | 207815,33 | 356991,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н193У | — | — | 207801,82 | 356997,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н194У | — | — | 207790,35 | 356967,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н191У | — | — | 207804,37 | 356962,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 237 | 207812,58 | 356991,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 238 | 207798,53 | 356997,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 239 | 207787,83 | 356969,03 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 240 | 207801,90 | 356963,79 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:115 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н191У | н192У | 31,11 | — | — |
| н192У | н193У | 14,64 | — | — |
| н193У | н194У | 31,56 | — | — |
| н194У | н191У | 15,01 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:115 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, п. Кирпичный, ул. Хизроева, д. №10 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 465±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 450 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 15 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:115 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:116 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н194У | — | — | 207790,35 | 356967,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н193У | — | — | 207801,82 | 356997,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н195У | — | — | 207788,11 | 357002,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н196У | — | — | 207776,24 | 356972,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н194У | — | — | 207790,35 | 356967,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 238 | 207798,53 | 356997,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 241 | 207784,51 | 357002,35 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 242 | 207773,82 | 356974,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 239 | 207787,83 | 356969,03 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:116 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н194У | н193У | 31,56 | — | — |
| н193У | н195У | 14,86 | — | — |
| н195У | н196У | 32,10 | — | — |
| н196У | н194У | 15,07 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:116 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 476±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 450 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 26 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:116 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:120 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н197У | — | — | 207722,91 | 356696,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н198У | — | — | 207735,20 | 356727,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н199У | — | — | 207698,48 | 356743,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н200У | — | — | 207696,76 | 356739,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н201У | — | — | 207706,39 | 356696,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н197У | — | — | 207722,91 | 356696,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 243 | 207718,95 | 356696,67 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 244 | 207733,75 | 356728,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 245 | 207698,06 | 356744,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 246 | 207696,43 | 356739,25 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 247 | 207697,11 | 356735,04 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 248 | 207706,49 | 356696,72 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:120 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н197У | н198У | 34,14 | — | — |
| н198У | н199У | 40,05 | — | — |
| н199У | н200У | 4,41 | — | — |
| н200У | н201У | 44,04 | — | — |
| н201У | н197У | 16,54 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:120 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, ул Акаева, д №20 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1125±11 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 11 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1053 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 72 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:120 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:122 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н108У | — | — | 207766,38 | 357011,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н202У | — | — | 207774,85 | 357036,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н203У | — | — | 207753,34 | 357044,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н204У | — | — | 207746,58 | 357022,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н205У | — | — | 207743,89 | 357019,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н206У | — | — | 207753,39 | 357016,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н109У | — | — | 207765,48 | 357012,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н108У | — | — | 207766,38 | 357011,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 249 | 207774,62 | 357039,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 250 | 207753,88 | 357048,57 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 251 | 207743,67 | 357024,09 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 252 | 207764,44 | 357015,05 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:122 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н108У | н202У | 26,66 | — | — |
| н202У | н203У | 22,88 | — | — |
| н203У | н204У | 23,31 | — | — |
| н204У | н205У | 3,89 | — | — |
| н205У | н206У | 10,08 | — | — |
| н206У | н109У | 12,82 | — | — |
| н109У | н108У | 0,96 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:122 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт. Кирпичный, ул. Казбекова, д. №24 "а" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 605±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 5 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:277 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:122 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:123 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н56У | — | — | 207750,82 | 356679,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н185У | — | — | 207765,49 | 356715,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н207У | — | — | 207749,69 | 356721,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н59У | — | — | 207735,96 | 356686,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н56У | — | — | 207750,82 | 356679,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 253 | 207763,52 | 356715,09 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 254 | 207748,46 | 356721,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 255 | 207734,63 | 356687,08 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 256 | 207749,68 | 356681,03 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:123 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н56У | н185У | 39,03 | — | — |
| н185У | н207У | 16,80 | — | — |
| н207У | н59У | 37,36 | — | — |
| н59У | н56У | 16,49 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:123 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева, д №18 : А |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 635±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 599 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 36 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую индивидуальную застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:123 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:124 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н59У | — | — | 207735,96 | 356686,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н207У | — | — | 207749,69 | 356721,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н208У | — | — | 207742,13 | 356723,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 102 | 207728,49 | 356689,57 | 207728,49 | 356689,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 255 | 207734,63 | 356687,08 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 254 | 207748,46 | 356721,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 257 | 207743,58 | 356723,32 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 258 | 207740,78 | 356724,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 259 | 207732,45 | 356704,04 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 260 | 207728,00 | 356689,78 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н59У | — | — | 207735,96 | 356686,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:124 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н59У | н207У | 37,36 | — | — |
| н207У | н208У | 8,09 | — | — |
| н208У | 102 | 36,98 | — | — |
| 102 | н59У | 8,15 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:124 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт. Кирпичный, ул. Акаева, д. №18 : Б |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 302±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую индивидуальную застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:124 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:128 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н142У | — | — | 207884,08 | 356930,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н26У | — | — | 207895,13 | 356960,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н31У | — | — | 207876,60 | 356967,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н153У | — | — | 207864,60 | 356937,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н142У | — | — | 207884,08 | 356930,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 261 | 207881,98 | 356931,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 262 | 207893,24 | 356961,45 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 263 | 207874,03 | 356968,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 264 | 207862,77 | 356938,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:128 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н142У | н26У | 32,14 | — | — |
| н26У | н31У | 19,88 | — | — |
| н31У | н153У | 32,45 | — | — |
| н153У | н142У | 20,77 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:128 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, мкр. Кирпичный, ул Маяковского, д 5 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 656±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 654 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:128 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:129 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н209У | — | — | 207733,57 | 356905,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н210У | — | — | 207746,00 | 356937,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н211У | — | — | 207725,45 | 356945,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н212У | — | — | 207712,93 | 356912,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н209У | — | — | 207733,57 | 356905,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 45 | 207732,09 | 356904,91 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 265 | 207744,47 | 356938,23 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 266 | 207725,47 | 356945,47 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 267 | 207712,88 | 356912,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:129 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н209У | н210У | 34,24 | — | — |
| н210У | н211У | 22,18 | — | — |
| н211У | н212У | 35,54 | — | — |
| н212У | н209У | 21,79 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:129 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Островского, д. №21 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 767±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 726 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 41 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:423 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:129 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:130 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н44У | — | — | 207846,42 | 357025,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н43У | — | — | 207856,10 | 357053,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н213У | — | — | 207830,92 | 357060,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 270 | — | — | 207822,52 | 357034,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н44У | — | — | 207846,42 | 357025,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 130 | 207832,92 | 357061,12 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 268 | 207822,03 | 357030,38 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 80 | 207842,20 | 357023,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 269 | 207853,08 | 357054,02 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:130 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н44У | н43У | 29,03 | — | — |
| н43У | н213У | 26,26 | — | — |
| н213У | 270 | 27,62 | — | — |
| 270 | н44У | 25,37 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:130 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Казбекова, д. 17 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 731±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 697 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 34 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую индивидуальную застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:130 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:133 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н214У | — | — | 207770,16 | 356845,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н215У | — | — | 207779,61 | 356869,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н216У | — | — | 207757,61 | 356878,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н217У | — | — | 207748,03 | 356854,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н214У | — | — | 207770,16 | 356845,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 271 | 207764,90 | 356847,63 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 272 | 207775,26 | 356876,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 273 | 207756,60 | 356883,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 274 | 207746,27 | 356854,87 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:133 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н214У | н215У | 26,24 | — | — |
| н215У | н216У | 23,69 | — | — |
| н216У | н217У | 25,84 | — | — |
| н217У | н214У | 23,99 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:133 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Островского, №20 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 621±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 21 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для содержания и обслуживания индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:133 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:134 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н218У | — | — | 207707,32 | 356752,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н219У | — | — | 207718,01 | 356783,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н220У | — | — | 207715,09 | 356784,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н221У | — | — | 207700,45 | 356788,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н222У | — | — | 207691,85 | 356758,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н218У | — | — | 207707,32 | 356752,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 275 | 207706,52 | 356752,23 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 276 | 207717,43 | 356782,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 277 | 207701,32 | 356787,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 278 | 207690,41 | 356757,64 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:134 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н218У | н219У | 32,16 | — | — |
| н219У | н220У | 3,05 | — | — |
| н220У | н221У | 15,29 | — | — |
| н221У | н222У | 30,95 | — | — |
| н222У | н218У | 16,56 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:134 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева, д №19 "а" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 550±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 540 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 10 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:134 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:135 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н130У | — | — | 207817,48 | 356745,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н129У | — | — | 207828,80 | 356776,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н223У | — | — | 207819,55 | 356779,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н224У | — | — | 207808,08 | 356748,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н130У | — | — | 207817,48 | 356745,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 279 | 207819,52 | 356779,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 280 | 207808,30 | 356748,73 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 165 | 207817,43 | 356745,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 164 | 207828,60 | 356775,68 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:135 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н130У | н129У | 32,38 | — | — |
| н129У | н223У | 9,87 | — | — |
| н223У | н224У | 32,77 | — | — |
| н224У | н130У | 9,89 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:135 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Чкалова, д №14 : 1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 322±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 317 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 5 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для содержания и обслуживания жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:135 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:136 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н224У | — | — | 207808,08 | 356748,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н223У | — | — | 207819,55 | 356779,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н136У | — | — | 207810,36 | 356783,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н135У | — | — | 207798,72 | 356752,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н224У | — | — | 207808,08 | 356748,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 279 | 207819,52 | 356779,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 281 | 207810,39 | 356782,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 282 | 207799,22 | 356752,24 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 280 | 207808,30 | 356748,73 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:136 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н224У | н223У | 32,77 | — | — |
| н223У | н136У | 9,93 | — | — |
| н136У | н135У | 33,02 | — | — |
| н135У | н224У | 10,01 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:136 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Чкалова, д №14 : 2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 328±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 317 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 11 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для содержания и обслуживания жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:136 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:137 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н225У | — | — | 207759,44 | 356814,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н214У | — | — | 207770,16 | 356845,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н217У | — | — | 207748,03 | 356854,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н226У | — | — | 207732,82 | 356826,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н225У | — | — | 207759,44 | 356814,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 15 | 207759,35 | 356815,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 64 | 207769,99 | 356844,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 283 | 207744,60 | 356854,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 16 | 207733,39 | 356826,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:137 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н225У | н214У | 32,12 | — | — |
| н214У | н217У | 23,99 | — | — |
| н217У | н226У | 32,10 | — | — |
| н226У | н225У | 28,91 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:137 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, п. Кирпичный, ул. Чкалова, д. 6 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 847±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 844 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:137 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:138 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н227У | — | — | 207997,23 | 356973,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н228У | — | — | 208004,98 | 356998,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н105У | — | — | 208006,79 | 357004,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н170У | — | — | 207987,47 | 357010,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н169У | — | — | 207979,00 | 356978,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н227У | — | — | 207997,23 | 356973,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 284 | 208005,63 | 357003,38 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 208 | 207987,17 | 357009,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 285 | 207978,37 | 356978,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 286 | 207996,82 | 356972,53 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:138 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н227У | н228У | 25,73 | — | — |
| н228У | н105У | 6,02 | — | — |
| н105У | н170У | 20,20 | — | — |
| н170У | н169У | 32,56 | — | — |
| н169У | н227У | 18,83 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:138 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, п. Кирпичный, ул. Казбекова, д. №8 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 627±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 623 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 4 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:138 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:141 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н229У | — | — | 207812,69 | 357069,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н230У | — | — | 207820,57 | 357096,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н101У | — | — | 207800,61 | 357102,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н100У | — | — | 207792,11 | 357074,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н231У | — | — | 207795,42 | 357073,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н229У | — | — | 207812,69 | 357069,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 132 | 207860,06 | 357082,44 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 287 | 207850,48 | 357055,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 288 | 207870,34 | 357048,36 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 289 | 207879,93 | 357075,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:141 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н229У | н230У | 28,65 | — | — |
| н230У | н101У | 20,91 | — | — |
| н101У | н100У | 29,25 | — | — |
| н100У | н231У | 3,44 | — | — |
| н231У | н229У | 17,94 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:141 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Дагестан респ, г. Каспийск, МКР "Кирпичный", ул. И. Казака, № 22 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 612±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 605 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 7 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:141 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:142 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н232У | — | — | 207725,20 | 356991,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н233У | — | — | 207735,09 | 357014,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н234У | — | — | 207713,55 | 357025,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н235У | — | — | 207701,39 | 357000,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н232У | — | — | 207725,20 | 356991,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 290 | 207739,62 | 357018,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 291 | 207720,27 | 357025,55 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 292 | 207710,03 | 356998,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 293 | 207729,38 | 356991,09 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:142 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н232У | н233У | 24,88 | — | — |
| н233У | н234У | 24,15 | — | — |
| н234У | н235У | 27,28 | — | — |
| н235У | н232У | 25,58 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:142 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Маяковского, участок № 21 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 647±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 47 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:142 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:144 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н236У | — | — | 207860,98 | 356691,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н237У | — | — | 207873,30 | 356724,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н238У | — | — | 207866,91 | 356726,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н75У | — | — | 207854,59 | 356731,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н74У | — | — | 207842,21 | 356698,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н236У | — | — | 207860,98 | 356691,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 294 | 207871,09 | 356723,35 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 113 | 207852,43 | 356730,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 112 | 207840,11 | 356698,70 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 295 | 207858,95 | 356691,13 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:144 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н236У | н237У | 34,74 | — | — |
| н237У | н238У | 6,88 | — | — |
| н238У | н75У | 13,19 | — | — |
| н75У | н74У | 34,90 | — | — |
| н74У | н236У | 20,08 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:144 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева, д 7 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 700±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 695 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 5 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:144 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:145 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н239У | — | — | 207793,38 | 356611,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н78У | — | — | 207809,15 | 356656,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н83У | — | — | 207800,62 | 356660,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н240У | — | — | 207783,60 | 356615,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н239У | — | — | 207793,38 | 356611,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 296 | 207806,14 | 356652,78 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 297 | 207796,86 | 356656,26 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 298 | 207781,92 | 356613,40 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 299 | 207791,20 | 356609,94 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:145 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н239У | н78У | 47,72 | — | — |
| н78У | н83У | 9,06 | — | — |
| н83У | н240У | 47,59 | — | — |
| н240У | н239У | 10,44 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:145 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, ул Индустриальная, д 11, ЗУ1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 464±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 449 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 15 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:145 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:146 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н240У | — | — | 207783,60 | 356615,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н83У | — | — | 207800,62 | 356660,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н82У | — | — | 207790,39 | 356663,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н241У | — | — | 207774,81 | 356618,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н240У | — | — | 207783,60 | 356615,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 300 | 207787,59 | 356659,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 301 | 207772,65 | 356616,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 298 | 207781,92 | 356613,40 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 297 | 207796,86 | 356656,26 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:146 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н240У | н83У | 47,59 | — | — |
| н83У | н82У | 10,93 | — | — |
| н82У | н241У | 47,72 | — | — |
| н241У | н240У | 9,35 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:146 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Индустриальная, 11 "А" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 483±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 450 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 33 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:282 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:146 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:147 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н242У | — | — | 207724,07 | 356745,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н243У | — | — | 207735,62 | 356777,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н219У | — | — | 207718,01 | 356783,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н218У | — | — | 207707,32 | 356752,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н242У | — | — | 207724,07 | 356745,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 302 | 207716,92 | 356780,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 275 | 207706,52 | 356752,23 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 303 | 207724,98 | 356745,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 304 | 207735,32 | 356773,44 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:147 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н242У | н243У | 33,48 | — | — |
| н243У | н219У | 18,55 | — | — |
| н219У | н218У | 32,16 | — | — |
| н218У | н242У | 18,13 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:147 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева, ул.Акаева, №19, З/У 1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 601±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 599 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальные жилые дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:147 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:148 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н244У | — | — | 207732,33 | 356742,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н245У | — | — | 207744,14 | 356774,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н246У | — | — | 207742,58 | 356775,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н243У | — | — | 207735,62 | 356777,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н242У | — | — | 207724,07 | 356745,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н244У | — | — | 207732,33 | 356742,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 5 | 207744,54 | 356769,77 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 304 | 207735,32 | 356773,44 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 303 | 207724,98 | 356745,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 6 | 207734,21 | 356741,39 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:148 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н244У | н245У | 34,03 | — | — |
| н245У | н246У | 1,64 | — | — |
| н246У | н243У | 7,34 | — | — |
| н243У | н242У | 33,48 | — | — |
| н242У | н244У | 8,91 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:148 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева, №19, З/У 2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 302±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальные жилые дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:148 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:149 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н247У | — | — | 208019,22 | 356964,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н248У | — | — | 208027,75 | 356991,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н228У | — | — | 208004,98 | 356998,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н227У | — | — | 207997,23 | 356973,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н249У | — | — | 208007,88 | 356970,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н250У | — | — | 208007,32 | 356968,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н247У | — | — | 208019,22 | 356964,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 222 | 208018,61 | 356963,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 225 | 208026,08 | 356988,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 305 | 208003,47 | 356995,89 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 306 | 207996,82 | 356972,58 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 307 | 208007,16 | 356969,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 308 | 208006,44 | 356967,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:149 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н247У | н248У | 27,77 | — | — |
| н248У | н228У | 23,93 | — | — |
| н228У | н227У | 25,73 | — | — |
| н227У | н249У | 11,22 | — | — |
| н249У | н250У | 2,03 | — | — |
| н250У | н247У | 12,48 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:149 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Казбекова, 15 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 640±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 40 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:149 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н251У | — | — | 207922,74 | 356838,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н252У | — | — | 207932,53 | 356864,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н253У | — | — | 207920,01 | 356869,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н254У | — | — | 207910,21 | 356842,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н251У | — | — | 207922,74 | 356838,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 309 | 207927,69 | 356867,96 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 310 | 207917,22 | 356871,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 311 | 207907,65 | 356841,10 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 312 | 207919,38 | 356837,36 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:150 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н251У | н252У | 28,45 | — | — |
| н252У | н253У | 13,36 | — | — |
| н253У | н254У | 28,53 | — | — |
| н254У | н251У | 13,34 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:150 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Островского, 5, ЗУ-1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 380±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 369 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 11 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:150 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:151 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н254У | — | — | 207910,21 | 356842,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н253У | — | — | 207920,01 | 356869,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н70У | — | — | 207904,87 | 356875,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н69У | — | — | 207894,72 | 356848,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н254У | — | — | 207910,21 | 356842,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 313 | 207904,83 | 356875,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 109 | 207893,68 | 356845,59 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 311 | 207907,65 | 356841,10 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 310 | 207917,22 | 356871,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:151 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н254У | н253У | 28,53 | — | — |
| н253У | н70У | 16,09 | — | — |
| н70У | н69У | 28,57 | — | — |
| н69У | н254У | 16,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:151 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Островского, 5, ЗУ-2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 464±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 439 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 25 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:151 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:152 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н255У | — | — | 207857,16 | 356638,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н256У | — | — | 207863,78 | 356656,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н257У | — | — | 207862,36 | 356656,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н258У | — | — | 207869,24 | 356676,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н96У | — | — | 207861,01 | 356679,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н95У | — | — | 207847,56 | 356642,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н255У | — | — | 207857,16 | 356638,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 314 | 207861,57 | 356678,90 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 315 | 207847,73 | 356643,75 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 316 | 207856,75 | 356639,93 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 317 | 207863,82 | 356657,39 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 318 | 207862,87 | 356657,74 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 319 | 207869,91 | 356675,34 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:152 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н255У | н256У | 18,59 | — | — |
| н256У | н257У | 1,53 | — | — |
| н257У | н258У | 20,81 | — | — |
| н258У | н96У | 8,83 | — | — |
| н96У | н95У | 39,60 | — | — |
| н95У | н255У | 10,22 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:152 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева, №6, ЗУ 1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 380±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 357 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 23 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:152 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:153 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н259У | — | — | 207865,67 | 356637,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н260У | — | — | 207879,26 | 356672,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н258У | — | — | 207869,24 | 356676,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н257У | — | — | 207862,36 | 356656,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н256У | — | — | 207863,78 | 356656,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н255У | — | — | 207857,16 | 356638,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н261У | — | — | 207859,94 | 356637,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н262У | — | — | 207860,69 | 356639,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н259У | — | — | 207865,67 | 356637,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 320 | 207859,00 | 356638,96 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 321 | 207859,55 | 356640,26 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 322 | 207865,54 | 356637,72 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 323 | 207878,83 | 356671,53 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 319 | 207869,91 | 356675,34 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 318 | 207862,87 | 356657,74 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 317 | 207863,82 | 356657,39 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 316 | 207856,75 | 356639,93 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:153 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н259У | н260У | 37,83 | — | — |
| н260У | н258У | 10,72 | — | — |
| н258У | н257У | 20,81 | — | — |
| н257У | н256У | 1,53 | — | — |
| н256У | н255У | 18,59 | — | — |
| н255У | н261У | 2,99 | — | — |
| н261У | н262У | 2,01 | — | — |
| н262У | н259У | 5,49 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:153 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Акаева,№6, ЗУ 2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 365±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 343 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 22 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:153 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:154 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н212У | — | — | 207712,93 | 356912,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н211У | — | — | 207725,45 | 356945,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н263У | — | — | 207706,60 | 356952,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 325 | 207694,13 | 356919,52 | 207694,13 | 356919,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 267 | 207712,88 | 356912,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 266 | 207725,47 | 356945,47 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 324 | 207707,21 | 356952,54 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н212У | — | — | 207712,93 | 356912,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:154 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н212У | н211У | 35,54 | — | — |
| н211У | н263У | 20,20 | — | — |
| н263У | 325 | 35,65 | — | — |
| 325 | н212У | 20,10 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:154 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, МКР "Кирпичный", ул. Островского, №23 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 717±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 704 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 13 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:284 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:154 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:155 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н105У | — | — | 208006,79 | 357004,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н104У | — | — | 208016,81 | 357034,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н264У | — | — | 207996,11 | 357041,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н170У | — | — | 207987,47 | 357010,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н105У | — | — | 208006,79 | 357004,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 326 | 207996,95 | 357042,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 327 | 207988,33 | 357010,84 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 328 | 208007,65 | 357004,96 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 329 | 208017,61 | 357035,70 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:155 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н105У | н104У | 32,30 | — | — |
| н104У | н264У | 21,71 | — | — |
| н264У | н170У | 32,54 | — | — |
| н170У | н105У | 20,20 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:155 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ирчи Казака, д. №10 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 679±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 679 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:155 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:158 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н265У | — | — | 207899,61 | 356630,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н266У | — | — | 207905,43 | 356646,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н267У | — | — | 207907,47 | 356645,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н268У | — | — | 207911,17 | 356654,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н269У | — | — | 207907,68 | 356656,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н270У | — | — | 207909,65 | 356661,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н271У | — | — | 207898,88 | 356665,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н272У | — | — | 207887,19 | 356634,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н265У | — | — | 207899,61 | 356630,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 330 | 207899,76 | 356627,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 331 | 207905,95 | 356647,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 332 | 207907,16 | 356646,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 333 | 207910,37 | 356656,20 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 334 | 207907,51 | 356657,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 335 | 207909,12 | 356661,92 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 336 | 207899,11 | 356665,69 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 337 | 207888,48 | 356631,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:158 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н265У | н266У | 17,19 | — | — |
| н266У | н267У | 2,17 | — | — |
| н267У | н268У | 10,06 | — | — |
| н268У | н269У | 3,76 | — | — |
| н269У | н270У | 5,53 | — | — |
| н270У | н271У | 11,49 | — | — |
| н271У | н272У | 33,05 | — | — |
| н272У | н265У | 13,20 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:158 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Дагестан респ, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Акаева, 2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 443±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 436 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 7 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:158 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:159 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н273У | — | — | 207913,28 | 356625,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н274У | — | — | 207924,48 | 356655,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н270У | — | — | 207909,65 | 356661,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н269У | — | — | 207907,68 | 356656,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н268У | — | — | 207911,17 | 356654,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н267У | — | — | 207907,47 | 356645,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н266У | — | — | 207905,43 | 356646,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н265У | — | — | 207899,61 | 356630,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н273У | — | — | 207913,28 | 356625,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 338 | 207911,49 | 356623,36 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 339 | 207922,25 | 356656,96 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 335 | 207909,12 | 356661,92 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 334 | 207907,51 | 356657,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 333 | 207910,37 | 356656,20 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 332 | 207907,16 | 356646,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 331 | 207905,95 | 356647,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 330 | 207899,76 | 356627,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:159 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н273У | н274У | 32,62 | — | — |
| н274У | н270У | 15,89 | — | — |
| н270У | н269У | 5,53 | — | — |
| н269У | н268У | 3,76 | — | — |
| н268У | н267У | 10,06 | — | — |
| н267У | н266У | 2,17 | — | — |
| н266У | н265У | 17,19 | — | — |
| н265У | н273У | 14,55 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:159 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Акаева, №2а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 462±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 436 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 26 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:177 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:159 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:167 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н275У | — | — | 207821,15 | 356873,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н276У | — | — | 207830,64 | 356901,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 195 | 207831,08 | 356904,08 | 207831,08 | 356904,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 342 | 207819,72 | 356908,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н159У | — | — | 207819,73 | 356908,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н277У | — | — | 207813,97 | 356890,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 340 | 207809,77 | 356877,88 | 207809,77 | 356877,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 341 | 207821,13 | 356873,95 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н275У | — | — | 207821,15 | 356873,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:167 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н275У | н276У | 29,24 | — | — |
| н276У | 195 | 2,74 | — | — |
| 195 | н159У | 12,02 | — | — |
| н159У | н277У | 18,38 | — | — |
| н277У | 340 | 13,39 | — | — |
| 340 | н275У | 12,12 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:167 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, МКР "Кирпичный", ул.Островского, 17 "А" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 391±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 381 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 10 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:167 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:169 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н278У | — | — | 207862,14 | 356810,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н279У | — | — | 207873,31 | 356840,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н280У | — | — | 207853,62 | 356847,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н118У | — | — | 207843,56 | 356817,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н278У | — | — | 207862,14 | 356810,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 343 | 207860,99 | 356811,03 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 344 | 207872,63 | 356840,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 345 | 207853,50 | 356848,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 346 | 207843,30 | 356817,74 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:169 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н278У | н279У | 31,97 | — | — |
| н279У | н280У | 20,90 | — | — |
| н280У | н118У | 31,88 | — | — |
| н118У | н278У | 19,76 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:169 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный завод, ул.Островского №8 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 649±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 633 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 16 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:169 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:174 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н281У | — | — | 207783,36 | 357047,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н100У | — | — | 207792,11 | 357074,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 135 | — | — | 207773,98 | 357080,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н282У | — | — | 207765,77 | 357054,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н281У | — | — | 207783,36 | 357047,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 347 | 207774,74 | 357080,20 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 348 | 207766,36 | 357054,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 349 | 207784,30 | 357047,91 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 350 | 207792,58 | 357074,13 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:174 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н281У | н100У | 28,36 | — | — |
| н100У | 135 | 19,04 | — | — |
| 135 | н282У | 27,27 | — | — |
| н282У | н281У | 18,85 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:174 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, МКР "Кирпичный", ул.Казбекова, 23 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 527±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 520 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 7 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:281 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:174 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:175 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н92У | — | — | 207901,96 | 356713,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н283У | — | — | 207910,11 | 356732,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 355 | 207909,28 | 356733,19 | 207909,28 | 356733,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 356 | 207910,20 | 356735,47 | 207910,20 | 356735,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 357 | 207910,76 | 356735,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 351 | 207914,52 | 356744,56 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 352 | 207904,75 | 356748,53 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 124 | 207891,58 | 356716,59 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 353 | 207901,42 | 356712,67 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 354 | 207909,58 | 356733,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н284У | — | — | 207911,12 | 356735,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н285У | — | — | 207915,19 | 356744,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н286У | — | — | 207904,63 | 356748,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н143У | — | — | 207904,01 | 356746,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н93У | — | — | 207891,49 | 356717,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н92У | — | — | 207901,96 | 356713,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:175 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н92У | н283У | 21,42 | — | — |
| н283У | 355 | 0,90 | — | — |
| 355 | 356 | 2,46 | — | — |
| 356 | н284У | 0,95 | — | — |
| н284У | н285У | 9,93 | — | — |
| н285У | н286У | 11,34 | — | — |
| н286У | н143У | 1,59 | — | — |
| н143У | н93У | 32,19 | — | — |
| н93У | н92У | 11,31 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:175 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, п Кирпичный, ул Чкалова, № 16"в" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 377±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 361 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 16 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:248 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:175 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:176 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н91У | — | — | 207910,03 | 356709,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н287У | — | — | 207922,36 | 356741,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н285У | — | — | 207915,19 | 356744,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н284У | — | — | 207911,12 | 356735,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 356 | 207910,20 | 356735,47 | 207910,20 | 356735,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 355 | 207909,28 | 356733,19 | 207909,28 | 356733,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 354 | 207909,58 | 356733,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 353 | 207901,42 | 356712,67 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 359 | 207908,69 | 356709,78 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 358 | 207921,81 | 356741,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 351 | 207914,52 | 356744,56 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 357 | 207910,76 | 356735,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н283У | — | — | 207910,11 | 356732,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н92У | — | — | 207901,96 | 356713,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н91У | — | — | 207910,03 | 356709,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:176 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н91У | н287У | 34,46 | — | — |
| н287У | н285У | 7,73 | — | — |
| н285У | н284У | 9,93 | — | — |
| н284У | 356 | 0,95 | — | — |
| 356 | 355 | 2,46 | — | — |
| 355 | н283У | 0,90 | — | — |
| н283У | н92У | 21,42 | — | — |
| н92У | н91У | 8,92 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:176 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Респ. Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Чкалова, №16 "б" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 291±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 274 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 17 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:247 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:176 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:240 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270 | 207822,52 | 357034,33 | 207822,52 | 357034,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 360 | 207831,50 | 357063,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 361 | 207812,39 | 357069,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 362 | 207804,00 | 357040,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н213У | — | — | 207830,92 | 357060,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н288У | — | — | 207831,69 | 357063,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н229У | — | — | 207812,69 | 357069,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н289У | — | — | 207803,30 | 357040,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 270 | 207822,52 | 357034,33 | 207822,52 | 357034,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:240 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 270 | н213У | 27,62 | — | — |
| н213У | н288У | 2,72 | — | — |
| н288У | н229У | 19,89 | — | — |
| н229У | н289У | 29,76 | — | — |
| н289У | 270 | 20,31 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:240 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г Каспийск, пос. Кирпичный, ул Казбекова, д 19 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 605±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 593 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 12 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:252 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:240 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:254 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н154У | — | — | 207852,93 | 356962,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н40У | — | — | 207857,33 | 356974,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н290У | — | — | 207835,37 | 356982,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н291У | — | — | 207831,29 | 356971,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н154У | — | — | 207852,93 | 356962,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 363 | 207852,54 | 356960,89 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 364 | 207856,89 | 356972,15 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 365 | 207835,62 | 356981,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 366 | 207831,30 | 356969,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:254 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н154У | н40У | 12,35 | — | — |
| н40У | н290У | 23,57 | — | — |
| н290У | н291У | 12,13 | — | — |
| н291У | н154У | 23,31 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:254 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Маяковского, №1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 287±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 277 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 10 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:254 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:255 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н155У | — | — | 207846,15 | 356945,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н154У | — | — | 207852,93 | 356962,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н291У | — | — | 207831,29 | 356971,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н292У | — | — | 207824,50 | 356953,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н155У | — | — | 207846,15 | 356945,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 366 | 207831,30 | 356969,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 367 | 207824,82 | 356953,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 368 | 207846,08 | 356944,16 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 363 | 207852,54 | 356960,89 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:255 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н155У | н154У | 18,97 | — | — |
| н154У | н291У | 23,31 | — | — |
| н291У | н292У | 19,14 | — | — |
| н292У | н155У | 23,26 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:255 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Маяковского, № 1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 444±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 414 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 30 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:249 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:255 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:259 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 340 | 207809,77 | 356877,88 | 207809,77 | 356877,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 371 | 207813,97 | 356890,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 369 | 207801,58 | 356894,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 370 | 207797,38 | 356882,16 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н277У | — | — | 207813,97 | 356890,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н293У | — | — | 207801,17 | 356894,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н294У | — | — | 207797,05 | 356882,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 340 | 207809,77 | 356877,88 | 207809,77 | 356877,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:259 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 340 | н277У | 13,39 | — | — |
| н277У | н293У | 13,46 | — | — |
| н293У | н294У | 13,01 | — | — |
| н294У | 340 | 13,50 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:259 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Островского, № 17 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 178±5 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 5 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 175 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:271 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:259 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:260 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н277У | — | — | 207813,97 | 356890,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н159У | — | — | 207819,73 | 356908,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н158У | — | — | 207807,15 | 356912,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н293У | — | — | 207801,17 | 356894,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н277У | — | — | 207813,97 | 356890,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 371 | 207813,97 | 356890,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 342 | 207819,72 | 356908,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 372 | 207807,38 | 356912,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 369 | 207801,58 | 356894,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:260 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н277У | н159У | 18,38 | — | — |
| н159У | н158У | 13,34 | — | — |
| н158У | н293У | 18,70 | — | — |
| н293У | н277У | 13,46 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:260 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, МКР "Кирпичный", ул. Островского, № 17"Б" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 248±5 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 5 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 240 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 8 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:246 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:260 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:265 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н295У | — | — | 207759,45 | 356732,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н296У | — | — | 207771,84 | 356763,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н297У | — | — | 207757,53 | 356769,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н298У | — | — | 207745,09 | 356737,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н295У | — | — | 207759,45 | 356732,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 373 | 207760,32 | 356732,10 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 374 | 207772,54 | 356762,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 375 | 207758,29 | 356768,87 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 376 | 207746,07 | 356738,16 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:265 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н295У | н296У | 33,64 | — | — |
| н296У | н297У | 15,34 | — | — |
| н297У | н298У | 33,66 | — | — |
| н298У | н295У | 15,38 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:265 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пос. Кирпичный, ул. Акаева, 17 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 517±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 512 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 5 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:265 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:266 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н187У | — | — | 207767,85 | 356729,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н138У | — | — | 207780,09 | 356760,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н296У | — | — | 207771,84 | 356763,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н295У | — | — | 207759,45 | 356732,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н187У | — | — | 207767,85 | 356729,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 377 | 207768,41 | 356728,65 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 378 | 207780,63 | 356759,36 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 374 | 207772,54 | 356762,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 373 | 207760,32 | 356732,10 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:266 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н187У | н138У | 33,35 | — | — |
| н138У | н296У | 8,99 | — | — |
| н296У | н295У | 33,64 | — | — |
| н295У | н187У | 9,03 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:266 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, МКР "Кирпичный", ул. Акаева, №17-А |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 302±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 290 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 12 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под индивидуальное жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:266 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:273 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н299У | — | — | 207918,10 | 356999,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н300У | — | — | 207930,12 | 357027,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н88У | — | — | 207942,99 | 357024,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н87У | — | — | 207945,09 | 357029,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н33У | — | — | 207926,77 | 357036,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н32У | — | — | 207913,23 | 357000,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н299У | — | — | 207918,10 | 356999,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 69 | 207938,03 | 357032,04 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 74 | 207925,49 | 356997,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 379 | 207929,82 | 356995,73 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 380 | 207939,55 | 357022,66 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 381 | 207954,17 | 357017,39 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 382 | 207957,02 | 357025,26 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:273 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н299У | н300У | 31,34 | — | — |
| н300У | н88У | 13,44 | — | — |
| н88У | н87У | 6,11 | — | — |
| н87У | н33У | 19,35 | — | — |
| н33У | н32У | 37,64 | — | — |
| н32У | н299У | 5,24 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:273 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Казбекова, №7 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 301±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальный жилой дом |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:273 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:274 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н180У | — | — | 207932,09 | 356994,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н88У | — | — | 207942,99 | 357024,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н300У | — | — | 207930,12 | 357027,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н299У | — | — | 207918,10 | 356999,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н180У | — | — | 207932,09 | 356994,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 379 | 207929,82 | 356995,73 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 383 | 207944,44 | 356990,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 381 | 207954,17 | 357017,39 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 380 | 207939,55 | 357022,66 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:274 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н180У | н88У | 31,83 | — | — |
| н88У | н300У | 13,44 | — | — |
| н300У | н299У | 31,34 | — | — |
| н299У | н180У | 14,80 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:274 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Казбекова, №7 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 445±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 445 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под индивидуальный жилой дом |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:274 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:286 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н37У | — | — | 207899,97 | 357023,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н36У | — | — | 207898,58 | 357023,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н35У | — | — | 207906,03 | 357043,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н301У | — | — | 207904,53 | 357043,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н302У | — | — | 207906,17 | 357048,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н303У | — | — | 207899,88 | 357050,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н304У | — | — | 207898,03 | 357046,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н305У | — | — | 207884,20 | 357011,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н38У | — | — | 207893,84 | 357007,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н37У | — | — | 207899,97 | 357023,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 384 | 207891,82 | 357008,79 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 385 | 207905,73 | 357047,47 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 386 | 207897,23 | 357050,65 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 387 | 207882,70 | 357012,68 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:286 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н37У | н36У | 1,49 | — | — |
| н36У | н35У | 20,88 | — | — |
| н35У | н301У | 1,60 | — | — |
| н301У | н302У | 5,08 | — | — |
| н302У | н303У | 6,69 | — | — |
| н303У | н304У | 5,03 | — | — |
| н304У | н305У | 37,67 | — | — |
| н305У | н38У | 10,34 | — | — |
| н38У | н37У | 16,93 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:286 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, мкр Кирпичный, ул. Казбекова, д. 3 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 389±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 388 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:286 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:287 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н305У | — | — | 207884,20 | 357011,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н304У | — | — | 207898,03 | 357046,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н306У | — | — | 207888,24 | 357049,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н41У | — | — | 207874,52 | 357015,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н305У | — | — | 207884,20 | 357011,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 388 | 207882,69 | 357012,67 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 389 | 207897,23 | 357050,66 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 390 | 207888,95 | 357053,79 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 391 | 207873,18 | 357016,68 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:287 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н305У | н304У | 37,67 | — | — |
| н304У | н306У | 10,46 | — | — |
| н306У | н41У | 37,43 | — | — |
| н41У | н305У | 10,44 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:287 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, мкр Кирпичный, ул. Казбекова, д. 3 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 392±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 389 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:287 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:291 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н307У | — | — | 207754,57 | 356897,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н308У | — | — | 207765,42 | 356925,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н309У | — | — | 207759,19 | 356928,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н310У | — | — | 207741,35 | 356902,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н307У | — | — | 207754,57 | 356897,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 392 | 207755,50 | 356899,40 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 393 | 207765,44 | 356927,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 394 | 207760,77 | 356929,84 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 395 | 207741,77 | 356904,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:291 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н307У | н308У | 29,73 | — | — |
| н308У | н309У | 6,75 | — | — |
| н309У | н310У | 31,18 | — | — |
| н310У | н307У | 14,03 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:291 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, мкр Кирпичный, ул. Хизроева, д. 6 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 311±12 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 12 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1199 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -888 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | под индивидуальную жилую застройку |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:291 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:292 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н311У | — | — | 207747,47 | 356787,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н312У | — | — | 207754,03 | 356804,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н313У | — | — | 207727,53 | 356815,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н314У | — | — | 207720,45 | 356798,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н311У | — | — | 207747,47 | 356787,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 396 | 207741,69 | 356789,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 397 | 207748,29 | 356806,78 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 398 | 207722,85 | 356816,67 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 399 | 207716,39 | 356799,76 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:292 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н311У | н312У | 18,21 | — | — |
| н312У | н313У | 28,58 | — | — |
| н313У | н314У | 18,75 | — | — |
| н314У | н311У | 28,93 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:292 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Чкалова, 20 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 531±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 31 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилой дом |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:292 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:293 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н246У | — | — | 207742,58 | 356775,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н311У | — | — | 207747,47 | 356787,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н314У | — | — | 207720,45 | 356798,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н220У | — | — | 207715,09 | 356784,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н219У | — | — | 207718,01 | 356783,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н243У | — | — | 207735,62 | 356777,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н246У | — | — | 207742,58 | 356775,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 400 | 207736,52 | 356775,92 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 396 | 207741,69 | 356789,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 399 | 207716,39 | 356799,76 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 401 | 207711,10 | 356785,94 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:293 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н246У | н311У | 13,65 | — | — |
| н311У | н314У | 28,93 | — | — |
| н314У | н220У | 15,03 | — | — |
| н220У | н219У | 3,05 | — | — |
| н219У | н243У | 18,55 | — | — |
| н243У | н246У | 7,34 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:293 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г.Каспийск, пос.Кирпичный, ул.Чкалова, 20 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 413±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 13 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под жилой дом |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:293 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:414 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н315У | — | — | 207822,78 | 356601,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н316У | — | — | 207834,12 | 356631,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н317У | — | — | 207823,93 | 356635,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н318У | — | — | 207812,46 | 356604,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н315У | — | — | 207822,78 | 356601,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 402 | 207810,71 | 356606,30 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 403 | 207820,93 | 356602,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 404 | 207832,38 | 356632,14 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 405 | 207822,11 | 356636,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:414 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н315У | н316У | 32,29 | — | — |
| н316У | н317У | 10,98 | — | — |
| н317У | н318У | 33,64 | — | — |
| н318У | н315У | 10,66 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:414 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Индустриальная, №7 "а" |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 356±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 353 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:414 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:415 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н319У | — | — | 207831,97 | 356601,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н95У | — | — | 207847,56 | 356642,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н99У | — | — | 207828,96 | 356649,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н317У | — | — | 207823,93 | 356635,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н316У | — | — | 207834,12 | 356631,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н315У | — | — | 207822,78 | 356601,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н320У | — | — | 207831,25 | 356598,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н319У | — | — | 207831,97 | 356601,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 403 | 207820,93 | 356602,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 406 | 207828,82 | 356599,07 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 407 | 207845,22 | 356642,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 408 | 207827,12 | 356649,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 405 | 207822,11 | 356636,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 404 | 207832,38 | 356632,14 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:415 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н319У | н95У | 44,25 | — | — |
| н95У | н99У | 19,96 | — | — |
| н99У | н317У | 14,80 | — | — |
| н317У | н316У | 10,98 | — | — |
| н316У | н315У | 32,29 | — | — |
| н315У | н320У | 8,83 | — | — |
| н320У | н319У | 2,20 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:415 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, п. Кирпичный, ул. Индустриальная, д. 7 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 575±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 545 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 30 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:443 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальное жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:415 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:417 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н99У | — | — | 207828,96 | 356649,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н98У | — | — | 207839,21 | 356678,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н321У | — | — | 207825,11 | 356683,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н322У | — | — | 207821,13 | 356673,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н323У | — | — | 207828,67 | 356670,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н324У | — | — | 207822,02 | 356652,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н99У | — | — | 207828,96 | 356649,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 409 | 207826,27 | 356667,89 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 410 | 207819,98 | 356652,35 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 128 | 207826,17 | 356649,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 411 | 207837,97 | 356678,94 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 412 | 207825,37 | 356683,54 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 413 | 207820,86 | 356671,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 414 | 207822,76 | 356669,65 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:417 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н99У | н98У | 30,41 | — | — |
| н98У | н321У | 14,95 | — | — |
| н321У | н322У | 10,91 | — | — |
| н322У | н323У | 8,05 | — | — |
| н323У | н324У | 19,26 | — | — |
| н324У | н99У | 7,38 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:417 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный ул. Акаева д.10 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 308±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 8 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:417 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:418 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н324У | — | — | 207822,02 | 356652,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н323У | — | — | 207828,67 | 356670,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н322У | — | — | 207821,13 | 356673,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н321У | — | — | 207825,11 | 356683,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н79У | — | — | 207819,88 | 356685,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н78У | — | — | 207809,15 | 356656,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н324У | — | — | 207822,02 | 356652,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 410 | 207819,98 | 356652,35 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 409 | 207826,27 | 356667,89 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 414 | 207822,76 | 356669,65 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 413 | 207820,86 | 356671,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 412 | 207825,37 | 356683,54 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 415 | 207819,30 | 356685,75 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 114 | 207819,12 | 356685,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 416 | 207808,78 | 356656,97 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:418 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н324У | н323У | 19,26 | — | — |
| н323У | н322У | 8,05 | — | — |
| н322У | н321У | 10,91 | — | — |
| н321У | н79У | 5,60 | — | — |
| н79У | н78У | 30,23 | — | — |
| н78У | н324У | 13,74 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:418 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г Каспийск, МКР Кирпичный, ул Акаева, 10 А |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 323±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 23 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:445 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:418 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:419 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н282У | — | — | 207765,77 | 357054,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 135 | 207773,98 | 357080,72 | 207773,98 | 357080,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 418 | 207754,70 | 357088,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 419 | 207744,80 | 357062,12 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 417 | 207765,49 | 357054,55 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н325У | — | — | 207754,87 | 357088,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н326У | — | — | 207743,89 | 357062,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н282У | — | — | 207765,77 | 357054,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:419 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н282У | 135 | 27,27 | — | — |
| 135 | н325У | 20,67 | — | — |
| н325У | н326У | 28,40 | — | — |
| н326У | н282У | 23,20 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:419 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, мкр Кирпичный, ул Казбекова, д 25 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 610±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 10 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:420 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:419 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:425 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н238У | — | — | 207866,91 | 356726,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н327У | — | — | 207878,68 | 356757,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н328У | — | — | 207866,88 | 356761,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н126У | — | — | 207866,65 | 356761,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н75У | — | — | 207854,59 | 356731,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н238У | — | — | 207866,91 | 356726,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 420 | 207863,45 | 356726,41 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 421 | 207871,29 | 356745,17 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 422 | 207875,99 | 356756,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 423 | 207876,00 | 356756,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 424 | 207864,66 | 356760,99 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 113 | 207852,43 | 356730,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:425 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н238У | н327У | 32,94 | — | — |
| н327У | н328У | 12,51 | — | — |
| н328У | н126У | 0,56 | — | — |
| н126У | н75У | 32,04 | — | — |
| н75У | н238У | 13,19 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:425 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск,мкр Кирпичный ул. Чкалова, з/у № 12 "а" |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 421±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 392 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 29 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:268, 05:48:000012:430 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительсва |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:425 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:426 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н147У | — | — | 207880,95 | 356721,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н146У | — | — | 207887,24 | 356737,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н145У | — | — | 207883,90 | 356738,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н144У | — | — | 207888,70 | 356752,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н329У | — | — | 207889,19 | 356753,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н327У | — | — | 207878,68 | 356757,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н238У | — | — | 207866,91 | 356726,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н237У | — | — | 207873,30 | 356724,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н147У | — | — | 207880,95 | 356721,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 425 | 207875,46 | 356721,61 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 426 | 207887,67 | 356751,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 423 | 207876,00 | 356756,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 422 | 207875,99 | 356756,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 421 | 207871,29 | 356745,17 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 420 | 207863,45 | 356726,41 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:426 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н147У | н146У | 17,59 | — | — |
| н146У | н145У | 3,54 | — | — |
| н145У | н144У | 14,33 | — | — |
| н144У | н329У | 1,45 | — | — |
| н329У | н327У | 11,19 | — | — |
| н327У | н238У | 32,94 | — | — |
| н238У | н237У | 6,88 | — | — |
| н237У | н147У | 8,22 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:426 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Чкалова, д. 12 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 442±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 415 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 27 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:268 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительсва |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:426 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:427 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н330У | — | — | 207743,04 | 356985,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н331У | — | — | 207748,17 | 356999,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н332У | — | — | 207747,32 | 356999,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н333У | — | — | 207751,63 | 357011,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н334У | — | — | 207742,46 | 357013,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н335У | — | — | 207733,22 | 356988,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н330У | — | — | 207743,04 | 356985,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 427 | 207748,09 | 356998,90 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 428 | 207752,21 | 357011,08 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 429 | 207742,40 | 357013,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 430 | 207733,70 | 356988,23 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 431 | 207742,21 | 356985,13 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 432 | 207747,10 | 356999,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:427 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н330У | н331У | 15,13 | — | — |
| н331У | н332У | 0,91 | — | — |
| н332У | н333У | 12,66 | — | — |
| н333У | н334У | 9,46 | — | — |
| н334У | н335У | 27,03 | — | — |
| н335У | н330У | 10,38 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:427 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Маяковского, №19 "а" |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 272±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 260 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 12 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:427 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:428 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н111У | — | — | 207754,12 | 356980,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н110У | — | — | 207763,97 | 357007,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н333У | — | — | 207751,63 | 357011,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н332У | — | — | 207747,32 | 356999,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н331У | — | — | 207748,17 | 356999,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н330У | — | — | 207743,04 | 356985,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н111У | — | — | 207754,12 | 356980,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 433 | 207753,92 | 356980,87 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 434 | 207763,39 | 357008,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 428 | 207752,21 | 357011,08 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 427 | 207748,09 | 356998,90 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 432 | 207747,10 | 356999,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 431 | 207742,21 | 356985,13 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:428 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н111У | н110У | 28,94 | — | — |
| н110У | н333У | 12,85 | — | — |
| н333У | н332У | 12,66 | — | — |
| н332У | н331У | 0,91 | — | — |
| н331У | н330У | 15,13 | — | — |
| н330У | н111У | 11,90 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:428 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г Каспийск, ул Маяковского,№19 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 350±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 340 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 10 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:428 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:429 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н289У | — | — | 207803,30 | 357040,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н229У | — | — | 207812,69 | 357069,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н231У | — | — | 207795,42 | 357073,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н336У | — | — | 207787,21 | 357046,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н289У | — | — | 207803,30 | 357040,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 435 | 207803,53 | 357039,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 436 | 207811,60 | 357069,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 437 | 207796,47 | 357073,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 438 | 207787,01 | 357045,97 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:429 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н289У | н229У | 29,76 | — | — |
| н229У | н231У | 17,94 | — | — |
| н231У | н336У | 28,80 | — | — |
| н336У | н289У | 17,00 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:429 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Респ Дагестан, г Каспийск, МКР Кирпичный ул.Казбекова №21 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 511±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 11 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000012:444 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:429 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:432 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н337У | — | — | 207994,96 | 356876,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н338У | — | — | 207998,26 | 356886,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н339У | — | — | 207700,69 | 356998,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 446 | 207698,46 | 356994,30 | 207698,46 | 356994,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 447 | 207692,03 | 356990,16 | 207692,03 | 356990,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 448 | 207707,07 | 356984,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 157 | 207739,29 | 356972,03 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 449 | 207777,33 | 356957,92 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 58 | 207805,36 | 356947,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 57 | 207816,70 | 356942,69 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 150 | 207818,56 | 356941,93 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 149 | 207836,94 | 356935,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 450 | 207861,81 | 356926,78 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 451 | 207899,65 | 356912,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 452 | 207916,88 | 356905,77 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 453 | 207941,55 | 356896,88 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 454 | 207969,09 | 356886,37 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 439 | 207994,85 | 356876,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 440 | 207998,51 | 356887,99 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 202 | 207974,14 | 356896,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 441 | 207937,77 | 356910,14 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 442 | 207920,50 | 356916,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 178 | 207902,43 | 356923,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 368 | 207846,08 | 356944,16 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 59 | 207821,57 | 356953,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 62 | 207809,83 | 356959,11 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 443 | 207775,58 | 356972,19 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 444 | 207744,10 | 356984,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 445 | 207700,94 | 357000,02 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н340У | — | — | 207739,40 | 356972,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н337У | — | — | 207994,96 | 356876,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:432 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н337У | н338У | 10,47 | — | — |
| н338У | н339У | 317,96 | — | — |
| н339У | 446 | 4,95 | — | — |
| 446 | 447 | 7,65 | — | — |
| 447 | н340У | 50,55 | — | — |
| н340У | н337У | 272,91 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:432 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт. Кирпичный, ул. Маяковского |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3429±22 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 22 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 3781 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -352 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:432 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:433 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н341У | — | — | 207924,69 | 356656,15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 456 | 207924,74 | 356666,03 | 207924,74 | 356666,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 457 | 207879,02 | 356683,44 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 295 | 207858,95 | 356691,13 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 112 | 207840,11 | 356698,70 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 111 | 207821,66 | 356706,17 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 458 | 207785,44 | 356720,90 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 1 | 207744,65 | 356737,39 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 6 | 207734,21 | 356741,39 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 278 | 207690,41 | 356757,64 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 459 | 207686,15 | 356759,21 | 207686,15 | 356759,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 460 | 207688,67 | 356748,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 245 | 207698,06 | 356744,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 244 | 207733,75 | 356728,71 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 461 | 207749,67 | 356721,80 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 232 | 207766,08 | 356716,12 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 462 | 207829,28 | 356691,81 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 463 | 207829,46 | 356692,23 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 464 | 207860,90 | 356680,25 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 455 | 207925,02 | 356656,37 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н342У | — | — | 207697,73 | 356744,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н343У | — | — | 207738,09 | 356727,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н344У | — | — | 207788,36 | 356707,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н341У | — | — | 207924,69 | 356656,15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:433 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н341У | 456 | 9,88 | — | — |
| 456 | 459 | 256,14 | — | — |
| 459 | н342У | 18,95 | — | — |
| н342У | н343У | 43,83 | — | — |
| н343У | н344У | 53,98 | — | — |
| н344У | н341У | 145,66 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:433 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Акаева |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2589±18 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 18 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2661 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -72 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:433 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:434 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 465 | 208039,41 | 357028,50 | 208039,41 | 357028,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 466 | 208044,16 | 357042,84 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 467 | 208027,19 | 357047,68 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 468 | 208011,13 | 357052,58 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 469 | 207977,98 | 357061,49 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 470 | 207960,69 | 357066,04 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 471 | 207914,10 | 357079,45 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 472 | 207881,92 | 357090,60 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 473 | 207865,98 | 357095,23 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 474 | 207865,76 | 357094,59 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 475 | 207846,71 | 357100,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 476 | 207828,81 | 357106,45 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 477 | 207828,25 | 357104,64 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 478 | 207809,49 | 357110,67 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 479 | 207809,98 | 357112,27 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 480 | 207769,23 | 357124,16 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 481 | 207765,92 | 357127,57 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н345У | — | — | 208043,98 | 357040,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н346У | — | — | 207765,74 | 357125,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 482 | 207759,78 | 357116,19 | 207759,78 | 357116,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 483 | 207782,70 | 357108,92 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 484 | 207820,90 | 357097,42 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 485 | 207874,12 | 357080,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 486 | 207930,11 | 357062,20 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 120 | 207974,48 | 357048,47 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 119 | 207994,93 | 357042,40 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 326 | 207996,95 | 357042,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 329 | 208017,61 | 357035,70 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 465 | 208039,41 | 357028,50 | 208039,41 | 357028,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:434 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 465 | н345У | 12,91 | — | — |
| н345У | н346У | 290,86 | — | — |
| н346У | 482 | 10,89 | — | — |
| 482 | 465 | 293,06 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:434 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. И.Казака |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3407±21 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 21 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 3521 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -114 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:434 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:436 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н347У | — | — | 207925,76 | 356750,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н348У | — | — | 207936,52 | 356780,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н53У | — | — | 207935,93 | 356780,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н52У | — | — | 207926,94 | 356784,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н349У | — | — | 207915,10 | 356755,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н347У | — | — | 207925,76 | 356750,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 487 | 207925,65 | 356750,72 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 488 | 207936,61 | 356780,56 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 489 | 207927,20 | 356784,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 490 | 207915,12 | 356754,74 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:436 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н347У | н348У | 31,63 | — | — |
| н348У | н53У | 0,62 | — | — |
| н53У | н52У | 9,57 | — | — |
| н52У | н349У | 31,50 | — | — |
| н349У | н347У | 11,40 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:436 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Чкалова, д. 3 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 341±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 338 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:436 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:437 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н349У | — | — | 207915,10 | 356755,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н52У | — | — | 207926,94 | 356784,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н51У | — | — | 207915,78 | 356788,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н350У | — | — | 207906,58 | 356758,15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н349У | — | — | 207915,10 | 356755,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 490 | 207915,12 | 356754,74 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 489 | 207927,20 | 356784,01 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 491 | 207916,11 | 356788,07 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 492 | 207906,63 | 356757,98 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:437 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н349У | н52У | 31,50 | — | — |
| н52У | н51У | 11,99 | — | — |
| н51У | н350У | 31,79 | — | — |
| н350У | н349У | 9,08 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:437 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Чкалова, д. 3 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 333±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 330 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ИЖС |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:437 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н351У | — | — | 208016,33 | 356950,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н352У | — | — | 208019,96 | 356963,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н353У | — | — | 208006,78 | 356968,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н354У | — | — | 208007,11 | 356969,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н355У | — | — | 207997,36 | 356973,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н356У | — | — | 207996,87 | 356971,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н357У | — | — | 207884,27 | 357010,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 503 | 207874,24 | 357014,71 | 207874,24 | 357014,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 504 | 207870,92 | 357015,91 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 81 | 207870,03 | 357013,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 80 | 207842,20 | 357023,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 268 | 207822,03 | 357030,38 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 505 | 207823,04 | 357033,24 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 506 | 207805,43 | 357039,58 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 507 | 207805,15 | 357038,83 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 508 | 207787,02 | 357046,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 348 | 207766,36 | 357054,00 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 419 | 207744,80 | 357062,12 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 509 | 207732,75 | 357066,15 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 510 | 207728,28 | 357057,89 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 250 | 207753,88 | 357048,57 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 249 | 207774,62 | 357039,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 511 | 207773,72 | 357037,35 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 512 | 207789,25 | 357032,16 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 61 | 207831,44 | 357017,17 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 60 | 207843,40 | 357012,88 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 513 | 207866,49 | 357004,83 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 76 | 207867,40 | 357007,29 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 75 | 207886,51 | 357000,15 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 514 | 207885,75 | 356998,05 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 515 | 207944,95 | 356976,82 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 493 | 208016,21 | 356950,21 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 494 | 208020,56 | 356962,77 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 222 | 208018,61 | 356963,33 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 308 | 208006,44 | 356967,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 495 | 208006,77 | 356968,18 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 496 | 207997,13 | 356971,48 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 497 | 207997,36 | 356972,26 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 498 | 207950,96 | 356987,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 499 | 207889,50 | 357008,63 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 500 | 207884,43 | 357010,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 501 | 207884,27 | 357010,38 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 502 | 207874,10 | 357014,22 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н358У | — | — | 207733,33 | 357065,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н359У | — | — | 207728,45 | 357056,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н360У | — | — | 207866,61 | 357005,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н351У | — | — | 208016,33 | 356950,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:440 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н351У | н352У | 13,19 | — | — |
| н352У | н353У | 14,02 | — | — |
| н353У | н354У | 1,17 | — | — |
| н354У | н355У | 10,44 | — | — |
| н355У | н356У | 1,23 | — | — |
| н356У | н357У | 119,02 | — | — |
| н357У | 503 | 10,86 | — | — |
| 503 | н358У | 149,85 | — | — |
| н358У | н359У | 10,56 | — | — |
| н359У | н360У | 147,24 | — | — |
| н360У | н351У | 159,37 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:440 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул Казбекова |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3536±21 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 21 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 3431 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 105 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Улично-дорожная сеть |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:440 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:441 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н82У | — | — | 207790,39 | 356663,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н81У | — | — | 207801,25 | 356693,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н361У | — | — | 207791,91 | 356697,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н362У | — | — | 207780,40 | 356667,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н82У | — | — | 207790,39 | 356663,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 116 | 207789,90 | 356664,64 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 516 | 207800,34 | 356693,46 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 517 | 207791,00 | 356697,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 518 | 207780,53 | 356668,14 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:441 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н82У | н81У | 31,85 | — | — |
| н81У | н361У | 9,94 | — | — |
| н361У | н362У | 31,82 | — | — |
| н362У | н82У | 10,64 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:441 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Акаева, д. 14 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 327±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 307 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 20 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:441 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:442 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н362У | — | — | 207780,40 | 356667,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н361У | — | — | 207791,91 | 356697,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н183У | — | — | 207782,58 | 356700,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н55У | — | — | 207771,62 | 356671,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н362У | — | — | 207780,40 | 356667,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 518 | 207780,53 | 356668,14 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 517 | 207791,00 | 356697,06 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 519 | 207782,25 | 356700,43 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 230 | 207771,48 | 356671,52 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:442 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н362У | н361У | 31,82 | — | — |
| н361У | н183У | 10,05 | — | — |
| н183У | н55У | 31,59 | — | — |
| н55У | н362У | 9,56 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:442 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Акаева, д. 14 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 311±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 293 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 18 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуальной жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:442 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:447 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н363У | — | — | 207896,68 | 356579,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н364У | — | — | 207903,96 | 356599,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н365У | — | — | 207878,10 | 356609,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н366У | — | — | 207870,64 | 356587,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н363У | — | — | 207896,68 | 356579,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 520 | 207896,64 | 356579,66 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 521 | 207904,22 | 356599,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 522 | 207878,51 | 356609,32 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 523 | 207870,66 | 356587,81 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:447 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н363У | н364У | 21,54 | — | — |
| н364У | н365У | 27,64 | — | — |
| н365У | н366У | 22,97 | — | — |
| н366У | н363У | 27,33 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:447 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Респ Дагестан, г Каспийск, Республика Дагестан, Каспийск г, Кирпичный пгт, Индустриальная ул, д 1, |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 611±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 607 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 4 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:447 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:448 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н364У | — | — | 207903,96 | 356599,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н367У | — | — | 207910,45 | 356616,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н368У | — | — | 207884,42 | 356627,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н18У | — | — | 207883,70 | 356625,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н365У | — | — | 207878,10 | 356609,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н364У | — | — | 207903,96 | 356599,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 521 | 207904,22 | 356599,85 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 524 | 207910,48 | 356616,50 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 525 | 207885,05 | 356627,28 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 522 | 207878,51 | 356609,32 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:448 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н364У | н367У | 18,31 | — | — |
| н367У | н368У | 27,99 | — | — |
| н368У | н18У | 2,14 | — | — |
| н18У | н365У | 16,62 | — | — |
| н365У | н364У | 27,64 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000012:448 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Респ Дагестан, г Каспийск, Республика Дагестан, Каспийск г, Кирпичный пгт, Индустриальная ул, д 1, |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 515±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 507 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 8 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000012:448 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000013:64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н170У | — | — | 207987,47 | 357010,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н264У | — | — | 207996,11 | 357041,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н369У | — | — | 207996,23 | 357041,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н85У | — | — | 207972,46 | 357049,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н84У | — | — | 207964,32 | 357016,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н171У | — | — | 207973,95 | 357013,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н170У | — | — | 207987,47 | 357010,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 526 | 207985,79 | 357097,37 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 527 | 207960,19 | 357106,20 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 528 | 207950,17 | 357074,55 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 529 | 207975,97 | 357065,73 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000013:64 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н170У | н264У | 32,54 | — | — |
| н264У | н369У | 0,47 | — | — |
| н369У | н85У | 24,93 | — | — |
| н85У | н84У | 33,87 | — | — |
| н84У | н171У | 9,98 | — | — |
| н171У | н170У | 14,05 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000013:64 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ирчи-Казака, д. №7 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 817±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 899 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -82 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 05:48:000000:8974 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Земельные участки индивидуальных жилых домов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000013:64 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000013:316 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | **Зона №** — | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 135 | 207773,98 | 357080,72 | 207773,98 | 357080,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 134 | 207782,42 | 357108,08 | 207782,42 | 357108,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 530 | 207765,23 | 357113,03 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 531 | 207756,92 | 357087,87 | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н370У | — | — | 207764,66 | 357113,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| н325У | — | — | 207754,87 | 357088,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |
| 135 | 207773,98 | 357080,72 | 207773,98 | 357080,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000013:316 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | 134 | 28,63 | — | — |
| 134 | н370У | 18,49 | — | — |
| н370У | н325У | 26,50 | — | — |
| н325У | 135 | 20,67 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:48:000013:316 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. И.Казака, дом 26 |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 539±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 39 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:48:000013:316 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:48:000000:8974 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н1О | — | — | — | 207992,49 | 357028,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н2О | — | — | — | 207995,95 | 357041,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н3О | — | — | — | 207987,96 | 357043,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н4О | — | — | — | 207984,56 | 357030,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н1О | — | — | — | 207992,49 | 357028,75 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:48:000000:8974 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 05:48:000013:64 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 05:48:000012 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Республика Дагестан,Городской округ, г Каспийск, пгт Кирпичный, ул И.Казака, д 6 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000000:8974 : | |
| 1. | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:162 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н5О | — | — | — | 207834,74 | 356708,53 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н6О | — | — | — | 207838,42 | 356718,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н7О | — | — | — | 207836,77 | 356718,65 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н8О | — | — | — | 207840,80 | 356729,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н9О | — | — | — | 207833,66 | 356731,86 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н10О | — | — | — | 207825,85 | 356711,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н5О | — | — | — | 207834,74 | 356708,53 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 1 | 207836,28 | 356717,05 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 2 | 207834,69 | 356717,58 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 3 | 207838,79 | 356728,21 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 4 | 207831,65 | 356730,85 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 5 | 207823,84 | 356710,83 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 6 | 207832,71 | 356707,66 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:162 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:162 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:177 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н11О | — | — | — | 207917,08 | 356636,57 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н12О | — | — | — | 207924,35 | 356655,73 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н13О | — | — | — | 207920,91 | 356657,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н14О | — | — | — | 207916,45 | 356646,00 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н15О | — | — | — | 207911,97 | 356647,80 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н16О | — | — | — | 207908,67 | 356639,77 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н11О | — | — | — | 207917,08 | 356636,57 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 7 | 207917,03 | 356637,96 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 8 | 207924,38 | 356655,97 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 9 | 207921,03 | 356657,54 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 10 | 207916,26 | 356646,36 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 11 | 207910,94 | 356648,61 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 12 | 207908,02 | 356641,68 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:177 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:177 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:178 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н17О | — | — | — | 207904,24 | 356928,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н18О | — | — | — | 207908,24 | 356939,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н19О | — | — | — | 207900,89 | 356941,68 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н20О | — | — | — | 207897,10 | 356931,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н17О | — | — | — | 207904,24 | 356928,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 13 | 207904,25 | 356928,65 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 14 | 207907,81 | 356938,80 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 15 | 207900,73 | 356941,62 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 16 | 207897,09 | 356931,47 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:178 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:178 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:190 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н21О | — | — | — | 207892,34 | 356927,86 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н22О | — | — | — | 207895,36 | 356936,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н23О | — | — | — | 207888,50 | 356939,09 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н24О | — | — | — | 207885,60 | 356930,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н21О | — | — | — | 207892,34 | 356927,86 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 17 | 207892,38 | 356927,39 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 18 | 207895,33 | 356935,94 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 19 | 207888,76 | 356938,43 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 20 | 207885,79 | 356929,97 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:190 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:190 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:245 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н25О | — | — | — | 207903,09 | 356979,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н26О | — | — | — | 207906,99 | 356989,29 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н27О | — | — | — | 207900,41 | 356991,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н28О | — | — | — | 207897,60 | 356985,31 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н29О | — | — | — | 207900,12 | 356984,28 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н30О | — | — | — | 207899,06 | 356981,58 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н25О | — | — | — | 207903,09 | 356979,81 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 21 | 207890,59 | 356981,25 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 22 | 207893,40 | 356990,18 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 23 | 207885,84 | 356992,46 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 24 | 207883,58 | 356985,73 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 25 | 207888,19 | 356984,38 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 26 | 207887,46 | 356982,20 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:245 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:245 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:246 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н31О | — | — | — | 207813,94 | 356890,64 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н32О | — | — | — | 207817,38 | 356901,09 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н33О | — | — | — | 207805,05 | 356905,47 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н34О | — | — | — | 207801,18 | 356894,76 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н31О | — | — | — | 207813,94 | 356890,64 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 27 | 207812,87 | 356894,13 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 28 | 207817,38 | 356907,95 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 29 | 207807,78 | 356911,28 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 30 | 207803,27 | 356897,46 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:246 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:246 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:247 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н35О | — | — | — | 207914,55 | 356730,77 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н36О | — | — | — | 207917,23 | 356737,59 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н37О | — | — | — | 207915,48 | 356738,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н38О | — | — | — | 207916,74 | 356741,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н39О | — | — | — | 207914,29 | 356742,19 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н40О | — | — | — | 207911,13 | 356735,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н41О | — | — | — | 207910,22 | 356735,42 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н42О | — | — | — | 207909,33 | 356733,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н43О | — | — | — | 207910,15 | 356732,85 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н44О | — | — | — | 207909,10 | 356730,31 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н45О | — | — | — | 207911,78 | 356729,37 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н46О | — | — | — | 207912,68 | 356731,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н35О | — | — | — | 207914,55 | 356730,77 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 31 | 207913,75 | 356730,56 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 32 | 207916,46 | 356737,78 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 33 | 207914,63 | 356738,55 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 34 | 207915,69 | 356741,36 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 35 | 207913,41 | 356742,31 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 36 | 207911,39 | 356736,31 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 37 | 207908,80 | 356730,09 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 38 | 207911,19 | 356729,10 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 39 | 207912,07 | 356731,27 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:247 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:247 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:248 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н47О | — | — | — | 207910,09 | 356732,83 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н48О | — | — | — | 207909,23 | 356733,18 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н49О | — | — | — | 207910,21 | 356735,59 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н50О | — | — | — | 207911,08 | 356735,29 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н51О | — | — | — | 207914,17 | 356742,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н52О | — | — | — | 207911,62 | 356743,11 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н53О | — | — | — | 207910,29 | 356740,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н54О | — | — | — | 207909,23 | 356740,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н55О | — | — | — | 207904,04 | 356727,17 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н56О | — | — | — | 207907,23 | 356726,06 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н47О | — | — | — | 207910,09 | 356732,83 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 37 | 207908,80 | 356730,09 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 36 | 207911,39 | 356736,31 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 35 | 207913,41 | 356742,31 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 40 | 207910,74 | 356743,43 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 41 | 207909,69 | 356740,61 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 42 | 207908,29 | 356741,18 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 43 | 207903,25 | 356727,91 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 44 | 207907,13 | 356726,29 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 45 | 207908,70 | 356730,13 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:248 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:248 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:249 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н57О | — | — | — | 207842,22 | 356951,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н58О | — | — | — | 207845,67 | 356959,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н59О | — | — | — | 207832,68 | 356965,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н60О | — | — | — | 207829,23 | 356956,11 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н57О | — | — | — | 207842,22 | 356951,05 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 46 | 207841,96 | 356949,87 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 47 | 207845,59 | 356958,56 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 48 | 207832,81 | 356964,62 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 49 | 207829,18 | 356955,93 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:249 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:249 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:252 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н61О | — | — | — | 207816,43 | 357039,36 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н62О | — | — | — | 207821,27 | 357052,74 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н63О | — | — | — | 207810,90 | 357056,61 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н64О | — | — | — | 207806,02 | 357043,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н61О | — | — | — | 207816,43 | 357039,36 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 50 | 207817,61 | 357038,54 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 51 | 207822,33 | 357051,73 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 52 | 207812,30 | 357055,87 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 53 | 207807,58 | 357042,68 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:252 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:252 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:253 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н65О | — | — | — | 207773,27 | 356977,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н66О | — | — | — | 207775,74 | 356984,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н67О | — | — | — | 207759,81 | 356990,67 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н68О | — | — | — | 207757,17 | 356983,78 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н65О | — | — | — | 207773,27 | 356977,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 54 | 207773,87 | 356977,00 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 55 | 207776,46 | 356984,52 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 56 | 207763,09 | 356989,65 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 57 | 207760,50 | 356982,11 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:253 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:253 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:262 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н69О | — | — | — | 207875,97 | 357020,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н70О | — | — | — | 207879,72 | 357031,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н71О | — | — | — | 207866,42 | 357036,23 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н72О | — | — | — | 207862,62 | 357025,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н69О | — | — | — | 207875,97 | 357020,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 58 | 207871,47 | 357020,34 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 59 | 207875,18 | 357030,59 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 60 | 207861,69 | 357035,33 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 61 | 207857,98 | 357025,08 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:262 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:262 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:268 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н73О | — | — | — | 207872,72 | 356737,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н74О | — | — | — | 207874,03 | 356741,14 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н75О | — | — | — | 207881,25 | 356739,04 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н76О | — | — | — | 207886,11 | 356754,83 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н77О | — | — | — | 207877,70 | 356757,91 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н78О | — | — | — | 207873,46 | 356746,63 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н79О | — | — | — | 207871,67 | 356747,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н80О | — | — | — | 207868,48 | 356738,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н73О | — | — | — | 207872,72 | 356737,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 62 | 207883,98 | 356753,19 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 63 | 207875,99 | 356756,42 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 64 | 207871,29 | 356745,17 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 65 | 207867,46 | 356746,64 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 66 | 207864,42 | 356739,02 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 67 | 207869,82 | 356736,91 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 68 | 207871,23 | 356740,76 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 69 | 207878,02 | 356738,02 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:268 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:268 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:271 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н81О | — | — | — | 207809,75 | 356877,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н82О | — | — | — | 207811,32 | 356882,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н83О | — | — | — | 207802,10 | 356886,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н84О | — | — | — | 207800,53 | 356881,31 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н81О | — | — | — | 207809,75 | 356877,95 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 70 | 207807,06 | 356878,86 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 71 | 207808,51 | 356883,09 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 72 | 207798,86 | 356886,41 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 73 | 207797,40 | 356882,18 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:271 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:271 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:277 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н85О | — | — | — | 207763,01 | 357026,46 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н86О | — | — | — | 207767,27 | 357039,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н87О | — | — | — | 207754,35 | 357043,83 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н88О | — | — | — | 207750,19 | 357030,86 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н85О | — | — | — | 207763,01 | 357026,46 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 74 | 207758,87 | 357023,48 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 75 | 207764,25 | 357035,45 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 76 | 207758,80 | 357037,92 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 77 | 207757,90 | 357035,95 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 78 | 207750,49 | 357039,35 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 79 | 207746,00 | 357029,36 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:277 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:277 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:281 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н89О | — | — | — | 207783,32 | 357047,99 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н90О | — | — | — | 207786,49 | 357058,27 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н91О | — | — | — | 207775,80 | 357062,35 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н92О | — | — | — | 207772,08 | 357052,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н89О | — | — | — | 207783,32 | 357047,99 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 80 | 207783,77 | 357048,24 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 81 | 207786,89 | 357058,12 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 82 | 207775,59 | 357061,93 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 83 | 207772,47 | 357052,05 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:281 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:281 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:282 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н93О | — | — | — | 207792,73 | 356639,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н94О | — | — | — | 207797,61 | 356652,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н95О | — | — | — | 207787,65 | 356655,89 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н96О | — | — | — | 207783,03 | 356642,53 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н93О | — | — | — | 207792,73 | 356639,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 84 | 207784,76 | 356621,92 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 85 | 207789,60 | 356636,05 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 86 | 207780,51 | 356639,17 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 87 | 207775,68 | 356625,04 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:282 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:282 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:283 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н97О | — | — | — | 208029,88 | 357019,29 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н98О | — | — | — | 208030,56 | 357021,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н99О | — | — | — | 208036,03 | 357019,71 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н100О | — | — | — | 208038,68 | 357028,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н101О | — | — | — | 208018,44 | 357034,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н102О | — | — | — | 208015,95 | 357025,70 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н103О | — | — | — | 208028,47 | 357021,84 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н104О | — | — | — | 208027,86 | 357019,87 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н97О | — | — | — | 208029,88 | 357019,29 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 88 | 208055,16 | 357011,65 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 89 | 208057,60 | 357020,99 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 90 | 208037,32 | 357027,15 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 91 | 208034,95 | 357017,82 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:283 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:283 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:284 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н105О | — | — | — | 207711,77 | 356919,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н106О | — | — | — | 207715,66 | 356931,29 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н107О | — | — | — | 207702,31 | 356936,18 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н108О | — | — | — | 207698,32 | 356924,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н109О | — | — | — | 207700,96 | 356923,26 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н110О | — | — | — | 207699,79 | 356920,22 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н111О | — | — | — | 207706,84 | 356917,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н112О | — | — | — | 207707,99 | 356920,72 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н105О | — | — | — | 207711,77 | 356919,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 92 | 207712,04 | 356919,67 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 93 | 207716,27 | 356930,92 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 94 | 207702,97 | 356936,07 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 95 | 207698,04 | 356924,82 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 96 | 207700,64 | 356923,81 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 97 | 207699,52 | 356920,83 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 98 | 207706,40 | 356918,17 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 99 | 207707,52 | 356921,15 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:284 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:284 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:411 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н113О | — | — | — | 207727,53 | 357018,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н114О | — | — | — | 207730,47 | 357024,16 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н115О | — | — | — | 207716,48 | 357031,35 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н116О | — | — | — | 207713,58 | 357025,40 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н113О | — | — | — | 207727,53 | 357018,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 100 | 207728,28 | 357022,84 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 101 | 207731,10 | 357028,71 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 102 | 207716,43 | 357034,78 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 103 | 207713,57 | 357028,95 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:411 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:411 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:412 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н117О | — | — | — | 207745,31 | 357026,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н118О | — | — | — | 207750,22 | 357040,30 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н119О | — | — | — | 207737,53 | 357044,97 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н120О | — | — | — | 207732,58 | 357031,10 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н117О | — | — | — | 207745,31 | 357026,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 104 | 207743,94 | 357031,79 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 105 | 207749,29 | 357045,23 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 106 | 207736,78 | 357050,06 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 107 | 207731,18 | 357036,67 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:412 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:412 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:420 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н121О | — | — | — | 207760,49 | 357059,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н122О | — | — | — | 207764,25 | 357069,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н123О | — | — | — | 207749,32 | 357075,18 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н124О | — | — | — | 207744,54 | 357062,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н125О | — | — | — | 207749,61 | 357060,69 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н126О | — | — | — | 207750,66 | 357063,33 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н121О | — | — | — | 207760,49 | 357059,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 108 | 207761,32 | 357059,75 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 109 | 207764,94 | 357069,39 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 110 | 207749,78 | 357075,09 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 111 | 207745,10 | 357062,64 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 112 | 207750,06 | 357060,77 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 113 | 207751,12 | 357063,58 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:420 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:420 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:423 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н127О | — | — | — | 207724,94 | 356913,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 115 | 207728,80 | 356924,15 | — | 207728,80 | 356924,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 116 | 207719,79 | 356927,44 | — | 207719,79 | 356927,44 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 117 | 207717,43 | 356920,98 | — | 207717,43 | 356920,98 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 118 | 207718,93 | 356920,43 | — | 207718,93 | 356920,43 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 119 | 207717,25 | 356915,80 | — | 207717,25 | 356915,80 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 114 | 207724,76 | 356913,06 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н127О | — | — | — | 207724,94 | 356913,13 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:423 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:423 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:430 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н128О | — | — | — | 207867,46 | 356739,90 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н129О | — | — | — | 207871,58 | 356750,51 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н130О | — | — | — | 207863,97 | 356753,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н131О | — | — | — | 207859,65 | 356742,94 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н128О | — | — | — | 207867,46 | 356739,90 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 120 | 207865,06 | 356740,66 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 121 | 207869,48 | 356751,76 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 122 | 207862,11 | 356754,68 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 123 | 207857,64 | 356743,65 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:430 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:430 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:438 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н132О | — | — | — | 207912,80 | 356920,60 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 125 | 207914,80 | 356926,01 | — | 207914,80 | 356926,01 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 126 | 207913,50 | 356926,52 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н133О | — | — | — | 207913,52 | 356926,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 127 | 207914,30 | 356928,54 | — | 207914,30 | 356928,54 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 128 | 207915,57 | 356928,07 | — | 207915,57 | 356928,07 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 129 | 207917,76 | 356934,12 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 130 | 207908,86 | 356937,46 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 131 | 207904,08 | 356924,33 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 124 | 207913,00 | 356920,99 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н134О | — | — | — | 207917,47 | 356933,76 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н135О | — | — | — | 207907,93 | 356937,15 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н136О | — | — | — | 207903,13 | 356923,93 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н132О | — | — | — | 207912,80 | 356920,60 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:438 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:438 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:443 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н137О | — | — | — | 207838,24 | 356617,80 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н138О | — | — | — | 207847,51 | 356642,32 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н139О | — | — | — | 207843,86 | 356643,66 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н140О | — | — | — | 207833,99 | 356619,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н137О | — | — | — | 207838,24 | 356617,80 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 132 | 207828,82 | 356599,07 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 133 | 207837,34 | 356621,50 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 134 | 207833,17 | 356623,18 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 135 | 207824,64 | 356600,74 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:443 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:443 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:444 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 136 | 207802,91 | 357044,38 | — | 207802,91 | 357044,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 137 | 207806,40 | 357057,92 | — | 207806,40 | 357057,92 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 138 | 207799,10 | 357059,82 | — | 207799,10 | 357059,82 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 139 | 207798,23 | 357056,49 | — | 207798,23 | 357056,49 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 140 | 207793,13 | 357057,82 | — | 207793,13 | 357057,82 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 141 | 207790,47 | 357047,62 | — | 207790,47 | 357047,62 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 136 | 207802,91 | 357044,38 | — | 207802,91 | 357044,38 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:444 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:444 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 05:48:000012:445 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-05** | | | | | | | **Зона № —** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н141О | — | — | — | 207824,29 | 356658,55 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н142О | — | — | — | 207828,62 | 356670,25 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н143О | — | — | — | 207817,85 | 356674,21 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н144О | — | — | — | 207813,45 | 356662,52 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| н141О | — | — | — | 207824,29 | 356658,55 | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 142 | 207821,29 | 356655,82 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 143 | 207825,94 | 356667,32 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 144 | 207815,49 | 356671,96 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |
| 145 | 207810,85 | 356660,46 | — | — | — | — | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:445 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:48:000012:445 |
| 1. — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основной лист** | |
| **Масштаб 1: 4000** | |
| **Условные обозначения:** | |
|  | – область выносного листа, |
|  | – номер выносного листа. |
| Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. | |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №1** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №2** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №3** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №4** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №5** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №6** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №7** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №8** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №9** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №10** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №11** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №12** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №13** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №14** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №15** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №16** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №17** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №18** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №19** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №20** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №21** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №22** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №23** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №24** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №25** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №26** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №27** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №28** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №29** |
|  |
| **Масштаб 1:500** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  | | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, | |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – характерная точка контура здания, |   ` |

|  |
| --- |
|  |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, |  |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, |  |  | – характерная точка контура здания, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – пункт государственной геодезической сети, |  |  | – пункт опорной межевой сети, | |  | – направления геодезических построений при создании съемочного обоснования, |  |  | – направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка, | |  | контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  |  | контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обозначение части (характерной точки) границы | | Результат согласования (согласовано/ спорное) | Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков | Сведения о лице, представившем возражения | Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта |
| от т. | до т. |

| 1 |  | |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 5 | | согласовано | 05:48:000000:12324 | — | — |
| — | — | — |
| 2. | 14 | н4У | | согласовано | 05:48:000000:12580 | — | — |
| 05:48:000000:12586 | — | — |
| 3. | н4У | 18 | | согласовано | 05:48:000000:12580 | — | — |
| — | — | — |
| 4. | 2 | 24 | | согласовано | 05:48:000000:12580 | — | — |
| — | — | — |
| 5. | 27 | 7 | | согласовано | 05:48:000000:12580 | — | — |
| — | — | — |
| 6. | 38 | 41 | | согласовано | 05:48:000000:12583 | — | — |
| — | — | — |
| 7. | 42 | 56 | | согласовано | 05:48:000000:12584 | — | — |
| — | — | — |
| 8. | н10У | 60 | | согласовано | 05:48:000000:12585 | — | — |
| — | — | — |
| 9. | 61 | 62 | | согласовано | 05:48:000000:12585 | — | — |
| — | — | — |
| 10. | 59 | н10У | | согласовано | 05:48:000000:12585 | — | — |
| — | — | — |
| 11. | 50 | н4У | | согласовано | 05:48:000000:12586 | — | — |
| — | — | — |
| 12. | 14 | 51 | | согласовано | 05:48:000000:12586 | — | — |
| — | — | — |
| 13. | н18У | — | | согласовано | 05:48:000011:484 | — | — |
| 05:48:000012:448 | — | — |
| 14. | н18У | н18У | | согласовано | 05:48:000011:484 | — | — |
| — | — | — |
| 15. | н21У | н22У | | согласовано | 05:48:000012:2 | — | — |
| 05:48:000012:94 | — | — |
| 16. | н22У | н25У | | согласовано | 05:48:000012:2 | — | — |
| — | — | — |
| 17. | н25У | н21У | | согласовано | 05:48:000012:2 | — | — |
| 05:48:000012:51 | — | — |
| 18. | н26У | — | | согласовано | 05:48:000012:3 | — | — |
| 05:48:000012:72 | — | — |
| 19. | н26У | н28У | | согласовано | 05:48:000012:3 | — | — |
| — | — | — |
| 20. | н28У | н31У | | согласовано | 05:48:000012:3 | — | — |
| 05:48:000012:5 | — | — |
| 21. | н31У | — | | согласовано | 05:48:000012:3 | — | — |
| 05:48:000012:81 | — | — |
| 05:48:000012:128 | — | — |
| 05:48:000012:5 | — | — |
| 22. | н31У | н26У | | согласовано | 05:48:000012:3 | — | — |
| 05:48:000012:128 | — | — |
| 23. | н32У | н33У | | согласовано | 05:48:000012:4 | — | — |
| 05:48:000012:273 | — | — |
| 24. | н33У | н35У | | согласовано | 05:48:000012:4 | — | — |
| — | — | — |
| 25. | н35У | н38У | | согласовано | 05:48:000012:4 | — | — |
| 05:48:000012:286 | — | — |
| 26. | н38У | н32У | | согласовано | 05:48:000012:4 | — | — |
| — | — | — |
| 27. | н28У | н40У | | согласовано | 05:48:000012:5 | — | — |
| — | — | — |
| 28. | н40У | — | | согласовано | 05:48:000012:5 | — | — |
| 05:48:000012:254 | — | — |
| 29. | н40У | н31У | | согласовано | 05:48:000012:5 | — | — |
| 05:48:000012:81 | — | — |
| 30. | н41У | — | | согласовано | 05:48:000012:6 | — | — |
| 05:48:000012:287 | — | — |
| 31. | н41У | н43У | | согласовано | 05:48:000012:6 | — | — |
| — | — | — |
| 32. | н43У | н44У | | согласовано | 05:48:000012:6 | — | — |
| 05:48:000012:130 | — | — |
| 33. | н44У | н41У | | согласовано | 05:48:000012:6 | — | — |
| — | — | — |
| 34. | н47У | н48У | | согласовано | 05:48:000012:12 | — | — |
| 05:48:000012:17 | — | — |
| 35. | н48У | н47У | | согласовано | 05:48:000012:12 | — | — |
| — | — | — |
| 36. | н47У | н51У | | согласовано | 05:48:000012:17 | — | — |
| — | — | — |
| 37. | н51У | н52У | | согласовано | 05:48:000012:17 | — | — |
| 05:48:000012:437 | — | — |
| 38. | н52У | н53У | | согласовано | 05:48:000012:17 | — | — |
| 05:48:000012:436 | — | — |
| 39. | н53У | н48У | | согласовано | 05:48:000012:17 | — | — |
| — | — | — |
| 40. | н55У | — | | согласовано | 05:48:000012:19 | — | — |
| 05:48:000012:442 | — | — |
| 41. | н55У | н56У | | согласовано | 05:48:000012:19 | — | — |
| 05:48:000012:107 | — | — |
| 42. | н56У | — | | согласовано | 05:48:000012:19 | — | — |
| 05:48:000012:123 | — | — |
| 05:48:000012:107 | — | — |
| 05:48:000012:20 | — | — |
| 43. | н56У | н58У | | согласовано | 05:48:000012:19 | — | — |
| 05:48:000012:20 | — | — |
| 44. | н58У | н55У | | согласовано | 05:48:000012:19 | — | — |
| — | — | — |
| 45. | н56У | н59У | | согласовано | 05:48:000012:20 | — | — |
| 05:48:000012:123 | — | — |
| 46. | н59У | 102 | | согласовано | 05:48:000012:20 | — | — |
| 05:48:000012:124 | — | — |
| 47. | 102 | н58У | | согласовано | 05:48:000012:20 | — | — |
| — | — | — |
| 48. | н66У | н67У | | согласовано | 05:48:000012:21 | — | — |
| 05:48:000012:57 | — | — |
| 49. | н67У | — | | согласовано | 05:48:000012:21 | — | — |
| 05:48:000012:70 | — | — |
| 50. | н67У | н66У | | согласовано | 05:48:000012:21 | — | — |
| — | — | — |
| 51. | н69У | н70У | | согласовано | 05:48:000012:32 | — | — |
| 05:48:000012:151 | — | — |
| 52. | н70У | н69У | | согласовано | 05:48:000012:32 | — | — |
| — | — | — |
| 53. | н74У | н75У | | согласовано | 05:48:000012:36 | — | — |
| 05:48:000012:144 | — | — |
| 54. | н75У | — | | согласовано | 05:48:000012:36 | — | — |
| 05:48:000012:425 | — | — |
| 05:48:000012:144 | — | — |
| 05:48:000012:62 | — | — |
| 55. | н75У | н76У | | согласовано | 05:48:000012:36 | — | — |
| 05:48:000012:62 | — | — |
| 56. | н76У | — | | согласовано | 05:48:000012:36 | — | — |
| 05:48:000012:64 | — | — |
| 57. | н76У | н74У | | согласовано | 05:48:000012:36 | — | — |
| — | — | — |
| 58. | н78У | н79У | | согласовано | 05:48:000012:39 | — | — |
| 05:48:000012:418 | — | — |
| 59. | н79У | н81У | | согласовано | 05:48:000012:39 | — | — |
| — | — | — |
| 60. | н81У | н82У | | согласовано | 05:48:000012:39 | — | — |
| 05:48:000012:441 | — | — |
| 61. | н82У | н83У | | согласовано | 05:48:000012:39 | — | — |
| 05:48:000012:146 | — | — |
| 62. | н83У | н78У | | согласовано | 05:48:000012:39 | — | — |
| 05:48:000012:145 | — | — |
| 63. | н84У | н85У | | согласовано | 05:48:000012:40 | — | — |
| 05:48:000013:64 | — | — |
| 64. | н85У | н87У | | согласовано | 05:48:000012:40 | — | — |
| — | — | — |
| 65. | н87У | н88У | | согласовано | 05:48:000012:40 | — | — |
| 05:48:000012:273 | — | — |
| 66. | н88У | — | | согласовано | 05:48:000012:40 | — | — |
| 05:48:000012:274 | — | — |
| 05:48:000012:273 | — | — |
| 05:48:000012:96 | — | — |
| 67. | н88У | н84У | | согласовано | 05:48:000012:40 | — | — |
| 05:48:000012:96 | — | — |
| 68. | н89У | н90У | | согласовано | 05:48:000012:44 | — | — |
| 05:48:000012:103 | — | — |
| 69. | н90У | н91У | | согласовано | 05:48:000012:44 | — | — |
| — | — | — |
| 70. | н91У | н92У | | согласовано | 05:48:000012:44 | — | — |
| 05:48:000012:176 | — | — |
| 71. | н92У | н93У | | согласовано | 05:48:000012:44 | — | — |
| 05:48:000012:175 | — | — |
| 72. | н93У | — | | согласовано | 05:48:000012:44 | — | — |
| 05:48:000012:73 | — | — |
| 73. | н93У | н89У | | согласовано | 05:48:000012:44 | — | — |
| — | — | — |
| 74. | н95У | н96У | | согласовано | 05:48:000012:46 | — | — |
| 05:48:000012:152 | — | — |
| 75. | н96У | н98У | | согласовано | 05:48:000012:46 | — | — |
| — | — | — |
| 76. | н98У | н99У | | согласовано | 05:48:000012:46 | — | — |
| 05:48:000012:417 | — | — |
| 77. | н99У | н95У | | согласовано | 05:48:000012:46 | — | — |
| 05:48:000012:415 | — | — |
| 78. | н100У | н101У | | согласовано | 05:48:000012:47 | — | — |
| 05:48:000012:141 | — | — |
| 79. | н101У | 134 | | согласовано | 05:48:000012:47 | — | — |
| — | — | — |
| 80. | 134 | 135 | | согласовано | 05:48:000012:47 | — | — |
| 05:48:000013:316 | — | — |
| 81. | 135 | — | | согласовано | 05:48:000012:47 | — | — |
| 05:48:000012:419 | — | — |
| 05:48:000013:316 | — | — |
| 05:48:000012:174 | — | — |
| 82. | 135 | н100У | | согласовано | 05:48:000012:47 | — | — |
| 05:48:000012:174 | — | — |
| 83. | н104У | н105У | | согласовано | 05:48:000012:48 | — | — |
| 05:48:000012:155 | — | — |
| 84. | н105У | — | | согласовано | 05:48:000012:48 | — | — |
| 05:48:000012:138 | — | — |
| 85. | н105У | н104У | | согласовано | 05:48:000012:48 | — | — |
| — | — | — |
| 86. | н108У | н109У | | согласовано | 05:48:000012:50 | — | — |
| 05:48:000012:122 | — | — |
| 87. | н109У | н110У | | согласовано | 05:48:000012:50 | — | — |
| — | — | — |
| 88. | н110У | н111У | | согласовано | 05:48:000012:50 | — | — |
| 05:48:000012:428 | — | — |
| 89. | н111У | н108У | | согласовано | 05:48:000012:50 | — | — |
| — | — | — |
| 90. | н21У | — | | согласовано | 05:48:000012:51 | — | — |
| 05:48:000012:94 | — | — |
| 91. | н25У | н113У | | согласовано | 05:48:000012:51 | — | — |
| — | — | — |
| 92. | н113У | н114У | | согласовано | 05:48:000012:51 | — | — |
| 05:48:000012:72 | — | — |
| 93. | н114У | н21У | | согласовано | 05:48:000012:51 | — | — |
| — | — | — |
| 94. | н66У | н116У | | согласовано | 05:48:000012:57 | — | — |
| — | — | — |
| 95. | н116У | н67У | | согласовано | 05:48:000012:57 | — | — |
| 05:48:000012:70 | — | — |
| 96. | н118У | — | | согласовано | 05:48:000012:58 | — | — |
| 05:48:000012:169 | — | — |
| 97. | н118У | н119У | | согласовано | 05:48:000012:58 | — | — |
| — | — | — |
| 98. | н119У | н120У | | согласовано | 05:48:000012:58 | — | — |
| 05:48:000012:76 | — | — |
| 99. | н120У | н118У | | согласовано | 05:48:000012:58 | — | — |
| — | — | — |
| 100. | н121У | н121У | | согласовано | 05:48:000012:60 | — | — |
| — | — | — |
| 101. | н75У | н126У | | согласовано | 05:48:000012:62 | — | — |
| 05:48:000012:425 | — | — |
| 102. | н126У | н127У | | согласовано | 05:48:000012:62 | — | — |
| — | — | — |
| 103. | н127У | н76У | | согласовано | 05:48:000012:62 | — | — |
| 05:48:000012:64 | — | — |
| 104. | н127У | н129У | | согласовано | 05:48:000012:64 | — | — |
| — | — | — |
| 105. | н129У | н130У | | согласовано | 05:48:000012:64 | — | — |
| 05:48:000012:135 | — | — |
| 106. | н130У | н76У | | согласовано | 05:48:000012:64 | — | — |
| — | — | — |
| 107. | н131У | н132У | | согласовано | 05:48:000012:67 | — | — |
| 05:48:000012:76 | — | — |
| 108. | н132У | н131У | | согласовано | 05:48:000012:67 | — | — |
| — | — | — |
| 109. | н135У | н136У | | согласовано | 05:48:000012:68 | — | — |
| 05:48:000012:136 | — | — |
| 110. | н136У | н138У | | согласовано | 05:48:000012:68 | — | — |
| — | — | — |
| 111. | н138У | — | | согласовано | 05:48:000012:68 | — | — |
| 05:48:000012:266 | — | — |
| 112. | н138У | н135У | | согласовано | 05:48:000012:68 | — | — |
| 05:48:000012:108 | — | — |
| 113. | н116У | н67У | | согласовано | 05:48:000012:70 | — | — |
| — | — | — |
| 114. | н113У | н26У | | согласовано | 05:48:000012:72 | — | — |
| — | — | — |
| 115. | н26У | н142У | | согласовано | 05:48:000012:72 | — | — |
| 05:48:000012:128 | — | — |
| 116. | н142У | н114У | | согласовано | 05:48:000012:72 | — | — |
| — | — | — |
| 117. | н93У | н143У | | согласовано | 05:48:000012:73 | — | — |
| 05:48:000012:175 | — | — |
| 118. | н143У | н144У | | согласовано | 05:48:000012:73 | — | — |
| — | — | — |
| 119. | н144У | н147У | | согласовано | 05:48:000012:73 | — | — |
| 05:48:000012:426 | — | — |
| 120. | н147У | н93У | | согласовано | 05:48:000012:73 | — | — |
| — | — | — |
| 121. | н119У | н132У | | согласовано | 05:48:000012:76 | — | — |
| — | — | — |
| 122. | н131У | н120У | | согласовано | 05:48:000012:76 | — | — |
| — | — | — |
| 123. | н150У | н151У | | согласовано | 05:48:000012:79 | — | — |
| 05:48:000012:80 | — | — |
| 124. | н151У | н150У | | согласовано | 05:48:000012:79 | — | — |
| — | — | — |
| 125. | н150У | н152У | | согласовано | 05:48:000012:80 | — | — |
| — | — | — |
| 126. | н152У | 195 | | согласовано | 05:48:000012:80 | — | — |
| 05:48:000012:82 | — | — |
| 127. | 195 | — | | согласовано | 05:48:000012:80 | — | — |
| 05:48:000012:167 | — | — |
| 128. | 195 | н151У | | согласовано | 05:48:000012:80 | — | — |
| — | — | — |
| 129. | н153У | н31У | | согласовано | 05:48:000012:81 | — | — |
| 05:48:000012:128 | — | — |
| 130. | н40У | н154У | | согласовано | 05:48:000012:81 | — | — |
| 05:48:000012:254 | — | — |
| 131. | н154У | н155У | | согласовано | 05:48:000012:81 | — | — |
| 05:48:000012:255 | — | — |
| 132. | н155У | н153У | | согласовано | 05:48:000012:81 | — | — |
| — | — | — |
| 133. | н152У | н158У | | согласовано | 05:48:000012:82 | — | — |
| — | — | — |
| 134. | н158У | н159У | | согласовано | 05:48:000012:82 | — | — |
| 05:48:000012:260 | — | — |
| 135. | н159У | 195 | | согласовано | 05:48:000012:82 | — | — |
| 05:48:000012:167 | — | — |
| 136. | н161У | — | | согласовано | 05:48:000012:86 | — | — |
| 05:48:000012:91 | — | — |
| 137. | н161У | н162У | | согласовано | 05:48:000012:86 | — | — |
| 05:48:000012:93 | — | — |
| 138. | н162У | н161У | | согласовано | 05:48:000012:86 | — | — |
| — | — | — |
| 139. | н168У | н161У | | согласовано | 05:48:000012:91 | — | — |
| 05:48:000012:93 | — | — |
| 140. | н161У | н168У | | согласовано | 05:48:000012:91 | — | — |
| — | — | — |
| 141. | н169У | н170У | | согласовано | 05:48:000012:92 | — | — |
| 05:48:000012:138 | — | — |
| 142. | н170У | — | | согласовано | 05:48:000012:92 | — | — |
| 05:48:000012:155 | — | — |
| 05:48:000013:64 | — | — |
| 05:48:000012:138 | — | — |
| 143. | н170У | н171У | | согласовано | 05:48:000012:92 | — | — |
| 05:48:000013:64 | — | — |
| 144. | н171У | н169У | | согласовано | 05:48:000012:92 | — | — |
| — | — | — |
| 145. | н168У | н176У | | согласовано | 05:48:000012:93 | — | — |
| — | — | — |
| 146. | н176У | н177У | | согласовано | 05:48:000012:93 | — | — |
| 05:48:000012:94 | — | — |
| 147. | н177У | н162У | | согласовано | 05:48:000012:93 | — | — |
| — | — | — |
| 148. | н176У | н22У | | согласовано | 05:48:000012:94 | — | — |
| — | — | — |
| 149. | н21У | н177У | | согласовано | 05:48:000012:94 | — | — |
| — | — | — |
| 150. | н84У | — | | согласовано | 05:48:000012:96 | — | — |
| 05:48:000013:64 | — | — |
| 151. | н88У | н180У | | согласовано | 05:48:000012:96 | — | — |
| 05:48:000012:274 | — | — |
| 152. | н180У | н84У | | согласовано | 05:48:000012:96 | — | — |
| — | — | — |
| 153. | н89У | н90У | | согласовано | 05:48:000012:103 | — | — |
| — | — | — |
| 154. | н55У | н183У | | согласовано | 05:48:000012:107 | — | — |
| 05:48:000012:442 | — | — |
| 155. | н183У | н185У | | согласовано | 05:48:000012:107 | — | — |
| — | — | — |
| 156. | н185У | н56У | | согласовано | 05:48:000012:107 | — | — |
| 05:48:000012:123 | — | — |
| 157. | н135У | — | | согласовано | 05:48:000012:108 | — | — |
| 05:48:000012:136 | — | — |
| 158. | н138У | н187У | | согласовано | 05:48:000012:108 | — | — |
| 05:48:000012:266 | — | — |
| 159. | н187У | н135У | | согласовано | 05:48:000012:108 | — | — |
| — | — | — |
| 160. | н188У | 235 | | согласовано | 05:48:000012:109 | — | — |
| — | — | — |
| 161. | 236 | н188У | | согласовано | 05:48:000012:109 | — | — |
| — | — | — |
| 162. | н193У | н194У | | согласовано | 05:48:000012:115 | — | — |
| 05:48:000012:116 | — | — |
| 163. | н194У | н193У | | согласовано | 05:48:000012:115 | — | — |
| — | — | — |
| 164. | н193У | н194У | | согласовано | 05:48:000012:116 | — | — |
| — | — | — |
| 165. | н197У | н197У | | согласовано | 05:48:000012:120 | — | — |
| — | — | — |
| 166. | н108У | н109У | | согласовано | 05:48:000012:122 | — | — |
| — | — | — |
| 167. | н185У | н207У | | согласовано | 05:48:000012:123 | — | — |
| — | — | — |
| 168. | н207У | н59У | | согласовано | 05:48:000012:123 | — | — |
| 05:48:000012:124 | — | — |
| 169. | н207У | 102 | | согласовано | 05:48:000012:124 | — | — |
| — | — | — |
| 170. | н153У | н142У | | согласовано | 05:48:000012:128 | — | — |
| — | — | — |
| 171. | н211У | н212У | | согласовано | 05:48:000012:129 | — | — |
| 05:48:000012:154 | — | — |
| 172. | н212У | н211У | | согласовано | 05:48:000012:129 | — | — |
| — | — | — |
| 173. | н43У | н213У | | согласовано | 05:48:000012:130 | — | — |
| — | — | — |
| 174. | н213У | 270 | | согласовано | 05:48:000012:130 | — | — |
| 05:48:000012:240 | — | — |
| 175. | 270 | н44У | | согласовано | 05:48:000012:130 | — | — |
| — | — | — |
| 176. | н214У | н217У | | согласовано | 05:48:000012:133 | — | — |
| — | — | — |
| 177. | н217У | н214У | | согласовано | 05:48:000012:133 | — | — |
| 05:48:000012:137 | — | — |
| 178. | н218У | н219У | | согласовано | 05:48:000012:134 | — | — |
| 05:48:000012:147 | — | — |
| 179. | н219У | н220У | | согласовано | 05:48:000012:134 | — | — |
| 05:48:000012:293 | — | — |
| 180. | н220У | н218У | | согласовано | 05:48:000012:134 | — | — |
| — | — | — |
| 181. | н129У | н223У | | согласовано | 05:48:000012:135 | — | — |
| — | — | — |
| 182. | н223У | н224У | | согласовано | 05:48:000012:135 | — | — |
| 05:48:000012:136 | — | — |
| 183. | н224У | н130У | | согласовано | 05:48:000012:135 | — | — |
| — | — | — |
| 184. | н223У | н136У | | согласовано | 05:48:000012:136 | — | — |
| — | — | — |
| 185. | н135У | н224У | | согласовано | 05:48:000012:136 | — | — |
| — | — | — |
| 186. | н217У | н214У | | согласовано | 05:48:000012:137 | — | — |
| — | — | — |
| 187. | н227У | н228У | | согласовано | 05:48:000012:138 | — | — |
| 05:48:000012:149 | — | — |
| 188. | н228У | н105У | | согласовано | 05:48:000012:138 | — | — |
| — | — | — |
| 189. | н105У | н170У | | согласовано | 05:48:000012:138 | — | — |
| 05:48:000012:155 | — | — |
| 190. | н169У | н227У | | согласовано | 05:48:000012:138 | — | — |
| — | — | — |
| 191. | н229У | — | | согласовано | 05:48:000012:141 | — | — |
| 05:48:000012:240 | — | — |
| 192. | н229У | н101У | | согласовано | 05:48:000012:141 | — | — |
| — | — | — |
| 193. | н100У | — | | согласовано | 05:48:000012:141 | — | — |
| 05:48:000012:174 | — | — |
| 194. | н100У | н231У | | согласовано | 05:48:000012:141 | — | — |
| — | — | — |
| 195. | н231У | н229У | | согласовано | 05:48:000012:141 | — | — |
| 05:48:000012:429 | — | — |
| 196. | н232У | н232У | | согласовано | 05:48:000012:142 | — | — |
| — | — | — |
| 197. | н237У | н238У | | согласовано | 05:48:000012:144 | — | — |
| 05:48:000012:426 | — | — |
| 198. | н238У | н75У | | согласовано | 05:48:000012:144 | — | — |
| 05:48:000012:425 | — | — |
| 199. | н74У | н237У | | согласовано | 05:48:000012:144 | — | — |
| — | — | — |
| 200. | н78У | — | | согласовано | 05:48:000012:145 | — | — |
| 05:48:000012:418 | — | — |
| 201. | н83У | н240У | | согласовано | 05:48:000012:145 | — | — |
| 05:48:000012:146 | — | — |
| 202. | н240У | н78У | | согласовано | 05:48:000012:145 | — | — |
| — | — | — |
| 203. | н82У | — | | согласовано | 05:48:000012:146 | — | — |
| 05:48:000012:441 | — | — |
| 204. | н82У | н240У | | согласовано | 05:48:000012:146 | — | — |
| — | — | — |
| 205. | н242У | н243У | | согласовано | 05:48:000012:147 | — | — |
| 05:48:000012:148 | — | — |
| 206. | н243У | н219У | | согласовано | 05:48:000012:147 | — | — |
| 05:48:000012:293 | — | — |
| 207. | н218У | н242У | | согласовано | 05:48:000012:147 | — | — |
| — | — | — |
| 208. | н246У | н243У | | согласовано | 05:48:000012:148 | — | — |
| 05:48:000012:293 | — | — |
| 209. | н242У | н246У | | согласовано | 05:48:000012:148 | — | — |
| — | — | — |
| 210. | н227У | н228У | | согласовано | 05:48:000012:149 | — | — |
| — | — | — |
| 211. | н253У | н254У | | согласовано | 05:48:000012:150 | — | — |
| 05:48:000012:151 | — | — |
| 212. | н254У | н253У | | согласовано | 05:48:000012:150 | — | — |
| — | — | — |
| 213. | н253У | н70У | | согласовано | 05:48:000012:151 | — | — |
| — | — | — |
| 214. | н69У | н254У | | согласовано | 05:48:000012:151 | — | — |
| — | — | — |
| 215. | н255У | н258У | | согласовано | 05:48:000012:152 | — | — |
| 05:48:000012:153 | — | — |
| 216. | н258У | н96У | | согласовано | 05:48:000012:152 | — | — |
| — | — | — |
| 217. | н95У | — | | согласовано | 05:48:000012:152 | — | — |
| 05:48:000012:415 | — | — |
| 218. | н95У | н255У | | согласовано | 05:48:000012:152 | — | — |
| — | — | — |
| 219. | н255У | н258У | | согласовано | 05:48:000012:153 | — | — |
| — | — | — |
| 220. | н211У | н212У | | согласовано | 05:48:000012:154 | — | — |
| — | — | — |
| 221. | н104У | н264У | | согласовано | 05:48:000012:155 | — | — |
| — | — | — |
| 222. | н264У | н170У | | согласовано | 05:48:000012:155 | — | — |
| 05:48:000013:64 | — | — |
| 223. | н265У | н270У | | согласовано | 05:48:000012:158 | — | — |
| 05:48:000012:159 | — | — |
| 224. | н270У | н265У | | согласовано | 05:48:000012:158 | — | — |
| — | — | — |
| 225. | н265У | н270У | | согласовано | 05:48:000012:159 | — | — |
| — | — | — |
| 226. | н159У | н277У | | согласовано | 05:48:000012:167 | — | — |
| 05:48:000012:260 | — | — |
| 227. | н277У | 340 | | согласовано | 05:48:000012:167 | — | — |
| 05:48:000012:259 | — | — |
| 228. | 340 | 195 | | согласовано | 05:48:000012:167 | — | — |
| — | — | — |
| 229. | н118У | н118У | | согласовано | 05:48:000012:169 | — | — |
| — | — | — |
| 230. | 135 | н282У | | согласовано | 05:48:000012:174 | — | — |
| 05:48:000012:419 | — | — |
| 231. | н282У | н100У | | согласовано | 05:48:000012:174 | — | — |
| — | — | — |
| 232. | н92У | 355 | | согласовано | 05:48:000012:175 | — | — |
| 05:48:000012:176 | — | — |
| 233. | 356 | н285У | | согласовано | 05:48:000012:175 | — | — |
| 05:48:000012:176 | — | — |
| 234. | н285У | н143У | | согласовано | 05:48:000012:175 | — | — |
| — | — | — |
| 235. | н91У | н285У | | согласовано | 05:48:000012:176 | — | — |
| — | — | — |
| 236. | н213У | н229У | | согласовано | 05:48:000012:240 | — | — |
| — | — | — |
| 237. | н229У | н289У | | согласовано | 05:48:000012:240 | — | — |
| 05:48:000012:429 | — | — |
| 238. | н289У | 270 | | согласовано | 05:48:000012:240 | — | — |
| — | — | — |
| 239. | н40У | н291У | | согласовано | 05:48:000012:254 | — | — |
| — | — | — |
| 240. | н291У | н154У | | согласовано | 05:48:000012:254 | — | — |
| 05:48:000012:255 | — | — |
| 241. | н291У | н155У | | согласовано | 05:48:000012:255 | — | — |
| — | — | — |
| 242. | н277У | н293У | | согласовано | 05:48:000012:259 | — | — |
| 05:48:000012:260 | — | — |
| 243. | н293У | 340 | | согласовано | 05:48:000012:259 | — | — |
| — | — | — |
| 244. | н158У | н293У | | согласовано | 05:48:000012:260 | — | — |
| — | — | — |
| 245. | н295У | н296У | | согласовано | 05:48:000012:265 | — | — |
| 05:48:000012:266 | — | — |
| 246. | н296У | н295У | | согласовано | 05:48:000012:265 | — | — |
| — | — | — |
| 247. | н138У | н296У | | согласовано | 05:48:000012:266 | — | — |
| — | — | — |
| 248. | н295У | н187У | | согласовано | 05:48:000012:266 | — | — |
| — | — | — |
| 249. | н299У | н88У | | согласовано | 05:48:000012:273 | — | — |
| 05:48:000012:274 | — | — |
| 250. | н87У | н33У | | согласовано | 05:48:000012:273 | — | — |
| — | — | — |
| 251. | н32У | н299У | | согласовано | 05:48:000012:273 | — | — |
| — | — | — |
| 252. | н299У | н180У | | согласовано | 05:48:000012:274 | — | — |
| — | — | — |
| 253. | н35У | н304У | | согласовано | 05:48:000012:286 | — | — |
| — | — | — |
| 254. | н304У | н305У | | согласовано | 05:48:000012:286 | — | — |
| 05:48:000012:287 | — | — |
| 255. | н305У | н38У | | согласовано | 05:48:000012:286 | — | — |
| — | — | — |
| 256. | н304У | н41У | | согласовано | 05:48:000012:287 | — | — |
| — | — | — |
| 257. | н41У | н305У | | согласовано | 05:48:000012:287 | — | — |
| — | — | — |
| 258. | н307У | н307У | | согласовано | 05:48:000012:291 | — | — |
| — | — | — |
| 259. | н311У | н314У | | согласовано | 05:48:000012:292 | — | — |
| — | — | — |
| 260. | н314У | н311У | | согласовано | 05:48:000012:292 | — | — |
| 05:48:000012:293 | — | — |
| 261. | н246У | н311У | | согласовано | 05:48:000012:293 | — | — |
| — | — | — |
| 262. | н314У | н220У | | согласовано | 05:48:000012:293 | — | — |
| — | — | — |
| 263. | н315У | н317У | | согласовано | 05:48:000012:414 | — | — |
| 05:48:000012:415 | — | — |
| 264. | н317У | н315У | | согласовано | 05:48:000012:414 | — | — |
| — | — | — |
| 265. | н99У | — | | согласовано | 05:48:000012:415 | — | — |
| 05:48:000012:417 | — | — |
| 266. | н99У | н317У | | согласовано | 05:48:000012:415 | — | — |
| — | — | — |
| 267. | н315У | н95У | | согласовано | 05:48:000012:415 | — | — |
| — | — | — |
| 268. | н98У | н321У | | согласовано | 05:48:000012:417 | — | — |
| — | — | — |
| 269. | н321У | н324У | | согласовано | 05:48:000012:417 | — | — |
| 05:48:000012:418 | — | — |
| 270. | н324У | н99У | | согласовано | 05:48:000012:417 | — | — |
| — | — | — |
| 271. | н321У | н79У | | согласовано | 05:48:000012:418 | — | — |
| — | — | — |
| 272. | н78У | н324У | | согласовано | 05:48:000012:418 | — | — |
| — | — | — |
| 273. | 135 | н325У | | согласовано | 05:48:000012:419 | — | — |
| 05:48:000013:316 | — | — |
| 274. | н325У | н282У | | согласовано | 05:48:000012:419 | — | — |
| — | — | — |
| 275. | н238У | н327У | | согласовано | 05:48:000012:425 | — | — |
| 05:48:000012:426 | — | — |
| 276. | н327У | н126У | | согласовано | 05:48:000012:425 | — | — |
| — | — | — |
| 277. | н144У | н327У | | согласовано | 05:48:000012:426 | — | — |
| — | — | — |
| 278. | н237У | н147У | | согласовано | 05:48:000012:426 | — | — |
| — | — | — |
| 279. | н330У | н333У | | согласовано | 05:48:000012:427 | — | — |
| 05:48:000012:428 | — | — |
| 280. | н333У | н330У | | согласовано | 05:48:000012:427 | — | — |
| — | — | — |
| 281. | н110У | н333У | | согласовано | 05:48:000012:428 | — | — |
| — | — | — |
| 282. | н330У | н111У | | согласовано | 05:48:000012:428 | — | — |
| — | — | — |
| 283. | н231У | н289У | | согласовано | 05:48:000012:429 | — | — |
| — | — | — |
| 284. | н337У | 446 | | согласовано | 05:48:000012:432 | — | — |
| — | — | — |
| 285. | 447 | н337У | | согласовано | 05:48:000012:432 | — | — |
| — | — | — |
| 286. | н341У | н341У | | согласовано | 05:48:000012:433 | — | — |
| — | — | — |
| 287. | 465 | 465 | | согласовано | 05:48:000012:434 | — | — |
| — | — | — |
| 288. | н52У | н349У | | согласовано | 05:48:000012:436 | — | — |
| 05:48:000012:437 | — | — |
| 289. | н349У | н53У | | согласовано | 05:48:000012:436 | — | — |
| — | — | — |
| 290. | н51У | н349У | | согласовано | 05:48:000012:437 | — | — |
| — | — | — |
| 291. | н351У | н351У | | согласовано | 05:48:000012:440 | — | — |
| — | — | — |
| 292. | н81У | н361У | | согласовано | 05:48:000012:441 | — | — |
| — | — | — |
| 293. | н361У | н362У | | согласовано | 05:48:000012:441 | — | — |
| 05:48:000012:442 | — | — |
| 294. | н362У | н82У | | согласовано | 05:48:000012:441 | — | — |
| — | — | — |
| 295. | н361У | н183У | | согласовано | 05:48:000012:442 | — | — |
| — | — | — |
| 296. | н55У | н362У | | согласовано | 05:48:000012:442 | — | — |
| — | — | — |
| 297. | н364У | н365У | | согласовано | 05:48:000012:447 | — | — |
| 05:48:000012:448 | — | — |
| 298. | н365У | н364У | | согласовано | 05:48:000012:447 | — | — |
| — | — | — |
| 299. | н364У | н18У | | согласовано | 05:48:000012:448 | — | — |
| — | — | — |
| 300. | н18У | н365У | | согласовано | 05:48:000012:448 | — | — |
| — | — | — |
| 301. | н264У | н85У | | согласовано | 05:48:000013:64 | — | — |
| — | — | — |
| 302. | н84У | н171У | | согласовано | 05:48:000013:64 | — | — |
| — | — | — |
| 303. | 134 | н325У | | согласовано | 05:48:000013:316 | — | — |
| — | — | — |

Председатель согласительной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. (подпись) (фамилия, инициалы)