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	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Республика Дагестан, Хивский район, с. Урга 05:18:000027
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Договор субподряда от 08.05.2026 №13/ККР

	3. Дата подготовки карты-плана территории «___» _____________ _____ г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

	
	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование:  Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан

	
	основной государственный регистрационный номер:  1170571015691

	
	идентификационный номер налогоплательщика:  0572019545

	В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

	
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):  —

	
	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

	Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):  mio.estate@e-dag.ru

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:


	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Кадастровый Центр", Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова 23

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Алиев Арсен Гаджирамазанович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 109-704-682 65

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1010  25 ноября 2017 г.

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Гильдия кадастровых инженеров

	Контактный телефон: +79882916611

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова 23, info@kadescentr.ru


	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	—
	23.03.2026
	****-***/****-********
	Кадастровый план территории
	—


	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. 



	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодезической сети
	Название пункта и тип знака геодезической сети
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
«___» _____________ _____ г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки


	1
	2
	3
	4

	1 
	—
	—
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:44 :


	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:44 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	—
	—
	—
	—
	—


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:44 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н. Хивский, с. Урга

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	—±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	—

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:44 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:69 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н137У
	—
	—
	94876,90
	380186,29
	—
	—
	—

	н138У
	—
	—
	94877,11
	380199,16
	—
	—
	—

	н139У
	—
	—
	94859,90
	380199,16
	—
	—
	—

	н140У
	—
	—
	94859,90
	380186,29
	—
	—
	—

	н137У
	—
	—
	94876,90
	380186,29
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:69 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н137У
	н138У
	12,87
	—
	согласовано

	н138У
	н139У
	17,21
	—
	согласовано

	н139У
	н140У
	12,87
	—
	согласовано

	н140У
	н137У
	17,00
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:69 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 12

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	220±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	20

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:69 :

	1.
	—



	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:72 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н266У
	—
	—
	94814,67
	380026,03
	—
	—
	—

	н267У
	—
	—
	94816,00
	380037,55
	—
	—
	—

	н268У
	—
	—
	94806,65
	380038,63
	—
	—
	—

	н269У
	—
	—
	94805,32
	380027,11
	—
	—
	—

	н266У
	—
	—
	94814,67
	380026,03
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:72 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н266У
	н267У
	11,60
	—
	согласовано

	н267У
	н268У
	9,41
	—
	согласовано

	н268У
	н269У
	11,60
	—
	согласовано

	н269У
	н266У
	9,41
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:72 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 12

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	109±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:72 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:73 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н150У
	—
	—
	94640,16
	379858,63
	—
	—
	—

	н151У
	—
	—
	94659,85
	379881,13
	—
	—
	—

	н152У
	—
	—
	94649,92
	379889,99
	—
	—
	—

	н153У
	—
	—
	94635,65
	379874,00
	—
	—
	—

	н154У
	—
	—
	94630,13
	379868,17
	—
	—
	—

	н150У
	—
	—
	94640,16
	379858,63
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:73 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н150У
	н151У
	29,90
	—
	согласовано

	н151У
	н152У
	13,31
	—
	согласовано

	н152У
	н153У
	21,43
	—
	согласовано

	н153У
	н154У
	8,03
	—
	согласовано

	н154У
	н150У
	13,84
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:73 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 21

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	400±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:73 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:74 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1


	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н173У
	—
	—
	94815,73
	380237,80
	—
	—
	—

	н174У
	—
	—
	94822,09
	380237,80
	—
	—
	—

	н175У
	—
	—
	94822,06
	380241,99
	—
	—
	—

	н176У
	—
	—
	94832,90
	380241,82
	—
	—
	—

	н177У
	—
	—
	94832,90
	380257,27
	—
	—
	—

	н178У
	—
	—
	94815,16
	380257,81
	—
	—
	—

	н173У
	—
	—
	94815,73
	380237,80
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:74 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н173У
	н174У
	6,36
	—
	согласовано

	н174У
	н175У
	4,19
	—
	согласовано

	н175У
	н176У
	10,84
	—
	согласовано

	н176У
	н177У
	15,45
	—
	согласовано

	н177У
	н178У
	17,75
	—
	согласовано

	н178У
	н173У
	20,02
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:74 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Хивский р-н, с. Урга, ул. Центральная, 15

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	300±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:74 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:76 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н52У
	—
	—
	94946,43
	380478,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н51У
	—
	—
	94952,73
	380495,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н50У
	—
	—
	94954,78
	380508,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н155У
	—
	—
	94954,78
	380518,33
	—
	—
	—

	н156У
	—
	—
	94913,28
	380527,76
	—
	—
	—

	н157У
	—
	—
	94911,16
	380517,62
	—
	—
	—

	н158У
	—
	—
	94900,15
	380494,22
	—
	—
	—

	н159У
	—
	—
	94898,16
	380481,33
	—
	—
	—

	н160У
	—
	—
	94900,15
	380471,32
	—
	—
	—

	н161У
	—
	—
	94905,83
	380470,02
	—
	—
	—

	н162У
	—
	—
	94937,31
	380462,79
	—
	—
	—

	н53У
	—
	—
	94941,83
	380461,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н52У
	—
	—
	94946,43
	380478,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:76 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н52У
	н51У
	17,94
	—
	согласовано

	н51У
	н50У
	12,63
	—
	согласовано

	н50У
	н155У
	10,26
	—
	согласовано

	н155У
	н156У
	42,56
	—
	согласовано

	н156У
	н157У
	10,36
	—
	согласовано

	н157У
	н158У
	25,86
	—
	согласовано

	н158У
	н159У
	13,04
	—
	согласовано

	н159У
	н160У
	10,21
	—
	согласовано

	н160У
	н161У
	5,83
	—
	согласовано

	н161У
	н162У
	32,30
	—
	согласовано

	н162У
	н53У
	4,62
	—
	согласовано

	н53У
	н52У
	17,57
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:76 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 1

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2700±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2700 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:76 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:77 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н179У
	—
	—
	94911,31
	380206,01
	—
	—
	—

	н180У
	—
	—
	94919,89
	380206,01
	—
	—
	—

	н181У
	—
	—
	94920,56
	380210,33
	—
	—
	—

	н182У
	—
	—
	94926,61
	380210,33
	—
	—
	—

	н183У
	—
	—
	94931,56
	380226,84
	—
	—
	—

	н185У
	—
	—
	94924,60
	380227,55
	—
	—
	—

	н186У
	—
	—
	94895,57
	380228,25
	—
	—
	—

	н187У
	—
	—
	94894,49
	380227,98
	—
	—
	—

	н188У
	—
	—
	94890,47
	380228,02
	—
	—
	—

	н189У
	—
	—
	94889,27
	380208,58
	—
	—
	—

	н184У
	—
	—
	94899,32
	380206,64
	—
	—
	—

	н179У
	—
	—
	94911,31
	380206,01
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:77 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н179У
	н180У
	8,58
	—
	согласовано

	н180У
	н181У
	4,37
	—
	согласовано

	н181У
	н182У
	6,05
	—
	согласовано

	н182У
	н183У
	17,24
	—
	согласовано

	н183У
	н185У
	7,00
	—
	согласовано

	н185У
	н186У
	29,04
	—
	согласовано

	н186У
	н187У
	1,11
	—
	согласовано

	н187У
	н188У
	4,02
	—
	согласовано

	н188У
	н189У
	19,48
	—
	согласовано

	н189У
	н184У
	10,24
	—
	согласовано

	н184У
	н179У
	12,01
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:77 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н. Хивский, с. Урга, ул. Центральная, д. 9

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	800±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	800 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:77 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:80 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н194У
	—
	—
	94828,55
	380165,40
	—
	—
	—

	н195У
	—
	—
	94828,55
	380182,15
	—
	—
	—

	н196У
	—
	—
	94810,63
	380182,15
	—
	—
	—

	н197У
	—
	—
	94810,63
	380165,40
	—
	—
	—

	н194У
	—
	—
	94828,55
	380165,40
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:80 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н194У
	н195У
	16,75
	—
	согласовано

	н195У
	н196У
	17,92
	—
	согласовано

	н196У
	н197У
	16,75
	—
	согласовано

	н197У
	н194У
	17,92
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:80 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 14

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	300±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:80 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:81 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н209У
	—
	—
	94844,95
	380181,32
	—
	—
	—

	н210У
	—
	—
	94846,02
	380194,71
	—
	—
	—

	н211У
	—
	—
	94833,11
	380195,78
	—
	—
	—

	н212У
	—
	—
	94830,39
	380192,16
	—
	—
	—

	н213У
	—
	—
	94830,31
	380182,24
	—
	—
	—

	н214У
	—
	—
	94834,07
	380182,10
	—
	—
	—

	н215У
	—
	—
	94835,67
	380181,99
	—
	—
	—

	н209У
	—
	—
	94844,95
	380181,32
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:81 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н209У
	н210У
	13,43
	—
	согласовано

	н210У
	н211У
	12,95
	—
	согласовано

	н211У
	н212У
	4,53
	—
	согласовано

	н212У
	н213У
	9,92
	—
	согласовано

	н213У
	н214У
	3,76
	—
	согласовано

	н214У
	н215У
	1,60
	—
	согласовано

	н215У
	н209У
	9,30
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:81 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Хивский район, с. Урга, ул. Центральная, 14

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	200±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:81 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:82 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н198У
	—
	—
	94800,74
	379977,12
	—
	—
	—

	н199У
	—
	—
	94801,24
	379980,21
	—
	—
	—

	н200У
	—
	—
	94803,60
	379983,75
	—
	—
	—

	н207У
	—
	—
	94805,50
	379991,85
	—
	—
	—

	н201У
	—
	—
	94807,04
	379997,71
	—
	—
	—

	н208У
	—
	—
	94807,27
	380002,42
	—
	—
	—

	н202У
	—
	—
	94792,78
	380004,59
	—
	—
	—

	н203У
	—
	—
	94779,96
	379999,76
	—
	—
	—

	н204У
	—
	—
	94759,55
	379988,43
	—
	—
	—

	н205У
	—
	—
	94766,09
	379976,65
	—
	—
	—

	н206У
	—
	—
	94778,66
	379974,37
	—
	—
	—

	н198У
	—
	—
	94800,74
	379977,12
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:82 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н198У
	н199У
	3,13
	—
	согласовано

	н199У
	н200У
	4,25
	—
	согласовано

	н200У
	н207У
	8,32
	—
	согласовано

	н207У
	н201У
	6,06
	—
	согласовано

	н201У
	н208У
	4,72
	—
	согласовано

	н208У
	н202У
	14,65
	—
	согласовано

	н202У
	н203У
	13,70
	—
	согласовано

	н203У
	н204У
	23,34
	—
	согласовано

	н204У
	н205У
	13,47
	—
	согласовано

	н205У
	н206У
	12,78
	—
	согласовано

	н206У
	н198У
	22,25
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:82 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 16

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1000±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:82 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:83 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н243У
	—
	—
	94888,72
	379925,44
	—
	—
	—

	н244У
	—
	—
	94908,55
	379942,09
	—
	—
	—

	н236У
	—
	—
	94911,42
	379947,42
	—
	—
	—

	н270У
	—
	—
	94895,87
	379958,71
	—
	—
	—

	н237У
	—
	—
	94881,29
	379947,29
	—
	—
	—

	н238У
	—
	—
	94881,29
	379943,01
	—
	—
	—

	н239У
	—
	—
	94869,12
	379938,93
	—
	—
	—

	н240У
	—
	—
	94871,01
	379935,69
	—
	—
	—

	н241У
	—
	—
	94872,94
	379934,90
	—
	—
	—

	н242У
	—
	—
	94882,40
	379933,33
	—
	—
	—

	н243У
	—
	—
	94888,72
	379925,44
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:83 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н243У
	н244У
	25,89
	—
	согласовано

	н244У
	н236У
	6,05
	—
	согласовано

	н236У
	н270У
	19,22
	—
	согласовано

	н270У
	н237У
	18,52
	—
	согласовано

	н237У
	н238У
	4,28
	—
	согласовано

	н238У
	н239У
	12,84
	—
	согласовано

	н239У
	н240У
	3,75
	—
	согласовано

	н240У
	н241У
	2,09
	—
	согласовано

	н241У
	н242У
	9,59
	—
	согласовано

	н242У
	н243У
	10,11
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:83 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 19

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	651±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	51

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:83 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:84 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н218У
	—
	—
	94697,50
	379933,37
	—
	—
	—

	н219У
	—
	—
	94705,12
	379942,74
	—
	—
	—

	н220У
	—
	—
	94709,65
	379948,83
	—
	—
	—

	н221У
	—
	—
	94683,52
	379966,50
	—
	—
	—

	н216У
	—
	—
	94682,40
	379963,77
	—
	—
	—

	н217У
	—
	—
	94673,44
	379948,55
	—
	—
	—

	н218У
	—
	—
	94697,50
	379933,37
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:84 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н218У
	н219У
	12,08
	—
	согласовано

	н219У
	н220У
	7,59
	—
	согласовано

	н220У
	н221У
	31,54
	—
	согласовано

	н221У
	н216У
	2,95
	—
	согласовано

	н216У
	н217У
	17,66
	—
	согласовано

	н217У
	н218У
	28,45
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:84 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Респ Дагестан, Хивский  р-н, с Урга, ул Мира 20


	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:84 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:86 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н247У
	—
	—
	94925,53
	380442,39
	—
	—
	—

	н246У
	—
	—
	94935,13
	380459,22
	—
	—
	—

	н245У
	—
	—
	94940,91
	380457,48
	—
	—
	—

	н53У
	—
	—
	94941,83
	380461,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н162У
	—
	—
	94937,31
	380462,79
	—
	—
	—

	н367У
	—
	—
	94910,37
	380468,98
	—
	—
	—

	н368У
	—
	—
	94908,56
	380443,58
	—
	—
	—

	н247У
	—
	—
	94925,53
	380442,39
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:86 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н247У
	н246У
	19,38
	—
	согласовано

	н246У
	н245У
	6,04
	—
	согласовано

	н245У
	н53У
	4,47
	—
	согласовано

	н53У
	н162У
	4,62
	—
	согласовано

	н162У
	н367У
	27,64
	—
	согласовано

	н367У
	н368У
	25,46
	—
	согласовано

	н368У
	н247У
	17,01
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:86 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 2

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	549±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	49

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:86 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:91 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н185У
	—
	—
	94924,60
	380227,55
	—
	—
	—

	н341У
	—
	—
	94924,26
	380233,08
	—
	—
	—

	н342У
	—
	—
	94923,26
	380249,29
	—
	—
	—

	н343У
	—
	—
	94895,99
	380245,55
	—
	—
	—

	н186У
	—
	—
	94895,57
	380228,25
	—
	—
	—

	н185У
	—
	—
	94924,60
	380227,55
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:91 :

	

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н185У
	н341У
	5,54
	—
	согласовано

	н341У
	н342У
	16,24
	—
	согласовано

	н342У
	н343У
	27,53
	—
	согласовано

	н343У
	н186У
	17,31
	—
	согласовано

	н186У
	н185У
	29,04
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:91 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 8

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	550±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	50

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:91 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:94 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н298У
	—
	—
	94938,28
	380141,73
	—
	—
	—

	н299У
	—
	—
	94939,13
	380151,42
	—
	—
	—

	н300У
	—
	—
	94942,48
	380151,56
	—
	—
	—

	н301У
	—
	—
	94942,48
	380153,71
	—
	—
	—

	н302У
	—
	—
	94945,08
	380153,71
	—
	—
	—

	н303У
	—
	—
	94945,63
	380161,49
	—
	—
	—

	н304У
	—
	—
	94939,92
	380160,54
	—
	—
	—

	н305У
	—
	—
	94913,76
	380162,64
	—
	—
	—

	н306У
	—
	—
	94912,60
	380159,49
	—
	—
	—

	н333У
	—
	—
	94908,32
	380140,84
	—
	—
	—

	н308У
	—
	—
	94929,22
	380140,84
	—
	—
	—

	н298У
	—
	—
	94938,28
	380141,73
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:94 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н298У
	н299У
	9,73
	—
	согласовано

	н299У
	н300У
	3,35
	—
	согласовано

	н300У
	н301У
	2,15
	—
	согласовано

	н301У
	н302У
	2,60
	—
	согласовано

	н302У
	н303У
	7,80
	—
	согласовано

	н303У
	н304У
	5,79
	—
	согласовано

	н304У
	н305У
	26,24
	—
	согласовано

	н305У
	н306У
	3,36
	—
	согласовано

	н306У
	н333У
	19,13
	—
	согласовано

	н333У
	н308У
	20,90
	—
	согласовано

	н308У
	н298У
	9,10
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:94 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 16

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	634±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	34

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:94 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:98 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н326У
	—
	—
	94907,16
	380277,17
	—
	—
	—

	н327У
	—
	—
	94906,36
	380292,82
	—
	—
	—

	н328У
	—
	—
	94899,94
	380292,95
	—
	—
	—

	н329У
	—
	—
	94885,69
	380291,62
	—
	—
	—

	н330У
	—
	—
	94877,96
	380290,90
	—
	—
	—

	н331У
	—
	—
	94879,77
	380275,78
	—
	—
	—

	н326У
	—
	—
	94907,16
	380277,17
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:98 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н326У
	н327У
	15,67
	—
	согласовано

	н327У
	н328У
	6,42
	—
	согласовано

	н328У
	н329У
	14,31
	—
	согласовано

	н329У
	н330У
	7,76
	—
	согласовано

	н330У
	н331У
	15,23
	—
	согласовано

	н331У
	н326У
	27,43
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:98 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 6

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	439±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	39

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:98 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:100 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н334У
	—
	—
	94923,03
	380114,01
	—
	—
	—

	н335У
	—
	—
	94922,43
	380140,84
	—
	—
	—

	н333У
	—
	—
	94908,32
	380140,84
	—
	—
	—

	н336У
	—
	—
	94906,59
	380138,86
	—
	—
	—

	н337У
	—
	—
	94903,63
	380132,74
	—
	—
	—

	н338У
	—
	—
	94897,34
	380119,75
	—
	—
	—

	н339У
	—
	—
	94895,53
	380118,37
	—
	—
	—

	н340У
	—
	—
	94891,20
	380110,48
	—
	—
	—

	н332У
	—
	—
	94893,16
	380109,50
	—
	—
	—

	н334У
	—
	—
	94923,03
	380114,01
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:100 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н334У
	н335У
	26,84
	—
	согласовано

	н335У
	н333У
	14,11
	—
	согласовано

	н333У
	н336У
	2,63
	—
	согласовано

	н336У
	н337У
	6,80
	—
	согласовано

	н337У
	н338У
	14,43
	—
	согласовано

	н338У
	н339У
	2,28
	—
	согласовано

	н339У
	н340У
	9,00
	—
	согласовано

	н340У
	н332У
	2,19
	—
	согласовано

	н332У
	н334У
	30,21
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:100 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Респ Дагестан, Хивский  р-н, с Урга, ул Центральная, д 17

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	659±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	59

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:100 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:102 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н322У
	—
	—
	94892,38
	380317,13
	—
	—
	—

	н323У
	—
	—
	94890,90
	380328,49
	—
	—
	—

	н324У
	—
	—
	94881,41
	380327,26
	—
	—
	—

	н325У
	—
	—
	94882,88
	380315,90
	—
	—
	—

	н322У
	—
	—
	94892,38
	380317,13
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:102 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н322У
	н323У
	11,46
	—
	согласовано

	н323У
	н324У
	9,57
	—
	согласовано

	н324У
	н325У
	11,45
	—
	согласовано

	н325У
	н322У
	9,58
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:102 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, р-н. Хивский, с. Урга ул. Центральная д. 5 (уникальный номер в ГАР: fe1e1902-4411-45f5-9af0-b43f623c14e2)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	110±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	10

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ЛПХ

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:102 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:120 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н146У
	—
	—
	94843,72
	380093,62
	—
	—
	—

	н126У
	—
	—
	94850,05
	380098,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н125У
	—
	—
	94849,32
	380099,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н124У
	—
	—
	94850,73
	380103,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н147У
	—
	—
	94852,25
	380109,53
	—
	—
	—

	н148У
	—
	—
	94824,99
	380115,61
	—
	—
	—

	н149У
	—
	—
	94825,59
	380106,69
	—
	—
	—

	н222У
	—
	—
	94823,87
	380106,69
	—
	—
	—

	н223У
	—
	—
	94824,60
	380095,01
	—
	—
	—

	н224У
	—
	—
	94827,04
	380090,66
	—
	—
	—

	н225У
	—
	—
	94832,27
	380087,63
	—
	—
	—

	н226У
	—
	—
	94835,85
	380092,52
	—
	—
	—

	н227У
	—
	—
	94840,17
	380089,36
	—
	—
	—

	н146У
	—
	—
	94843,72
	380093,62
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:120 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н146У
	н126У
	8,23
	—
	согласовано

	н126У
	н125У
	0,90
	—
	согласовано

	н125У
	н124У
	4,18
	—
	согласовано

	н124У
	н147У
	6,37
	—
	согласовано

	н147У
	н148У
	27,93
	—
	согласовано

	н148У
	н149У
	8,94
	—
	согласовано

	н149У
	н222У
	1,72
	—
	согласовано

	н222У
	н223У
	11,70
	—
	согласовано

	н223У
	н224У
	4,99
	—
	согласовано

	н224У
	н225У
	6,04
	—
	согласовано

	н225У
	н226У
	6,06
	—
	согласовано

	н226У
	н227У
	5,35
	—
	согласовано

	н227У
	н146У
	5,55
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:120 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 22

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	537±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	37

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:120 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:121 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н163У
	—
	—
	94830,15
	380034,82
	—
	—
	—

	н164У
	—
	—
	94835,57
	380044,71
	—
	—
	—

	н165У
	—
	—
	94832,85
	380046,49
	—
	—
	—

	н166У
	—
	—
	94835,36
	380052,08
	—
	—
	—

	н167У
	—
	—
	94828,37
	380055,21
	—
	—
	—

	н168У
	—
	—
	94825,01
	380056,57
	—
	—
	—

	н169У
	—
	—
	94823,21
	380052,14
	—
	—
	—

	н170У
	—
	—
	94822,31
	380049,93
	—
	—
	—

	н171У
	—
	—
	94824,01
	380049,23
	—
	—
	—

	н172У
	—
	—
	94819,34
	380040,26
	—
	—
	—

	н163У
	—
	—
	94830,15
	380034,82
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:121 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н163У
	н164У
	11,28
	—
	согласовано

	н164У
	н165У
	3,25
	—
	согласовано

	н165У
	н166У
	6,13
	—
	согласовано

	н166У
	н167У
	7,66
	—
	согласовано

	н167У
	н168У
	3,62
	—
	согласовано

	н168У
	н169У
	4,78
	—
	согласовано

	н169У
	н170У
	2,39
	—
	согласовано

	н170У
	н171У
	1,84
	—
	согласовано

	н171У
	н172У
	10,11
	—
	согласовано

	н172У
	н163У
	12,10
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:121 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 10

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	210±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	10

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:121 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:122 :


	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:122 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	—
	—
	—
	—
	—


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:122 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 6

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	—±—

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	—

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:122 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:123 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н270У
	—
	—
	94895,87
	379958,71
	—
	—
	—

	н271У
	—
	—
	94907,87
	379973,73
	—
	—
	—

	н272У
	—
	—
	94896,26
	379982,54
	—
	—
	—

	н273У
	—
	—
	94891,54
	379987,44
	—
	—
	—

	н274У
	—
	—
	94882,54
	379994,65
	—
	—
	—

	н275У
	—
	—
	94872,22
	380001,51
	—
	—
	—

	н276У
	—
	—
	94862,01
	380007,04
	—
	—
	—

	н277У
	—
	—
	94857,24
	379996,26
	—
	—
	—

	н278У
	—
	—
	94856,07
	379992,99
	—
	—
	—

	н279У
	—
	—
	94858,19
	379984,39
	—
	—
	—

	н280У
	—
	—
	94872,22
	379975,60
	—
	—
	—

	н281У
	—
	—
	94880,26
	379970,56
	—
	—
	—

	н282У
	—
	—
	94890,70
	379963,46
	—
	—
	—

	н270У
	—
	—
	94895,87
	379958,71
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:123 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н270У
	н271У
	19,22
	—
	согласовано

	н271У
	н272У
	14,57
	—
	согласовано

	н272У
	н273У
	6,80
	—
	согласовано

	н273У
	н274У
	11,53
	—
	согласовано

	н274У
	н275У
	12,39
	—
	согласовано

	н275У
	н276У
	11,61
	—
	согласовано

	н276У
	н277У
	11,79
	—
	согласовано

	н277У
	н278У
	3,47
	—
	согласовано

	н278У
	н279У
	8,86
	—
	согласовано

	н279У
	н280У
	16,56
	—
	согласовано

	н280У
	н281У
	9,49
	—
	согласовано

	н281У
	н282У
	12,63
	—
	согласовано

	н282У
	н270У
	7,02
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:123 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 17

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1092±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	92

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:123 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:124 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н283У
	—
	—
	94888,53
	380368,18
	—
	—
	—

	н284У
	—
	—
	94889,14
	380393,96
	—
	—
	—

	н285У
	—
	—
	94869,51
	380394,43
	—
	—
	—

	н286У
	—
	—
	94865,46
	380390,07
	—
	—
	—

	н287У
	—
	—
	94862,98
	380383,66
	—
	—
	—

	н288У
	—
	—
	94861,95
	380376,31
	—
	—
	—

	н289У
	—
	—
	94862,02
	380368,18
	—
	—
	—

	н283У
	—
	—
	94888,53
	380368,18
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:124 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н283У
	н284У
	25,79
	—
	согласовано

	н284У
	н285У
	19,64
	—
	согласовано

	н285У
	н286У
	5,95
	—
	согласовано

	н286У
	н287У
	6,87
	—
	согласовано

	н287У
	н288У
	7,42
	—
	согласовано

	н288У
	н289У
	8,13
	—
	согласовано

	н289У
	н283У
	26,51
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:124 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хивский, с Урга, ул Центральная, дом 18

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	658±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	58

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:124 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:125 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н228У
	—
	—
	94918,46
	380339,56
	—
	—
	—

	н229У
	—
	—
	94919,84
	380359,18
	—
	—
	—

	н57У
	—
	—
	94920,48
	380368,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н230У
	—
	—
	94904,15
	380368,31
	—
	—
	—

	н231У
	—
	—
	94904,15
	380362,49
	—
	—
	—

	н232У
	—
	—
	94899,88
	380362,49
	—
	—
	—

	н233У
	—
	—
	94900,44
	380338,95
	—
	—
	—

	н228У
	—
	—
	94918,46
	380339,56
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:125 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н228У
	н229У
	19,67
	—
	согласовано

	н229У
	н57У
	9,64
	—
	согласовано

	н57У
	н230У
	16,34
	—
	согласовано

	н230У
	н231У
	5,82
	—
	согласовано

	н231У
	н232У
	4,27
	—
	согласовано

	н232У
	н233У
	23,55
	—
	согласовано

	н233У
	н228У
	18,03
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:125 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 4

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	541±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	41

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:125 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:126 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н295У
	—
	—
	94808,45
	380077,76
	—
	—
	—

	н307У
	—
	—
	94813,16
	380077,77
	—
	—
	—

	н309У
	—
	—
	94813,16
	380081,41
	—
	—
	—

	н310У
	—
	—
	94815,65
	380081,41
	—
	—
	—

	н311У
	—
	—
	94815,38
	380084,80
	—
	—
	—

	н312У
	—
	—
	94813,16
	380084,80
	—
	—
	—

	н313У
	—
	—
	94813,35
	380087,94
	—
	—
	—

	н314У
	—
	—
	94808,88
	380088,13
	—
	—
	—

	н295У
	—
	—
	94808,45
	380077,76
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:126 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н295У
	н307У
	4,71
	—
	согласовано

	н307У
	н309У
	3,64
	—
	согласовано

	н309У
	н310У
	2,49
	—
	согласовано

	н310У
	н311У
	3,40
	—
	согласовано

	н311У
	н312У
	2,22
	—
	согласовано

	н312У
	н313У
	3,15
	—
	согласовано

	н313У
	н314У
	4,47
	—
	согласовано

	н314У
	н295У
	10,38
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:126 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 7

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	54±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-46

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:126 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:127 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н371У
	—
	—
	94797,68
	380025,60
	—
	—
	—

	н372У
	—
	—
	94797,24
	380030,04
	—
	—
	—

	н373У
	—
	—
	94796,02
	380042,26
	—
	—
	—

	н374У
	—
	—
	94795,71
	380045,32
	—
	—
	—

	н375У
	—
	—
	94785,52
	380044,29
	—
	—
	—

	н376У
	—
	—
	94785,81
	380041,24
	—
	—
	—

	н377У
	—
	—
	94787,03
	380029,01
	—
	—
	—

	н378У
	—
	—
	94787,47
	380024,58
	—
	—
	—

	н371У
	—
	—
	94797,68
	380025,60
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:127 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н371У
	н372У
	4,46
	—
	согласовано

	н372У
	н373У
	12,28
	—
	согласовано

	н373У
	н374У
	3,08
	—
	согласовано

	н374У
	н375У
	10,24
	—
	согласовано

	н375У
	н376У
	3,06
	—
	согласовано

	н376У
	н377У
	12,29
	—
	согласовано

	н377У
	н378У
	4,45
	—
	согласовано

	н378У
	н371У
	10,26
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:127 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Мира, з/у 13

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	203±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-197

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:127 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:129 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н142У
	—
	—
	94893,32
	380024,82
	—
	—
	—

	н315У
	—
	—
	94896,72
	380041,36
	—
	—
	—

	н316У
	—
	—
	94880,20
	380044,53
	—
	—
	—

	н317У
	—
	—
	94882,18
	380055,10
	—
	—
	—

	н136У
	—
	—
	94872,62
	380056,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н318У
	—
	—
	94871,72
	380050,22
	—
	—
	—

	н319У
	—
	—
	94866,26
	380051,03
	—
	—
	—

	н320У
	—
	—
	94863,55
	380040,81
	—
	—
	—

	н144У
	—
	—
	94859,82
	380031,84
	—
	—
	—

	н321У
	—
	—
	94871,09
	380029,88
	—
	—
	—

	н143У
	—
	—
	94878,06
	380028,67
	—
	—
	—

	н142У
	—
	—
	94893,32
	380024,82
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:129 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н142У
	н315У
	16,89
	—
	согласовано

	н315У
	н316У
	16,82
	—
	согласовано

	н316У
	н317У
	10,75
	—
	согласовано

	н317У
	н136У
	9,63
	—
	согласовано

	н136У
	н318У
	6,11
	—
	согласовано

	н318У
	н319У
	5,52
	—
	согласовано

	н319У
	н320У
	10,57
	—
	согласовано

	н320У
	н144У
	9,71
	—
	согласовано

	н144У
	н321У
	11,44
	—
	согласовано

	н321У
	н143У
	7,07
	—
	согласовано

	н143У
	н142У
	15,74
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:129 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан,.р-н Хивский, с.Урга, ул. Мира, 3

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	655±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	55

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:129 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:130 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н358У
	—
	—
	94790,01
	380047,96
	—
	—
	—

	н359У
	—
	—
	94787,69
	380058,10
	—
	—
	—

	н360У
	—
	—
	94785,47
	380063,84
	—
	—
	—

	н361У
	—
	—
	94785,47
	380074,22
	—
	—
	—

	н362У
	—
	—
	94782,35
	380075,38
	—
	—
	—

	н363У
	—
	—
	94773,31
	380078,64
	—
	—
	—

	н364У
	—
	—
	94769,56
	380079,71
	—
	—
	—

	н365У
	—
	—
	94764,74
	380051,30
	—
	—
	—

	н366У
	—
	—
	94785,47
	380048,31
	—
	—
	—

	н358У
	—
	—
	94790,01
	380047,96
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:130 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н358У
	н359У
	10,40
	—
	согласовано

	н359У
	н360У
	6,15
	—
	согласовано

	н360У
	н361У
	10,38
	—
	согласовано

	н361У
	н362У
	3,33
	—
	согласовано

	н362У
	н363У
	9,61
	—
	согласовано

	н363У
	н364У
	3,90
	—
	согласовано

	н364У
	н365У
	28,82
	—
	согласовано

	н365У
	н366У
	20,94
	—
	согласовано

	н366У
	н358У
	4,55
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:130 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хивский, с Урга, ул Мира, д 11

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	550±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	50

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:130 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:131 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н349У
	—
	—
	94945,79
	380186,44
	—
	—
	—

	н350У
	—
	—
	94954,83
	380207,00
	—
	—
	—

	н351У
	—
	—
	94931,45
	380208,09
	—
	—
	—

	н352У
	—
	—
	94924,29
	380188,71
	—
	—
	—

	н353У
	—
	—
	94924,29
	380184,98
	—
	—
	—

	н354У
	—
	—
	94926,95
	380182,97
	—
	—
	—

	н355У
	—
	—
	94930,83
	380182,22
	—
	—
	—

	н356У
	—
	—
	94934,51
	380182,22
	—
	—
	—

	н357У
	—
	—
	94941,48
	380184,26
	—
	—
	—

	н349У
	—
	—
	94945,79
	380186,44
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:131 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н349У
	н350У
	22,46
	—
	согласовано

	н350У
	н351У
	23,41
	—
	согласовано

	н351У
	н352У
	20,66
	—
	согласовано

	н352У
	н353У
	3,73
	—
	согласовано

	н353У
	н354У
	3,33
	—
	согласовано

	н354У
	н355У
	3,95
	—
	согласовано

	н355У
	н356У
	3,68
	—
	согласовано

	н356У
	н357У
	7,26
	—
	согласовано

	н357У
	н349У
	4,83
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:131 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Респ. Дагестан, р-н Хивский, с. Урга, с. Центральная дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	550±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	50

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:131 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:132 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н344У
	—
	—
	94808,16
	380110,47
	—
	—
	—

	н345У
	—
	—
	94806,82
	380118,47
	—
	—
	—

	н346У
	—
	—
	94807,50
	380125,88
	—
	—
	—

	н347У
	—
	—
	94808,05
	380131,85
	—
	—
	—

	н348У
	—
	—
	94794,69
	380132,54
	—
	—
	—

	н251У
	—
	—
	94790,45
	380114,40
	—
	—
	—

	н250У
	—
	—
	94801,20
	380111,74
	—
	—
	—

	н344У
	—
	—
	94808,16
	380110,47
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:132 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н344У
	н345У
	8,11
	—
	согласовано

	н345У
	н346У
	7,44
	—
	согласовано

	н346У
	н347У
	6,00
	—
	согласовано

	н347У
	н348У
	13,38
	—
	согласовано

	н348У
	н251У
	18,63
	—
	согласовано

	н251У
	н250У
	11,07
	—
	согласовано

	н250У
	н344У
	7,07
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:132 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хивский, с Урга, ул Мира, дом 5

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	300±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:132 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:133 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н55У
	—
	—
	94930,21
	380424,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н245У
	—
	—
	94940,91
	380457,48
	—
	—
	—

	н246У
	—
	—
	94935,13
	380459,22
	—
	—
	—

	н247У
	—
	—
	94925,53
	380442,39
	—
	—
	—

	н248У
	—
	—
	94910,50
	380443,44
	—
	—
	—

	н249У
	—
	—
	94908,62
	380426,82
	—
	—
	—

	н55У
	—
	—
	94930,21
	380424,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:133 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н55У
	н245У
	34,80
	—
	согласовано

	н245У
	н246У
	6,04
	—
	согласовано

	н246У
	н247У
	19,38
	—
	согласовано

	н247У
	н248У
	15,07
	—
	согласовано

	н248У
	н249У
	16,73
	—
	согласовано

	н249У
	н55У
	21,73
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:133 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хивский, с Урга, ул Центральная. 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	546±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	46

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:133 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:160 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н234У
	—
	—
	94801,42
	380100,43
	—
	—
	—

	н235У
	—
	—
	94801,57
	380100,49
	—
	—
	—

	н250У
	—
	—
	94801,20
	380111,74
	—
	—
	—

	н251У
	—
	—
	94790,45
	380114,40
	—
	—
	—

	н252У
	—
	—
	94787,60
	380104,50
	—
	—
	—

	н253У
	—
	—
	94792,17
	380103,58
	—
	—
	—

	н254У
	—
	—
	94792,01
	380098,30
	—
	—
	—

	н255У
	—
	—
	94800,43
	380098,47
	—
	—
	—

	н256У
	—
	—
	94800,39
	380100,41
	—
	—
	—

	н234У
	—
	—
	94801,42
	380100,43
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:160 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н234У
	н235У
	0,16
	—
	согласовано

	н235У
	н250У
	11,26
	—
	согласовано

	н250У
	н251У
	11,07
	—
	согласовано

	н251У
	н252У
	10,30
	—
	согласовано

	н252У
	н253У
	4,66
	—
	согласовано

	н253У
	н254У
	5,28
	—
	согласовано

	н254У
	н255У
	8,42
	—
	согласовано

	н255У
	н256У
	1,94
	—
	согласовано

	н256У
	н234У
	1,03
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:160 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хивский, с Урга

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	164±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	150 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	14

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:160 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:161 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н141У
	—
	—
	94891,59
	380016,39
	—
	—
	—

	н142У
	—
	—
	94893,32
	380024,82
	—
	—
	—

	н143У
	—
	—
	94878,06
	380028,67
	—
	—
	—

	н144У
	—
	—
	94859,82
	380031,84
	—
	—
	—

	н145У
	—
	—
	94856,36
	380024,59
	—
	—
	—

	н141У
	—
	—
	94891,59
	380016,39
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:161 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н141У
	н142У
	8,61
	—
	согласовано

	н142У
	н143У
	15,74
	—
	согласовано

	н143У
	н144У
	18,51
	—
	согласовано

	н144У
	н145У
	8,03
	—
	согласовано

	н145У
	н141У
	36,17
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:161 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хивский, с Урга, ул Мира, 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	300±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:161 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:162 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н257У
	—
	—
	94822,25
	380059,29
	—
	—
	—

	н258У
	—
	—
	94822,25
	380066,57
	—
	—
	—

	н259У
	—
	—
	94815,91
	380066,42
	—
	—
	—

	н260У
	—
	—
	94815,91
	380063,99
	—
	—
	—

	н261У
	—
	—
	94808,44
	380063,99
	—
	—
	—

	н262У
	—
	—
	94808,05
	380055,61
	—
	—
	—

	н263У
	—
	—
	94815,57
	380055,44
	—
	—
	—

	н264У
	—
	—
	94815,57
	380056,66
	—
	—
	—

	н265У
	—
	—
	94815,57
	380059,32
	—
	—
	—

	н257У
	—
	—
	94822,25
	380059,29
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:162 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н257У
	н258У
	7,28
	—
	согласовано

	н258У
	н259У
	6,34
	—
	согласовано

	н259У
	н260У
	2,43
	—
	согласовано

	н260У
	н261У
	7,47
	—
	согласовано

	н261У
	н262У
	8,39
	—
	согласовано

	н262У
	н263У
	7,52
	—
	согласовано

	н263У
	н264У
	1,22
	—
	согласовано

	н264У
	н265У
	2,66
	—
	согласовано

	н265У
	н257У
	6,68
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:162 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хивский, с Урга, ул Мира, 9

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	109±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:162 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:282 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н290У
	—
	—
	94894,68
	380074,96
	—
	—
	—

	н5У
	—
	—
	94900,81
	380074,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н4У
	—
	—
	94919,08
	380081,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н291У
	—
	—
	94928,74
	380100,19
	—
	—
	—

	н292У
	—
	—
	94940,77
	380103,75
	—
	—
	—

	н293У
	—
	—
	94938,85
	380116,49
	—
	—
	—

	н294У
	—
	—
	94923,19
	380114,03
	—
	—
	—

	н332У
	—
	—
	94893,16
	380109,50
	—
	—
	—

	н296У
	—
	—
	94887,58
	380098,60
	—
	—
	—

	н297У
	—
	—
	94901,65
	380092,42
	—
	—
	—

	н290У
	—
	—
	94894,68
	380074,96
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:282 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н290У
	н5У
	6,13
	—
	согласовано

	н5У
	н4У
	19,45
	—
	согласовано

	н4У
	н291У
	20,91
	—
	согласовано

	н291У
	н292У
	12,55
	—
	согласовано

	н292У
	н293У
	12,88
	—
	согласовано

	н293У
	н294У
	15,85
	—
	согласовано

	н294У
	н332У
	30,37
	—
	согласовано

	н332У
	н296У
	12,25
	—
	согласовано

	н296У
	н297У
	15,37
	—
	согласовано

	н297У
	н290У
	18,80
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:282 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хивский, с.п. сельсовет Ургинский, с Урга, ул Центральная, з/у 3

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1198±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	98

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:282 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:287 :


	Система координат МСК-05
	Зона № 1


	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н190У
	—
	—
	94947,06
	380301,03
	—
	—
	—

	н191У
	—
	—
	94950,40
	380334,99
	—
	—
	—

	н192У
	—
	—
	94928,40
	380337,15
	—
	—
	—

	н193У
	—
	—
	94924,03
	380303,71
	—
	—
	—

	н190У
	—
	—
	94947,06
	380301,03
	—
	—
	—


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:287 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н190У
	н191У
	34,12
	—
	согласовано

	н191У
	н192У
	22,11
	—
	согласовано

	н192У
	н193У
	33,72
	—
	согласовано

	н193У
	н190У
	23,19
	—
	согласовано


	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:287 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Хивский  район, с. Урга, ул. Центральная, №7 (уникальный номер в ГАР: d615cf5a-21f5-47ee-a644-58d3906c4a29)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	768±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	700 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	68

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:287 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:106


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н132У
	—
	—
	94904,62
	380052,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н8У
	—
	—
	94905,48
	380063,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н7У
	—
	—
	94899,03
	380064,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н133У
	—
	—
	94899,16
	380066,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н134У
	—
	—
	94871,72
	380069,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н135У
	—
	—
	94870,16
	380056,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н136У
	—
	—
	94872,62
	380056,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	112
	94915,86
	380040,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	113
	94917,37
	380052,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	114
	94887,49
	380072,24
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	115
	94881,22
	380061,24
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н132У
	—
	—
	94904,62
	380052,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:106

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н132У
	н8У
	11,15
	—
	согласовано

	н8У
	н7У
	6,50
	—
	согласовано

	н7У
	н133У
	2,70
	—
	согласовано

	н133У
	н134У
	27,53
	—
	согласовано

	н134У
	н135У
	12,74
	—
	согласовано

	н135У
	н136У
	2,49
	—
	согласовано

	н136У
	н132У
	32,24
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:106

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н. Хивский, с. Урга

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	444±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	444 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для промышленного использования

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:106 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:107


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н111У
	—
	—
	94885,19
	380111,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н112У
	—
	—
	94892,67
	380125,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н113У
	—
	—
	94897,05
	380133,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н114У
	—
	—
	94900,77
	380142,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н115У
	—
	—
	94904,41
	380152,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н116У
	—
	—
	94903,10
	380155,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н117У
	—
	—
	94900,45
	380157,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н118У
	—
	—
	94885,01
	380159,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н119У
	—
	—
	94878,12
	380160,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н131У
	—
	—
	94872,58
	380162,49
	—
	—
	—

	н369У
	—
	—
	94871,74
	380163,03
	—
	—
	—

	109
	94830,37
	380127,35
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	110
	94848,03
	380116,50
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	111
	94843,68
	380093,59
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	105
	94861,67
	380081,90
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	106
	94899,06
	380128,53
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	107
	94875,92
	380160,30
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	108
	94848,14
	380154,08
	94848,14
	380154,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н370У
	—
	—
	94841,79
	380152,67
	—
	—
	—

	н120У
	—
	—
	94838,32
	380142,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н121У
	—
	—
	94837,30
	380131,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н122У
	—
	—
	94855,36
	380122,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н124У
	—
	—
	94850,73
	380103,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н125У
	—
	—
	94849,32
	380099,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н126У
	—
	—
	94850,05
	380098,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н123У
	—
	—
	94858,84
	380093,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н127У
	—
	—
	94864,51
	380091,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н128У
	—
	—
	94870,35
	380087,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н129У
	—
	—
	94874,14
	380093,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н130У
	—
	—
	94880,63
	380103,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н111У
	—
	—
	94885,19
	380111,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:107

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н111У
	н112У
	15,73
	—
	согласовано

	н112У
	н113У
	9,59
	—
	согласовано

	н113У
	н114У
	9,34
	—
	согласовано

	н114У
	н115У
	10,75
	—
	согласовано

	н115У
	н116У
	3,38
	—
	согласовано

	н116У
	н117У
	3,21
	—
	согласовано

	н117У
	н118У
	15,55
	—
	согласовано

	н118У
	н119У
	7,06
	—
	согласовано

	н119У
	н131У
	5,81
	—
	согласовано

	н131У
	н369У
	1,00
	—
	согласовано

	н369У
	108
	25,24
	—
	согласовано

	108
	н370У
	6,50
	—
	согласовано

	н370У
	н120У
	10,55
	—
	согласовано

	н120У
	н121У
	11,53
	—
	согласовано

	н121У
	н122У
	20,17
	—
	согласовано

	н122У
	н124У
	19,47
	—
	согласовано

	н124У
	н125У
	4,18
	—
	согласовано

	н125У
	н126У
	0,90
	—
	согласовано

	н126У
	н123У
	10,11
	—
	согласовано

	н123У
	н127У
	6,19
	—
	согласовано

	н127У
	н128У
	7,14
	—
	согласовано

	н128У
	н129У
	7,23
	—
	согласовано

	н129У
	н130У
	11,69
	—
	согласовано

	н130У
	н111У
	9,41
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:107

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Дагестан респ, р-н Хивский, расположенный на административной территории МО СП "Сельсовет Ургинский" в с. Урга

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3000±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для размещения объектов образования

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:107 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:169


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н12У
	—
	—
	95132,52
	380169,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н13У
	—
	—
	95130,89
	380179,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н14У
	—
	—
	95120,76
	380177,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н15У
	—
	—
	95122,54
	380168,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	7
	95130,79
	380168,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	8
	95131,56
	380178,33
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	9
	95121,38
	380179,40
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	10
	95120,76
	380169,52
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н12У
	—
	—
	95132,52
	380169,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:169

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н12У
	н13У
	9,85
	—
	согласовано

	н13У
	н14У
	10,23
	—
	согласовано

	н14У
	н15У
	9,90
	—
	согласовано

	н15У
	н12У
	10,08
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:169

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Хивский район, с.Вертил

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	100±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под объектами РТС

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:169 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:284


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н16У
	—
	—
	94912,58
	380180,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н17У
	—
	—
	94913,88
	380185,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н18У
	—
	—
	94911,94
	380186,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н19У
	—
	—
	94910,65
	380181,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	11
	94918,21
	380186,48
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	12
	94919,31
	380191,36
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	13
	94917,35
	380191,79
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	14
	94916,26
	380186,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н16У
	—
	—
	94912,58
	380180,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:284

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н16У
	н17У
	5,00
	—
	согласовано

	н17У
	н18У
	2,01
	—
	согласовано

	н18У
	н19У
	5,00
	—
	согласовано

	н19У
	н16У
	2,00
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:284

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Хивский р-н., с. Урга (уникальный номер в ГАР: fe1e1902-4411-45f5-9af0-b43f623c14e2)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	10±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	10 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	специальная деятельность (код 12.2)

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:284 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:285


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	—
	—
	94921,87
	380063,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н2У
	—
	—
	94949,41
	380090,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н3У
	—
	—
	94942,87
	380095,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н4У
	—
	—
	94919,08
	380081,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н5У
	—
	—
	94900,81
	380074,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н6У
	—
	—
	94899,54
	380074,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н7У
	—
	—
	94899,03
	380064,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н8У
	—
	—
	94905,48
	380063,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н9У
	—
	—
	94907,78
	380060,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н10У
	—
	—
	94914,02
	380056,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н11У
	—
	—
	94916,94
	380056,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	1
	94945,71
	380054,34
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	2
	94942,49
	380064,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	3
	94905,64
	380077,22
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	4
	94898,02
	380085,94
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	5
	94888,40
	380076,02
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	6
	94929,71
	380049,89
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н1У
	—
	—
	94921,87
	380063,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:285

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	38,10
	—
	согласовано

	н2У
	н3У
	8,28
	—
	согласовано

	н3У
	н4У
	27,34
	—
	согласовано

	н4У
	н5У
	19,45
	—
	согласовано

	н5У
	н6У
	1,27
	—
	согласовано

	н6У
	н7У
	10,68
	—
	согласовано

	н7У
	н8У
	6,50
	—
	согласовано

	н8У
	н9У
	3,98
	—
	согласовано

	н9У
	н10У
	7,19
	—
	согласовано

	н10У
	н11У
	2,92
	—
	согласовано

	н11У
	н1У
	8,69
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:285

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Хивский район, c. Урга, ул. Мира, д.1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	771±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	771 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Общественное управление (код-3.8)

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:285 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:286


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н20У
	—
	—
	94908,34
	380260,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н21У
	—
	—
	94916,51
	380271,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н22У
	—
	—
	94920,89
	380283,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н23У
	—
	—
	94919,54
	380284,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н24У
	—
	—
	94921,88
	380294,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н25У
	—
	—
	94923,60
	380308,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н26У
	—
	—
	94925,79
	380327,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н27У
	—
	—
	94927,88
	380340,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н28У
	—
	—
	94928,39
	380353,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н29У
	—
	—
	94928,51
	380363,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н30У
	—
	—
	94931,06
	380371,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н31У
	—
	—
	94932,69
	380384,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н32У
	—
	—
	94934,70
	380393,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н33У
	—
	—
	94935,66
	380404,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н34У
	—
	—
	94938,50
	380415,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н35У
	—
	—
	94940,92
	380420,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н36У
	—
	—
	94947,99
	380446,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н37У
	—
	—
	94955,29
	380469,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н38У
	—
	—
	94961,03
	380487,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н39У
	—
	—
	94963,53
	380496,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н40У
	—
	—
	94964,99
	380507,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н41У
	—
	—
	94965,51
	380518,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н42У
	—
	—
	94965,03
	380528,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н43У
	—
	—
	94964,10
	380547,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н44У
	—
	—
	94964,41
	380555,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н45У
	—
	—
	94954,49
	380570,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н46У
	—
	—
	94951,77
	380561,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н47У
	—
	—
	94952,50
	380546,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н48У
	—
	—
	94953,86
	380533,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н49У
	—
	—
	94954,78
	380521,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н50У
	—
	—
	94954,78
	380508,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н51У
	—
	—
	94952,73
	380495,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н52У
	—
	—
	94946,43
	380478,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н53У
	—
	—
	94941,83
	380461,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н245У
	—
	—
	94940,91
	380457,48
	—
	—
	—

	н54У
	—
	—
	94938,85
	380451,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н55У
	—
	—
	94930,21
	380424,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	91
	94763,34
	380115,44
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	92
	94769,66
	380128,48
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	93
	94782,25
	380152,72
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	94
	94795,70
	380177,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	95
	94802,56
	380194,66
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	96
	94808,51
	380208,82
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	97
	94814,27
	380216,44
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	98
	94819,35
	380221,09
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	99
	94826,31
	380224,95
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	100
	94846,27
	380231,64
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	101
	94873,71
	380237,38
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	102
	94884,37
	380241,08
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	103
	94892,97
	380246,02
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	104
	94899,62
	380250,99
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	15
	94906,82
	380258,58
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	16
	94915,54
	380271,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	17
	94919,72
	380278,46
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	18
	94922,28
	380286,75
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	19
	94924,57
	380295,82
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	20
	94926,15
	380305,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	21
	94927,57
	380319,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	22
	94928,44
	380332,20
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	23
	94930,19
	380363,64
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	24
	94930,82
	380381,03
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	25
	94932,48
	380397,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	26
	94937,52
	380414,51
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	27
	94944,01
	380434,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	28
	94947,36
	380446,10
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	29
	94954,01
	380470,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	30
	94960,76
	380490,46
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	31
	94962,69
	380496,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	32
	94964,44
	380508,04
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	33
	94964,75
	380518,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	94964,60
	380525,84
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	94962,00
	380548,87
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	36
	94962,57
	380558,40
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	37
	94962,62
	380558,61
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	38
	94952,73
	380573,31
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	39
	94951,65
	380569,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	40
	94950,74
	380562,83
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	41
	94950,12
	380560,27
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	42
	94949,41
	380548,54
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	43
	94952,08
	380525,00
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	44
	94952,21
	380518,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	45
	94953,49
	380509,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	46
	94953,95
	380496,03
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	47
	94951,02
	380491,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	48
	94944,21
	380470,40
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	49
	94938,67
	380448,69
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	50
	94935,39
	380437,75
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	51
	94929,19
	380418,49
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	52
	94923,77
	380400,33
	94923,77
	380400,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н56У
	—
	—
	94922,89
	380393,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н57У
	—
	—
	94920,48
	380368,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н58У
	—
	—
	94918,08
	380332,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н59У
	—
	—
	94918,44
	380328,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н60У
	—
	—
	94918,44
	380325,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н61У
	—
	—
	94917,04
	380313,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н62У
	—
	—
	94915,56
	380303,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н63У
	—
	—
	94912,89
	380291,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н64У
	—
	—
	94911,99
	380285,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н65У
	—
	—
	94910,99
	380280,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н66У
	—
	—
	94908,72
	380277,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н67У
	—
	—
	94903,78
	380271,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н68У
	—
	—
	94898,79
	380263,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н69У
	—
	—
	94890,67
	380255,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н70У
	—
	—
	94887,61
	380253,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н71У
	—
	—
	94880,59
	380248,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н72У
	—
	—
	94872,28
	380246,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н73У
	—
	—
	94843,71
	380240,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н74У
	—
	—
	94822,52
	380234,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н75У
	—
	—
	94810,93
	380230,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н76У
	—
	—
	94800,97
	380227,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н77У
	—
	—
	94798,67
	380220,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н78У
	—
	—
	94800,55
	380216,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н79У
	—
	—
	94800,46
	380213,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н80У
	—
	—
	94792,01
	380192,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н81У
	—
	—
	94784,30
	380177,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	53
	94921,42
	380381,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	54
	94920,78
	380363,59
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	55
	94919,61
	380332,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	56
	94918,76
	380320,38
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	57
	94916,53
	380306,09
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	58
	94915,10
	380297,28
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	59
	94913,37
	380286,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	60
	94911,36
	380280,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	61
	94907,76
	380275,35
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	62
	94899,79
	380263,49
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	63
	94894,54
	380258,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	64
	94889,35
	380254,17
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	65
	94879,77
	380249,29
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	66
	94870,49
	380246,61
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	67
	94843,12
	380240,89
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	68
	94823,11
	380233,77
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	69
	94811,18
	380229,18
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	70
	94804,92
	380224,88
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	71
	94802,51
	380215,88
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	72
	94793,99
	380194,12
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	73
	94786,39
	380177,37
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	74
	94773,08
	380154,38
	94773,08
	380154,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н82У
	—
	—
	94760,07
	380130,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н83У
	—
	—
	94753,43
	380119,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н84У
	—
	—
	94748,35
	380114,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	75
	94760,38
	380129,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	76
	94754,84
	380120,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	77
	94747,44
	380115,68
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	78
	94744,16
	380113,50
	94744,16
	380113,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	79
	94740,81
	380112,91
	94740,81
	380112,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	80
	94737,94
	380113,43
	94737,94
	380113,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	81
	94733,92
	380115,25
	94733,92
	380115,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	82
	94704,30
	380142,37
	94704,30
	380142,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	83
	94701,78
	380146,05
	94701,78
	380146,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	84
	94700,79
	380149,82
	94700,79
	380149,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н85У
	—
	—
	94699,70
	380130,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н86У
	—
	—
	94701,96
	380127,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	85
	94699,64
	380129,63
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	86
	94726,92
	380104,66
	94726,92
	380104,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	87
	94734,16
	380101,37
	94734,16
	380101,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	88
	94740,78
	380100,16
	94740,78
	380100,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	89
	94748,92
	380101,61
	94748,92
	380101,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	90
	94756,00
	380106,30
	94756,00
	380106,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н87У
	—
	—
	94762,81
	380115,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н88У
	—
	—
	94770,38
	380128,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н89У
	—
	—
	94779,50
	380147,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н90У
	—
	—
	94784,99
	380159,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н91У
	—
	—
	94794,91
	380177,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н92У
	—
	—
	94796,95
	380182,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н93У
	—
	—
	94798,00
	380182,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н94У
	—
	—
	94802,94
	380193,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н95У
	—
	—
	94809,80
	380209,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н96У
	—
	—
	94809,71
	380211,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н97У
	—
	—
	94815,50
	380220,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н98У
	—
	—
	94820,14
	380223,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н99У
	—
	—
	94830,70
	380226,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н100У
	—
	—
	94838,46
	380229,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н101У
	—
	—
	94840,43
	380231,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н102У
	—
	—
	94844,14
	380232,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н103У
	—
	—
	94853,10
	380234,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н104У
	—
	—
	94862,70
	380237,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н105У
	—
	—
	94874,23
	380239,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н106У
	—
	—
	94881,94
	380243,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н107У
	—
	—
	94888,36
	380246,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н108У
	—
	—
	94897,77
	380253,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н109У
	—
	—
	94902,92
	380258,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н110У
	—
	—
	94905,02
	380258,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	н20У
	—
	—
	94908,34
	380260,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует


	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:286

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	н20У
	н21У
	13,65
	—
	согласовано

	н21У
	н22У
	12,94
	—
	согласовано

	н22У
	н23У
	1,60
	—
	согласовано

	н23У
	н24У
	10,30
	—
	согласовано

	н24У
	н25У
	14,88
	—
	согласовано

	н25У
	н26У
	18,98
	—
	согласовано

	н26У
	н27У
	12,69
	—
	согласовано

	н27У
	н28У
	13,04
	—
	согласовано

	н28У
	н29У
	10,15
	—
	согласовано

	н29У
	н30У
	8,73
	—
	согласовано

	н30У
	н31У
	12,76
	—
	согласовано

	н31У
	н32У
	9,00
	—
	согласовано

	н32У
	н33У
	11,41
	—
	согласовано

	н33У
	н34У
	10,86
	—
	согласовано

	н34У
	н35У
	6,21
	—
	согласовано

	н35У
	н36У
	26,21
	—
	согласовано

	н36У
	н37У
	24,69
	—
	согласовано

	н37У
	н38У
	19,09
	—
	согласовано

	н38У
	н39У
	9,01
	—
	согласовано

	н39У
	н40У
	11,11
	—
	согласовано

	н40У
	н41У
	11,36
	—
	согласовано

	н41У
	н42У
	9,68
	—
	согласовано

	н42У
	н43У
	18,82
	—
	согласовано

	н43У
	н44У
	8,57
	—
	согласовано

	н44У
	н45У
	17,77
	—
	согласовано

	н45У
	н46У
	9,91
	—
	согласовано

	н46У
	н47У
	14,35
	—
	согласовано

	н47У
	н48У
	13,29
	—
	согласовано

	н48У
	н49У
	12,56
	—
	согласовано

	н49У
	н50У
	13,01
	—
	согласовано

	н50У
	н51У
	12,63
	—
	согласовано

	н51У
	н52У
	17,94
	—
	согласовано

	н52У
	н53У
	17,57
	—
	согласовано

	н53У
	н245У
	4,47
	—
	согласовано

	н245У
	н54У
	6,70
	—
	согласовано

	н54У
	н55У
	28,09
	—
	согласовано

	н55У
	52
	24,89
	—
	согласовано

	52
	н56У
	7,21
	—
	согласовано

	н56У
	н57У
	24,49
	—
	согласовано

	н57У
	н58У
	36,37
	—
	согласовано

	н58У
	н59У
	4,37
	—
	согласовано

	н59У
	н60У
	2,64
	—
	согласовано

	н60У
	н61У
	11,93
	—
	согласовано

	н61У
	н62У
	10,52
	—
	согласовано

	н62У
	н63У
	11,61
	—
	согласовано

	н63У
	н64У
	6,79
	—
	согласовано

	н64У
	н65У
	4,40
	—
	согласовано

	н65У
	н66У
	3,79
	—
	согласовано

	н66У
	н67У
	8,25
	—
	согласовано

	н67У
	н68У
	8,98
	—
	согласовано

	н68У
	н69У
	11,35
	—
	согласовано

	н69У
	н70У
	4,21
	—
	согласовано

	н70У
	н71У
	8,10
	—
	согласовано

	н71У
	н72У
	8,76
	—
	согласовано

	н72У
	н73У
	29,19
	—
	согласовано

	н73У
	н74У
	21,95
	—
	согласовано

	н74У
	н75У
	12,43
	—
	согласовано

	н75У
	н76У
	10,30
	—
	согласовано

	н76У
	н77У
	7,03
	—
	согласовано

	н77У
	н78У
	4,78
	—
	согласовано

	н78У
	н79У
	2,63
	—
	согласовано

	н79У
	н80У
	22,54
	—
	согласовано

	н80У
	н81У
	17,46
	—
	согласовано

	н81У
	74
	25,40
	—
	согласовано

	74
	н82У
	27,43
	—
	согласовано

	н82У
	н83У
	12,44
	—
	согласовано

	н83У
	н84У
	6,96
	—
	согласовано

	н84У
	78
	4,43
	—
	согласовано

	78
	79
	3,40
	—
	—

	79
	80
	2,92
	—
	—

	80
	81
	4,41
	—
	—

	81
	82
	40,16
	—
	—

	82
	83
	4,46
	—
	—

	83
	84
	3,90
	—
	—

	84
	н85У
	19,20
	—
	согласовано

	н85У
	н86У
	3,56
	—
	согласовано

	н86У
	86
	34,10
	—
	согласовано

	86
	87
	7,95
	—
	—

	87
	88
	6,73
	—
	—

	88
	89
	8,27
	—
	—

	89
	90
	8,49
	—
	—

	90
	н87У
	11,56
	—
	согласовано

	н87У
	н88У
	14,51
	—
	согласовано

	н88У
	н89У
	21,19
	—
	согласовано

	н89У
	н90У
	13,11
	—
	согласовано

	н90У
	н91У
	20,82
	—
	согласовано

	н91У
	н92У
	5,85
	—
	согласовано

	н92У
	н93У
	1,07
	—
	согласовано

	н93У
	н94У
	12,34
	—
	согласовано

	н94У
	н95У
	17,12
	—
	согласовано

	н95У
	н96У
	1,79
	—
	согласовано

	н96У
	н97У
	10,50
	—
	согласовано

	н97У
	н98У
	5,68
	—
	согласовано

	н98У
	н99У
	11,06
	—
	согласовано

	н99У
	н100У
	8,36
	—
	согласовано

	н100У
	н101У
	2,33
	—
	согласовано

	н101У
	н102У
	3,95
	—
	согласовано

	н102У
	н103У
	9,23
	—
	согласовано

	н103У
	н104У
	9,89
	—
	согласовано

	н104У
	н105У
	11,87
	—
	согласовано

	н105У
	н106У
	8,31
	—
	согласовано

	н106У
	н107У
	7,12
	—
	согласовано

	н107У
	н108У
	11,98
	—
	согласовано

	н108У
	н109У
	6,88
	—
	согласовано

	н109У
	н110У
	2,25
	—
	согласовано

	н110У
	н20У
	3,56
	—
	согласовано


	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:18:000027:286

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, Хивский р-н., с. Урга

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	5973±— 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	—

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	5974 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Автомобильный транспорт

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—


	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:18:000027:286 :

	1.
	—


	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:115

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н162О
	—
	—
	—
	94900,86
	380054,00
	—
	—
	—

	н163О
	—
	—
	—
	94901,99
	380063,48
	—
	—
	—

	н164О
	—
	—
	—
	94872,15
	380067,04
	—
	—
	—

	н165О
	—
	—
	—
	94871,02
	380057,56
	—
	—
	—

	н162О
	—
	—
	—
	94900,86
	380054,00
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:115

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:115

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:118

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н166О
	—
	—
	—
	94873,04
	380102,62
	—
	—
	—

	н167О
	—
	—
	—
	94881,47
	380129,72
	—
	—
	—

	н168О
	—
	—
	—
	94866,48
	380134,38
	—
	—
	—

	н169О
	—
	—
	—
	94858,05
	380107,28
	—
	—
	—

	н166О
	—
	—
	—
	94873,04
	380102,62
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:118

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:118

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:135

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н65О
	—
	—
	—
	94840,67
	380099,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н66О
	—
	—
	—
	94842,76
	380110,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н67О
	—
	—
	—
	94832,90
	380112,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н68О
	—
	—
	—
	94830,81
	380101,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	89
	94837,70
	380075,08
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	90
	94842,58
	380083,81
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	91
	94832,11
	380089,67
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	92
	94827,23
	380080,95
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н65О
	—
	—
	—
	94840,67
	380099,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:135

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:135

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:136

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н152О
	—
	—
	—
	94920,18
	380119,26
	—
	—
	—

	н153О
	—
	—
	—
	94919,00
	380130,48
	—
	—
	—

	н154О
	—
	—
	—
	94909,26
	380129,46
	—
	—
	—

	н155О
	—
	—
	—
	94910,09
	380119,16
	—
	—
	—

	н156О
	—
	—
	—
	94915,73
	380119,60
	—
	—
	—

	н157О
	—
	—
	—
	94915,80
	380118,79
	—
	—
	—

	157
	94898,33
	380132,75
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	158
	94903,51
	380141,89
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	159
	94894,37
	380147,07
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	160
	94889,20
	380137,93
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н152О
	—
	—
	—
	94920,18
	380119,26
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:136

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:136

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:137

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н101О
	—
	—
	—
	94930,11
	380143,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н102О
	—
	—
	—
	94931,12
	380154,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н103О
	—
	—
	—
	94920,97
	380155,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н104О
	—
	—
	—
	94919,60
	380144,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	117
	94915,49
	380165,25
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	118
	94920,34
	380175,45
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	119
	94910,95
	380179,92
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	120
	94906,10
	380169,72
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н101О
	—
	—
	—
	94930,11
	380143,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:137

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:137

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:138

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н49О
	—
	—
	—
	94844,43
	380181,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н50О
	—
	—
	—
	94845,46
	380194,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н51О
	—
	—
	—
	94835,09
	380195,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н52О
	—
	—
	—
	94834,07
	380182,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	77
	94848,50
	380192,34
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	78
	94848,57
	380201,24
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	79
	94838,17
	380201,32
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	80
	94838,11
	380192,42
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н49О
	—
	—
	—
	94844,43
	380181,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:138

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:138

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:139

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н6О
	—
	—
	—
	94903,96
	380210,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н7О
	—
	—
	—
	94904,82
	380222,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н8О
	—
	—
	—
	94894,14
	380223,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н9О
	—
	—
	—
	94893,85
	380218,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н10О
	—
	—
	—
	94890,76
	380219,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н11О
	—
	—
	—
	94890,48
	380215,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н12О
	—
	—
	—
	94893,67
	380214,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н13О
	—
	—
	—
	94893,52
	380210,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	29
	94927,53
	380216,25
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	30
	94929,27
	380228,43
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	31
	94918,67
	380229,94
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	32
	94918,09
	380225,83
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	33
	94914,87
	380226,29
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	34
	94914,31
	380222,33
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	35
	94917,53
	380221,87
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	36
	94916,94
	380217,76
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н6О
	—
	—
	—
	94903,96
	380210,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:139

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:139

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:140

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н120О
	—
	—
	—
	94814,49
	380026,10
	—
	—
	—

	н121О
	—
	—
	—
	94815,89
	380037,38
	—
	—
	—

	н122О
	—
	—
	—
	94806,87
	380038,50
	—
	—
	—

	н123О
	—
	—
	—
	94805,47
	380027,22
	—
	—
	—

	129
	94802,55
	380033,62
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	130
	94804,92
	380045,58
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	131
	94795,31
	380047,49
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	132
	94792,94
	380035,52
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н120О
	—
	—
	—
	94814,49
	380026,10
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:140

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:140

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:141

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н124О
	—
	—
	—
	94881,78
	379973,96
	—
	—
	—

	н125О
	—
	—
	—
	94887,45
	379984,24
	—
	—
	—

	н126О
	—
	—
	—
	94878,57
	379989,40
	—
	—
	—

	н127О
	—
	—
	—
	94872,67
	379979,26
	—
	—
	—

	133
	94849,84
	379991,96
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	134
	94844,11
	380001,35
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	135
	94835,15
	379995,88
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	136
	94840,88
	379986,49
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н124О
	—
	—
	—
	94881,78
	379973,96
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:141

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:141

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:142

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н128О
	—
	—
	—
	94645,91
	379871,50
	—
	—
	—

	н129О
	—
	—
	—
	94655,27
	379881,55
	—
	—
	—

	н130О
	—
	—
	—
	94648,83
	379887,55
	—
	—
	—

	н131О
	—
	—
	—
	94639,56
	379877,19
	—
	—
	—

	137
	94654,07
	379874,30
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	138
	94662,41
	379885,42
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	139
	94655,21
	379890,82
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	140
	94646,87
	379879,70
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н128О
	—
	—
	—
	94645,91
	379871,50
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:142

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:142

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:143

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н25О
	—
	—
	—
	94910,89
	380339,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н26О
	—
	—
	—
	94910,58
	380352,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н27О
	—
	—
	—
	94900,18
	380351,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н28О
	—
	—
	—
	94900,49
	380339,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	49
	94924,36
	380364,04
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	50
	94925,21
	380374,41
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	51
	94909,57
	380375,70
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	52
	94908,71
	380365,33
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н25О
	—
	—
	—
	94910,89
	380339,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:143

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:143

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:144

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н17О
	—
	—
	—
	94932,46
	380472,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н18О
	—
	—
	—
	94933,25
	380484,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н19О
	—
	—
	—
	94922,08
	380485,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н20О
	—
	—
	—
	94921,29
	380473,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	41
	94942,32
	380490,67
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	42
	94946,92
	380506,00
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	43
	94936,20
	380509,22
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	44
	94931,60
	380493,89
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н17О
	—
	—
	—
	94932,46
	380472,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:144

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:144

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:145

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н97О
	—
	—
	—
	94924,00
	380233,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н98О
	—
	—
	—
	94923,09
	380245,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н99О
	—
	—
	—
	94917,05
	380244,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н100О
	—
	—
	—
	94917,95
	380233,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	113
	94928,93
	380253,21
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	114
	94930,31
	380265,64
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	115
	94922,85
	380266,46
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	116
	94921,48
	380254,04
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н97О
	—
	—
	—
	94924,00
	380233,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:145

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:145

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:146

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н57О
	—
	—
	—
	94830,00
	380035,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н58О
	—
	—
	—
	94835,53
	380044,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н59О
	—
	—
	—
	94832,27
	380046,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н60О
	—
	—
	—
	94835,15
	380051,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н61О
	—
	—
	—
	94825,57
	380056,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н62О
	—
	—
	—
	94823,13
	380050,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н63О
	—
	—
	—
	94824,79
	380049,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н64О
	—
	—
	—
	94820,21
	380040,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	85
	94835,42
	380047,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	86
	94839,32
	380059,33
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	87
	94829,87
	380062,58
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	88
	94825,97
	380051,24
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н57О
	—
	—
	—
	94830,00
	380035,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:146

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:146

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:147

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н148О
	—
	—
	—
	94892,97
	380025,48
	—
	—
	—

	н149О
	—
	—
	—
	94895,12
	380034,12
	—
	—
	—

	н150О
	—
	—
	—
	94881,32
	380037,56
	—
	—
	—

	н151О
	—
	—
	—
	94879,17
	380028,92
	—
	—
	—

	153
	94868,06
	380049,53
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	154
	94871,60
	380058,55
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	155
	94862,58
	380062,10
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	156
	94859,03
	380053,07
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н148О
	—
	—
	—
	94892,97
	380025,48
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:147

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:147

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:148

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н33О
	—
	—
	—
	94828,63
	380244,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н34О
	—
	—
	—
	94828,54
	380256,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н35О
	—
	—
	—
	94821,46
	380256,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н36О
	—
	—
	—
	94821,55
	380244,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	57
	94879,74
	380255,97
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	58
	94875,97
	380268,10
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	59
	94868,81
	380265,87
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	60
	94872,58
	380253,75
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н33О
	—
	—
	—
	94828,63
	380244,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:148

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:148

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:149

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н41О
	—
	—
	—
	94783,29
	379990,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н42О
	—
	—
	—
	94778,98
	379998,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н43О
	—
	—
	—
	94760,73
	379988,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н44О
	—
	—
	—
	94765,05
	379980,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	69
	94800,30
	379974,47
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	70
	94804,97
	379982,28
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	71
	94786,94
	379993,06
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	72
	94782,27
	379985,25
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н41О
	—
	—
	—
	94783,29
	379990,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:149

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:149

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:150

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н53О
	—
	—
	—
	94691,76
	379943,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н54О
	—
	—
	—
	94699,26
	379955,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н55О
	—
	—
	—
	94692,95
	379959,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н56О
	—
	—
	—
	94685,45
	379947,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	81
	94688,73
	379942,67
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	82
	94692,84
	379948,95
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	83
	94684,47
	379954,42
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	84
	94680,36
	379948,15
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н53О
	—
	—
	—
	94691,76
	379943,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:150

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:150

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:151

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н158О
	—
	—
	—
	94923,97
	380096,05
	—
	—
	—

	н159О
	—
	—
	—
	94922,03
	380110,33
	—
	—
	—

	н160О
	—
	—
	—
	94911,95
	380109,11
	—
	—
	—

	н161О
	—
	—
	—
	94914,65
	380094,78
	—
	—
	—

	161
	94883,12
	380105,93
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	162
	94888,61
	380115,81
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	163
	94879,00
	380121,16
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	164
	94873,51
	380111,28
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н158О
	—
	—
	—
	94923,97
	380096,05
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:151

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:151

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:152

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н29О
	—
	—
	—
	94893,27
	380278,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н30О
	—
	—
	—
	94892,10
	380290,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н31О
	—
	—
	—
	94882,06
	380289,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н32О
	—
	—
	—
	94883,27
	380277,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	53
	94909,27
	380286,50
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	54
	94912,00
	380297,68
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	55
	94902,77
	380299,93
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	56
	94900,04
	380288,76
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н29О
	—
	—
	—
	94893,27
	380278,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:152

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:152

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:153

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н140О
	—
	—
	—
	94871,89
	379958,45
	—
	—
	—

	н141О
	—
	—
	—
	94877,44
	379967,99
	—
	—
	—

	н142О
	—
	—
	—
	94869,23
	379972,77
	—
	—
	—

	н143О
	—
	—
	—
	94863,68
	379963,22
	—
	—
	—

	145
	94889,06
	380000,83
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	146
	94894,56
	380011,50
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	147
	94884,79
	380016,54
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	148
	94879,29
	380005,87
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н140О
	—
	—
	—
	94871,89
	379958,45
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:153

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:153

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:154

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н2О
	—
	—
	—
	94899,58
	379939,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н3О
	—
	—
	—
	94896,10
	379944,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н4О
	—
	—
	—
	94882,40
	379933,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н5О
	—
	—
	—
	94885,97
	379928,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25
	94911,98
	379939,16
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	26
	94900,88
	379953,33
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	27
	94896,15
	379949,63
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	28
	94907,26
	379935,46
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н2О
	—
	—
	—
	94899,58
	379939,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:154

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:154

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:155

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н45О
	—
	—
	—
	94797,24
	380030,04
	—
	—
	—

	н46О
	—
	—
	—
	94796,02
	380042,26
	—
	—
	—

	н47О
	—
	—
	—
	94785,81
	380041,24
	—
	—
	—

	н48О
	—
	—
	—
	94787,03
	380029,01
	—
	—
	—

	73
	94806,48
	380012,70
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	74
	94804,40
	380022,49
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	75
	94787,77
	380018,96
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	76
	94789,85
	380009,18
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н45О
	—
	—
	—
	94797,24
	380030,04
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:155

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:155

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:156

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н85О
	—
	—
	—
	94827,94
	380166,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н86О
	—
	—
	—
	94827,94
	380178,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н87О
	—
	—
	—
	94816,92
	380178,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н88О
	—
	—
	—
	94816,92
	380175,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н89О
	—
	—
	—
	94813,43
	380175,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н90О
	—
	—
	—
	94813,43
	380170,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н91О
	—
	—
	—
	94816,92
	380170,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н92О
	—
	—
	—
	94816,92
	380167,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	105
	94835,72
	380163,61
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	106
	94838,15
	380174,34
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	107
	94828,39
	380176,54
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	108
	94825,97
	380165,81
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н85О
	—
	—
	—
	94827,94
	380166,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:156

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:156

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:157

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н114О
	—
	—
	—
	94804,31
	380078,54
	—
	—
	—

	н115О
	—
	—
	—
	94804,31
	380086,85
	—
	—
	—

	н116О
	—
	—
	—
	94789,42
	380086,83
	—
	—
	—

	н117О
	—
	—
	—
	94789,42
	380079,67
	—
	—
	—

	н118О
	—
	—
	—
	94796,14
	380079,67
	—
	—
	—

	н119О
	—
	—
	—
	94796,12
	380078,69
	—
	—
	—

	125
	94806,36
	380076,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	126
	94806,36
	380083,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	127
	94793,36
	380083,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	128
	94793,36
	380076,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н114О
	—
	—
	—
	94804,31
	380078,54
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:157

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:157

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:158

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н132О
	—
	—
	—
	94870,90
	380186,22
	—
	—
	—

	н133О
	—
	—
	—
	94870,90
	380198,73
	—
	—
	—

	н134О
	—
	—
	—
	94863,80
	380198,73
	—
	—
	—

	н135О
	—
	—
	—
	94863,80
	380195,04
	—
	—
	—

	н136О
	—
	—
	—
	94860,79
	380195,04
	—
	—
	—

	н137О
	—
	—
	—
	94860,79
	380189,98
	—
	—
	—

	н138О
	—
	—
	—
	94863,80
	380189,98
	—
	—
	—

	н139О
	—
	—
	—
	94863,80
	380186,22
	—
	—
	—

	141
	94859,99
	380158,69
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	142
	94864,20
	380169,82
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	143
	94857,47
	380172,37
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	144
	94853,26
	380161,24
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н132О
	—
	—
	—
	94870,90
	380186,22
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:158

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:158

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:159

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н69О
	—
	—
	—
	94892,38
	380317,13
	—
	—
	—

	н70О
	—
	—
	—
	94890,90
	380328,49
	—
	—
	—

	н71О
	—
	—
	—
	94881,41
	380327,26
	—
	—
	—

	н72О
	—
	—
	—
	94882,88
	380315,90
	—
	—
	—

	93
	94820,43
	380131,69
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	94
	94816,38
	380140,83
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	95
	94810,26
	380138,12
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	96
	94814,31
	380128,97
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н69О
	—
	—
	—
	94892,38
	380317,13
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:159

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:159

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:163

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н21О
	—
	—
	—
	94923,90
	380426,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н22О
	—
	—
	—
	94925,45
	380438,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н23О
	—
	—
	—
	94914,81
	380439,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н24О
	—
	—
	—
	94913,81
	380427,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	45
	94931,87
	380443,30
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	46
	94935,34
	380455,42
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	47
	94924,76
	380458,45
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	48
	94921,29
	380446,33
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н21О
	—
	—
	—
	94923,90
	380426,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:163

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:163

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:165

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н73О
	—
	—
	—
	94821,91
	380067,25
	—
	—
	—

	н74О
	—
	—
	—
	94821,78
	380075,44
	—
	—
	—

	н75О
	—
	—
	—
	94803,44
	380075,21
	—
	—
	—

	н76О
	—
	—
	—
	94803,05
	380064,90
	—
	—
	—

	н77О
	—
	—
	—
	94815,23
	380064,90
	—
	—
	—

	н78О
	—
	—
	—
	94815,23
	380066,91
	—
	—
	—

	97
	94795,55
	380081,02
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	98
	94802,72
	380094,20
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	99
	94793,87
	380098,86
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	100
	94786,70
	380085,68
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н73О
	—
	—
	—
	94821,91
	380067,25
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:165

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:165

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:166

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н105О
	—
	—
	—
	94822,25
	380059,29
	—
	—
	—

	н106О
	—
	—
	—
	94822,25
	380066,57
	—
	—
	—

	н107О
	—
	—
	—
	94815,91
	380066,42
	—
	—
	—

	н108О
	—
	—
	—
	94815,91
	380063,99
	—
	—
	—

	н109О
	—
	—
	—
	94808,44
	380063,99
	—
	—
	—

	н110О
	—
	—
	—
	94808,05
	380055,61
	—
	—
	—

	н111О
	—
	—
	—
	94815,57
	380055,44
	—
	—
	—

	н112О
	—
	—
	—
	94815,57
	380056,66
	—
	—
	—

	н113О
	—
	—
	—
	94815,57
	380059,32
	—
	—
	—

	121
	94804,27
	380065,35
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	122
	94811,40
	380079,67
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	123
	94802,38
	380084,00
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	124
	94795,25
	380069,68
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	н105О
	—
	—
	—
	94822,25
	380059,29
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:166

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:166

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:167

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н79О
	—
	—
	—
	94792,19
	380100,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н80О
	—
	—
	—
	94801,42
	380100,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н81О
	—
	—
	—
	94801,18
	380111,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н82О
	—
	—
	—
	94790,59
	380114,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н83О
	—
	—
	—
	94787,82
	380104,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н84О
	—
	—
	—
	94792,43
	380103,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	101
	94805,96
	380101,23
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	102
	94811,71
	380112,89
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	103
	94798,34
	380119,70
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	104
	94792,60
	380108,04
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н79О
	—
	—
	—
	94792,19
	380100,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:167

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:167

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:168

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н146О
	—
	—
	—
	94885,98
	380017,70
	—
	—
	—

	н144О
	—
	—
	—
	94887,93
	380025,64
	—
	—
	—

	н145О
	—
	—
	—
	94878,97
	380027,84
	—
	—
	—

	н147О
	—
	—
	—
	94876,99
	380019,79
	—
	—
	—

	149
	94870,07
	380034,47
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	150
	94874,67
	380043,68
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	151
	94866,01
	380048,05
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	152
	94861,42
	380038,84
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н146О
	—
	—
	—
	94885,98
	380017,70
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:168

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:168

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	сооружение
	с кадастровым номером  05:18:000027:170

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	—
	—
	—
	95126,55
	380173,51
	4,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	

	1
	95129,32
	380170,75
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	2
	95130,04
	380171,69
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	3
	95130,49
	380172,77
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	4
	95130,64
	380173,94
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	5
	95130,49
	380175,10
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	6
	95130,04
	380176,19
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	7
	95129,32
	380177,12
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	8
	95128,39
	380177,83
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	9
	95127,31
	380178,28
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	10
	95126,14
	380178,44
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	11
	95124,98
	380178,28
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	12
	95123,89
	380177,83
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	13
	95122,96
	380177,12
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	14
	95122,25
	380176,19
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	15
	95121,80
	380175,10
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	16
	95121,64
	380173,94
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	17
	95121,80
	380172,77
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	18
	95122,25
	380171,69
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	19
	95122,96
	380170,75
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	20
	95123,89
	380170,04
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	21
	95124,98
	380169,59
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	22
	95126,14
	380169,44
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	23
	95127,31
	380169,59
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	24
	95128,39
	380170,04
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	1
	95129,32
	380170,75
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:170

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:170

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:283

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н93О
	—
	—
	—
	94887,88
	380377,26
	—
	—
	—

	н94О
	—
	—
	—
	94888,50
	380388,83
	—
	—
	—

	н95О
	—
	—
	—
	94876,33
	380389,23
	—
	—
	—

	н96О
	—
	—
	—
	94875,95
	380377,82
	—
	—
	—

	109
	94885,99
	380385,72
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	110
	94885,99
	380393,72
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	111
	94875,99
	380393,72
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	112
	94875,99
	380385,72
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	н93О
	—
	—
	—
	94887,88
	380377,26
	—
	—
	—


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:283

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:283

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:288

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н14О
	—
	—
	—
	94942,57
	380305,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н15О
	—
	—
	—
	94943,66
	380316,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	40
	94930,11
	380306,68
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	37
	94942,85
	380305,41
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	38
	94943,96
	380316,45
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	39
	94931,21
	380317,73
	—
	94931,21
	380317,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н16О
	—
	—
	—
	94930,12
	380306,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н14О
	—
	—
	—
	94942,57
	380305,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:288

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:288

	1. —



	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  05:18:000027:289

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	


	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н37О
	—
	—
	—
	94801,59
	379985,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н38О
	—
	—
	—
	94804,80
	379997,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н39О
	—
	—
	—
	94792,55
	380001,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н40О
	—
	—
	—
	94789,40
	379988,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	61
	94801,35
	379984,63
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	62
	94804,11
	379997,11
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	63
	94793,51
	379999,45
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	64
	94792,93
	379996,87
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	65
	94790,62
	379997,38
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	66
	94789,72
	379993,30
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	67
	94792,03
	379992,79
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	68
	94790,75
	379986,99
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н37О
	—
	—
	—
	94801,59
	379985,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м


	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:289

	1. —


	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  05:18:000027:289

	1. —
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	Масштаб 1: 5000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


	Условные обозначения:
[image: image2.emf]
– существующая часть границы земельного участка,

[image: image3.emf]
– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

[image: image4.emf]
– характерная точка границы земельного участка,

[image: image5.png]



– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

[image: image6.png]



– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image7]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

[image: image8]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image9]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image10]
– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


[image: image11]
– характерная точка контура здания,

`




