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	Содержание








	Пояснительная записка

	[bookmark: Пояснительная_записка]1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Республика Дагестан, Хасавюртовский р-н, с. Генжеаул 05:05:000042
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Договор субподряда от 08.05.2026 №13/ККР

	3. Дата подготовки карты-плана территории 13 августа 2026 г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

	
	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование:  Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан

	
	основной государственный регистрационный номер:  1170571015691

	
	идентификационный номер налогоплательщика:  0572019545

	В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

	
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):  —

	
	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

	Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):  mio.estate@e-dag.ru

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:



	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Кадастровый Центр", Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова 23

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Алиев Арсен Гаджирамазанович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 109-704-682 65

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1010  25 ноября 2017 г.

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Гильдия кадастровых инженеров

	Контактный телефон: +79882916611

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова 23, info@kadescentr.ru



	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	—
	23.03.2026
	****-***/****-********
	Кадастровый план территории
	—



	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. 
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	Лист № 4

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ








	[bookmark: Сведения_о_пунктах_сети_и_средствах_изм]1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодезической сети
	Название пункта и тип знака геодезической сети
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
«___» _____________ _____ г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки



	1
	2
	3
	4

	1 
	—
	—
	—



4

	Лист № 4

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений








	[bookmark: Утч_ЗУ_для_исправления_ошибок]1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:47



	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	—
	—
	252443,86
	288735,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	1
	252467,68
	288745,02
	252467,68
	288745,02
	—
	—
	—

	н2У
	—
	—
	252460,90
	288761,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	2
	252456,32
	288773,04
	252456,32
	288773,04
	—
	—
	—

	н3У
	—
	—
	252433,51
	288763,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	3
	252409,46
	288753,92
	252409,46
	288753,92
	—
	—
	—

	н4У
	—
	—
	252414,20
	288742,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	4
	252420,82
	288725,89
	252420,82
	288725,89
	—
	—
	—

	н1У
	—
	—
	252443,86
	288735,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	1
	25,73
	—
	согласовано

	1
	н2У
	18,05
	—
	согласовано

	н2У
	2
	12,18
	—
	согласовано

	2
	н3У
	24,64
	—
	согласовано

	н3У
	3
	25,97
	—
	согласовано

	3
	н4У
	12,62
	—
	согласовано

	н4У
	4
	17,62
	—
	согласовано

	4
	н1У
	24,89
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:47

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Республика Дагестан, р-н Хасавюртовский, с Генжеаул, ул Генжеаульская

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1530±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1530 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:05:000042:47 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:86



	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	252541,18
	289333,64
	252541,18
	289333,64
	—
	—
	—

	н13У
	—
	—
	252535,59
	289375,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	14
	252530,28
	289416,26
	252530,28
	289416,26
	—
	—
	—

	н14У
	—
	—
	252518,32
	289413,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	15
	252506,66
	289411,44
	252506,66
	289411,44
	—
	—
	—

	н15У
	—
	—
	252499,27
	289388,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	16
	252494,22
	289372,36
	252494,22
	289372,36
	—
	—
	—

	н16У
	—
	—
	252494,97
	289363,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	17
	252496,04
	289350,26
	252496,04
	289350,26
	—
	—
	—

	н17У
	—
	—
	252502,74
	289333,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	18
	252507,35
	289321,19
	252507,35
	289321,19
	—
	—
	—

	н18У
	—
	—
	252524,38
	289327,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	13
	252541,18
	289333,64
	252541,18
	289333,64
	—
	—
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	13
	н13У
	42,71
	—
	согласовано

	н13У
	14
	40,63
	—
	согласовано

	14
	н14У
	12,21
	—
	согласовано

	н14У
	15
	11,90
	—
	согласовано

	15
	н15У
	24,38
	—
	согласовано

	н15У
	16
	16,64
	—
	согласовано

	16
	н16У
	9,13
	—
	согласовано

	н16У
	17
	13,04
	—
	согласовано

	17
	н17У
	18,47
	—
	согласовано

	н17У
	18
	12,72
	—
	согласовано

	18
	н18У
	18,15
	—
	согласовано

	н18У
	13
	17,90
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:86

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул, ул Лесная, з/у 5

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3206±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3206 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:05:000042:86 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:541



	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	25
	252918,66
	289135,39
	252918,66
	289135,39
	—
	—
	—

	н25У
	—
	—
	252928,89
	289164,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	26
	252941,25
	289198,92
	252941,25
	289198,92
	—
	—
	—

	н26У
	—
	—
	252922,87
	289194,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	27
	252909,49
	289190,60
	252909,49
	289190,60
	—
	—
	—

	н27У
	—
	—
	252900,55
	289168,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	28
	252891,15
	289144,56
	252891,15
	289144,56
	—
	—
	—

	н28У
	—
	—
	252904,89
	289139,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	25
	252918,66
	289135,39
	252918,66
	289135,39
	—
	—
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:541

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	25
	н25У
	30,54
	—
	согласовано

	н25У
	26
	36,88
	—
	согласовано

	26
	н26У
	19,00
	—
	согласовано

	н26У
	27
	13,83
	—
	согласовано

	27
	н27У
	24,16
	—
	согласовано

	н27У
	28
	25,40
	—
	согласовано

	28
	н28У
	14,48
	—
	согласовано

	н28У
	25
	14,51
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:541

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Хасавюртовский  район, с. Генжеаул, ул. Асхабова А. К., д. 40а

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1632±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1632 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:05:000042:541 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:563



	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	252719,24
	289549,77
	252719,24
	289549,77
	—
	—
	—

	н5У
	—
	—
	252719,64
	289574,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	6
	252720,09
	289602,34
	252720,09
	289602,34
	—
	—
	—

	н6У
	—
	—
	252704,95
	289593,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	7
	252685,54
	289581,68
	252685,54
	289581,68
	—
	—
	—

	н7У
	—
	—
	252685,85
	289567,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	8
	252686,18
	289551,34
	252686,18
	289551,34
	—
	—
	—

	н8У
	—
	—
	252701,52
	289550,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	5
	252719,24
	289549,77
	252719,24
	289549,77
	—
	—
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:563

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	5
	н5У
	24,68
	—
	согласовано

	н5У
	6
	27,89
	—
	согласовано

	6
	н6У
	17,64
	—
	согласовано

	н6У
	7
	22,62
	—
	согласовано

	7
	н7У
	14,66
	—
	согласовано

	н7У
	8
	15,68
	—
	согласовано

	8
	н8У
	15,36
	—
	согласовано

	н8У
	5
	17,74
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:563

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Республика Дагестан, Хасавюртовский р-н., с. Генжеаул, ул. Асхабова А.К., 62 (уникальный номер в ГАР: 4dd25fb0-0806-4c26-8b84-f9a27f10b5fd)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1400±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:05:000042:563 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:566



	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	252874,19
	289031,72
	252874,19
	289031,72
	—
	—
	—

	н9У
	—
	—
	252881,42
	289052,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	10
	252886,50
	289066,56
	252886,50
	289066,56
	—
	—
	—

	н10У
	—
	—
	252869,82
	289075,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	11
	252852,15
	289084,00
	252852,15
	289084,00
	—
	—
	—

	н11У
	—
	—
	252845,41
	289069,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	12
	252836,37
	289049,36
	252836,37
	289049,36
	—
	—
	—

	н12У
	—
	—
	252853,97
	289041,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	9
	252874,19
	289031,72
	252874,19
	289031,72
	—
	—
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:566

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	9
	н9У
	21,69
	—
	согласовано

	н9У
	10
	15,26
	—
	согласовано

	10
	н10У
	18,71
	—
	согласовано

	н10У
	11
	19,82
	—
	согласовано

	11
	н11У
	16,25
	—
	согласовано

	н11У
	12
	21,81
	—
	согласовано

	12
	н12У
	19,42
	—
	согласовано

	н12У
	9
	22,31
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:566

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Респ Дагестан, Хасавюртовский  р-н, с Генжеаул, ул. Асхабова А.К. дом 38 Б (уникальный номер в ГАР: 4dd25fb0-0806-4c26-8b84-f9a27f10b5fd)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:05:000042:566 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:601



	Система координат МСК-05
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н19У
	—
	—
	252457,38
	288871,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	19
	252475,49
	288880,06
	252475,49
	288880,06
	—
	—
	—

	н20У
	—
	—
	252468,43
	288898,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	20
	252463,93
	288909,46
	252463,93
	288909,46
	—
	—
	—

	н21У
	—
	—
	252459,43
	288907,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	21
	252454,74
	288904,72
	252454,74
	288904,72
	—
	—
	—

	н22У
	—
	—
	252449,01
	288902,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	22
	252444,63
	288899,93
	252444,63
	288899,93
	—
	—
	—

	н23У
	—
	—
	252436,18
	288895,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	23
	252419,54
	288887,66
	252419,54
	288887,66
	—
	—
	—

	н24У
	—
	—
	252425,16
	288875,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует

	24
	252432,55
	288858,89
	252432,55
	288858,89
	—
	—
	—

	н19У
	—
	—
	252457,38
	288871,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	Закрепление отсутствует



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:601

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н19У
	19
	20,19
	—
	согласовано

	19
	н20У
	19,30
	—
	согласовано

	н20У
	20
	12,29
	—
	согласовано

	20
	н21У
	5,06
	—
	согласовано

	н21У
	21
	5,28
	—
	согласовано

	21
	н22У
	6,34
	—
	согласовано

	н22У
	22
	4,85
	—
	согласовано

	22
	н23У
	9,41
	—
	согласовано

	н23У
	23
	18,52
	—
	согласовано

	23
	н24У
	13,65
	—
	согласовано

	н24У
	24
	17,92
	—
	согласовано

	24
	н19У
	27,68
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  05:05:000042:601

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	Респ Дагестан, Хасавюртовский р-н, с Генжеаул, ул Южная, д. 25 (уникальный номер в ГАР: e2c8bec9-96d5-4395-88b4-cdfcd861d6e7)

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1531±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1531 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  05:05:000042:601 :

	1.
	—





	Лист № 20

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
 в сведениях о местоположении их границ







	[image: C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered05858617.emf] 

	Масштаб 1: 5000

	[bookmark: Чертеж_земельных_участков]Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
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	Лист № 21

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема границ земельных участков







	Условные обозначения:

	[image: Сплошная чёрная линия 0,5 пунктов]
	– существующая часть границы земельного участка,

	[image: Сплошная красная линия 0,5 пунктов]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– характерная точка контура здания,


`



	Лист № 22

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема границ земельных участков




	[image: C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered05858696.emf] 

	[bookmark: Схема_геодезических_построений]Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
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	Лист № 23

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема геодезических построений







	Условные обозначения:

	[image: существующая часть контура здания]
	– существующая часть границы земельного участка,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,
	
	

	– характерная точка контура здания,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий надземный конструктивный элемент здания сооружения онс]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный надземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	

	– пункт государственной геодезической сети,
	
	

	– пункт опорной межевой сети,

	

	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
	
	

	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,

	[image: черный квадрат заполненный]
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части
	
	[image: Черная окружность 3 мм]
	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части
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