КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы карта-плана территории | Номера листов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Сведения об уточняемых земельных участках |  |
|  | Описание местоположения строения на земельном участке |  |
|  | Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок |  |
|  | Схема границ земельных участков |  |
|  | Схема геодезических построений |  |
|  | Акт согласования местоположения границ земельных участков |  |
|  | | |

|  |
| --- |
| Дата подготовки карты-плана территории *5 октября 2020 г.* |
| Пояснительная записка |
| 1. Сведения о заказчике |
| *Администрация муниципального образования «Гунибский район» Республика Дагестан, ОГРН: 1030500816796, ИНН: 0510006955*  (полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика) |
| *—*  (сведения об утверждении карты-плана территории) |
| 2. Сведения о кадастровом инженере |

|  |
| --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Хизриев Хизри Газимагомедович* |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета: *066-207-575 63* |
| Контактный телефон: *88722940068* |
| Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15, dagkadastr@list.ru* |
| Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"* |
| Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *37897* |
| Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: *Общество с ограниченной ответственностью "ДагестанКадастрСъемка", Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ | | |
| *Контракт на оказание услуги по выполнению комплексных кадастровых работ от 05.06.2020 №5-АДМ-К/2020*  (наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) | | |
| 4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории | | |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Выписка из каталога координат геодезических пунктов | №110/2625 от 10.03.2020 |
|  | Кадастровый план территории | №КУВИ-002/2020-3176384 от 11.06.2020 выдано: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Дагестан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат *МСК-05* | | | | | | | |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м | | Сведения о состоянии на 10 марта 2020 г. | | |
| Х | Y | наружного знака пункта | центра знака | марки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гоцомеэр, Пирамида | 3 | 174800,37 | 299091,14 | сохранился | сохранился | сохранился |
|  | Зобутамеэр, Пирамида-штатив | 2 | 143782,87 | 278799,32 | сохранился | сохранился | сохранился |
|  | Обох, Пирамида | 3 | 139166,29 | 313304,08 | сохранился | сохранился | сохранился |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Сведения о средствах измерений | | | |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Сведения об утверждении типа измерений | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-2 | Номер: 58995-14. Срок действия: 02.02.2021 г. | №014183 от 03.02.2020 г. |
|  | GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Delta-3N | Номер: 48736-11. Срок действия: 02.03.2021 г. | №014184 от 03.02.2020 г. |

|  |
| --- |
| 7. Пояснения к разделам карты-плана территории |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:19 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1308У | — | — | 149781,93 | 306296,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1309У | — | — | 149795,26 | 306297,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1310У | — | — | 149797,58 | 306297,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1311У | — | — | 149797,40 | 306308,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1312У | — | — | 149788,38 | 306306,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1313У | — | — | 149772,50 | 306304,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1314У | — | — | 149757,22 | 306301,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1315У | — | — | 149756,70 | 306300,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1316У | — | — | 149755,02 | 306300,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1317У | — | — | 149755,29 | 306292,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1318У | — | — | 149761,66 | 306293,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1308У | — | — | 149781,93 | 306296,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:19 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1308У | н1309У | 13,38 | — | — |
| н1309У | н1310У | 2,34 | — | — |
| н1310У | н1311У | 10,76 | — | — |
| н1311У | н1312У | 9,21 | — | — |
| н1312У | н1313У | 15,99 | — | — |
| н1313У | н1314У | 15,59 | — | — |
| н1314У | н1315У | 1,05 | — | — |
| н1315У | н1316У | 1,69 | — | — |
| н1316У | н1317У | 7,69 | — | — |
| н1317У | н1318У | 6,41 | — | — |
| н1318У | н1308У | 20,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:19 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 404±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 7000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -6596 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:21 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1319У | — | — | 149790,58 | 306272,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1320У | — | — | 149796,98 | 306273,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1321У | — | — | 149796,27 | 306285,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1322У | — | — | 149777,43 | 306283,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1323У | — | — | 149773,72 | 306283,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1324У | — | — | 149768,53 | 306282,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1325У | — | — | 149767,79 | 306282,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1326У | — | — | 149762,25 | 306282,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1327У | — | — | 149762,06 | 306271,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1328У | — | — | 149776,11 | 306271,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1329У | — | — | 149787,07 | 306272,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1319У | — | — | 149790,58 | 306272,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:21 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1319У | н1320У | 6,43 | — | — |
| н1320У | н1321У | 11,97 | — | — |
| н1321У | н1322У | 18,89 | — | — |
| н1322У | н1323У | 3,73 | — | — |
| н1323У | н1324У | 5,21 | — | — |
| н1324У | н1325У | 0,86 | — | — |
| н1325У | н1326У | 5,56 | — | — |
| н1326У | н1327У | 10,47 | — | — |
| н1327У | н1328У | 14,05 | — | — |
| н1328У | н1329У | 11,00 | — | — |
| н1329У | н1319У | 3,52 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:21 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 398±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 911 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -513 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:22 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1330У | — | — | 149696,00 | 306194,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1331У | — | — | 149700,40 | 306195,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1332У | — | — | 149702,94 | 306202,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1333У | — | — | 149707,69 | 306211,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1334У | — | — | 149703,70 | 306213,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1335У | — | — | 149695,24 | 306217,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1336У | — | — | 149688,64 | 306218,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1337У | — | — | 149684,37 | 306199,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1338У | — | — | 149684,66 | 306197,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1330У | — | — | 149696,00 | 306194,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:22 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1330У | н1331У | 4,44 | — | — |
| н1331У | н1332У | 7,54 | — | — |
| н1332У | н1333У | 10,68 | — | — |
| н1333У | н1334У | 4,45 | — | — |
| н1334У | н1335У | 9,40 | — | — |
| н1335У | н1336У | 6,70 | — | — |
| н1336У | н1337У | 19,72 | — | — |
| н1337У | н1338У | 2,02 | — | — |
| н1338У | н1330У | 11,79 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:22 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 383±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -1117 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:24 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1339У | — | — | 149753,61 | 306156,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1340У | — | — | 149754,42 | 306163,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н65У | — | — | 149752,66 | 306181,67 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1341У | — | — | 149735,74 | 306194,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н64У | — | — | 149722,34 | 306203,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1342У | — | — | 149717,92 | 306196,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1343У | — | — | 149717,33 | 306188,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1344У | — | — | 149719,93 | 306182,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1345У | — | — | 149724,86 | 306176,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1346У | — | — | 149722,70 | 306173,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1347У | — | — | 149723,91 | 306172,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1348У | — | — | 149737,50 | 306164,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1349У | — | — | 149738,98 | 306165,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1350У | — | — | 149747,50 | 306160,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1351У | — | — | 149753,14 | 306157,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1339У | — | — | 149753,61 | 306156,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:24 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1339У | н1340У | 6,75 | — | — |
| н1340У | н65У | 18,66 | — | — |
| н65У | н1341У | 21,01 | — | — |
| н1341У | н64У | 16,43 | — | — |
| н64У | н1342У | 8,47 | — | — |
| н1342У | н1343У | 8,36 | — | — |
| н1343У | н1344У | 6,60 | — | — |
| н1344У | н1345У | 7,68 | — | — |
| н1345У | н1346У | 3,32 | — | — |
| н1346У | н1347У | 1,46 | — | — |
| н1347У | н1348У | 15,92 | — | — |
| н1348У | н1349У | 2,06 | — | — |
| н1349У | н1350У | 10,19 | — | — |
| н1350У | н1351У | 6,51 | — | — |
| н1351У | н1339У | 0,81 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:24 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 926±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1900 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -974 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:25 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1352У | — | — | 149719,23 | 306113,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1353У | — | — | 149720,43 | 306113,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1354У | — | — | 149728,39 | 306118,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1355У | — | — | 149731,36 | 306120,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1356У | — | — | 149735,33 | 306126,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1357У | — | — | 149743,22 | 306135,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1358У | — | — | 149746,96 | 306140,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1359У | — | — | 149734,87 | 306146,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н177У | — | — | 149722,32 | 306152,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н176У | — | — | 149706,41 | 306160,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1360У | — | — | 149706,04 | 306160,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1361У | — | — | 149706,07 | 306152,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1362У | — | — | 149705,46 | 306144,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1363У | — | — | 149703,79 | 306143,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1364У | — | — | 149702,75 | 306142,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1365У | — | — | 149700,15 | 306136,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1366У | — | — | 149702,66 | 306135,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1367У | — | — | 149701,04 | 306132,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1368У | — | — | 149706,14 | 306128,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1369У | — | — | 149706,35 | 306125,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1352У | — | — | 149719,23 | 306113,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:25 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1352У | н1353У | 1,20 | — | — |
| н1353У | н1354У | 9,07 | — | — |
| н1354У | н1355У | 3,91 | — | — |
| н1355У | н1356У | 7,13 | — | — |
| н1356У | н1357У | 11,85 | — | — |
| н1357У | н1358У | 6,51 | — | — |
| н1358У | н1359У | 13,42 | — | — |
| н1359У | н177У | 13,92 | — | — |
| н177У | н176У | 17,53 | — | — |
| н176У | н1360У | 0,37 | — | — |
| н1360У | н1361У | 8,05 | — | — |
| н1361У | н1362У | 8,09 | — | — |
| н1362У | н1363У | 1,67 | — | — |
| н1363У | н1364У | 1,66 | — | — |
| н1364У | н1365У | 6,83 | — | — |
| н1365У | н1366У | 2,71 | — | — |
| н1366У | н1367У | 3,50 | — | — |
| н1367У | н1368У | 6,21 | — | — |
| н1368У | н1369У | 3,62 | — | — |
| н1369У | н1352У | 17,04 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:25 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1190±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1700 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -510 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:27 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1370У | — | — | 149841,62 | 306292,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1371У | — | — | 149832,21 | 306309,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1372У | — | — | 149823,57 | 306322,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1373У | — | — | 149809,64 | 306343,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1374У | — | — | 149808,25 | 306343,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1375У | — | — | 149806,52 | 306338,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1376У | — | — | 149805,74 | 306315,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1377У | — | — | 149803,75 | 306315,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1378У | — | — | 149802,70 | 306301,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1379У | — | — | 149811,65 | 306299,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1380У | — | — | 149823,71 | 306296,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1381У | — | — | 149831,62 | 306294,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1370У | — | — | 149841,62 | 306292,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:27 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1370У | н1371У | 19,47 | — | — |
| н1371У | н1372У | 15,63 | — | — |
| н1372У | н1373У | 24,82 | — | — |
| н1373У | н1374У | 1,39 | — | — |
| н1374У | н1375У | 5,21 | — | — |
| н1375У | н1376У | 22,78 | — | — |
| н1376У | н1377У | 2,00 | — | — |
| н1377У | н1378У | 14,66 | — | — |
| н1378У | н1379У | 9,16 | — | — |
| н1379У | н1380У | 12,38 | — | — |
| н1380У | н1381У | 8,21 | — | — |
| н1381У | н1370У | 10,11 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:27 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 933±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1900 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -967 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:28 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1382У | — | — | 149799,58 | 306319,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1383У | — | — | 149801,55 | 306333,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1384У | — | — | 149802,92 | 306346,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1385У | — | — | 149802,07 | 306346,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1386У | — | — | 149793,26 | 306346,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1387У | — | — | 149786,82 | 306344,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1388У | — | — | 149784,32 | 306341,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1389У | — | — | 149756,98 | 306334,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1390У | — | — | 149759,85 | 306321,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1391У | — | — | 149760,92 | 306313,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1392У | — | — | 149764,50 | 306313,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1393У | — | — | 149770,54 | 306314,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1394У | — | — | 149778,84 | 306316,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1395У | — | — | 149791,34 | 306320,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1396У | — | — | 149791,97 | 306320,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1397У | — | — | 149798,63 | 306320,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1382У | — | — | 149799,58 | 306319,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:28 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1382У | н1383У | 13,64 | — | — |
| н1383У | н1384У | 12,92 | — | — |
| н1384У | н1385У | 0,85 | — | — |
| н1385У | н1386У | 8,83 | — | — |
| н1386У | н1387У | 7,00 | — | — |
| н1387У | н1388У | 3,40 | — | — |
| н1388У | н1389У | 28,41 | — | — |
| н1389У | н1390У | 12,61 | — | — |
| н1390У | н1391У | 8,66 | — | — |
| н1391У | н1392У | 3,59 | — | — |
| н1392У | н1393У | 6,24 | — | — |
| н1393У | н1394У | 8,61 | — | — |
| н1394У | н1395У | 12,91 | — | — |
| н1395У | н1396У | 0,91 | — | — |
| н1396У | н1397У | 6,70 | — | — |
| н1397У | н1382У | 0,96 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:28 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1023±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -477 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:33 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1398У | — | — | 149813,03 | 306365,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1399У | — | — | 149815,95 | 306381,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1400У | — | — | 149814,31 | 306389,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1401У | — | — | 149816,00 | 306390,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1402У | — | — | 149814,67 | 306397,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1403У | — | — | 149812,47 | 306396,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1404У | — | — | 149810,68 | 306401,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1405У | — | — | 149802,74 | 306397,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1406У | — | — | 149798,66 | 306387,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1407У | — | — | 149795,36 | 306381,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1408У | — | — | 149788,30 | 306372,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1409У | — | — | 149781,66 | 306359,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1410У | — | — | 149784,12 | 306360,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1411У | — | — | 149784,58 | 306358,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1412У | — | — | 149792,62 | 306359,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1413У | — | — | 149799,64 | 306360,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1414У | — | — | 149803,54 | 306361,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1415У | — | — | 149807,65 | 306362,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1398У | — | — | 149813,03 | 306365,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:33 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1398У | н1399У | 16,05 | — | — |
| н1399У | н1400У | 8,78 | — | — |
| н1400У | н1401У | 1,72 | — | — |
| н1401У | н1402У | 7,14 | — | — |
| н1402У | н1403У | 2,24 | — | — |
| н1403У | н1404У | 4,72 | — | — |
| н1404У | н1405У | 8,83 | — | — |
| н1405У | н1406У | 10,51 | — | — |
| н1406У | н1407У | 6,85 | — | — |
| н1407У | н1408У | 11,90 | — | — |
| н1408У | н1409У | 14,24 | — | — |
| н1409У | н1410У | 2,56 | — | — |
| н1410У | н1411У | 1,45 | — | — |
| н1411У | н1412У | 8,06 | — | — |
| н1412У | н1413У | 7,06 | — | — |
| н1413У | н1414У | 4,33 | — | — |
| н1414У | н1415У | 4,19 | — | — |
| н1415У | н1398У | 6,02 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:33 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 806±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -1594 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:54 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1416У | — | — | 149794,10 | 306221,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1417У | — | — | 149794,98 | 306230,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1418У | — | — | 149795,43 | 306237,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1419У | — | — | 149796,39 | 306255,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1420У | — | — | 149789,69 | 306255,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1421У | — | — | 149777,60 | 306255,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1422У | — | — | 149769,59 | 306254,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1423У | — | — | 149750,13 | 306235,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1424У | — | — | 149753,59 | 306231,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1425У | — | — | 149760,03 | 306230,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1426У | — | — | 149779,17 | 306226,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1427У | — | — | 149782,47 | 306225,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1428У | — | — | 149782,58 | 306224,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1416У | — | — | 149794,10 | 306221,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:54 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1416У | н1417У | 8,42 | — | — |
| н1417У | н1418У | 6,99 | — | — |
| н1418У | н1419У | 18,56 | — | — |
| н1419У | н1420У | 6,70 | — | — |
| н1420У | н1421У | 12,09 | — | — |
| н1421У | н1422У | 8,18 | — | — |
| н1422У | н1423У | 27,11 | — | — |
| н1423У | н1424У | 4,84 | — | — |
| н1424У | н1425У | 6,57 | — | — |
| н1425У | н1426У | 19,52 | — | — |
| н1426У | н1427У | 3,56 | — | — |
| н1427У | н1428У | 0,66 | — | — |
| н1428У | н1416У | 11,92 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:54 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Чох |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1051±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 251 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:55 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1429У | — | — | 149848,60 | 306274,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1430У | — | — | 149847,39 | 306277,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1370У | — | — | 149841,62 | 306292,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1381У | — | — | 149831,62 | 306294,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1380У | — | — | 149823,71 | 306296,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1431У | — | — | 149813,75 | 306298,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1378У | — | — | 149802,70 | 306301,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1432У | — | — | 149801,26 | 306282,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1433У | — | — | 149813,50 | 306280,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1434У | — | — | 149823,27 | 306278,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1435У | — | — | 149831,21 | 306277,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1429У | — | — | 149848,60 | 306274,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:55 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1429У | н1430У | 3,29 | — | — |
| н1430У | н1370У | 16,21 | — | — |
| н1370У | н1381У | 10,11 | — | — |
| н1381У | н1380У | 8,21 | — | — |
| н1380У | н1431У | 10,22 | — | — |
| н1431У | н1378У | 11,32 | — | — |
| н1378У | н1432У | 19,24 | — | — |
| н1432У | н1433У | 12,29 | — | — |
| н1433У | н1434У | 10,05 | — | — |
| н1434У | н1435У | 8,07 | — | — |
| н1435У | н1429У | 17,57 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:55 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 769±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 269 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:109 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1436У | — | — | 149865,12 | 306306,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1437У | — | — | 149868,63 | 306329,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1438У | — | — | 149855,79 | 306338,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1439У | — | — | 149846,32 | 306308,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1440У | — | — | 149850,51 | 306312,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1436У | — | — | 149865,12 | 306306,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:109 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1436У | н1437У | 22,78 | — | — |
| н1437У | н1438У | 15,64 | — | — |
| н1438У | н1439У | 30,83 | — | — |
| н1439У | н1440У | 5,35 | — | — |
| н1440У | н1436У | 15,59 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:109 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 410±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 940 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -530 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:110 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1441У | — | — | 149848,33 | 306280,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1442У | — | — | 149852,59 | 306282,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1443У | — | — | 149858,20 | 306284,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1444У | — | — | 149870,67 | 306300,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1436У | — | — | 149865,12 | 306306,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1440У | — | — | 149850,51 | 306312,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1439У | — | — | 149846,32 | 306308,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1445У | — | — | 149843,91 | 306293,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1441У | — | — | 149848,33 | 306280,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:110 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1441У | н1442У | 4,70 | — | — |
| н1442У | н1443У | 5,98 | — | — |
| н1443У | н1444У | 19,75 | — | — |
| н1444У | н1436У | 8,68 | — | — |
| н1436У | н1440У | 15,59 | — | — |
| н1440У | н1439У | 5,35 | — | — |
| н1439У | н1445У | 15,36 | — | — |
| н1445У | н1441У | 13,69 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:110 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 525±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 900 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -375 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:112 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1446У | — | — | 149923,43 | 306422,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1447У | — | — | 149928,44 | 306427,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1448У | — | — | 149920,18 | 306433,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1449У | — | — | 149914,19 | 306426,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1450У | — | — | 149904,75 | 306415,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1451У | — | — | 149902,88 | 306413,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1452У | — | — | 149910,75 | 306407,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1453У | — | — | 149912,11 | 306409,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1446У | — | — | 149923,43 | 306422,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:112 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1446У | н1447У | 7,54 | — | — |
| н1447У | н1448У | 10,24 | — | — |
| н1448У | н1449У | 9,56 | — | — |
| н1449У | н1450У | 14,26 | — | — |
| н1450У | н1451У | 2,85 | — | — |
| н1451У | н1452У | 9,82 | — | — |
| н1452У | н1453У | 2,12 | — | — |
| н1453У | н1446У | 17,12 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:112 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 263±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -2037 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:113 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1454У | — | — | 149896,48 | 306466,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1455У | — | — | 149903,21 | 306473,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1456У | — | — | 149902,12 | 306474,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1457У | — | — | 149909,87 | 306483,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1458У | — | — | 149912,98 | 306480,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1459У | — | — | 149915,87 | 306485,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1460У | — | — | 149909,04 | 306494,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1461У | — | — | 149913,22 | 306496,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1462У | — | — | 149909,84 | 306504,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1463У | — | — | 149905,88 | 306501,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1464У | — | — | 149896,71 | 306499,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1465У | — | — | 149895,47 | 306498,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1466У | — | — | 149890,19 | 306492,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1467У | — | — | 149881,13 | 306480,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1454У | — | — | 149896,48 | 306466,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:113 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1454У | н1455У | 10,28 | — | — |
| н1455У | н1456У | 1,47 | — | — |
| н1456У | н1457У | 11,89 | — | — |
| н1457У | н1458У | 4,34 | — | — |
| н1458У | н1459У | 5,29 | — | — |
| н1459У | н1460У | 11,65 | — | — |
| н1460У | н1461У | 4,56 | — | — |
| н1461У | н1462У | 8,74 | — | — |
| н1462У | н1463У | 5,09 | — | — |
| н1463У | н1464У | 9,47 | — | — |
| н1464У | н1465У | 1,30 | — | — |
| н1465У | н1466У | 8,29 | — | — |
| н1466У | н1467У | 15,07 | — | — |
| н1467У | н1454У | 20,86 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:113 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 666±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -134 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:114 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1468У | — | — | 149775,42 | 306522,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1469У | — | — | 149775,85 | 306522,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1470У | — | — | 149781,68 | 306530,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1471У | — | — | 149783,91 | 306533,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1472У | — | — | 149770,81 | 306543,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1473У | — | — | 149766,30 | 306533,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1474У | — | — | 149753,09 | 306513,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1475У | — | — | 149763,98 | 306505,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1476У | — | — | 149770,51 | 306514,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1468У | — | — | 149775,42 | 306522,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:114 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1468У | н1469У | 0,73 | — | — |
| н1469У | н1470У | 9,83 | — | — |
| н1470У | н1471У | 3,75 | — | — |
| н1471У | н1472У | 16,24 | — | — |
| н1472У | н1473У | 10,33 | — | — |
| н1473У | н1474У | 24,38 | — | — |
| н1474У | н1475У | 13,32 | — | — |
| н1475У | н1476У | 10,98 | — | — |
| н1476У | н1468У | 8,96 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:114 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 492±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2100 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -1608 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:115 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1474У | — | — | 149753,09 | 306513,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1473У | — | — | 149766,30 | 306533,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1472У | — | — | 149770,81 | 306543,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1477У | — | — | 149759,15 | 306547,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1478У | — | — | 149759,87 | 306549,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1479У | — | — | 149756,86 | 306550,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1480У | — | — | 149755,74 | 306550,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1481У | — | — | 149756,47 | 306552,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1482У | — | — | 149751,98 | 306554,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1483У | — | — | 149746,64 | 306542,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1484У | — | — | 149746,01 | 306541,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1485У | — | — | 149746,14 | 306537,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1486У | — | — | 149748,81 | 306536,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1487У | — | — | 149745,30 | 306525,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1488У | — | — | 149742,79 | 306527,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1489У | — | — | 149739,16 | 306522,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1490У | — | — | 149744,87 | 306518,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1474У | — | — | 149753,09 | 306513,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:115 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1474У | н1473У | 24,38 | — | — |
| н1473У | н1472У | 10,33 | — | — |
| н1472У | н1477У | 12,37 | — | — |
| н1477У | н1478У | 2,12 | — | — |
| н1478У | н1479У | 3,21 | — | — |
| н1479У | н1480У | 1,13 | — | — |
| н1480У | н1481У | 2,19 | — | — |
| н1481У | н1482У | 4,68 | — | — |
| н1482У | н1483У | 12,74 | — | — |
| н1483У | н1484У | 1,53 | — | — |
| н1484У | н1485У | 4,03 | — | — |
| н1485У | н1486У | 2,72 | — | — |
| н1486У | н1487У | 11,35 | — | — |
| н1487У | н1488У | 3,00 | — | — |
| н1488У | н1489У | 5,80 | — | — |
| н1489У | н1490У | 7,11 | — | — |
| н1490У | н1474У | 9,72 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:115 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 613±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 113 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:117 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1491У | — | — | 149774,23 | 306420,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1492У | — | — | 149781,88 | 306425,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1493У | — | — | 149781,28 | 306430,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н859У | — | — | 149787,61 | 306439,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н858У | — | — | 149783,86 | 306440,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н856У | — | — | 149771,96 | 306459,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н855У | — | — | 149769,43 | 306461,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н854У | — | — | 149756,86 | 306455,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н792У | — | — | 149754,14 | 306461,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н803У | — | — | 149750,10 | 306466,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1494У | — | — | 149746,26 | 306458,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1495У | — | — | 149748,01 | 306457,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1496У | — | — | 149746,69 | 306453,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1497У | — | — | 149746,60 | 306451,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1498У | — | — | 149754,43 | 306443,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1499У | — | — | 149755,63 | 306444,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1500У | — | — | 149761,45 | 306441,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1501У | — | — | 149763,85 | 306439,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1502У | — | — | 149768,51 | 306434,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1503У | — | — | 149772,57 | 306426,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1491У | — | — | 149774,23 | 306420,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:117 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1491У | н1492У | 8,94 | — | — |
| н1492У | н1493У | 5,40 | — | — |
| н1493У | н859У | 10,68 | — | — |
| н859У | н858У | 4,02 | — | — |
| н858У | н856У | 22,46 | — | — |
| н856У | н855У | 3,01 | — | — |
| н855У | н854У | 13,95 | — | — |
| н854У | н792У | 7,23 | — | — |
| н792У | н803У | 6,43 | — | — |
| н803У | н1494У | 8,81 | — | — |
| н1494У | н1495У | 2,20 | — | — |
| н1495У | н1496У | 4,45 | — | — |
| н1496У | н1497У | 1,47 | — | — |
| н1497У | н1498У | 11,23 | — | — |
| н1498У | н1499У | 1,62 | — | — |
| н1499У | н1500У | 6,78 | — | — |
| н1500У | н1501У | 2,99 | — | — |
| н1501У | н1502У | 7,01 | — | — |
| н1502У | н1503У | 8,86 | — | — |
| н1503У | н1491У | 6,27 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:117 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 776±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 376 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:119 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н637У | — | — | 149750,56 | 306486,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1504У | — | — | 149757,64 | 306498,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1505У | — | — | 149755,44 | 306503,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1506У | — | — | 149748,33 | 306507,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1507У | — | — | 149741,64 | 306514,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1508У | — | — | 149734,33 | 306520,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1509У | — | — | 149729,07 | 306522,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1510У | — | — | 149717,66 | 306531,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1511У | — | — | 149715,27 | 306526,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1512У | — | — | 149728,38 | 306505,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1513У | — | — | 149730,32 | 306503,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1514У | — | — | 149735,56 | 306492,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1515У | — | — | 149738,54 | 306491,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н638У | — | — | 149745,80 | 306488,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н637У | — | — | 149750,56 | 306486,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:119 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н637У | н1504У | 13,52 | — | — |
| н1504У | н1505У | 5,44 | — | — |
| н1505У | н1506У | 8,31 | — | — |
| н1506У | н1507У | 9,59 | — | — |
| н1507У | н1508У | 9,69 | — | — |
| н1508У | н1509У | 5,54 | — | — |
| н1509У | н1510У | 14,24 | — | — |
| н1510У | н1511У | 5,33 | — | — |
| н1511У | н1512У | 24,60 | — | — |
| н1512У | н1513У | 3,02 | — | — |
| н1513У | н1514У | 11,57 | — | — |
| н1514У | н1515У | 3,48 | — | — |
| н1515У | н638У | 7,70 | — | — |
| н638У | н637У | 5,06 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:119 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 735±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 770 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -35 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:120 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н810У | — | — | 149775,41 | 306492,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н809У | — | — | 149795,53 | 306513,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1516У | — | — | 149802,04 | 306523,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1471У | — | — | 149783,91 | 306533,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1470У | — | — | 149781,68 | 306530,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1468У | — | — | 149775,42 | 306522,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1475У | — | — | 149763,98 | 306505,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н810У | — | — | 149775,41 | 306492,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:120 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н810У | н809У | 29,37 | — | — |
| н809У | н1516У | 11,50 | — | — |
| н1516У | н1471У | 20,90 | — | — |
| н1471У | н1470У | 3,75 | — | — |
| н1470У | н1468У | 10,56 | — | — |
| н1468У | н1475У | 19,93 | — | — |
| н1475У | н810У | 17,62 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:120 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 740±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -60 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:121 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1489У | — | — | 149739,16 | 306522,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1488У | — | — | 149742,79 | 306527,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1487У | — | — | 149745,30 | 306525,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1486У | — | — | 149748,81 | 306536,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1485У | — | — | 149746,14 | 306537,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1484У | — | — | 149746,01 | 306541,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1483У | — | — | 149746,64 | 306542,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1482У | — | — | 149751,98 | 306554,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1517У | — | — | 149734,65 | 306563,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1518У | — | — | 149730,77 | 306554,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1519У | — | — | 149727,90 | 306546,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1520У | — | — | 149723,03 | 306534,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1521У | — | — | 149723,41 | 306532,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1489У | — | — | 149739,16 | 306522,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:121 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1489У | н1488У | 5,80 | — | — |
| н1488У | н1487У | 3,00 | — | — |
| н1487У | н1486У | 11,35 | — | — |
| н1486У | н1485У | 2,72 | — | — |
| н1485У | н1484У | 4,03 | — | — |
| н1484У | н1483У | 1,53 | — | — |
| н1483У | н1482У | 12,74 | — | — |
| н1482У | н1517У | 19,61 | — | — |
| н1517У | н1518У | 9,43 | — | — |
| н1518У | н1519У | 8,73 | — | — |
| н1519У | н1520У | 13,24 | — | — |
| н1520У | н1521У | 1,18 | — | — |
| н1521У | н1489У | 18,69 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:121 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 685±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -315 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:122 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1522У | — | — | 149652,50 | 306474,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1523У | — | — | 149668,31 | 306476,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н645У | — | — | 149682,04 | 306481,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н644У | — | — | 149690,97 | 306482,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н643У | — | — | 149708,02 | 306483,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н642У | — | — | 149719,51 | 306484,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н641У | — | — | 149729,01 | 306486,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н640У | — | — | 149728,93 | 306487,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1524У | — | — | 149732,57 | 306489,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1515У | — | — | 149738,54 | 306491,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1514У | — | — | 149735,56 | 306492,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1513У | — | — | 149730,32 | 306503,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1525У | — | — | 149713,80 | 306500,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1526У | — | — | 149706,01 | 306501,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1527У | — | — | 149684,81 | 306494,15 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1528У | — | — | 149670,07 | 306489,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1529У | — | — | 149651,50 | 306484,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1522У | — | — | 149652,50 | 306474,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:122 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1522У | н1523У | 15,94 | — | — |
| н1523У | н645У | 14,55 | — | — |
| н645У | н644У | 9,04 | — | — |
| н644У | н643У | 17,06 | — | — |
| н643У | н642У | 11,55 | — | — |
| н642У | н641У | 9,68 | — | — |
| н641У | н640У | 1,61 | — | — |
| н640У | н1524У | 3,92 | — | — |
| н1524У | н1515У | 6,27 | — | — |
| н1515У | н1514У | 3,48 | — | — |
| н1514У | н1513У | 11,57 | — | — |
| н1513У | н1525У | 16,77 | — | — |
| н1525У | н1526У | 7,82 | — | — |
| н1526У | н1527У | 22,32 | — | — |
| н1527У | н1528У | 15,35 | — | — |
| н1528У | н1529У | 19,38 | — | — |
| н1529У | н1522У | 10,06 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:122 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1175±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 775 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:123 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1530У | — | — | 149674,92 | 306390,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1531У | — | — | 149671,83 | 306408,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1532У | — | — | 149671,74 | 306421,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1533У | — | — | 149673,09 | 306429,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1534У | — | — | 149669,25 | 306433,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1535У | — | — | 149669,41 | 306448,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1536У | — | — | 149660,25 | 306449,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1537У | — | — | 149653,53 | 306446,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1538У | — | — | 149646,76 | 306436,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1539У | — | — | 149641,65 | 306423,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1540У | — | — | 149648,25 | 306402,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1541У | — | — | 149655,99 | 306388,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1542У | — | — | 149659,29 | 306385,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1530У | — | — | 149674,92 | 306390,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:123 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1530У | н1531У | 17,95 | — | — |
| н1531У | н1532У | 13,18 | — | — |
| н1532У | н1533У | 7,99 | — | — |
| н1533У | н1534У | 5,35 | — | — |
| н1534У | н1535У | 15,59 | — | — |
| н1535У | н1536У | 9,17 | — | — |
| н1536У | н1537У | 7,12 | — | — |
| н1537У | н1538У | 12,38 | — | — |
| н1538У | н1539У | 13,62 | — | — |
| н1539У | н1540У | 22,66 | — | — |
| н1540У | н1541У | 15,48 | — | — |
| н1541У | н1542У | 4,38 | — | — |
| н1542У | н1530У | 16,38 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:123 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1461±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1161 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:125 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1543У | — | — | 149636,79 | 306562,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1544У | — | — | 149639,98 | 306562,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1545У | — | — | 149639,96 | 306563,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1546У | — | — | 149641,31 | 306563,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1547У | — | — | 149648,94 | 306563,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1548У | — | — | 149657,59 | 306565,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1549У | — | — | 149657,31 | 306571,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1550У | — | — | 149658,73 | 306577,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1551У | — | — | 149640,83 | 306576,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1552У | — | — | 149605,58 | 306569,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1553У | — | — | 149599,62 | 306567,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1554У | — | — | 149598,21 | 306561,67 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1555У | — | — | 149598,56 | 306555,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1556У | — | — | 149599,46 | 306552,67 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1557У | — | — | 149624,80 | 306558,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1558У | — | — | 149627,44 | 306560,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1543У | — | — | 149636,79 | 306562,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:125 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1543У | н1544У | 3,19 | — | — |
| н1544У | н1545У | 0,92 | — | — |
| н1545У | н1546У | 1,36 | — | — |
| н1546У | н1547У | 7,64 | — | — |
| н1547У | н1548У | 8,78 | — | — |
| н1548У | н1549У | 6,18 | — | — |
| н1549У | н1550У | 6,26 | — | — |
| н1550У | н1551У | 17,91 | — | — |
| н1551У | н1552У | 36,01 | — | — |
| н1552У | н1553У | 6,15 | — | — |
| н1553У | н1554У | 6,47 | — | — |
| н1554У | н1555У | 6,42 | — | — |
| н1555У | н1556У | 2,74 | — | — |
| н1556У | н1557У | 25,92 | — | — |
| н1557У | н1558У | 3,48 | — | — |
| н1558У | н1543У | 9,53 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:125 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 849±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 349 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:126 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1559У | — | — | 149604,09 | 306596,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1560У | — | — | 149610,20 | 306598,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1561У | — | — | 149618,49 | 306601,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1562У | — | — | 149635,24 | 306606,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1563У | — | — | 149638,21 | 306609,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1564У | — | — | 149644,98 | 306610,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1565У | — | — | 149644,62 | 306634,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1566У | — | — | 149639,75 | 306634,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1567У | — | — | 149639,56 | 306636,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1568У | — | — | 149636,42 | 306635,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1569У | — | — | 149636,53 | 306634,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1570У | — | — | 149621,01 | 306631,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1571У | — | — | 149611,85 | 306621,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н993У | — | — | 149608,27 | 306624,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н992У | — | — | 149597,12 | 306611,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1559У | — | — | 149604,09 | 306596,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:126 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1559У | н1560У | 6,47 | — | — |
| н1560У | н1561У | 8,93 | — | — |
| н1561У | н1562У | 17,53 | — | — |
| н1562У | н1563У | 4,00 | — | — |
| н1563У | н1564У | 6,78 | — | — |
| н1564У | н1565У | 24,87 | — | — |
| н1565У | н1566У | 4,87 | — | — |
| н1566У | н1567У | 1,54 | — | — |
| н1567У | н1568У | 3,17 | — | — |
| н1568У | н1569У | 0,98 | — | — |
| н1569У | н1570У | 15,81 | — | — |
| н1570У | н1571У | 13,57 | — | — |
| н1571У | н993У | 4,34 | — | — |
| н993У | н992У | 16,87 | — | — |
| н992У | н1559У | 16,74 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:126 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1159±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 759 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:127 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н543У | — | — | 149555,92 | 306591,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н542У | — | — | 149557,65 | 306599,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1572У | — | — | 149557,96 | 306606,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1573У | — | — | 149544,51 | 306607,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1574У | — | — | 149538,73 | 306591,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н544У | — | — | 149553,53 | 306591,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н543У | — | — | 149555,92 | 306591,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:127 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н543У | н542У | 8,22 | — | — |
| н542У | н1572У | 7,07 | — | — |
| н1572У | н1573У | 13,52 | — | — |
| н1573У | н1574У | 17,10 | — | — |
| н1574У | н544У | 14,80 | — | — |
| н544У | н543У | 2,41 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:127 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 245±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -55 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:128 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н985У | — | — | 149581,31 | 306552,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1575У | — | — | 149587,30 | 306553,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1555У | — | — | 149598,56 | 306555,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1554У | — | — | 149598,21 | 306561,67 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1553У | — | — | 149599,62 | 306567,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1576У | — | — | 149600,58 | 306575,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1577У | — | — | 149603,35 | 306580,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1578У | — | — | 149607,98 | 306583,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1579У | — | — | 149625,26 | 306590,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1580У | — | — | 149634,65 | 306592,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1581У | — | — | 149640,27 | 306592,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1582У | — | — | 149640,28 | 306592,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1583У | — | — | 149652,42 | 306591,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1584У | — | — | 149648,36 | 306610,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1564У | — | — | 149644,98 | 306610,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1563У | — | — | 149638,21 | 306609,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1562У | — | — | 149635,24 | 306606,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1561У | — | — | 149618,49 | 306601,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1560У | — | — | 149610,20 | 306598,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1559У | — | — | 149604,09 | 306596,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н992У | — | — | 149597,12 | 306611,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н990У | — | — | 149589,00 | 306600,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н989У | — | — | 149584,06 | 306584,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н988У | — | — | 149581,31 | 306569,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н986У | — | — | 149581,54 | 306561,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н985У | — | — | 149581,31 | 306552,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:128 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н985У | н1575У | 6,00 | — | — |
| н1575У | н1555У | 11,43 | — | — |
| н1555У | н1554У | 6,42 | — | — |
| н1554У | н1553У | 6,47 | — | — |
| н1553У | н1576У | 7,56 | — | — |
| н1576У | н1577У | 5,96 | — | — |
| н1577У | н1578У | 5,44 | — | — |
| н1578У | н1579У | 18,58 | — | — |
| н1579У | н1580У | 9,61 | — | — |
| н1580У | н1581У | 5,62 | — | — |
| н1581У | н1582У | 0,50 | — | — |
| н1582У | н1583У | 12,14 | — | — |
| н1583У | н1584У | 18,83 | — | — |
| н1584У | н1564У | 3,39 | — | — |
| н1564У | н1563У | 6,78 | — | — |
| н1563У | н1562У | 4,00 | — | — |
| н1562У | н1561У | 17,53 | — | — |
| н1561У | н1560У | 8,93 | — | — |
| н1560У | н1559У | 6,47 | — | — |
| н1559У | н992У | 16,74 | — | — |
| н992У | н990У | 13,75 | — | — |
| н990У | н989У | 16,32 | — | — |
| н989У | н988У | 16,10 | — | — |
| н988У | н986У | 7,54 | — | — |
| н986У | н985У | 8,61 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:128 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1606±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1306 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:130 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н548У | — | — | 149544,14 | 306548,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н547У | — | — | 149546,88 | 306565,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н546У | — | — | 149550,78 | 306564,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н545У | — | — | 149552,50 | 306572,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н544У | — | — | 149553,53 | 306591,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1574У | — | — | 149538,73 | 306591,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1585У | — | — | 149538,76 | 306583,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1586У | — | — | 149537,81 | 306575,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1587У | — | — | 149535,53 | 306561,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1588У | — | — | 149534,56 | 306557,15 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1589У | — | — | 149534,01 | 306549,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н548У | — | — | 149544,14 | 306548,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:130 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н548У | н547У | 17,01 | — | — |
| н547У | н546У | 3,93 | — | — |
| н546У | н545У | 8,36 | — | — |
| н545У | н544У | 19,11 | — | — |
| н544У | н1574У | 14,80 | — | — |
| н1574У | н1585У | 7,89 | — | — |
| н1585У | н1586У | 8,18 | — | — |
| н1586У | н1587У | 14,26 | — | — |
| н1587У | н1588У | 4,70 | — | — |
| н1588У | н1589У | 7,32 | — | — |
| н1589У | н548У | 10,26 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:130 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 569±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 369 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:131 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1590У | — | — | 149586,67 | 306486,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1591У | — | — | 149584,90 | 306493,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1592У | — | — | 149582,20 | 306503,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1593У | — | — | 149578,07 | 306511,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1594У | — | — | 149578,04 | 306518,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1595У | — | — | 149577,93 | 306524,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1596У | — | — | 149575,60 | 306539,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1597У | — | — | 149574,88 | 306546,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1598У | — | — | 149568,47 | 306548,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1599У | — | — | 149563,86 | 306545,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1600У | — | — | 149564,26 | 306544,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1601У | — | — | 149559,41 | 306539,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1602У | — | — | 149559,70 | 306537,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1603У | — | — | 149561,09 | 306530,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1604У | — | — | 149562,73 | 306530,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1605У | — | — | 149564,00 | 306522,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1606У | — | — | 149564,46 | 306522,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1607У | — | — | 149565,64 | 306511,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1608У | — | — | 149567,94 | 306500,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1609У | — | — | 149573,73 | 306480,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1610У | — | — | 149586,33 | 306482,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1590У | — | — | 149586,67 | 306486,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:131 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1590У | н1591У | 7,31 | — | — |
| н1591У | н1592У | 9,64 | — | — |
| н1592У | н1593У | 8,83 | — | — |
| н1593У | н1594У | 7,21 | — | — |
| н1594У | н1595У | 6,61 | — | — |
| н1595У | н1596У | 14,77 | — | — |
| н1596У | н1597У | 7,48 | — | — |
| н1597У | н1598У | 6,74 | — | — |
| н1598У | н1599У | 5,55 | — | — |
| н1599У | н1600У | 1,61 | — | — |
| н1600У | н1601У | 6,58 | — | — |
| н1601У | н1602У | 2,71 | — | — |
| н1602У | н1603У | 6,76 | — | — |
| н1603У | н1604У | 1,65 | — | — |
| н1604У | н1605У | 8,37 | — | — |
| н1605У | н1606У | 0,47 | — | — |
| н1606У | н1607У | 10,64 | — | — |
| н1607У | н1608У | 11,27 | — | — |
| н1608У | н1609У | 21,70 | — | — |
| н1609У | н1610У | 12,81 | — | — |
| н1610У | н1590У | 4,57 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:131 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 939±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 739 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:132 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н933У | — | — | 149604,71 | 306486,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н932У | — | — | 149615,06 | 306492,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н931У | — | — | 149621,82 | 306496,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н930У | — | — | 149631,49 | 306505,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1611У | — | — | 149633,02 | 306509,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н416У | — | — | 149647,90 | 306525,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н415У | — | — | 149657,05 | 306532,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1612У | — | — | 149670,18 | 306538,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1613У | — | — | 149667,21 | 306551,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1614У | — | — | 149659,26 | 306550,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1615У | — | — | 149646,35 | 306545,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1616У | — | — | 149638,13 | 306540,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1617У | — | — | 149620,77 | 306531,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1618У | — | — | 149604,65 | 306524,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1619У | — | — | 149596,65 | 306522,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1620У | — | — | 149593,89 | 306521,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1621У | — | — | 149594,59 | 306518,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1622У | — | — | 149591,65 | 306517,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1623У | — | — | 149594,25 | 306511,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1624У | — | — | 149591,40 | 306509,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н933У | — | — | 149604,71 | 306486,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:132 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н933У | н932У | 11,74 | — | — |
| н932У | н931У | 8,03 | — | — |
| н931У | н930У | 13,13 | — | — |
| н930У | н1611У | 4,07 | — | — |
| н1611У | н416У | 21,89 | — | — |
| н416У | н415У | 11,54 | — | — |
| н415У | н1612У | 14,41 | — | — |
| н1612У | н1613У | 13,45 | — | — |
| н1613У | н1614У | 8,00 | — | — |
| н1614У | н1615У | 13,77 | — | — |
| н1615У | н1616У | 9,40 | — | — |
| н1616У | н1617У | 19,61 | — | — |
| н1617У | н1618У | 17,71 | — | — |
| н1618У | н1619У | 8,27 | — | — |
| н1619У | н1620У | 2,98 | — | — |
| н1620У | н1621У | 3,03 | — | — |
| н1621У | н1622У | 3,12 | — | — |
| н1622У | н1623У | 6,48 | — | — |
| н1623У | н1624У | 3,50 | — | — |
| н1624У | н933У | 26,41 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:132 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2056±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1856 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:133 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1609У | — | — | 149573,73 | 306480,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1608У | — | — | 149567,94 | 306500,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1607У | — | — | 149565,64 | 306511,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1606У | — | — | 149564,46 | 306522,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1605У | — | — | 149564,00 | 306522,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1604У | — | — | 149562,73 | 306530,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1603У | — | — | 149561,09 | 306530,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1602У | — | — | 149559,70 | 306537,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1601У | — | — | 149559,41 | 306539,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1600У | — | — | 149564,26 | 306544,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1599У | — | — | 149563,86 | 306545,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1625У | — | — | 149554,97 | 306538,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1626У | — | — | 149553,44 | 306534,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1627У | — | — | 149549,32 | 306518,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1628У | — | — | 149547,84 | 306510,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1629У | — | — | 149547,85 | 306508,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1630У | — | — | 149548,45 | 306506,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1631У | — | — | 149546,49 | 306499,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1632У | — | — | 149549,15 | 306491,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1633У | — | — | 149555,25 | 306474,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1634У | — | — | 149563,24 | 306477,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1609У | — | — | 149573,73 | 306480,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:133 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1609У | н1608У | 21,70 | — | — |
| н1608У | н1607У | 11,27 | — | — |
| н1607У | н1606У | 10,64 | — | — |
| н1606У | н1605У | 0,47 | — | — |
| н1605У | н1604У | 8,37 | — | — |
| н1604У | н1603У | 1,65 | — | — |
| н1603У | н1602У | 6,76 | — | — |
| н1602У | н1601У | 2,71 | — | — |
| н1601У | н1600У | 6,58 | — | — |
| н1600У | н1599У | 1,61 | — | — |
| н1599У | н1625У | 11,85 | — | — |
| н1625У | н1626У | 3,86 | — | — |
| н1626У | н1627У | 16,73 | — | — |
| н1627У | н1628У | 7,75 | — | — |
| н1628У | н1629У | 2,39 | — | — |
| н1629У | н1630У | 1,78 | — | — |
| н1630У | н1631У | 7,52 | — | — |
| н1631У | н1632У | 8,68 | — | — |
| н1632У | н1633У | 17,27 | — | — |
| н1633У | н1634У | 8,37 | — | — |
| н1634У | н1609У | 10,81 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:133 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1036±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 836 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:134 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1635У | — | — | 149522,67 | 306600,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1636У | — | — | 149529,01 | 306605,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1637У | — | — | 149536,94 | 306624,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1638У | — | — | 149539,46 | 306623,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1639У | — | — | 149542,59 | 306631,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1640У | — | — | 149515,33 | 306631,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1641У | — | — | 149511,65 | 306630,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1642У | — | — | 149506,36 | 306629,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1643У | — | — | 149504,05 | 306624,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1644У | — | — | 149498,36 | 306622,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1645У | — | — | 149494,68 | 306621,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1646У | — | — | 149493,20 | 306618,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1647У | — | — | 149493,20 | 306610,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1648У | — | — | 149494,90 | 306609,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1649У | — | — | 149499,88 | 306608,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1650У | — | — | 149502,67 | 306608,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1651У | — | — | 149508,06 | 306606,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1652У | — | — | 149514,05 | 306604,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1635У | — | — | 149522,67 | 306600,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:134 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1635У | н1636У | 7,93 | — | — |
| н1636У | н1637У | 20,38 | — | — |
| н1637У | н1638У | 2,70 | — | — |
| н1638У | н1639У | 8,69 | — | — |
| н1639У | н1640У | 27,26 | — | — |
| н1640У | н1641У | 3,82 | — | — |
| н1641У | н1642У | 5,47 | — | — |
| н1642У | н1643У | 5,48 | — | — |
| н1643У | н1644У | 5,84 | — | — |
| н1644У | н1645У | 3,84 | — | — |
| н1645У | н1646У | 3,08 | — | — |
| н1646У | н1647У | 8,66 | — | — |
| н1647У | н1648У | 1,74 | — | — |
| н1648У | н1649У | 5,15 | — | — |
| н1649У | н1650У | 2,80 | — | — |
| н1650У | н1651У | 5,61 | — | — |
| н1651У | н1652У | 6,44 | — | — |
| н1652У | н1635У | 9,43 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:134 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 966±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 766 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:135 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1653У | — | — | 149505,24 | 306539,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1654У | — | — | 149504,79 | 306546,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1655У | — | — | 149504,29 | 306561,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1656У | — | — | 149505,21 | 306561,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1657У | — | — | 149504,42 | 306571,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1658У | — | — | 149504,63 | 306578,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1659У | — | — | 149505,57 | 306584,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1660У | — | — | 149506,30 | 306589,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1661У | — | — | 149506,44 | 306591,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1662У | — | — | 149500,38 | 306592,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1663У | — | — | 149491,72 | 306592,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1664У | — | — | 149488,13 | 306591,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1665У | — | — | 149488,85 | 306582,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1666У | — | — | 149492,23 | 306582,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1667У | — | — | 149489,85 | 306565,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1668У | — | — | 149491,71 | 306555,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1669У | — | — | 149495,78 | 306547,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1670У | — | — | 149497,98 | 306538,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1653У | — | — | 149505,24 | 306539,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:135 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1653У | н1654У | 6,22 | — | — |
| н1654У | н1655У | 15,83 | — | — |
| н1655У | н1656У | 0,92 | — | — |
| н1656У | н1657У | 9,96 | — | — |
| н1657У | н1658У | 6,57 | — | — |
| н1658У | н1659У | 6,34 | — | — |
| н1659У | н1660У | 4,43 | — | — |
| н1660У | н1661У | 2,82 | — | — |
| н1661У | н1662У | 6,09 | — | — |
| н1662У | н1663У | 8,67 | — | — |
| н1663У | н1664У | 3,59 | — | — |
| н1664У | н1665У | 9,40 | — | — |
| н1665У | н1666У | 3,38 | — | — |
| н1666У | н1667У | 17,79 | — | — |
| н1667У | н1668У | 9,78 | — | — |
| н1668У | н1669У | 8,89 | — | — |
| н1669У | н1670У | 9,19 | — | — |
| н1670У | н1653У | 7,37 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:135 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 694±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 294 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:136 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1671У | — | — | 149547,70 | 306523,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н549У | — | — | 149554,27 | 306546,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1589У | — | — | 149534,01 | 306549,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1672У | — | — | 149535,53 | 306534,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1673У | — | — | 149538,61 | 306523,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1671У | — | — | 149547,70 | 306523,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:136 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1671У | н549У | 24,20 | — | — |
| н549У | н1589У | 20,52 | — | — |
| н1589У | н1672У | 15,14 | — | — |
| н1672У | н1673У | 11,51 | — | — |
| н1673У | н1671У | 9,10 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:136 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 379±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -21 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:137 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1674У | — | — | 149490,84 | 306481,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1675У | — | — | 149504,02 | 306486,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1676У | — | — | 149506,09 | 306490,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н399У | — | — | 149495,62 | 306504,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1677У | — | — | 149485,69 | 306502,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1678У | — | — | 149475,57 | 306490,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1674У | — | — | 149490,84 | 306481,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:137 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1674У | н1675У | 14,01 | — | — |
| н1675У | н1676У | 4,05 | — | — |
| н1676У | н399У | 17,60 | — | — |
| н399У | н1677У | 10,12 | — | — |
| н1677У | н1678У | 15,86 | — | — |
| н1678У | н1674У | 17,35 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:137 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 410±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -90 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:138 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1679У | — | — | 149441,81 | 306511,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1680У | — | — | 149437,34 | 306514,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1681У | — | — | 149443,49 | 306526,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1682У | — | — | 149425,04 | 306536,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1683У | — | — | 149423,45 | 306535,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1684У | — | — | 149420,89 | 306531,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1685У | — | — | 149419,27 | 306527,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1124У | — | — | 149415,05 | 306520,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1123У | — | — | 149439,76 | 306507,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1679У | — | — | 149441,81 | 306511,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:138 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1679У | н1680У | 5,15 | — | — |
| н1680У | н1681У | 13,73 | — | — |
| н1681У | н1682У | 20,93 | — | — |
| н1682У | н1683У | 2,00 | — | — |
| н1683У | н1684У | 4,77 | — | — |
| н1684У | н1685У | 4,27 | — | — |
| н1685У | н1124У | 8,35 | — | — |
| н1124У | н1123У | 27,75 | — | — |
| н1123У | н1679У | 4,77 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:138 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 444±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 244 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:139 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1686У | — | — | 149456,94 | 306417,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1687У | — | — | 149462,80 | 306418,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1688У | — | — | 149465,30 | 306419,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1689У | — | — | 149466,82 | 306425,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1690У | — | — | 149466,32 | 306426,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1691У | — | — | 149469,34 | 306440,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1692У | — | — | 149471,25 | 306445,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1693У | — | — | 149475,00 | 306452,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1694У | — | — | 149477,03 | 306457,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1695У | — | — | 149473,72 | 306459,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1696У | — | — | 149459,06 | 306468,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1697У | — | — | 149454,59 | 306455,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1698У | — | — | 149450,10 | 306442,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1699У | — | — | 149449,15 | 306434,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1700У | — | — | 149449,56 | 306432,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1701У | — | — | 149453,29 | 306422,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1702У | — | — | 149455,53 | 306418,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1686У | — | — | 149456,94 | 306417,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:139 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1686У | н1687У | 5,98 | — | — |
| н1687У | н1688У | 2,78 | — | — |
| н1688У | н1689У | 6,44 | — | — |
| н1689У | н1690У | 0,88 | — | — |
| н1690У | н1691У | 14,35 | — | — |
| н1691У | н1692У | 4,76 | — | — |
| н1692У | н1693У | 8,28 | — | — |
| н1693У | н1694У | 5,25 | — | — |
| н1694У | н1695У | 3,94 | — | — |
| н1695У | н1696У | 17,11 | — | — |
| н1696У | н1697У | 13,20 | — | — |
| н1697У | н1698У | 14,26 | — | — |
| н1698У | н1699У | 7,78 | — | — |
| н1699У | н1700У | 1,90 | — | — |
| н1700У | н1701У | 10,94 | — | — |
| н1701У | н1702У | 4,49 | — | — |
| н1702У | н1686У | 1,86 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:139 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 823±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -177 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:140 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1703У | — | — | 149469,42 | 306604,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1704У | — | — | 149477,92 | 306612,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1705У | — | — | 149482,03 | 306617,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1706У | — | — | 149480,67 | 306618,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1707У | — | — | 149467,94 | 306631,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1708У | — | — | 149460,47 | 306621,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1709У | — | — | 149455,95 | 306616,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1710У | — | — | 149449,09 | 306608,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1711У | — | — | 149459,33 | 306596,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1703У | — | — | 149469,42 | 306604,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:140 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1703У | н1704У | 11,35 | — | — |
| н1704У | н1705У | 6,60 | — | — |
| н1705У | н1706У | 1,87 | — | — |
| н1706У | н1707У | 17,90 | — | — |
| н1707У | н1708У | 12,20 | — | — |
| н1708У | н1709У | 7,03 | — | — |
| н1709У | н1710У | 10,80 | — | — |
| н1710У | н1711У | 15,62 | — | — |
| н1711У | н1703У | 13,24 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:140 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 551±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 251 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:141 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1712У | — | — | 149455,81 | 306480,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1713У | — | — | 149460,50 | 306488,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1714У | — | — | 149462,71 | 306488,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1715У | — | — | 149463,66 | 306489,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1716У | — | — | 149466,94 | 306494,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1717У | — | — | 149469,46 | 306497,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1718У | — | — | 149458,31 | 306502,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1719У | — | — | 149444,85 | 306507,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1720У | — | — | 149441,80 | 306504,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1721У | — | — | 149432,51 | 306489,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1722У | — | — | 149442,01 | 306485,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1723У | — | — | 149448,85 | 306482,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1712У | — | — | 149455,81 | 306480,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:141 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1712У | н1713У | 9,52 | — | — |
| н1713У | н1714У | 2,28 | — | — |
| н1714У | н1715У | 1,72 | — | — |
| н1715У | н1716У | 5,58 | — | — |
| н1716У | н1717У | 4,17 | — | — |
| н1717У | н1718У | 12,20 | — | — |
| н1718У | н1719У | 14,54 | — | — |
| н1719У | н1720У | 4,95 | — | — |
| н1720У | н1721У | 16,92 | — | — |
| н1721У | н1722У | 10,50 | — | — |
| н1722У | н1723У | 7,42 | — | — |
| н1723У | н1712У | 7,25 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:141 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 560±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 360 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:142 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1724У | — | — | 149412,20 | 306548,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н896У | — | — | 149422,98 | 306571,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1725У | — | — | 149416,64 | 306573,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н895У | — | — | 149398,79 | 306579,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н894У | — | — | 149389,64 | 306578,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1726У | — | — | 149387,60 | 306570,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1727У | — | — | 149391,29 | 306555,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1724У | — | — | 149412,20 | 306548,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:142 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1724У | н896У | 26,14 | — | — |
| н896У | н1725У | 6,63 | — | — |
| н1725У | н895У | 18,62 | — | — |
| н895У | н894У | 9,16 | — | — |
| н894У | н1726У | 8,24 | — | — |
| н1726У | н1727У | 16,18 | — | — |
| н1727У | н1724У | 22,00 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:142 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 746±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 446 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:143 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1728У | — | — | 149443,16 | 306435,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1126У | — | — | 149448,85 | 306457,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1131У | — | — | 149425,43 | 306465,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н35У | — | — | 149416,37 | 306460,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н34У | — | — | 149406,54 | 306462,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н671У | — | — | 149400,15 | 306449,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н670У | — | — | 149401,56 | 306441,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1729У | — | — | 149414,32 | 306441,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1730У | — | — | 149417,94 | 306436,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1731У | — | — | 149423,33 | 306437,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1728У | — | — | 149443,16 | 306435,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:143 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1728У | н1126У | 22,72 | — | — |
| н1126У | н1131У | 24,85 | — | — |
| н1131У | н35У | 10,69 | — | — |
| н35У | н34У | 10,09 | — | — |
| н34У | н671У | 14,63 | — | — |
| н671У | н670У | 7,49 | — | — |
| н670У | н1729У | 12,77 | — | — |
| н1729У | н1730У | 6,13 | — | — |
| н1730У | н1731У | 5,58 | — | — |
| н1731У | н1728У | 19,98 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:143 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1044±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 544 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:144 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1710У | — | — | 149449,09 | 306608,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1709У | — | — | 149455,95 | 306616,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1708У | — | — | 149460,47 | 306621,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1707У | — | — | 149467,94 | 306631,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1732У | — | — | 149465,41 | 306633,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1733У | — | — | 149463,60 | 306631,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1734У | — | — | 149457,88 | 306634,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1735У | — | — | 149443,02 | 306635,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1736У | — | — | 149429,70 | 306621,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1737У | — | — | 149440,99 | 306610,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1710У | — | — | 149449,09 | 306608,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:144 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1710У | н1709У | 10,80 | — | — |
| н1709У | н1708У | 7,03 | — | — |
| н1708У | н1707У | 12,20 | — | — |
| н1707У | н1732У | 3,24 | — | — |
| н1732У | н1733У | 2,97 | — | — |
| н1733У | н1734У | 6,70 | — | — |
| н1734У | н1735У | 14,90 | — | — |
| н1735У | н1736У | 19,35 | — | — |
| н1736У | н1737У | 16,14 | — | — |
| н1737У | н1710У | 8,34 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:144 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 610±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 210 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:145 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1738У | — | — | 149478,65 | 306456,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1739У | — | — | 149482,04 | 306461,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1740У | — | — | 149484,93 | 306466,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1741У | — | — | 149491,51 | 306475,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1742У | — | — | 149472,34 | 306489,67 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1743У | — | — | 149464,13 | 306478,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1696У | — | — | 149459,06 | 306468,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1695У | — | — | 149473,72 | 306459,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1738У | — | — | 149478,65 | 306456,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:145 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1738У | н1739У | 6,28 | — | — |
| н1739У | н1740У | 5,35 | — | — |
| н1740У | н1741У | 11,83 | — | — |
| н1741У | н1742У | 23,63 | — | — |
| н1742У | н1743У | 14,04 | — | — |
| н1743У | н1696У | 11,27 | — | — |
| н1696У | н1695У | 17,11 | — | — |
| н1695У | н1738У | 5,86 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:145 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 576±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 276 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:146 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1744У | — | — | 149483,42 | 306546,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1745У | — | — | 149483,62 | 306549,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1746У | — | — | 149482,06 | 306549,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1747У | — | — | 149482,09 | 306566,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1748У | — | — | 149482,34 | 306570,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1749У | — | — | 149475,16 | 306570,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1054У | — | — | 149474,07 | 306571,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1750У | — | — | 149471,27 | 306570,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1053У | — | — | 149457,31 | 306569,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1751У | — | — | 149458,87 | 306549,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1752У | — | — | 149474,02 | 306547,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1744У | — | — | 149483,42 | 306546,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:146 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1744У | н1745У | 2,68 | — | — |
| н1745У | н1746У | 1,57 | — | — |
| н1746У | н1747У | 16,98 | — | — |
| н1747У | н1748У | 4,20 | — | — |
| н1748У | н1749У | 7,18 | — | — |
| н1749У | н1054У | 1,32 | — | — |
| н1054У | н1750У | 2,81 | — | — |
| н1750У | н1053У | 14,01 | — | — |
| н1053У | н1751У | 20,37 | — | — |
| н1751У | н1752У | 15,26 | — | — |
| н1752У | н1744У | 9,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:146 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 539±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 339 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:147 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1753У | — | — | 149352,39 | 306821,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1754У | — | — | 149363,16 | 306830,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1755У | — | — | 149365,26 | 306834,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1756У | — | — | 149367,88 | 306841,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1757У | — | — | 149361,05 | 306844,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1758У | — | — | 149350,63 | 306848,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1759У | — | — | 149341,01 | 306851,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1760У | — | — | 149336,72 | 306844,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1761У | — | — | 149332,33 | 306841,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1762У | — | — | 149324,93 | 306835,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1763У | — | — | 149323,36 | 306832,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1764У | — | — | 149322,49 | 306830,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1765У | — | — | 149318,86 | 306825,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1766У | — | — | 149325,34 | 306816,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1767У | — | — | 149329,61 | 306814,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1768У | — | — | 149339,75 | 306811,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1769У | — | — | 149344,04 | 306812,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1753У | — | — | 149352,39 | 306821,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:147 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1753У | н1754У | 14,04 | — | — |
| н1754У | н1755У | 5,15 | — | — |
| н1755У | н1756У | 7,57 | — | — |
| н1756У | н1757У | 7,30 | — | — |
| н1757У | н1758У | 11,07 | — | — |
| н1758У | н1759У | 10,09 | — | — |
| н1759У | н1760У | 7,91 | — | — |
| н1760У | н1761У | 5,36 | — | — |
| н1761У | н1762У | 9,68 | — | — |
| н1762У | н1763У | 2,74 | — | — |
| н1763У | н1764У | 2,81 | — | — |
| н1764У | н1765У | 5,74 | — | — |
| н1765У | н1766У | 11,34 | — | — |
| н1766У | н1767У | 4,92 | — | — |
| н1767У | н1768У | 10,36 | — | — |
| н1768У | н1769У | 4,39 | — | — |
| н1769У | н1753У | 11,65 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:147 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1142±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 942 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:148 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1770У | — | — | 149409,30 | 306667,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1771У | — | — | 149412,42 | 306668,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1772У | — | — | 149416,22 | 306669,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1773У | — | — | 149417,74 | 306669,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1774У | — | — | 149417,94 | 306678,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1775У | — | — | 149426,61 | 306683,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1776У | — | — | 149424,59 | 306690,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1777У | — | — | 149414,12 | 306687,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1778У | — | — | 149412,84 | 306692,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1779У | — | — | 149407,86 | 306698,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1780У | — | — | 149401,51 | 306693,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1781У | — | — | 149395,63 | 306687,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1782У | — | — | 149383,35 | 306674,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1783У | — | — | 149379,72 | 306666,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1784У | — | — | 149380,11 | 306656,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1785У | — | — | 149381,63 | 306650,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1786У | — | — | 149400,57 | 306662,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1770У | — | — | 149409,30 | 306667,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:148 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1770У | н1771У | 3,27 | — | — |
| н1771У | н1772У | 3,99 | — | — |
| н1772У | н1773У | 1,52 | — | — |
| н1773У | н1774У | 8,57 | — | — |
| н1774У | н1775У | 10,02 | — | — |
| н1775У | н1776У | 7,44 | — | — |
| н1776У | н1777У | 10,85 | — | — |
| н1777У | н1778У | 4,67 | — | — |
| н1778У | н1779У | 7,91 | — | — |
| н1779У | н1780У | 8,12 | — | — |
| н1780У | н1781У | 8,45 | — | — |
| н1781У | н1782У | 17,44 | — | — |
| н1782У | н1783У | 8,93 | — | — |
| н1783У | н1784У | 9,94 | — | — |
| н1784У | н1785У | 6,85 | — | — |
| н1785У | н1786У | 22,57 | — | — |
| н1786У | н1770У | 10,21 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:148 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1055±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 455 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:149 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1787У | — | — | 149320,04 | 306648,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1788У | — | — | 149329,85 | 306662,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н619У | — | — | 149343,50 | 306680,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н618У | — | — | 149322,22 | 306692,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1789У | — | — | 149320,13 | 306688,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1790У | — | — | 149303,15 | 306677,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1787У | — | — | 149320,04 | 306648,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:149 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1787У | н1788У | 17,11 | — | — |
| н1788У | н619У | 22,86 | — | — |
| н619У | н618У | 24,11 | — | — |
| н618У | н1789У | 4,21 | — | — |
| н1789У | н1790У | 20,37 | — | — |
| н1790У | н1787У | 33,37 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:149 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 853±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 453 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:150 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1791У | — | — | 149413,41 | 306630,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1792У | — | — | 149425,19 | 306645,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1793У | — | — | 149425,21 | 306645,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1794У | — | — | 149419,86 | 306650,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1795У | — | — | 149414,93 | 306655,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1796У | — | — | 149408,66 | 306650,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1797У | — | — | 149405,03 | 306645,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1798У | — | — | 149393,00 | 306631,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1799У | — | — | 149397,85 | 306624,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1800У | — | — | 149401,97 | 306619,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1801У | — | — | 149408,65 | 306627,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1791У | — | — | 149413,41 | 306630,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:150 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1791У | н1792У | 18,67 | — | — |
| н1792У | н1793У | 0,63 | — | — |
| н1793У | н1794У | 7,17 | — | — |
| н1794У | н1795У | 6,65 | — | — |
| н1795У | н1796У | 8,03 | — | — |
| н1796У | н1797У | 6,15 | — | — |
| н1797У | н1798У | 17,86 | — | — |
| н1798У | н1799У | 8,82 | — | — |
| н1799У | н1800У | 6,42 | — | — |
| н1800У | н1801У | 10,06 | — | — |
| н1801У | н1791У | 5,97 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:150 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 514±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -286 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:151 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1802У | — | — | 149474,32 | 306676,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1803У | — | — | 149478,35 | 306679,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1804У | — | — | 149479,05 | 306680,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| 620 | — | — | 149469,55 | 306692,23 | — | 0,10 | — |
| н1805У | — | — | 149462,33 | 306708,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1806У | — | — | 149449,84 | 306719,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1807У | — | — | 149443,81 | 306719,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1808У | — | — | 149440,42 | 306720,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1809У | — | — | 149438,72 | 306724,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1810У | — | — | 149438,61 | 306729,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1811У | — | — | 149439,38 | 306733,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1812У | — | — | 149438,24 | 306737,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1813У | — | — | 149429,58 | 306735,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1814У | — | — | 149422,02 | 306731,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1815У | — | — | 149421,79 | 306726,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1816У | — | — | 149422,37 | 306720,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1817У | — | — | 149423,50 | 306715,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1818У | — | — | 149425,47 | 306703,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1819У | — | — | 149450,93 | 306683,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1802У | — | — | 149474,32 | 306676,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:151 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1802У | н1803У | 5,22 | — | — |
| н1803У | н1804У | 1,26 | — | — |
| н1804У | 620 | 15,06 | — | — |
| 620 | н1805У | 17,73 | — | — |
| н1805У | н1806У | 16,63 | — | — |
| н1806У | н1807У | 6,04 | — | — |
| н1807У | н1808У | 3,70 | — | — |
| н1808У | н1809У | 4,06 | — | — |
| н1809У | н1810У | 5,16 | — | — |
| н1810У | н1811У | 4,38 | — | — |
| н1811У | н1812У | 3,81 | — | — |
| н1812У | н1813У | 8,89 | — | — |
| н1813У | н1814У | 8,50 | — | — |
| н1814У | н1815У | 4,84 | — | — |
| н1815У | н1816У | 5,89 | — | — |
| н1816У | н1817У | 4,87 | — | — |
| н1817У | н1818У | 12,57 | — | — |
| н1818У | н1819У | 32,17 | — | — |
| н1819У | н1802У | 24,64 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:151 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1536±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1136 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:152 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1012У | — | — | 149346,70 | 306760,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1215У | — | — | 149374,16 | 306781,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1214У | — | — | 149376,53 | 306786,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1212У | — | — | 149387,83 | 306793,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1820У | — | — | 149397,16 | 306803,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1821У | — | — | 149395,69 | 306804,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1822У | — | — | 149394,38 | 306807,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1823У | — | — | 149391,71 | 306809,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1824У | — | — | 149384,13 | 306820,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1825У | — | — | 149382,86 | 306820,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1826У | — | — | 149380,27 | 306821,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1827У | — | — | 149376,32 | 306827,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1828У | — | — | 149372,22 | 306825,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1829У | — | — | 149370,77 | 306828,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1830У | — | — | 149368,18 | 306825,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1831У | — | — | 149346,84 | 306807,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1030У | — | — | 149336,48 | 306807,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1029У | — | — | 149337,45 | 306805,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1028У | — | — | 149337,65 | 306798,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1027У | — | — | 149341,09 | 306791,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1026У | — | — | 149337,02 | 306789,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1015У | — | — | 149331,57 | 306783,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1014У | — | — | 149336,74 | 306773,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1013У | — | — | 149337,97 | 306774,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1012У | — | — | 149346,70 | 306760,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:152 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1012У | н1215У | 34,72 | — | — |
| н1215У | н1214У | 5,55 | — | — |
| н1214У | н1212У | 13,35 | — | — |
| н1212У | н1820У | 13,39 | — | — |
| н1820У | н1821У | 2,16 | — | — |
| н1821У | н1822У | 2,86 | — | — |
| н1822У | н1823У | 3,57 | — | — |
| н1823У | н1824У | 13,00 | — | — |
| н1824У | н1825У | 1,28 | — | — |
| н1825У | н1826У | 2,85 | — | — |
| н1826У | н1827У | 7,55 | — | — |
| н1827У | н1828У | 4,84 | — | — |
| н1828У | н1829У | 3,22 | — | — |
| н1829У | н1830У | 3,39 | — | — |
| н1830У | н1831У | 28,34 | — | — |
| н1831У | н1030У | 10,36 | — | — |
| н1030У | н1029У | 2,08 | — | — |
| н1029У | н1028У | 6,70 | — | — |
| н1028У | н1027У | 7,81 | — | — |
| н1027У | н1026У | 4,51 | — | — |
| н1026У | н1015У | 8,40 | — | — |
| н1015У | н1014У | 10,95 | — | — |
| н1014У | н1013У | 1,39 | — | — |
| н1013У | н1012У | 16,41 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:152 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2262±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1862 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:153 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1832У | — | — | 149445,85 | 306585,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1711У | — | — | 149459,33 | 306596,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1710У | — | — | 149449,09 | 306608,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1737У | — | — | 149440,99 | 306610,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1736У | — | — | 149429,70 | 306621,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1833У | — | — | 149416,51 | 306607,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1834У | — | — | 149430,61 | 306596,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1835У | — | — | 149439,16 | 306590,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1832У | — | — | 149445,85 | 306585,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:153 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1832У | н1711У | 17,23 | — | — |
| н1711У | н1710У | 15,62 | — | — |
| н1710У | н1737У | 8,34 | — | — |
| н1737У | н1736У | 16,14 | — | — |
| н1736У | н1833У | 19,54 | — | — |
| н1833У | н1834У | 17,50 | — | — |
| н1834У | н1835У | 10,40 | — | — |
| н1835У | н1832У | 8,55 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:153 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 690±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 90 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:154 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1836У | — | — | 149467,61 | 306524,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1837У | — | — | 149469,25 | 306527,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1838У | — | — | 149472,61 | 306526,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1839У | — | — | 149480,89 | 306525,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1840У | — | — | 149481,14 | 306527,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1841У | — | — | 149483,38 | 306545,15 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1842У | — | — | 149473,32 | 306546,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1843У | — | — | 149458,82 | 306548,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1844У | — | — | 149455,77 | 306529,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1836У | — | — | 149467,61 | 306524,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:154 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1836У | н1837У | 3,08 | — | — |
| н1837У | н1838У | 3,45 | — | — |
| н1838У | н1839У | 8,34 | — | — |
| н1839У | н1840У | 1,81 | — | — |
| н1840У | н1841У | 17,99 | — | — |
| н1841У | н1842У | 10,19 | — | — |
| н1842У | н1843У | 14,57 | — | — |
| н1843У | н1844У | 18,90 | — | — |
| н1844У | н1836У | 12,84 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:154 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 513±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -287 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:155 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н186У | — | — | 149428,09 | 306380,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н185У | — | — | 149426,37 | 306394,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1845У | — | — | 149426,53 | 306397,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1846У | — | — | 149401,75 | 306395,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1847У | — | — | 149401,37 | 306396,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1848У | — | — | 149387,85 | 306398,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1849У | — | — | 149385,33 | 306391,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1850У | — | — | 149384,92 | 306384,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1851У | — | — | 149386,95 | 306381,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1852У | — | — | 149388,14 | 306378,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1853У | — | — | 149411,12 | 306379,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1854У | — | — | 149411,96 | 306373,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н186У | — | — | 149428,09 | 306380,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:155 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н186У | н185У | 13,97 | — | — |
| н185У | н1845У | 2,98 | — | — |
| н1845У | н1846У | 24,86 | — | — |
| н1846У | н1847У | 1,52 | — | — |
| н1847У | н1848У | 13,64 | — | — |
| н1848У | н1849У | 7,54 | — | — |
| н1849У | н1850У | 7,00 | — | — |
| н1850У | н1851У | 3,05 | — | — |
| н1851У | н1852У | 3,24 | — | — |
| н1852У | н1853У | 22,99 | — | — |
| н1853У | н1854У | 6,18 | — | — |
| н1854У | н186У | 17,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:155 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 752±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 452 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:156 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н663У | — | — | 149368,80 | 306500,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н662У | — | — | 149378,52 | 306505,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1855У | — | — | 149384,61 | 306522,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1856У | — | — | 149387,77 | 306530,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1857У | — | — | 149392,59 | 306529,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1858У | — | — | 149395,82 | 306537,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1859У | — | — | 149392,34 | 306539,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1860У | — | — | 149394,00 | 306543,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1861У | — | — | 149395,51 | 306550,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1862У | — | — | 149375,91 | 306552,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1863У | — | — | 149374,55 | 306548,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1864У | — | — | 149371,51 | 306541,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1865У | — | — | 149362,19 | 306520,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1866У | — | — | 149359,76 | 306517,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1867У | — | — | 149355,69 | 306514,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1868У | — | — | 149352,97 | 306512,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1869У | — | — | 149352,38 | 306508,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н665У | — | — | 149353,99 | 306506,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н664У | — | — | 149355,55 | 306505,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н663У | — | — | 149368,80 | 306500,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:156 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н663У | н662У | 10,95 | — | — |
| н662У | н1855У | 17,76 | — | — |
| н1855У | н1856У | 9,03 | — | — |
| н1856У | н1857У | 5,18 | — | — |
| н1857У | н1858У | 9,42 | — | — |
| н1858У | н1859У | 3,75 | — | — |
| н1859У | н1860У | 4,65 | — | — |
| н1860У | н1861У | 6,84 | — | — |
| н1861У | н1862У | 19,76 | — | — |
| н1862У | н1863У | 5,03 | — | — |
| н1863У | н1864У | 7,29 | — | — |
| н1864У | н1865У | 23,21 | — | — |
| н1865У | н1866У | 3,44 | — | — |
| н1866У | н1867У | 5,12 | — | — |
| н1867У | н1868У | 3,36 | — | — |
| н1868У | н1869У | 3,75 | — | — |
| н1869У | н665У | 3,16 | — | — |
| н665У | н664У | 1,81 | — | — |
| н664У | н663У | 14,00 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:156 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1135±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 535 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:157 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1870У | — | — | 149402,12 | 306511,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1871У | — | — | 149411,19 | 306520,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1872У | — | — | 149405,66 | 306526,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1873У | — | — | 149403,98 | 306524,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1856У | — | — | 149387,77 | 306530,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1855У | — | — | 149384,61 | 306522,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1874У | — | — | 149396,44 | 306517,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1870У | — | — | 149402,12 | 306511,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:157 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1870У | н1871У | 12,76 | — | — |
| н1871У | н1872У | 7,93 | — | — |
| н1872У | н1873У | 2,37 | — | — |
| н1873У | н1856У | 17,46 | — | — |
| н1856У | н1855У | 9,03 | — | — |
| н1855У | н1874У | 13,03 | — | — |
| н1874У | н1870У | 7,94 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:157 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 246±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -154 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:158 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1717У | — | — | 149469,46 | 306497,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1875У | — | — | 149479,40 | 306519,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1876У | — | — | 149474,31 | 306522,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1877У | — | — | 149473,19 | 306519,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1878У | — | — | 149471,20 | 306520,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1879У | — | — | 149453,51 | 306527,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1719У | — | — | 149444,85 | 306507,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1718У | — | — | 149458,31 | 306502,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1717У | — | — | 149469,46 | 306497,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:158 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1717У | н1875У | 24,45 | — | — |
| н1875У | н1876У | 5,59 | — | — |
| н1876У | н1877У | 2,52 | — | — |
| н1877У | н1878У | 2,22 | — | — |
| н1878У | н1879У | 19,05 | — | — |
| н1879У | н1719У | 21,78 | — | — |
| н1719У | н1718У | 14,54 | — | — |
| н1718У | н1717У | 12,20 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:158 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 602±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:159 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1880У | — | — | 149450,01 | 306531,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1881У | — | — | 149453,23 | 306540,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1882У | — | — | 149454,05 | 306554,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1883У | — | — | 149453,87 | 306561,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1884У | — | — | 149447,76 | 306560,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1885У | — | — | 149442,37 | 306561,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1886У | — | — | 149437,22 | 306562,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1887У | — | — | 149425,65 | 306565,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1888У | — | — | 149418,52 | 306544,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1889У | — | — | 149440,30 | 306534,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1880У | — | — | 149450,01 | 306531,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:159 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1880У | н1881У | 9,57 | — | — |
| н1881У | н1882У | 14,18 | — | — |
| н1882У | н1883У | 6,14 | — | — |
| н1883У | н1884У | 6,12 | — | — |
| н1884У | н1885У | 5,41 | — | — |
| н1885У | н1886У | 5,41 | — | — |
| н1886У | н1887У | 11,97 | — | — |
| н1887У | н1888У | 22,87 | — | — |
| н1888У | н1889У | 23,59 | — | — |
| н1889У | н1880У | 10,25 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:159 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 823±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 423 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:160 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1890У | — | — | 149464,02 | 306637,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1891У | — | — | 149464,64 | 306643,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1892У | — | — | 149456,43 | 306645,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1893У | — | — | 149461,49 | 306662,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1894У | — | — | 149453,35 | 306665,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1895У | — | — | 149448,08 | 306650,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1896У | — | — | 149445,20 | 306641,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1897У | — | — | 149453,88 | 306640,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1898У | — | — | 149459,85 | 306639,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1890У | — | — | 149464,02 | 306637,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:160 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1890У | н1891У | 5,31 | — | — |
| н1891У | н1892У | 8,51 | — | — |
| н1892У | н1893У | 17,66 | — | — |
| н1893У | н1894У | 8,70 | — | — |
| н1894У | н1895У | 15,43 | — | — |
| н1895У | н1896У | 9,73 | — | — |
| н1896У | н1897У | 8,81 | — | — |
| н1897У | н1898У | 6,03 | — | — |
| н1898У | н1890У | 4,39 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:160 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 273±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -727 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:161 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1871У | — | — | 149411,19 | 306520,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1899У | — | — | 149413,13 | 306524,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1900У | — | — | 149419,06 | 306538,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1901У | — | — | 149418,90 | 306540,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1902У | — | — | 149416,62 | 306543,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1903У | — | — | 149413,22 | 306544,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1861У | — | — | 149395,51 | 306550,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1860У | — | — | 149394,00 | 306543,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1859У | — | — | 149392,34 | 306539,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1858У | — | — | 149395,82 | 306537,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1904У | — | — | 149392,51 | 306529,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1873У | — | — | 149403,98 | 306524,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1872У | — | — | 149405,66 | 306526,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1871У | — | — | 149411,19 | 306520,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:161 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1871У | н1899У | 4,28 | — | — |
| н1899У | н1900У | 15,55 | — | — |
| н1900У | н1901У | 1,50 | — | — |
| н1901У | н1902У | 3,78 | — | — |
| н1902У | н1903У | 3,86 | — | — |
| н1903У | н1861У | 18,50 | — | — |
| н1861У | н1860У | 6,84 | — | — |
| н1860У | н1859У | 4,65 | — | — |
| н1859У | н1858У | 3,75 | — | — |
| н1858У | н1904У | 9,46 | — | — |
| н1904У | н1873У | 12,35 | — | — |
| н1873У | н1872У | 2,37 | — | — |
| н1872У | н1871У | 7,93 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:161 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 503±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 103 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:162 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1905У | — | — | 149414,06 | 306612,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1906У | — | — | 149420,25 | 306617,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1907У | — | — | 149424,90 | 306622,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1908У | — | — | 149431,27 | 306630,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1909У | — | — | 149436,22 | 306635,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1792У | — | — | 149425,19 | 306645,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1910У | — | — | 149420,39 | 306639,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1791У | — | — | 149413,41 | 306630,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1801У | — | — | 149408,65 | 306627,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1800У | — | — | 149401,97 | 306619,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1911У | — | — | 149407,23 | 306615,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1905У | — | — | 149414,06 | 306612,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:162 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1905У | н1906У | 8,19 | — | — |
| н1906У | н1907У | 6,76 | — | — |
| н1907У | н1908У | 10,09 | — | — |
| н1908У | н1909У | 7,56 | — | — |
| н1909У | н1792У | 14,48 | — | — |
| н1792У | н1910У | 7,52 | — | — |
| н1910У | н1791У | 11,15 | — | — |
| н1791У | н1801У | 5,97 | — | — |
| н1801У | н1800У | 10,06 | — | — |
| н1800У | н1911У | 6,48 | — | — |
| н1911У | н1905У | 7,81 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:162 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 487±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 187 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:164 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1912У | — | — | 149560,55 | 306691,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1913У | — | — | 149571,66 | 306696,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1914У | — | — | 149571,36 | 306700,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1915У | — | — | 149574,15 | 306700,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1077У | — | — | 149573,77 | 306710,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1916У | — | — | 149561,78 | 306711,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1917У | — | — | 149561,99 | 306714,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1918У | — | — | 149542,25 | 306716,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1919У | — | — | 149535,61 | 306715,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1920У | — | — | 149531,42 | 306706,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1921У | — | — | 149523,02 | 306689,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1922У | — | — | 149531,00 | 306688,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1923У | — | — | 149540,41 | 306687,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1924У | — | — | 149543,08 | 306686,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1925У | — | — | 149548,21 | 306687,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1926У | — | — | 149552,75 | 306688,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1912У | — | — | 149560,55 | 306691,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:164 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1912У | н1913У | 11,91 | — | — |
| н1913У | н1914У | 4,51 | — | — |
| н1914У | н1915У | 2,79 | — | — |
| н1915У | н1077У | 9,49 | — | — |
| н1077У | н1916У | 12,11 | — | — |
| н1916У | н1917У | 2,64 | — | — |
| н1917У | н1918У | 19,80 | — | — |
| н1918У | н1919У | 6,65 | — | — |
| н1919У | н1920У | 10,11 | — | — |
| н1920У | н1921У | 18,74 | — | — |
| н1921У | н1922У | 8,02 | — | — |
| н1922У | н1923У | 9,59 | — | — |
| н1923У | н1924У | 2,68 | — | — |
| н1924У | н1925У | 5,18 | — | — |
| н1925У | н1926У | 4,75 | — | — |
| н1926У | н1912У | 8,38 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:164 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1059±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 759 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:165 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н184У | — | — | 149426,87 | 306403,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н183У | — | — | 149454,88 | 306409,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1927У | — | — | 149449,00 | 306418,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1928У | — | — | 149448,37 | 306421,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1929У | — | — | 149446,97 | 306421,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1930У | — | — | 149443,79 | 306433,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1728У | — | — | 149443,16 | 306435,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1931У | — | — | 149433,54 | 306437,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1932У | — | — | 149425,38 | 306437,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1731У | — | — | 149423,33 | 306437,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1730У | — | — | 149417,94 | 306436,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1729У | — | — | 149414,32 | 306441,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н670У | — | — | 149401,56 | 306441,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н669У | — | — | 149395,60 | 306438,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н668У | — | — | 149366,14 | 306431,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1933У | — | — | 149365,55 | 306425,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1934У | — | — | 149366,81 | 306417,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1935У | — | — | 149375,47 | 306412,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1936У | — | — | 149391,58 | 306404,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1937У | — | — | 149402,56 | 306404,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1847У | — | — | 149401,37 | 306396,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1846У | — | — | 149401,75 | 306395,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1845У | — | — | 149426,53 | 306397,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н184У | — | — | 149426,87 | 306403,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:165 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н184У | н183У | 28,60 | — | — |
| н183У | н1927У | 10,75 | — | — |
| н1927У | н1928У | 3,41 | — | — |
| н1928У | н1929У | 1,41 | — | — |
| н1929У | н1930У | 13,13 | — | — |
| н1930У | н1728У | 1,68 | — | — |
| н1728У | н1931У | 9,73 | — | — |
| н1931У | н1932У | 8,19 | — | — |
| н1932У | н1731У | 2,06 | — | — |
| н1731У | н1730У | 5,58 | — | — |
| н1730У | н1729У | 6,13 | — | — |
| н1729У | н670У | 12,77 | — | — |
| н670У | н669У | 6,84 | — | — |
| н669У | н668У | 30,24 | — | — |
| н668У | н1933У | 6,06 | — | — |
| н1933У | н1934У | 8,02 | — | — |
| н1934У | н1935У | 10,00 | — | — |
| н1935У | н1936У | 18,16 | — | — |
| н1936У | н1937У | 10,98 | — | — |
| н1937У | н1847У | 8,19 | — | — |
| н1847У | н1846У | 1,52 | — | — |
| н1846У | н1845У | 24,86 | — | — |
| н1845У | н184У | 6,28 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:165 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2711±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2411 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:166 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1938У | — | — | 149401,72 | 306289,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1939У | — | — | 149411,31 | 306291,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1940У | — | — | 149430,76 | 306298,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1941У | — | — | 149443,13 | 306301,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1942У | — | — | 149444,14 | 306303,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1943У | — | — | 149441,03 | 306314,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1944У | — | — | 149430,28 | 306314,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1945У | — | — | 149421,33 | 306314,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1946У | — | — | 149402,35 | 306333,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1947У | — | — | 149397,17 | 306329,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1948У | — | — | 149372,72 | 306307,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1949У | — | — | 149397,40 | 306293,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1938У | — | — | 149401,72 | 306289,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:166 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1938У | н1939У | 9,85 | — | — |
| н1939У | н1940У | 20,51 | — | — |
| н1940У | н1941У | 12,75 | — | — |
| н1941У | н1942У | 2,36 | — | — |
| н1942У | н1943У | 11,59 | — | — |
| н1943У | н1944У | 10,75 | — | — |
| н1944У | н1945У | 8,96 | — | — |
| н1945У | н1946У | 26,62 | — | — |
| н1946У | н1947У | 6,21 | — | — |
| н1947У | н1948У | 33,32 | — | — |
| н1948У | н1949У | 28,07 | — | — |
| н1949У | н1938У | 6,07 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:166 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1598±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1198 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:167 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1950У | — | — | 149384,89 | 306706,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1951У | — | — | 149392,42 | 306710,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1952У | — | — | 149386,84 | 306721,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1953У | — | — | 149385,24 | 306724,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1954У | — | — | 149383,61 | 306728,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1955У | — | — | 149381,20 | 306734,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1956У | — | — | 149381,37 | 306736,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1209У | — | — | 149381,05 | 306738,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н863У | — | — | 149376,59 | 306746,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1957У | — | — | 149371,20 | 306741,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н862У | — | — | 149368,72 | 306738,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н861У | — | — | 149362,80 | 306731,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1958У | — | — | 149362,11 | 306730,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н860У | — | — | 149351,27 | 306723,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1959У | — | — | 149356,85 | 306713,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1960У | — | — | 149358,13 | 306711,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1961У | — | — | 149363,05 | 306707,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1962У | — | — | 149365,28 | 306706,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1963У | — | — | 149375,49 | 306705,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1964У | — | — | 149382,07 | 306705,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1950У | — | — | 149384,89 | 306706,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:167 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1950У | н1951У | 8,67 | — | — |
| н1951У | н1952У | 12,05 | — | — |
| н1952У | н1953У | 3,29 | — | — |
| н1953У | н1954У | 4,25 | — | — |
| н1954У | н1955У | 7,22 | — | — |
| н1955У | н1956У | 1,65 | — | — |
| н1956У | н1209У | 1,65 | — | — |
| н1209У | н863У | 9,87 | — | — |
| н863У | н1957У | 7,87 | — | — |
| н1957У | н862У | 3,63 | — | — |
| н862У | н861У | 9,39 | — | — |
| н861У | н1958У | 0,82 | — | — |
| н1958У | н860У | 13,12 | — | — |
| н860У | н1959У | 11,78 | — | — |
| н1959У | н1960У | 1,82 | — | — |
| н1960У | н1961У | 6,60 | — | — |
| н1961У | н1962У | 2,44 | — | — |
| н1962У | н1963У | 10,22 | — | — |
| н1963У | н1964У | 6,59 | — | — |
| н1964У | н1950У | 2,89 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:167 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 936±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -64 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:168 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1965У | — | — | 149338,03 | 306641,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н906У | — | — | 149337,97 | 306642,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н905У | — | — | 149355,77 | 306668,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1966У | — | — | 149340,85 | 306677,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1787У | — | — | 149320,04 | 306648,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1967У | — | — | 149328,96 | 306638,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1968У | — | — | 149331,83 | 306636,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1965У | — | — | 149338,03 | 306641,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:168 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1965У | н906У | 1,22 | — | — |
| н906У | н905У | 31,50 | — | — |
| н905У | н1966У | 17,48 | — | — |
| н1966У | н1787У | 35,71 | — | — |
| н1787У | н1967У | 13,79 | — | — |
| н1967У | н1968У | 3,17 | — | — |
| н1968У | н1965У | 7,70 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:168 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 682±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 282 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:169 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н163У | — | — | 149832,54 | 305735,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н162У | — | — | 149859,13 | 305780,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1969У | — | — | 149840,18 | 305791,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1970У | — | — | 149810,02 | 305797,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1971У | — | — | 149800,23 | 305785,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1972У | — | — | 149785,08 | 305765,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н163У | — | — | 149832,54 | 305735,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:169 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н163У | н162У | 52,37 | — | — |
| н162У | н1969У | 22,13 | — | — |
| н1969У | н1970У | 30,81 | — | — |
| н1970У | н1971У | 15,53 | — | — |
| н1971У | н1972У | 25,31 | — | — |
| н1972У | н163У | 56,43 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:169 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2612±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2412 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:170 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1973У | — | — | 149826,03 | 306625,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1974У | — | — | 149843,83 | 306644,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1975У | — | — | 149845,54 | 306649,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1976У | — | — | 149843,18 | 306655,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1977У | — | — | 149842,95 | 306669,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1978У | — | — | 149839,52 | 306681,37 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1979У | — | — | 149838,49 | 306688,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1980У | — | — | 149834,22 | 306691,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1981У | — | — | 149827,23 | 306690,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1982У | — | — | 149823,24 | 306684,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1983У | — | — | 149817,27 | 306683,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1984У | — | — | 149807,55 | 306676,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1985У | — | — | 149802,94 | 306664,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1986У | — | — | 149803,37 | 306652,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1987У | — | — | 149803,46 | 306640,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1988У | — | — | 149808,13 | 306635,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1989У | — | — | 149814,14 | 306633,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1973У | — | — | 149826,03 | 306625,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:170 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1973У | н1974У | 26,60 | — | — |
| н1974У | н1975У | 5,23 | — | — |
| н1975У | н1976У | 6,00 | — | — |
| н1976У | н1977У | 14,40 | — | — |
| н1977У | н1978У | 12,15 | — | — |
| н1978У | н1979У | 7,51 | — | — |
| н1979У | н1980У | 5,31 | — | — |
| н1980У | н1981У | 7,21 | — | — |
| н1981У | н1982У | 6,93 | — | — |
| н1982У | н1983У | 6,10 | — | — |
| н1983У | н1984У | 11,82 | — | — |
| н1984У | н1985У | 13,12 | — | — |
| н1985У | н1986У | 11,83 | — | — |
| н1986У | н1987У | 11,74 | — | — |
| н1987У | н1988У | 7,06 | — | — |
| н1988У | н1989У | 6,37 | — | — |
| н1989У | н1973У | 14,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:170 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1995±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1695 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:171 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1990У | — | — | 149908,47 | 306594,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1991У | — | — | 149920,55 | 306604,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1992У | — | — | 149925,13 | 306607,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1993У | — | — | 149933,72 | 306611,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1994У | — | — | 149931,30 | 306614,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1995У | — | — | 149929,22 | 306613,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1996У | — | — | 149920,58 | 306629,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1997У | — | — | 149909,94 | 306628,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1998У | — | — | 149895,54 | 306607,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1999У | — | — | 149898,77 | 306603,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2000У | — | — | 149900,02 | 306600,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2001У | — | — | 149901,92 | 306597,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2002У | — | — | 149905,10 | 306597,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1990У | — | — | 149908,47 | 306594,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:171 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1990У | н1991У | 16,14 | — | — |
| н1991У | н1992У | 5,23 | — | — |
| н1992У | н1993У | 9,42 | — | — |
| н1993У | н1994У | 4,35 | — | — |
| н1994У | н1995У | 2,50 | — | — |
| н1995У | н1996У | 18,51 | — | — |
| н1996У | н1997У | 10,78 | — | — |
| н1997У | н1998У | 25,05 | — | — |
| н1998У | н1999У | 5,20 | — | — |
| н1999У | н2000У | 3,76 | — | — |
| н2000У | н2001У | 2,88 | — | — |
| н2001У | н2002У | 3,30 | — | — |
| н2002У | н1990У | 4,39 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:171 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 717±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -283 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:172 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2003У | — | — | 149630,18 | 306161,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2004У | — | — | 149651,99 | 306168,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2005У | — | — | 149623,43 | 306218,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2006У | — | — | 149613,05 | 306215,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2007У | — | — | 149610,54 | 306217,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2008У | — | — | 149607,45 | 306216,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2009У | — | — | 149589,94 | 306215,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2010У | — | — | 149584,57 | 306213,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2011У | — | — | 149580,85 | 306212,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2003У | — | — | 149630,18 | 306161,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:172 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2003У | н2004У | 22,76 | — | — |
| н2004У | н2005У | 57,94 | — | — |
| н2005У | н2006У | 10,99 | — | — |
| н2006У | н2007У | 3,18 | — | — |
| н2007У | н2008У | 3,12 | — | — |
| н2008У | н2009У | 17,57 | — | — |
| н2009У | н2010У | 5,66 | — | — |
| н2010У | н2011У | 3,75 | — | — |
| н2011У | н2003У | 70,98 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:172 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1872±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 872 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:174 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2012У | — | — | 149745,59 | 305799,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2013У | — | — | 149762,49 | 305809,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н826У | — | — | 149778,59 | 305819,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н824У | — | — | 149749,19 | 305842,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2014У | — | — | 149707,27 | 305816,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2015У | — | — | 149717,94 | 305785,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2012У | — | — | 149745,59 | 305799,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:174 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2012У | н2013У | 19,69 | — | — |
| н2013У | н826У | 18,80 | — | — |
| н826У | н824У | 37,36 | — | — |
| н824У | н2014У | 49,21 | — | — |
| н2014У | н2015У | 32,86 | — | — |
| н2015У | н2012У | 30,99 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:174 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2028±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1028 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:175 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2016У | — | — | 149587,52 | 305715,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2017У | — | — | 149591,19 | 305723,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2018У | — | — | 149597,26 | 305736,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2019У | — | — | 149593,52 | 305754,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2020У | — | — | 149592,25 | 305758,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2021У | — | — | 149590,46 | 305763,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2022У | — | — | 149571,91 | 305759,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2023У | — | — | 149560,93 | 305757,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2024У | — | — | 149554,30 | 305755,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2025У | — | — | 149525,19 | 305750,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2026У | — | — | 149523,24 | 305750,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2027У | — | — | 149526,04 | 305742,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2028У | — | — | 149527,09 | 305735,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2029У | — | — | 149526,09 | 305731,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2030У | — | — | 149536,77 | 305726,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2031У | — | — | 149545,03 | 305725,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2032У | — | — | 149567,85 | 305721,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2033У | — | — | 149583,67 | 305719,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2034У | — | — | 149583,01 | 305718,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2016У | — | — | 149587,52 | 305715,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:175 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2016У | н2017У | 8,68 | — | — |
| н2017У | н2018У | 14,16 | — | — |
| н2018У | н2019У | 18,82 | — | — |
| н2019У | н2020У | 3,95 | — | — |
| н2020У | н2021У | 5,56 | — | — |
| н2021У | н2022У | 19,00 | — | — |
| н2022У | н2023У | 11,25 | — | — |
| н2023У | н2024У | 6,84 | — | — |
| н2024У | н2025У | 29,55 | — | — |
| н2025У | н2026У | 1,96 | — | — |
| н2026У | н2027У | 8,21 | — | — |
| н2027У | н2028У | 7,12 | — | — |
| н2028У | н2029У | 4,25 | — | — |
| н2029У | н2030У | 11,75 | — | — |
| н2030У | н2031У | 8,36 | — | — |
| н2031У | н2032У | 23,19 | — | — |
| н2032У | н2033У | 15,90 | — | — |
| н2033У | н2034У | 1,56 | — | — |
| н2034У | н2016У | 5,09 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:175 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2328±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2028 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:176 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н756У | — | — | 149332,41 | 305851,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н755У | — | — | 149343,53 | 305873,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н754У | — | — | 149344,85 | 305880,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2035У | — | — | 149333,40 | 305888,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2036У | — | — | 149325,17 | 305898,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2037У | — | — | 149321,48 | 305910,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2038У | — | — | 149279,75 | 305890,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2039У | — | — | 149297,71 | 305860,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н756У | — | — | 149332,41 | 305851,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:176 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н756У | н755У | 25,00 | — | — |
| н755У | н754У | 6,92 | — | — |
| н754У | н2035У | 14,03 | — | — |
| н2035У | н2036У | 13,08 | — | — |
| н2036У | н2037У | 12,08 | — | — |
| н2037У | н2038У | 46,01 | — | — |
| н2038У | н2039У | 35,36 | — | — |
| н2039У | н756У | 35,88 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:176 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2227±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1627 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:177 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2040У | — | — | 149855,77 | 306388,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2041У | — | — | 149862,56 | 306396,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2042У | — | — | 149862,02 | 306411,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2043У | — | — | 149854,11 | 306418,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2044У | — | — | 149841,82 | 306418,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2045У | — | — | 149836,38 | 306417,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2046У | — | — | 149834,05 | 306396,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2047У | — | — | 149838,68 | 306389,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2048У | — | — | 149844,06 | 306390,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2040У | — | — | 149855,77 | 306388,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:177 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2040У | н2041У | 10,20 | — | — |
| н2041У | н2042У | 14,95 | — | — |
| н2042У | н2043У | 10,43 | — | — |
| н2043У | н2044У | 12,30 | — | — |
| н2044У | н2045У | 5,61 | — | — |
| н2045У | н2046У | 21,49 | — | — |
| н2046У | н2047У | 8,42 | — | — |
| н2047У | н2048У | 5,46 | — | — |
| н2048У | н2040У | 11,75 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:177 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 726±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 326 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:178 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2049У | — | — | 149376,41 | 306183,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2050У | — | — | 149381,79 | 306188,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2051У | — | — | 149386,30 | 306197,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2052У | — | — | 149390,74 | 306209,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2053У | — | — | 149393,43 | 306224,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2054У | — | — | 149392,20 | 306227,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2055У | — | — | 149393,43 | 306237,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2056У | — | — | 149393,53 | 306249,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2057У | — | — | 149394,72 | 306263,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2058У | — | — | 149396,20 | 306272,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2059У | — | — | 149396,28 | 306282,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2060У | — | — | 149385,87 | 306286,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2061У | — | — | 149367,88 | 306291,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2062У | — | — | 149363,55 | 306279,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2063У | — | — | 149360,25 | 306274,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2064У | — | — | 149351,75 | 306263,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2065У | — | — | 149348,26 | 306261,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2066У | — | — | 149350,95 | 306252,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2067У | — | — | 149367,32 | 306241,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2068У | — | — | 149363,36 | 306234,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2069У | — | — | 149365,71 | 306229,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2070У | — | — | 149364,77 | 306221,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2071У | — | — | 149367,07 | 306204,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2072У | — | — | 149371,77 | 306185,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2049У | — | — | 149376,41 | 306183,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:178 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2049У | н2050У | 7,09 | — | — |
| н2050У | н2051У | 9,95 | — | — |
| н2051У | н2052У | 12,80 | — | — |
| н2052У | н2053У | 15,77 | — | — |
| н2053У | н2054У | 2,70 | — | — |
| н2054У | н2055У | 10,58 | — | — |
| н2055У | н2056У | 11,53 | — | — |
| н2056У | н2057У | 14,44 | — | — |
| н2057У | н2058У | 9,28 | — | — |
| н2058У | н2059У | 9,84 | — | — |
| н2059У | н2060У | 11,02 | — | — |
| н2060У | н2061У | 18,63 | — | — |
| н2061У | н2062У | 12,02 | — | — |
| н2062У | н2063У | 6,84 | — | — |
| н2063У | н2064У | 13,76 | — | — |
| н2064У | н2065У | 3,78 | — | — |
| н2065У | н2066У | 9,26 | — | — |
| н2066У | н2067У | 19,79 | — | — |
| н2067У | н2068У | 8,30 | — | — |
| н2068У | н2069У | 5,76 | — | — |
| н2069У | н2070У | 7,97 | — | — |
| н2070У | н2071У | 16,48 | — | — |
| н2071У | н2072У | 20,05 | — | — |
| н2072У | н2049У | 4,91 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:178 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2996±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1996 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:179 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2073У | — | — | 149739,93 | 306419,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2074У | — | — | 149744,26 | 306426,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2075У | — | — | 149747,75 | 306438,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2076У | — | — | 149740,42 | 306447,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н636У | — | — | 149743,52 | 306460,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н650У | — | — | 149731,51 | 306461,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н649У | — | — | 149718,30 | 306458,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н648У | — | — | 149717,33 | 306454,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н647У | — | — | 149702,38 | 306458,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н646У | — | — | 149683,01 | 306460,15 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2077У | — | — | 149677,79 | 306428,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2078У | — | — | 149687,15 | 306427,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2079У | — | — | 149726,06 | 306421,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2080У | — | — | 149731,24 | 306421,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2081У | — | — | 149737,77 | 306420,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2073У | — | — | 149739,93 | 306419,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:179 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2073У | н2074У | 7,94 | — | — |
| н2074У | н2075У | 12,33 | — | — |
| н2075У | н2076У | 11,93 | — | — |
| н2076У | н636У | 13,62 | — | — |
| н636У | н650У | 12,01 | — | — |
| н650У | н649У | 13,39 | — | — |
| н649У | н648У | 4,09 | — | — |
| н648У | н647У | 15,27 | — | — |
| н647У | н646У | 19,48 | — | — |
| н646У | н2077У | 32,29 | — | — |
| н2077У | н2078У | 9,41 | — | — |
| н2078У | н2079У | 39,27 | — | — |
| н2079У | н2080У | 5,24 | — | — |
| н2080У | н2081У | 6,58 | — | — |
| н2081У | н2073У | 2,23 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:179 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2226±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1226 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:180 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2082У | — | — | 149961,10 | 306444,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2083У | — | — | 149968,75 | 306457,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2084У | — | — | 149961,27 | 306461,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2085У | — | — | 149951,28 | 306468,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2086У | — | — | 149941,98 | 306476,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2087У | — | — | 149938,12 | 306480,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2088У | — | — | 149928,80 | 306483,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2089У | — | — | 149917,44 | 306477,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2090У | — | — | 149912,60 | 306467,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2091У | — | — | 149905,98 | 306457,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2092У | — | — | 149915,95 | 306452,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2093У | — | — | 149922,36 | 306451,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2094У | — | — | 149943,01 | 306446,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2095У | — | — | 149946,19 | 306449,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2096У | — | — | 149950,03 | 306450,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2097У | — | — | 149953,87 | 306448,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2082У | — | — | 149961,10 | 306444,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:180 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2082У | н2083У | 15,54 | — | — |
| н2083У | н2084У | 8,51 | — | — |
| н2084У | н2085У | 12,12 | — | — |
| н2085У | н2086У | 12,35 | — | — |
| н2086У | н2087У | 5,52 | — | — |
| н2087У | н2088У | 9,73 | — | — |
| н2088У | н2089У | 12,69 | — | — |
| н2089У | н2090У | 11,16 | — | — |
| н2090У | н2091У | 12,50 | — | — |
| н2091У | н2092У | 11,16 | — | — |
| н2092У | н2093У | 6,52 | — | — |
| н2093У | н2094У | 21,11 | — | — |
| н2094У | н2095У | 4,41 | — | — |
| н2095У | н2096У | 3,92 | — | — |
| н2096У | н2097У | 4,48 | — | — |
| н2097У | н2082У | 8,24 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:180 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1384±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 16600 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -15216 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:181 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2098У | — | — | 150010,00 | 306530,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2099У | — | — | 150016,51 | 306534,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2100У | — | — | 150027,14 | 306539,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2101У | — | — | 150021,53 | 306562,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н66У | — | — | 150013,07 | 306561,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н74У | — | — | 149998,72 | 306558,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н73У | — | — | 149990,82 | 306552,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н72У | — | — | 149984,85 | 306550,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н775У | — | — | 149972,60 | 306534,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2102У | — | — | 149965,89 | 306520,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2103У | — | — | 149997,96 | 306514,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2098У | — | — | 150010,00 | 306530,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:181 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2098У | н2099У | 7,81 | — | — |
| н2099У | н2100У | 11,73 | — | — |
| н2100У | н2101У | 23,19 | — | — |
| н2101У | н66У | 8,51 | — | — |
| н66У | н74У | 14,61 | — | — |
| н74У | н73У | 9,87 | — | — |
| н73У | н72У | 6,28 | — | — |
| н72У | н775У | 20,23 | — | — |
| н775У | н2102У | 15,34 | — | — |
| н2102У | н2103У | 32,70 | — | — |
| н2103У | н2098У | 20,03 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:181 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1682±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 100 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1582 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:182 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2104У | — | — | 149650,38 | 306446,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2105У | — | — | 149655,36 | 306453,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2106У | — | — | 149649,60 | 306471,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2107У | — | — | 149647,69 | 306487,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2108У | — | — | 149628,43 | 306472,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2109У | — | — | 149615,80 | 306467,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2110У | — | — | 149611,06 | 306469,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2111У | — | — | 149608,78 | 306467,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2112У | — | — | 149613,42 | 306461,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2113У | — | — | 149617,15 | 306452,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2114У | — | — | 149626,48 | 306439,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2115У | — | — | 149635,21 | 306427,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2104У | — | — | 149650,38 | 306446,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:182 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2104У | н2105У | 9,02 | — | — |
| н2105У | н2106У | 18,96 | — | — |
| н2106У | н2107У | 15,88 | — | — |
| н2107У | н2108У | 24,56 | — | — |
| н2108У | н2109У | 13,55 | — | — |
| н2109У | н2110У | 5,39 | — | — |
| н2110У | н2111У | 3,30 | — | — |
| н2111У | н2112У | 7,39 | — | — |
| н2112У | н2113У | 9,62 | — | — |
| н2113У | н2114У | 16,57 | — | — |
| н2114У | н2115У | 14,84 | — | — |
| н2115У | н2104У | 24,27 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:182 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1376±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 100 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1276 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:183 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2116У | — | — | 149703,89 | 306780,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2117У | — | — | 149704,85 | 306783,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2118У | — | — | 149707,14 | 306785,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2119У | — | — | 149708,86 | 306788,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2120У | — | — | 149709,19 | 306792,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2121У | — | — | 149708,37 | 306797,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2122У | — | — | 149707,14 | 306799,83 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2123У | — | — | 149703,60 | 306802,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2124У | — | — | 149698,61 | 306805,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2125У | — | — | 149692,73 | 306808,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2126У | — | — | 149681,50 | 306812,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2127У | — | — | 149673,49 | 306815,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2128У | — | — | 149667,94 | 306817,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2129У | — | — | 149664,18 | 306815,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2130У | — | — | 149656,33 | 306796,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2131У | — | — | 149657,32 | 306796,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2132У | — | — | 149659,97 | 306794,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2133У | — | — | 149661,75 | 306790,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2134У | — | — | 149672,21 | 306795,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2135У | — | — | 149674,86 | 306793,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2136У | — | — | 149687,82 | 306783,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2137У | — | — | 149701,76 | 306773,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2116У | — | — | 149703,89 | 306780,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:183 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2116У | н2117У | 3,16 | — | — |
| н2117У | н2118У | 3,32 | — | — |
| н2118У | н2119У | 3,48 | — | — |
| н2119У | н2120У | 3,43 | — | — |
| н2120У | н2121У | 5,49 | — | — |
| н2121У | н2122У | 2,62 | — | — |
| н2122У | н2123У | 4,35 | — | — |
| н2123У | н2124У | 5,82 | — | — |
| н2124У | н2125У | 6,84 | — | — |
| н2125У | н2126У | 11,82 | — | — |
| н2126У | н2127У | 8,59 | — | — |
| н2127У | н2128У | 5,82 | — | — |
| н2128У | н2129У | 4,28 | — | — |
| н2129У | н2130У | 20,45 | — | — |
| н2130У | н2131У | 1,07 | — | — |
| н2131У | н2132У | 3,24 | — | — |
| н2132У | н2133У | 4,31 | — | — |
| н2133У | н2134У | 11,55 | — | — |
| н2134У | н2135У | 3,07 | — | — |
| н2135У | н2136У | 16,37 | — | — |
| н2136У | н2137У | 17,26 | — | — |
| н2137У | н2116У | 7,14 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:183 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1188±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 388 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:186 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2138У | — | — | 149849,98 | 305791,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2139У | — | — | 149873,30 | 305830,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2140У | — | — | 149867,91 | 305836,15 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2141У | — | — | 149863,85 | 305840,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2142У | — | — | 149861,91 | 305844,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2143У | — | — | 149861,43 | 305849,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2144У | — | — | 149860,97 | 305852,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2145У | — | — | 149860,60 | 305853,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2146У | — | — | 149846,71 | 305847,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2147У | — | — | 149834,06 | 305831,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2148У | — | — | 149831,68 | 305831,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2149У | — | — | 149815,65 | 305805,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2138У | — | — | 149849,98 | 305791,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:186 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2138У | н2139У | 45,73 | — | — |
| н2139У | н2140У | 7,74 | — | — |
| н2140У | н2141У | 6,06 | — | — |
| н2141У | н2142У | 4,36 | — | — |
| н2142У | н2143У | 5,24 | — | — |
| н2143У | н2144У | 2,69 | — | — |
| н2144У | н2145У | 0,94 | — | — |
| н2145У | н2146У | 15,12 | — | — |
| н2146У | н2147У | 20,28 | — | — |
| н2147У | н2148У | 2,38 | — | — |
| н2148У | н2149У | 30,71 | — | — |
| н2149У | н2138У | 37,06 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:186 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1855±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 125 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1730 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:187 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2150У | — | — | 149768,32 | 306354,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1409У | — | — | 149781,66 | 306359,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1408У | — | — | 149788,30 | 306372,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1407У | — | — | 149795,36 | 306381,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1406У | — | — | 149798,66 | 306387,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2151У | — | — | 149796,19 | 306389,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2152У | — | — | 149787,86 | 306380,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2153У | — | — | 149766,68 | 306373,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2154У | — | — | 149762,86 | 306375,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2155У | — | — | 149743,95 | 306369,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2156У | — | — | 149738,87 | 306362,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2157У | — | — | 149735,34 | 306360,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2158У | — | — | 149737,37 | 306344,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2159У | — | — | 149741,14 | 306340,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2160У | — | — | 149743,69 | 306333,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2161У | — | — | 149741,06 | 306331,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2162У | — | — | 149742,65 | 306328,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1389У | — | — | 149756,98 | 306334,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2163У | — | — | 149757,48 | 306340,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2164У | — | — | 149762,07 | 306349,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2150У | — | — | 149768,32 | 306354,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:187 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2150У | н1409У | 14,34 | — | — |
| н1409У | н1408У | 14,24 | — | — |
| н1408У | н1407У | 11,90 | — | — |
| н1407У | н1406У | 6,85 | — | — |
| н1406У | н2151У | 3,19 | — | — |
| н2151У | н2152У | 12,25 | — | — |
| н2152У | н2153У | 22,24 | — | — |
| н2153У | н2154У | 3,99 | — | — |
| н2154У | н2155У | 19,85 | — | — |
| н2155У | н2156У | 8,34 | — | — |
| н2156У | н2157У | 3,99 | — | — |
| н2157У | н2158У | 16,19 | — | — |
| н2158У | н2159У | 5,21 | — | — |
| н2159У | н2160У | 8,00 | — | — |
| н2160У | н2161У | 3,08 | — | — |
| н2161У | н2162У | 3,89 | — | — |
| н2162У | н1389У | 15,52 | — | — |
| н1389У | н2163У | 5,95 | — | — |
| н2163У | н2164У | 10,51 | — | — |
| н2164У | н2150У | 7,81 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:187 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1428±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1018 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 410 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:189 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2165У | — | — | 149513,18 | 306200,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2166У | — | — | 149517,14 | 306206,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2167У | — | — | 149522,36 | 306214,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2168У | — | — | 149527,85 | 306221,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2169У | — | — | 149534,42 | 306228,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2170У | — | — | 149535,11 | 306229,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2171У | — | — | 149534,83 | 306234,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2172У | — | — | 149513,09 | 306259,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2173У | — | — | 149505,67 | 306256,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н424У | — | — | 149498,93 | 306255,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2174У | — | — | 149494,84 | 306255,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н422У | — | — | 149495,55 | 306250,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н421У | — | — | 149486,36 | 306249,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н420У | — | — | 149483,52 | 306245,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н445У | — | — | 149479,68 | 306249,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н444У | — | — | 149476,95 | 306255,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н443У | — | — | 149466,94 | 306251,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н442У | — | — | 149459,68 | 306250,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2175У | — | — | 149460,47 | 306233,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2176У | — | — | 149463,29 | 306224,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2177У | — | — | 149466,12 | 306217,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2178У | — | — | 149470,29 | 306214,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2179У | — | — | 149474,62 | 306213,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2180У | — | — | 149480,25 | 306213,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2181У | — | — | 149486,14 | 306215,55 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2182У | — | — | 149500,75 | 306204,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2165У | — | — | 149513,18 | 306200,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:189 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2165У | н2166У | 7,25 | — | — |
| н2166У | н2167У | 9,45 | — | — |
| н2167У | н2168У | 8,46 | — | — |
| н2168У | н2169У | 9,90 | — | — |
| н2169У | н2170У | 1,65 | — | — |
| н2170У | н2171У | 4,27 | — | — |
| н2171У | н2172У | 33,01 | — | — |
| н2172У | н2173У | 7,82 | — | — |
| н2173У | н424У | 6,79 | — | — |
| н424У | н2174У | 4,16 | — | — |
| н2174У | н422У | 4,51 | — | — |
| н422У | н421У | 9,26 | — | — |
| н421У | н420У | 4,84 | — | — |
| н420У | н445У | 5,63 | — | — |
| н445У | н444У | 6,41 | — | — |
| н444У | н443У | 10,71 | — | — |
| н443У | н442У | 7,41 | — | — |
| н442У | н2175У | 16,46 | — | — |
| н2175У | н2176У | 9,34 | — | — |
| н2176У | н2177У | 7,89 | — | — |
| н2177У | н2178У | 5,19 | — | — |
| н2178У | н2179У | 4,44 | — | — |
| н2179У | н2180У | 5,66 | — | — |
| н2180У | н2181У | 6,10 | — | — |
| н2181У | н2182У | 18,34 | — | — |
| н2182У | н2165У | 12,99 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:189 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2851±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2551 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:190 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2183У | — | — | 149446,27 | 306867,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2184У | — | — | 149448,54 | 306872,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2185У | — | — | 149455,77 | 306870,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2186У | — | — | 149459,84 | 306883,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2187У | — | — | 149469,45 | 306910,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2188У | — | — | 149470,83 | 306914,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2189У | — | — | 149472,32 | 306923,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2190У | — | — | 149473,10 | 306930,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2191У | — | — | 149474,19 | 306934,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2192У | — | — | 149469,06 | 306936,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2193У | — | — | 149458,65 | 306929,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2194У | — | — | 149456,75 | 306927,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2195У | — | — | 149455,63 | 306927,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2196У | — | — | 149452,79 | 306925,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2197У | — | — | 149452,05 | 306925,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2198У | — | — | 149447,68 | 306920,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2199У | — | — | 149440,72 | 306913,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2200У | — | — | 149437,88 | 306908,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2201У | — | — | 149434,81 | 306905,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2202У | — | — | 149428,38 | 306901,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2203У | — | — | 149416,60 | 306894,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2204У | — | — | 149414,07 | 306891,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2205У | — | — | 149412,70 | 306888,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2206У | — | — | 149412,36 | 306885,67 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2207У | — | — | 149413,43 | 306884,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2208У | — | — | 149418,49 | 306881,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2209У | — | — | 149421,05 | 306879,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2210У | — | — | 149424,39 | 306875,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2211У | — | — | 149429,09 | 306872,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2212У | — | — | 149436,75 | 306871,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2183У | — | — | 149446,27 | 306867,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:190 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2183У | н2184У | 5,35 | — | — |
| н2184У | н2185У | 7,56 | — | — |
| н2185У | н2186У | 13,91 | — | — |
| н2186У | н2187У | 28,45 | — | — |
| н2187У | н2188У | 4,49 | — | — |
| н2188У | н2189У | 8,73 | — | — |
| н2189У | н2190У | 7,67 | — | — |
| н2190У | н2191У | 3,88 | — | — |
| н2191У | н2192У | 5,42 | — | — |
| н2192У | н2193У | 12,40 | — | — |
| н2193У | н2194У | 2,65 | — | — |
| н2194У | н2195У | 1,22 | — | — |
| н2195У | н2196У | 3,57 | — | — |
| н2196У | н2197У | 0,76 | — | — |
| н2197У | н2198У | 6,07 | — | — |
| н2198У | н2199У | 10,12 | — | — |
| н2199У | н2200У | 5,55 | — | — |
| н2200У | н2201У | 4,17 | — | — |
| н2201У | н2202У | 7,57 | — | — |
| н2202У | н2203У | 13,93 | — | — |
| н2203У | н2204У | 3,67 | — | — |
| н2204У | н2205У | 3,50 | — | — |
| н2205У | н2206У | 2,91 | — | — |
| н2206У | н2207У | 1,56 | — | — |
| н2207У | н2208У | 5,90 | — | — |
| н2208У | н2209У | 3,54 | — | — |
| н2209У | н2210У | 4,58 | — | — |
| н2210У | н2211У | 5,78 | — | — |
| н2211У | н2212У | 7,69 | — | — |
| н2212У | н2183У | 10,34 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:190 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2089±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 400 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1689 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:191 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2213У | — | — | 149764,58 | 306632,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2214У | — | — | 149774,92 | 306632,94 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2215У | — | — | 149779,90 | 306634,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2216У | — | — | 149783,11 | 306637,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2217У | — | — | 149783,47 | 306641,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2218У | — | — | 149783,83 | 306644,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2219У | — | — | 149775,11 | 306653,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2220У | — | — | 149764,40 | 306661,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2221У | — | — | 149752,47 | 306665,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2222У | — | — | 149748,34 | 306670,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2223У | — | — | 149743,78 | 306669,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2224У | — | — | 149736,07 | 306668,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2225У | — | — | 149730,17 | 306660,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2226У | — | — | 149732,41 | 306653,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2227У | — | — | 149733,99 | 306650,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2228У | — | — | 149737,78 | 306644,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2229У | — | — | 149743,12 | 306639,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2230У | — | — | 149746,34 | 306636,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2231У | — | — | 149754,17 | 306634,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2232У | — | — | 149758,17 | 306633,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2213У | — | — | 149764,58 | 306632,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:191 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2213У | н2214У | 10,34 | — | — |
| н2214У | н2215У | 5,10 | — | — |
| н2215У | н2216У | 4,79 | — | — |
| н2216У | н2217У | 3,42 | — | — |
| н2217У | н2218У | 3,41 | — | — |
| н2218У | н2219У | 12,54 | — | — |
| н2219У | н2220У | 13,41 | — | — |
| н2220У | н2221У | 12,64 | — | — |
| н2221У | н2222У | 6,39 | — | — |
| н2222У | н2223У | 4,71 | — | — |
| н2223У | н2224У | 7,74 | — | — |
| н2224У | н2225У | 10,21 | — | — |
| н2225У | н2226У | 6,97 | — | — |
| н2226У | н2227У | 3,95 | — | — |
| н2227У | н2228У | 7,19 | — | — |
| н2228У | н2229У | 7,21 | — | — |
| н2229У | н2230У | 3,92 | — | — |
| н2230У | н2231У | 8,37 | — | — |
| н2231У | н2232У | 4,10 | — | — |
| н2232У | н2213У | 6,42 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:191 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1306±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1106 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:192 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2233У | — | — | 149771,84 | 306667,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2234У | — | — | 149775,39 | 306681,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2235У | — | — | 149776,71 | 306695,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2236У | — | — | 149777,83 | 306706,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2237У | — | — | 149777,94 | 306710,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2238У | — | — | 149776,32 | 306716,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2239У | — | — | 149774,16 | 306723,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2240У | — | — | 149773,85 | 306728,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2241У | — | — | 149773,64 | 306731,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2242У | — | — | 149771,46 | 306736,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н515У | — | — | 149759,84 | 306731,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н528У | — | — | 149754,12 | 306736,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2243У | — | — | 149750,06 | 306732,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2244У | — | — | 149743,92 | 306733,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2245У | — | — | 149740,67 | 306727,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2246У | — | — | 149729,45 | 306720,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2247У | — | — | 149728,59 | 306684,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2224У | — | — | 149736,07 | 306668,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2223У | — | — | 149743,78 | 306669,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2222У | — | — | 149748,34 | 306670,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2248У | — | — | 149751,34 | 306666,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2221У | — | — | 149752,47 | 306665,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2220У | — | — | 149764,40 | 306661,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2233У | — | — | 149771,84 | 306667,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:192 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2233У | н2234У | 14,39 | — | — |
| н2234У | н2235У | 13,22 | — | — |
| н2235У | н2236У | 11,17 | — | — |
| н2236У | н2237У | 4,63 | — | — |
| н2237У | н2238У | 5,88 | — | — |
| н2238У | н2239У | 7,83 | — | — |
| н2239У | н2240У | 4,61 | — | — |
| н2240У | н2241У | 3,02 | — | — |
| н2241У | н2242У | 5,58 | — | — |
| н2242У | н515У | 12,72 | — | — |
| н515У | н528У | 7,40 | — | — |
| н528У | н2243У | 5,84 | — | — |
| н2243У | н2244У | 6,24 | — | — |
| н2244У | н2245У | 6,49 | — | — |
| н2245У | н2246У | 13,13 | — | — |
| н2246У | н2247У | 36,13 | — | — |
| н2247У | н2224У | 17,54 | — | — |
| н2224У | н2223У | 7,74 | — | — |
| н2223У | н2222У | 4,71 | — | — |
| н2222У | н2248У | 4,65 | — | — |
| н2248У | н2221У | 1,75 | — | — |
| н2221У | н2220У | 12,64 | — | — |
| н2220У | н2233У | 9,84 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:192 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2937±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 500 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 2437 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:193 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2249У | — | — | 149833,91 | 306538,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2250У | — | — | 149836,52 | 306547,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2251У | — | — | 149839,82 | 306553,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2252У | — | — | 149834,56 | 306594,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2253У | — | — | 149831,67 | 306594,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2254У | — | — | 149827,95 | 306592,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2255У | — | — | 149823,46 | 306589,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2256У | — | — | 149800,98 | 306566,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2257У | — | — | 149815,10 | 306551,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2258У | — | — | 149823,33 | 306542,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2259У | — | — | 149825,94 | 306541,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2260У | — | — | 149829,36 | 306539,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2249У | — | — | 149833,91 | 306538,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:193 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2249У | н2250У | 8,98 | — | — |
| н2250У | н2251У | 7,41 | — | — |
| н2251У | н2252У | 41,15 | — | — |
| н2252У | н2253У | 2,93 | — | — |
| н2253У | н2254У | 4,00 | — | — |
| н2254У | н2255У | 5,64 | — | — |
| н2255У | н2256У | 32,03 | — | — |
| н2256У | н2257У | 20,49 | — | — |
| н2257У | н2258У | 12,11 | — | — |
| н2258У | н2259У | 3,12 | — | — |
| н2259У | н2260У | 3,57 | — | — |
| н2260У | н2249У | 4,76 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:193 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1243±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 943 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:194 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2261У | — | — | 149704,61 | 306347,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2262У | — | — | 149719,16 | 306356,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2263У | — | — | 149730,66 | 306372,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2264У | — | — | 149729,91 | 306390,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2265У | — | — | 149691,93 | 306391,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2266У | — | — | 149676,16 | 306390,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2267У | — | — | 149682,56 | 306372,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2268У | — | — | 149694,20 | 306356,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2261У | — | — | 149704,61 | 306347,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:194 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2261У | н2262У | 16,84 | — | — |
| н2262У | н2263У | 19,46 | — | — |
| н2263У | н2264У | 17,98 | — | — |
| н2264У | н2265У | 38,01 | — | — |
| н2265У | н2266У | 15,81 | — | — |
| н2266У | н2267У | 19,28 | — | — |
| н2267У | н2268У | 19,87 | — | — |
| н2268У | н2261У | 13,27 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:194 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1636±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1436 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:195 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1945У | — | — | 149421,33 | 306314,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1944У | — | — | 149430,28 | 306314,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2269У | — | — | 149443,08 | 306314,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2270У | — | — | 149447,19 | 306315,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2271У | — | — | 149453,15 | 306317,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2272У | — | — | 149458,10 | 306319,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2273У | — | — | 149460,11 | 306322,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2274У | — | — | 149466,63 | 306326,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2275У | — | — | 149473,14 | 306328,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2276У | — | — | 149480,40 | 306333,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2277У | — | — | 149483,52 | 306337,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2278У | — | — | 149482,54 | 306341,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2279У | — | — | 149478,53 | 306355,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2280У | — | — | 149475,19 | 306361,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2281У | — | — | 149473,37 | 306363,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2282У | — | — | 149471,80 | 306363,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н195У | — | — | 149468,75 | 306367,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н192У | — | — | 149452,93 | 306357,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н191У | — | — | 149449,85 | 306357,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н190У | — | — | 149448,07 | 306358,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н188У | — | — | 149423,68 | 306354,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н201У | — | — | 149414,74 | 306356,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н200У | — | — | 149413,95 | 306371,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2283У | — | — | 149394,89 | 306356,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2284У | — | — | 149394,04 | 306344,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2285У | — | — | 149390,62 | 306335,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1947У | — | — | 149397,17 | 306329,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1946У | — | — | 149402,35 | 306333,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2286У | — | — | 149409,00 | 306326,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1945У | — | — | 149421,33 | 306314,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:195 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1945У | н1944У | 8,96 | — | — |
| н1944У | н2269У | 12,80 | — | — |
| н2269У | н2270У | 4,14 | — | — |
| н2270У | н2271У | 6,26 | — | — |
| н2271У | н2272У | 5,69 | — | — |
| н2272У | н2273У | 3,23 | — | — |
| н2273У | н2274У | 7,48 | — | — |
| н2274У | н2275У | 7,16 | — | — |
| н2275У | н2276У | 8,45 | — | — |
| н2276У | н2277У | 5,52 | — | — |
| н2277У | н2278У | 3,60 | — | — |
| н2278У | н2279У | 14,68 | — | — |
| н2279У | н2280У | 7,08 | — | — |
| н2280У | н2281У | 2,62 | — | — |
| н2281У | н2282У | 1,60 | — | — |
| н2282У | н195У | 4,98 | — | — |
| н195У | н192У | 18,66 | — | — |
| н192У | н191У | 3,08 | — | — |
| н191У | н190У | 1,96 | — | — |
| н190У | н188У | 24,80 | — | — |
| н188У | н201У | 9,33 | — | — |
| н201У | н200У | 15,20 | — | — |
| н200У | н2283У | 24,25 | — | — |
| н2283У | н2284У | 12,59 | — | — |
| н2284У | н2285У | 9,82 | — | — |
| н2285У | н1947У | 8,51 | — | — |
| н1947У | н1946У | 6,21 | — | — |
| н1946У | н2286У | 9,22 | — | — |
| н2286У | н1945У | 17,39 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:195 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3335±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3135 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:196 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1152У | — | — | 149705,30 | 306578,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н359У | — | — | 149711,00 | 306587,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н358У | — | — | 149707,00 | 306593,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н357У | — | — | 149707,37 | 306597,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2287У | — | — | 149690,99 | 306612,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2288У | — | — | 149689,52 | 306611,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2289У | — | — | 149678,43 | 306625,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2290У | — | — | 149673,44 | 306628,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2291У | — | — | 149657,98 | 306612,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2292У | — | — | 149668,15 | 306595,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2293У | — | — | 149666,11 | 306587,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2294У | — | — | 149667,88 | 306576,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1156У | — | — | 149677,45 | 306572,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1155У | — | — | 149686,98 | 306568,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1154У | — | — | 149691,54 | 306568,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1153У | — | — | 149694,09 | 306571,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1152У | — | — | 149705,30 | 306578,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:196 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1152У | н359У | 10,87 | — | — |
| н359У | н358У | 7,59 | — | — |
| н358У | н357У | 3,92 | — | — |
| н357У | н2287У | 22,01 | — | — |
| н2287У | н2288У | 1,81 | — | — |
| н2288У | н2289У | 18,26 | — | — |
| н2289У | н2290У | 5,70 | — | — |
| н2290У | н2291У | 22,21 | — | — |
| н2291У | н2292У | 19,89 | — | — |
| н2292У | н2293У | 8,54 | — | — |
| н2293У | н2294У | 11,22 | — | — |
| н2294У | н1156У | 10,30 | — | — |
| н1156У | н1155У | 10,42 | — | — |
| н1155У | н1154У | 4,56 | — | — |
| н1154У | н1153У | 3,97 | — | — |
| н1153У | н1152У | 13,18 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:196 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н. Гунибский, с. Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1833±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1033 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:344 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1798У | — | — | 149393,00 | 306631,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1797У | — | — | 149405,03 | 306645,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1796У | — | — | 149408,66 | 306650,04 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1795У | — | — | 149414,93 | 306655,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2295У | — | — | 149416,07 | 306655,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2296У | — | — | 149408,63 | 306666,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2297У | — | — | 149401,23 | 306661,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1786У | — | — | 149400,57 | 306662,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1785У | — | — | 149381,63 | 306650,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1798У | — | — | 149393,00 | 306631,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:344 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1798У | н1797У | 17,86 | — | — |
| н1797У | н1796У | 6,15 | — | — |
| н1796У | н1795У | 8,03 | — | — |
| н1795У | н2295У | 1,46 | — | — |
| н2295У | н2296У | 12,61 | — | — |
| н2296У | н2297У | 8,86 | — | — |
| н2297У | н1786У | 1,36 | — | — |
| н1786У | н1785У | 22,57 | — | — |
| н1785У | н1798У | 21,56 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:344 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 539±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 170 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 369 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:349 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н715У | — | — | 149882,35 | 306534,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2298У | — | — | 149895,10 | 306535,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н713У | — | — | 149896,90 | 306535,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2299У | — | — | 149896,10 | 306547,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2300У | — | — | 149901,74 | 306548,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2301У | — | — | 149904,02 | 306550,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2302У | — | — | 149903,33 | 306551,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2303У | — | — | 149903,96 | 306552,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2304У | — | — | 149897,66 | 306556,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2305У | — | — | 149895,14 | 306553,28 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2306У | — | — | 149864,16 | 306560,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2307У | — | — | 149857,39 | 306561,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2308У | — | — | 149846,23 | 306564,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2309У | — | — | 149843,59 | 306560,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2310У | — | — | 149843,27 | 306559,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2311У | — | — | 149844,29 | 306558,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2312У | — | — | 149844,15 | 306556,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2313У | — | — | 149847,59 | 306555,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2314У | — | — | 149844,69 | 306545,00 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2315У | — | — | 149848,67 | 306544,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2316У | — | — | 149848,20 | 306536,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2317У | — | — | 149856,27 | 306523,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2318У | — | — | 149854,18 | 306522,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2319У | — | — | 149855,96 | 306518,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2320У | — | — | 149861,03 | 306512,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2321У | — | — | 149862,19 | 306513,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2322У | — | — | 149867,32 | 306514,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2323У | — | — | 149867,25 | 306514,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2324У | — | — | 149871,31 | 306515,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2325У | — | — | 149867,39 | 306531,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2326У | — | — | 149868,27 | 306533,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2327У | — | — | 149881,85 | 306534,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н715У | — | — | 149882,35 | 306534,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:349 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н715У | н2298У | 12,77 | — | — |
| н2298У | н713У | 1,80 | — | — |
| н713У | н2299У | 12,11 | — | — |
| н2299У | н2300У | 5,70 | — | — |
| н2300У | н2301У | 3,40 | — | — |
| н2301У | н2302У | 0,93 | — | — |
| н2302У | н2303У | 0,93 | — | — |
| н2303У | н2304У | 7,84 | — | — |
| н2304У | н2305У | 4,40 | — | — |
| н2305У | н2306У | 31,77 | — | — |
| н2306У | н2307У | 6,85 | — | — |
| н2307У | н2308У | 11,50 | — | — |
| н2308У | н2309У | 4,51 | — | — |
| н2309У | н2310У | 0,90 | — | — |
| н2310У | н2311У | 1,60 | — | — |
| н2311У | н2312У | 1,76 | — | — |
| н2312У | н2313У | 3,70 | — | — |
| н2313У | н2314У | 10,76 | — | — |
| н2314У | н2315У | 4,07 | — | — |
| н2315У | н2316У | 7,98 | — | — |
| н2316У | н2317У | 15,01 | — | — |
| н2317У | н2318У | 2,48 | — | — |
| н2318У | н2319У | 4,31 | — | — |
| н2319У | н2320У | 7,75 | — | — |
| н2320У | н2321У | 1,53 | — | — |
| н2321У | н2322У | 5,21 | — | — |
| н2322У | н2323У | 0,38 | — | — |
| н2323У | н2324У | 4,08 | — | — |
| н2324У | н2325У | 17,06 | — | — |
| н2325У | н2326У | 2,43 | — | — |
| н2326У | н2327У | 13,61 | — | — |
| н2327У | н715У | 0,55 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:349 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна, местности"Ходоб" |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1549±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1349 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:350 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1370У | — | — | 149841,62 | 306292,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2328У | — | — | 149849,58 | 306340,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2329У | — | — | 149850,43 | 306359,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2330У | — | — | 149847,47 | 306374,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2331У | — | — | 149845,39 | 306378,72 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2332У | — | — | 149844,29 | 306387,79 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2333У | — | — | 149835,03 | 306387,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2046У | — | — | 149834,05 | 306396,11 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2334У | — | — | 149830,89 | 306395,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2335У | — | — | 149829,85 | 306392,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2336У | — | — | 149829,23 | 306379,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2337У | — | — | 149827,34 | 306379,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2338У | — | — | 149827,23 | 306369,96 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2339У | — | — | 149819,20 | 306370,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2340У | — | — | 149817,48 | 306363,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2341У | — | — | 149811,61 | 306340,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1371У | — | — | 149832,21 | 306309,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1370У | — | — | 149841,62 | 306292,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:350 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1370У | н2328У | 48,44 | — | — |
| н2328У | н2329У | 18,63 | — | — |
| н2329У | н2330У | 15,89 | — | — |
| н2330У | н2331У | 4,39 | — | — |
| н2331У | н2332У | 9,14 | — | — |
| н2332У | н2333У | 9,26 | — | — |
| н2333У | н2046У | 8,33 | — | — |
| н2046У | н2334У | 3,18 | — | — |
| н2334У | н2335У | 3,02 | — | — |
| н2335У | н2336У | 13,59 | — | — |
| н2336У | н2337У | 1,89 | — | — |
| н2337У | н2338У | 9,38 | — | — |
| н2338У | н2339У | 8,04 | — | — |
| н2339У | н2340У | 7,12 | — | — |
| н2340У | н2341У | 23,70 | — | — |
| н2341У | н1371У | 36,94 | — | — |
| н1371У | н1370У | 19,47 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:350 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2242±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 250 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1992 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:351 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2342У | — | — | 149769,55 | 306259,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2343У | — | — | 149790,63 | 306260,25 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2344У | — | — | 149796,39 | 306261,15 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2345У | — | — | 149797,02 | 306270,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2346У | — | — | 149791,09 | 306270,74 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2347У | — | — | 149784,42 | 306271,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2348У | — | — | 149772,96 | 306270,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2342У | — | — | 149769,55 | 306259,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:351 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2342У | н2343У | 21,09 | — | — |
| н2343У | н2344У | 5,83 | — | — |
| н2344У | н2345У | 9,77 | — | — |
| н2345У | н2346У | 5,93 | — | — |
| н2346У | н2347У | 6,68 | — | — |
| н2347У | н2348У | 11,46 | — | — |
| н2348У | н2342У | 11,54 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:351 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с. Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 272±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 180 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 92 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:352 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н920У | — | — | 149996,16 | 306466,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н919У | — | — | 149999,44 | 306482,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2349У | — | — | 150000,03 | 306484,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2350У | — | — | 150000,31 | 306489,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2351У | — | — | 149999,21 | 306497,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2352У | — | — | 149998,31 | 306506,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2353У | — | — | 149986,19 | 306507,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2354У | — | — | 149973,84 | 306512,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2355У | — | — | 149956,72 | 306513,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1300У | — | — | 149953,02 | 306509,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1299У | — | — | 149958,29 | 306507,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1298У | — | — | 149968,87 | 306499,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1297У | — | — | 149962,21 | 306492,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н843У | — | — | 149972,03 | 306482,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н842У | — | — | 149982,04 | 306471,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2356У | — | — | 149984,67 | 306469,15 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2357У | — | — | 149988,86 | 306468,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н920У | — | — | 149996,16 | 306466,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:352 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н920У | н919У | 15,83 | — | — |
| н919У | н2349У | 2,88 | — | — |
| н2349У | н2350У | 4,84 | — | — |
| н2350У | н2351У | 8,02 | — | — |
| н2351У | н2352У | 9,14 | — | — |
| н2352У | н2353У | 12,15 | — | — |
| н2353У | н2354У | 13,43 | — | — |
| н2354У | н2355У | 17,13 | — | — |
| н2355У | н1300У | 5,33 | — | — |
| н1300У | н1299У | 5,55 | — | — |
| н1299У | н1298У | 13,22 | — | — |
| н1298У | н1297У | 10,32 | — | — |
| н1297У | н843У | 13,71 | — | — |
| н843У | н842У | 14,86 | — | — |
| н842У | н2356У | 3,54 | — | — |
| н2356У | н2357У | 4,29 | — | — |
| н2357У | н920У | 7,46 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:352 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Дербентский, с Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1264±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1200 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 64 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:358 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2358У | — | — | 149899,18 | 306618,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2359У | — | — | 149905,28 | 306629,45 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2360У | — | — | 149892,21 | 306636,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2361У | — | — | 149885,21 | 306641,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2362У | — | — | 149873,02 | 306645,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2363У | — | — | 149866,57 | 306634,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2364У | — | — | 149861,76 | 306636,81 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2365У | — | — | 149860,17 | 306634,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2366У | — | — | 149873,78 | 306627,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2367У | — | — | 149868,95 | 306619,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2368У | — | — | 149884,51 | 306609,76 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2369У | — | — | 149891,88 | 306606,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2358У | — | — | 149899,18 | 306618,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:358 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2358У | н2359У | 12,67 | — | — |
| н2359У | н2360У | 15,03 | — | — |
| н2360У | н2361У | 8,56 | — | — |
| н2361У | н2362У | 12,86 | — | — |
| н2362У | н2363У | 13,17 | — | — |
| н2363У | н2364У | 5,38 | — | — |
| н2364У | н2365У | 2,84 | — | — |
| н2365У | н2366У | 15,41 | — | — |
| н2366У | н2367У | 9,39 | — | — |
| н2367У | н2368У | 18,19 | — | — |
| н2368У | н2369У | 8,19 | — | — |
| н2369У | н2358У | 14,19 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:358 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 903±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -1097 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:371 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2370У | — | — | 149874,72 | 306660,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2371У | — | — | 149880,85 | 306667,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2372У | — | — | 149883,89 | 306671,48 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2373У | — | — | 149888,85 | 306682,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2374У | — | — | 149891,88 | 306684,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2375У | — | — | 149893,09 | 306689,71 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2376У | — | — | 149891,52 | 306692,13 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2377У | — | — | 149889,48 | 306693,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2378У | — | — | 149878,47 | 306690,56 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н680У | — | — | 149876,85 | 306695,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н693У | — | — | 149852,00 | 306687,70 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2379У | — | — | 149848,68 | 306690,58 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2380У | — | — | 149843,65 | 306679,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2381У | — | — | 149847,75 | 306650,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2382У | — | — | 149868,85 | 306656,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2370У | — | — | 149874,72 | 306660,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:371 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2370У | н2371У | 8,87 | — | — |
| н2371У | н2372У | 5,09 | — | — |
| н2372У | н2373У | 11,66 | — | — |
| н2373У | н2374У | 4,03 | — | — |
| н2374У | н2375У | 5,16 | — | — |
| н2375У | н2376У | 2,88 | — | — |
| н2376У | н2377У | 2,33 | — | — |
| н2377У | н2378У | 11,34 | — | — |
| н2378У | н680У | 5,57 | — | — |
| н680У | н693У | 26,16 | — | — |
| н693У | н2379У | 4,40 | — | — |
| н2379У | н2380У | 12,47 | — | — |
| н2380У | н2381У | 28,77 | — | — |
| н2381У | н2382У | 21,77 | — | — |
| н2382У | н2370У | 7,67 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:371 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна, местность "Каналалда гъоркь" |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1419±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 5000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -3581 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:389 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2383У | — | — | 149930,18 | 306636,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2384У | — | — | 149956,83 | 306649,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2385У | — | — | 149956,22 | 306657,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2386У | — | — | 149957,65 | 306666,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н724У | — | — | 149955,90 | 306669,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н723У | — | — | 149951,56 | 306667,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н722У | — | — | 149936,49 | 306665,08 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н737У | — | — | 149927,59 | 306680,35 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н736У | — | — | 149919,68 | 306688,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2387У | — | — | 149915,87 | 306692,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2388У | — | — | 149913,91 | 306690,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2389У | — | — | 149907,62 | 306683,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2390У | — | — | 149900,87 | 306678,51 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2391У | — | — | 149898,14 | 306676,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2392У | — | — | 149892,94 | 306670,02 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2393У | — | — | 149895,20 | 306667,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2394У | — | — | 149893,01 | 306665,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2395У | — | — | 149901,28 | 306658,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2396У | — | — | 149902,98 | 306657,43 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2397У | — | — | 149904,54 | 306659,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2398У | — | — | 149914,46 | 306651,77 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2399У | — | — | 149910,04 | 306646,24 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2400У | — | — | 149916,00 | 306638,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2401У | — | — | 149917,30 | 306639,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2402У | — | — | 149927,51 | 306638,32 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2383У | — | — | 149930,18 | 306636,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:389 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2383У | н2384У | 29,47 | — | — |
| н2384У | н2385У | 8,10 | — | — |
| н2385У | н2386У | 9,14 | — | — |
| н2386У | н724У | 3,37 | — | — |
| н724У | н723У | 4,72 | — | — |
| н723У | н722У | 15,24 | — | — |
| н722У | н737У | 17,67 | — | — |
| н737У | н736У | 11,24 | — | — |
| н736У | н2387У | 5,92 | — | — |
| н2387У | н2388У | 3,25 | — | — |
| н2388У | н2389У | 9,22 | — | — |
| н2389У | н2390У | 8,41 | — | — |
| н2390У | н2391У | 3,35 | — | — |
| н2391У | н2392У | 8,36 | — | — |
| н2392У | н2393У | 3,13 | — | — |
| н2393У | н2394У | 3,05 | — | — |
| н2394У | н2395У | 11,00 | — | — |
| н2395У | н2396У | 1,99 | — | — |
| н2396У | н2397У | 2,69 | — | — |
| н2397У | н2398У | 12,65 | — | — |
| н2398У | н2399У | 7,08 | — | — |
| н2399У | н2400У | 9,45 | — | — |
| н2400У | н2401У | 1,69 | — | — |
| н2401У | н2402У | 10,35 | — | — |
| н2402У | н2383У | 3,17 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:389 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1885±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 220 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1665 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:425 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2403У | — | — | 150073,09 | 306515,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2404У | — | — | 150089,96 | 306532,29 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2405У | — | — | 150087,02 | 306538,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2406У | — | — | 150072,70 | 306553,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2407У | — | — | 150066,29 | 306555,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2408У | — | — | 150053,54 | 306552,31 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2409У | — | — | 150048,92 | 306549,85 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2410У | — | — | 150040,49 | 306539,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2411У | — | — | 150023,65 | 306533,10 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2412У | — | — | 150018,51 | 306531,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2413У | — | — | 150007,74 | 306521,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2103У | — | — | 149997,96 | 306514,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2352У | — | — | 149998,31 | 306506,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2350У | — | — | 150000,31 | 306489,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2349У | — | — | 150000,03 | 306484,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н919У | — | — | 149999,44 | 306482,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н918У | — | — | 150004,69 | 306481,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2414У | — | — | 150016,62 | 306496,40 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2415У | — | — | 150033,58 | 306511,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2416У | — | — | 150042,60 | 306516,14 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2417У | — | — | 150052,00 | 306517,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2403У | — | — | 150073,09 | 306515,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:425 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2403У | н2404У | 23,50 | — | — |
| н2404У | н2405У | 7,20 | — | — |
| н2405У | н2406У | 20,34 | — | — |
| н2406У | н2407У | 6,78 | — | — |
| н2407У | н2408У | 13,15 | — | — |
| н2408У | н2409У | 5,23 | — | — |
| н2409У | н2410У | 13,46 | — | — |
| н2410У | н2411У | 17,97 | — | — |
| н2411У | н2412У | 5,54 | — | — |
| н2412У | н2413У | 14,10 | — | — |
| н2413У | н2103У | 12,27 | — | — |
| н2103У | н2352У | 7,67 | — | — |
| н2352У | н2350У | 17,16 | — | — |
| н2350У | н2349У | 4,84 | — | — |
| н2349У | н919У | 2,88 | — | — |
| н919У | н918У | 5,27 | — | — |
| н918У | н2414У | 18,95 | — | — |
| н2414У | н2415У | 22,46 | — | — |
| н2415У | н2416У | 10,32 | — | — |
| н2416У | н2417У | 9,56 | — | — |
| н2417У | н2403У | 21,18 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:425 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Респ. Дагестан, р-н Гунибский, сел. Чох-Коммуна, местность "Рукъдал-Магъилъ" |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2754±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 800 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1954 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:426 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2418У | — | — | 149519,09 | 306589,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1635У | — | — | 149522,67 | 306600,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1652У | — | — | 149514,05 | 306604,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1651У | — | — | 149508,06 | 306606,88 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2419У | — | — | 149505,36 | 306607,65 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1650У | — | — | 149502,67 | 306608,42 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1649У | — | — | 149499,88 | 306608,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1647У | — | — | 149493,20 | 306610,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2420У | — | — | 149492,49 | 306601,89 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1663У | — | — | 149491,72 | 306592,03 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1662У | — | — | 149500,38 | 306592,47 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2421У | — | — | 149511,13 | 306591,78 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2418У | — | — | 149519,09 | 306589,01 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:426 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2418У | н1635У | 12,22 | — | — |
| н1635У | н1652У | 9,43 | — | — |
| н1652У | н1651У | 6,44 | — | — |
| н1651У | н2419У | 2,81 | — | — |
| н2419У | н1650У | 2,80 | — | — |
| н1650У | н1649У | 2,80 | — | — |
| н1649У | н1647У | 6,88 | — | — |
| н1647У | н2420У | 8,40 | — | — |
| н2420У | н1663У | 9,89 | — | — |
| н1663У | н1662У | 8,67 | — | — |
| н1662У | н2421У | 10,77 | — | — |
| н2421У | н2418У | 8,43 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:426 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох, ул Чохская, д 2 |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 433±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 250 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 183 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:675 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н2422У | — | — | 149618,57 | 306737,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2423У | — | — | 149621,46 | 306739,19 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2424У | — | — | 149624,40 | 306743,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2425У | — | — | 149627,28 | 306743,38 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2426У | — | — | 149630,15 | 306740,26 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2427У | — | — | 149640,65 | 306746,50 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2428У | — | — | 149643,78 | 306751,84 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2429У | — | — | 149644,00 | 306755,87 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2430У | — | — | 149642,32 | 306769,54 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2431У | — | — | 149640,70 | 306792,97 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2432У | — | — | 149619,01 | 306813,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2433У | — | — | 149609,61 | 306800,69 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2434У | — | — | 149605,13 | 306795,53 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2435У | — | — | 149580,82 | 306768,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1085У | — | — | 149585,64 | 306762,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1084У | — | — | 149593,96 | 306756,20 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2436У | — | — | 149599,32 | 306753,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1083У | — | — | 149604,69 | 306750,27 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1082У | — | — | 149607,43 | 306746,64 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1081У | — | — | 149612,02 | 306744,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2422У | — | — | 149618,57 | 306737,23 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:675 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н2422У | н2423У | 3,49 | — | — |
| н2423У | н2424У | 4,98 | — | — |
| н2424У | н2425У | 2,89 | — | — |
| н2425У | н2426У | 4,24 | — | — |
| н2426У | н2427У | 12,21 | — | — |
| н2427У | н2428У | 6,19 | — | — |
| н2428У | н2429У | 4,04 | — | — |
| н2429У | н2430У | 13,77 | — | — |
| н2430У | н2431У | 23,49 | — | — |
| н2431У | н2432У | 30,16 | — | — |
| н2432У | н2433У | 16,23 | — | — |
| н2433У | н2434У | 6,83 | — | — |
| н2434У | н2435У | 36,26 | — | — |
| н2435У | н1085У | 8,02 | — | — |
| н1085У | н1084У | 10,27 | — | — |
| н1084У | н2436У | 6,13 | — | — |
| н2436У | н1083У | 6,13 | — | — |
| н1083У | н1082У | 4,55 | — | — |
| н1082У | н1081У | 5,02 | — | — |
| н1081У | н2422У | 9,86 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:675 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | — |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Дагестан Респ, Гунибский р-н, Чох-Коммуна с, Крестьянское хозяйство "Коммуна" |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2837±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 19000 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -16163 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:688 Зона № — | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1069У | — | — | 149570,65 | 306745,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1068У | — | — | 149573,80 | 306747,07 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2437У | — | — | 149574,73 | 306747,99 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2438У | — | — | 149576,96 | 306749,67 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1088У | — | — | 149578,26 | 306750,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2439У | — | — | 149579,87 | 306752,09 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1087У | — | — | 149581,48 | 306753,73 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2440У | — | — | 149583,05 | 306756,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1086У | — | — | 149584,63 | 306758,59 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2441У | — | — | 149585,14 | 306760,41 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1085У | — | — | 149585,64 | 306762,22 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2435У | — | — | 149580,82 | 306768,63 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2442У | — | — | 149577,28 | 306771,98 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2443У | — | — | 149574,72 | 306772,05 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2444У | — | — | 149572,24 | 306771,34 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2445У | — | — | 149563,51 | 306770,17 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2446У | — | — | 149555,77 | 306769,93 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2447У | — | — | 149551,17 | 306772,18 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2448У | — | — | 149548,82 | 306775,46 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2449У | — | — | 149546,60 | 306792,68 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2450У | — | — | 149548,53 | 306809,33 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2451У | — | — | 149549,52 | 306817,91 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2452У | — | — | 149550,92 | 306823,90 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2453У | — | — | 149549,38 | 306829,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2454У | — | — | 149542,10 | 306840,30 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2455У | — | — | 149540,07 | 306842,52 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2456У | — | — | 149524,22 | 306830,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2457У | — | — | 149529,38 | 306825,06 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2458У | — | — | 149533,16 | 306819,86 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2459У | — | — | 149535,96 | 306814,39 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2460У | — | — | 149536,86 | 306807,44 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2461У | — | — | 149536,21 | 306806,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2462У | — | — | 149527,87 | 306805,80 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2463У | — | — | 149525,05 | 306805,57 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2464У | — | — | 149525,28 | 306802,75 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1248У | — | — | 149516,20 | 306802,66 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н2465У | — | — | 149519,86 | 306769,60 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1247У | — | — | 149521,63 | 306753,61 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1246У | — | — | 149523,65 | 306750,16 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1245У | — | — | 149526,95 | 306747,49 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1244У | — | — | 149522,66 | 306735,36 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1243У | — | — | 149539,18 | 306727,92 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1073У | — | — | 149565,41 | 306728,62 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1072У | — | — | 149559,38 | 306739,12 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1071У | — | — | 149558,72 | 306742,21 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1070У | — | — | 149562,54 | 306742,95 | Геодезический метод | 0,10 |  |
| н1069У | — | — | 149570,65 | 306745,82 | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000015:688 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1069У | н1068У | 3,39 | — | — |
| н1068У | н2437У | 1,31 | — | — |
| н2437У | н2438У | 2,79 | — | — |
| н2438У | н1088У | 1,51 | — | — |
| н1088У | н2439У | 2,31 | — | — |
| н2439У | н1087У | 2,30 | — | — |
| н1087У | н2440У | 2,89 | — | — |
| н2440У | н1086У | 2,90 | — | — |
| н1086У | н2441У | 1,89 | — | — |
| н2441У | н1085У | 1,88 | — | — |
| н1085У | н2435У | 8,02 | — | — |
| н2435У | н2442У | 4,87 | — | — |
| н2442У | н2443У | 2,56 | — | — |
| н2443У | н2444У | 2,58 | — | — |
| н2444У | н2445У | 8,81 | — | — |
| н2445У | н2446У | 7,74 | — | — |
| н2446У | н2447У | 5,12 | — | — |
| н2447У | н2448У | 4,03 | — | — |
| н2448У | н2449У | 17,36 | — | — |
| н2449У | н2450У | 16,76 | — | — |
| н2450У | н2451У | 8,64 | — | — |
| н2451У | н2452У | 6,15 | — | — |
| н2452У | н2453У | 5,53 | — | — |
| н2453У | н2454У | 13,27 | — | — |
| н2454У | н2455У | 3,01 | — | — |
| н2455У | н2456У | 19,83 | — | — |
| н2456У | н2457У | 7,57 | — | — |
| н2457У | н2458У | 6,43 | — | — |
| н2458У | н2459У | 6,14 | — | — |
| н2459У | н2460У | 7,01 | — | — |
| н2460У | н2461У | 1,15 | — | — |
| н2461У | н2462У | 8,37 | — | — |
| н2462У | н2463У | 2,83 | — | — |
| н2463У | н2464У | 2,83 | — | — |
| н2464У | н1248У | 9,08 | — | — |
| н1248У | н2465У | 33,26 | — | — |
| н2465У | н1247У | 16,09 | — | — |
| н1247У | н1246У | 4,00 | — | — |
| н1246У | н1245У | 4,24 | — | — |
| н1245У | н1244У | 12,87 | — | — |
| н1244У | н1243У | 18,12 | — | — |
| н1243У | н1073У | 26,24 | — | — |
| н1073У | н1072У | 12,11 | — | — |
| н1072У | н1071У | 3,16 | — | — |
| н1071У | н1070У | 3,89 | — | — |
| н1070У | н1069У | 8,60 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000015:688 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка | Республика Дагестан ,р-н Гунибский ,с Чох-Коммуна, ул Верхний авал, д 347 |
| Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | — |
| Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3697±— |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (**ΔР**), м2 | — |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 35 |
| 5 | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 3662 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000000:104  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000000:104 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох, ул Холиб, д 83 |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:262  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н20О | — | — | — | 149996,16 | 306466,68 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н21О | — | — | — | 149999,44 | 306482,17 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н22О | — | — | — | 149992,14 | 306483,72 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н23О | — | — | — | 149988,86 | 306468,22 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н20О | — | — | — | 149996,16 | 306466,68 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:262 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:263  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н24О | — | — | — | 149937,91 | 306391,23 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н25О | — | — | — | 149944,88 | 306399,42 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н26О | — | — | — | 149936,69 | 306406,86 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н27О | — | — | — | 149926,96 | 306395,30 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н28О | — | — | — | 149932,81 | 306390,39 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н29О | — | — | — | 149935,19 | 306393,15 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н24О | — | — | — | 149937,91 | 306391,23 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:263 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:264  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н30О | — | — | — | 149920,95 | 306401,69 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н31О | — | — | — | 149932,66 | 306414,51 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н32О | — | — | — | 149923,59 | 306422,31 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н33О | — | — | — | 149914,20 | 306411,42 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н34О | — | — | — | 149915,80 | 306410,17 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н35О | — | — | — | 149913,80 | 306407,79 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н30О | — | — | — | 149920,95 | 306401,69 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:264 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:265  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н36О | — | — | — | 149983,02 | 306371,97 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н37О | — | — | — | 149984,82 | 306387,67 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н38О | — | — | — | 149975,51 | 306388,92 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н39О | — | — | — | 149974,34 | 306380,15 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н40О | — | — | — | 149969,36 | 306380,85 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н41О | — | — | — | 149970,09 | 306373,53 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н36О | — | — | — | 149983,02 | 306371,97 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:265 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:266  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н42О | — | — | — | 149842,01 | 306363,28 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н43О | — | — | — | 149842,23 | 306379,26 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н44О | — | — | — | 149834,69 | 306379,44 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н45О | — | — | — | 149834,76 | 306363,33 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н42О | — | — | — | 149842,01 | 306363,28 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:266 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:267  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н46О | — | — | — | 149954,54 | 306333,38 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н47О | — | — | — | 149961,12 | 306338,28 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н48О | — | — | — | 149965,85 | 306343,38 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н49О | — | — | — | 149961,81 | 306347,16 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н50О | — | — | — | 149957,65 | 306352,91 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н51О | — | — | — | 149952,74 | 306349,25 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н52О | — | — | — | 149951,24 | 306351,48 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н53О | — | — | — | 149944,93 | 306346,78 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н46О | — | — | — | 149954,54 | 306333,38 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:267 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:268  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н54О | — | — | — | 150005,04 | 306439,96 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н55О | — | — | — | 150012,79 | 306452,01 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н56О | — | — | — | 150008,63 | 306454,69 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н57О | — | — | — | 150000,87 | 306442,64 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н54О | — | — | — | 150005,04 | 306439,96 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:268 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:273  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н58О | — | — | — | 149922,15 | 306607,43 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н59О | — | — | — | 149928,62 | 306610,93 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н60О | — | — | — | 149922,56 | 306622,12 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н61О | — | — | — | 149916,09 | 306618,61 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н58О | — | — | — | 149922,15 | 306607,43 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:273 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:276  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н62О | — | — | — | 149899,18 | 306618,35 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н63О | — | — | — | 149905,28 | 306629,45 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н64О | — | — | — | 149892,21 | 306636,87 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н65О | — | — | — | 149888,72 | 306630,78 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н66О | — | — | — | 149895,57 | 306627,01 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н67О | — | — | — | 149892,68 | 306621,89 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н62О | — | — | — | 149899,18 | 306618,35 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:276 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:277  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н68О | — | — | — | 149839,17 | 306555,68 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н69О | — | — | — | 149832,76 | 306567,37 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н70О | — | — | — | 149826,40 | 306563,63 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н71О | — | — | — | 149831,39 | 306554,74 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н72О | — | — | — | 149829,31 | 306553,68 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н73О | — | — | — | 149830,78 | 306551,07 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н68О | — | — | — | 149839,17 | 306555,68 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:277 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:278  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н74О | — | — | — | 149702,65 | 305848,67 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н75О | — | — | — | 149694,08 | 305859,97 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н76О | — | — | — | 149686,97 | 305854,58 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н77О | — | — | — | 149695,54 | 305843,28 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н74О | — | — | — | 149702,65 | 305848,67 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:278 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 05:26:000015:279  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н78О | — | — | — | 149630,72 | 305864,93 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н79О | — | — | — | 149638,51 | 305876,14 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н80О | — | — | — | 149632,34 | 305880,43 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н81О | — | — | — | 149624,55 | 305869,21 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н78О | — | — | — | 149630,72 | 305864,93 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 05:26:000015:279 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | — |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Республика Дагестан, р-н Гунибский, с Чох-Коммуна |
| Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6 | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:257  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н5О | — | — | — | 149784,46 | 306578,95 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н6О | — | — | — | 149783,81 | 306589,11 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н7О | — | — | — | 149769,77 | 306587,88 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н8О | — | — | — | 149770,62 | 306577,54 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н5О | — | — | — | 149784,46 | 306578,95 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:257 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:261  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | н14О | — | — | — | 149980,90 | 306468,47 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н15О | — | — | — | 149979,95 | 306469,35 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н16О | — | — | — | 149982,04 | 306471,52 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н17О | — | — | — | 149972,03 | 306482,50 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н18О | — | — | — | 149967,12 | 306477,80 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н19О | — | — | — | 149978,66 | 306466,12 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |
| — | н14О | — | — | — | 149980,90 | 306468,47 | — | Геодезический метод | 0,10 |  |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:261 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:269  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:269 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:270  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:270 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:271  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:271 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:272  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:272 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:274  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:274 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:275  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:275 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:280  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:280 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:281  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:281 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:282  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:282 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:283  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:283 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:284  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:284 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:285  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:285 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:287  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:287 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:288  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:288 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:289  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:289 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:290  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:290 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:291  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:291 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:292  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:292 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:293  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:293 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:295  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:295 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:300  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:300 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:306  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:306 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:308  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:308 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:309  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:309 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:313  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:313 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:316  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:316 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:322  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:322 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:323  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:323 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:326  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:326 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:329  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:329 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:330  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:330 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:334  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:334 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:335  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:335 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:336  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:336 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:340  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:340 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:342  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:342 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:343  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:343 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:353  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:353 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:354  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:354 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:360  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:360 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:361  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:361 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:370  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:370 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:373  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:373 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:374  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:374 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:375  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:375 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:377  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:377 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:378  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:378 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:383  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:383 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:385  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:385 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:386  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:386 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:387  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:387 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:393  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:393 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:394  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:394 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:418  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:418 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:420  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:420 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:423  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:423 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:428  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:428 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:430  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:430 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:677  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:677 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:678  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:678 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:680  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:680 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:681  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:681 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:682  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:682 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:683  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:683 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:684  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:684 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:686  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:686 |
| 1. — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  с кадастровым номером 05:26:000015:689  Зона № — | | | | | | | | | | |
| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м |
| Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 05:26:000015:689 |
| 1. — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основной лист** | |
| **Масштаб 1: 7292** | |
| **Условные обозначения:** | |
|  | – область выносного листа, |
|  | – номер выносного листа. |
| Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. | |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №1** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №2** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №3** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №4** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №5** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №6** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №7** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №8** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №9** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №10** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №11** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №12** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №13** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №14** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №15** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №16** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |
| --- |
| **Выносной лист №17** |
|  |
| **Масштаб 1:1000** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  | | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, | |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – характерная точка контура здания, |   ` |

|  |
| --- |
|  |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, |  |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, |  |  | – характерная точка контура здания, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – пункт государственной геодезической сети, |  |  | – пункт опорной межевой сети, | |  | – направления геодезических построений при создании съемочного обоснования, |  |  | – направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка, | |  | контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  |  | контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части | |